МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июля 2009 г. N 266-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "РЕКОНСТРУКЦИЯ
	АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-8 "ХОЛМОГОРЫ" - ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ
	ЯРОСЛАВЛЬ, ВОЛОГДУ ДО АРХАНГЕЛЬСКА НА УЧАСТКЕ КМ 278+000 -
	КМ 291+650 В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

	1. Утвердить представленную федеральным государственным учреждением "Управление
	автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" проектную
	документацию "Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через
	Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 278+000 - км 291+650 в Ярославской области",
	разработанную ООО "Проектно-изыскательский институт "Промтранспроект" и рассмотренную
	Омским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 19.06.2009 N
	174-09/ОГЭ-1696/02 - не приводится), со следующими показателями:

	класс дороги                                         обычного типа

	                                                     (не скоростная
	дорога)

	категория дороги                                     II

	строительная длина, км                               14,3

	расчетная скорость движения, км/ч                    120

	число полос движения, шт.                            2

	ширина проезжей части, м                             7,5

	ширина обочин, м                                     3,75

	ширина земляного полотна, м                          15,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	мостовые 	сооружения

	(мосты, путепроводы), шт./м                          2/114,44

	в том числе:

	- в теле основной дороги, шт./м                      1/50,62

	- над основной дорогой, шт./м                        1/63,82

	основные габариты мостовых 	сооружений,	 м             Г-19+2х0,75

	                                                     Г-10+2х0,75

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	количество транспортных развязок, шт.                1

	сметная стоимость объекта в базисных ценах

	на 01.01.2000 без НДС, тыс. рублей                   257456,90

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. рублей           233892,72

	оборудование, тыс. рублей                           964,31

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. рублей              22599,87/11784,68

	сметная стоимость объекта в текущих

	ценах 2 квартала 2009 г. с НДС, тыс. рублей          1493746,45

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. рублей           1349607,79

	оборудование, тыс. рублей                           3254,34

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. рублей             
	140884,32/49979,99

	продолжительность реконструкции, мес.               16.

	1.1. В целях эффективного использования средств федерального бюджета выделить в
	соответствии с дополнением к проекту "Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от
	Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 278+000 - км 291+650 в
	Ярославской области" (Том 1Д), разработанному ООО "Проектно-изыскательский институт
	"Промтранспроект", этапы работ со следующими технико-экономическими показателями:

	1 Этап

	класс дороги                                         обычного типа

	                                                     (не скоростная
	дорога)

	категория дороги                                     II

	строительная длина, км                               5,5

	расчетная скорость движения, км/ч                    120

	число полос движения, шт.                            2

	ширина проезжей части, м                             7,5

	ширина обочин, м                                     3,75

	ширина земляного полотна, м                          15

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	мостовые сооружения (мосты, путепроводы), шт./м      1/63,82

	в том числе:

	в теле основной дороги, шт./м                       -

	над основной дорогой, шт./м                         1/63,82

	основные габариты мостовых сооружений, м             Г-10+2х0,75

	количество транспортных развязок, шт.                1

	сметная стоимость объекта в базисных ценах

	на 01.01.2000 без НДС, тыс. рублей                  -

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. рублей           -

	оборудование, тыс. рублей                           -

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. рублей              -

	сметная стоимость объекта в текущих

	ценах 2 квартала 2009 г. с НДС, тыс. рублей         673818,52

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. рублей           642820,93

	оборудование, тыс. рублей                           3103,55

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. рублей              27894,04/-

	продолжительность реконструкции, мес.                5.

	2 Этап

	класс дороги                                         обычного типа

	                                                     (не скоростная
	дорога)

	категория дороги                                     II

	строительная длина, км                               8,8

	расчетная скорость движения, км/ч                    120

	число полос движения, шт.                            2

	ширина проезжей части, м                             7,5

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ширина обочин, м                                     3,75

	ширина земляного полотна, м                          15

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	мостовые сооружения (мосты, путепроводы), шт./м      1/50,62

	в том числе:

	в теле основной дороги, шт./м                       1/50,62

	над основной дорогой, шт./м                         -

	основные габариты мостовых сооружений, м             Г-19+2х0,75

	количество транспортных развязок, шт.                -

	сметная стоимость объекта в базовых ценах

	на 01.01.2000 без НДС, тыс. рублей                   -

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. рублей           -

	оборудование, тыс. рублей                           -

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. рублей              -

	сметная стоимость объекта в текущих

	ценах 2 квартала 2009 г., НДС, тыс. рублей          819927,93

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. рублей           706786,86

	оборудование, тыс. рублей                           150,79

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. рублей             
	112990,28/49979,99

	продолжительность реконструкции, мес.                11.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление автомобильной магистрали
	Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" (К.В. Чупров) по результатам торгов
	представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.