МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 августа 2009 г. N 307-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО (УСТРОЙСТВО)
	УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-4
	"ДОН" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР
	ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКАХ КМ 1397+350 - КМ 1397+370, КМ
	1397+420 - КМ 1397+485, КМ 1402+250 - КМ 1402+320, КМ 1413+100 - КМ
	1413+150, КМ 1443+500, КМ 1444+300, КМ 1448+100 - КМ 1448+200, КМ
	1477+200 - КМ 1478+000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление
	федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства"
	проект "Строительство (устройство) укрепительных 	сооружений	 на автомобильной дороге М-4 "Дон"
	от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1397+350 -
	км 1397+370, км 1397+420 - км 1397+485, км 1402+250 - км 1402+320, км 1413+100 - км 1413+150, км
	1443+500, км 1444+300, км 1448+100 - км 1448+200, км 1477+200 - км 1478+000, Краснодарский
	край", разработанный ООО "Союзстрой КМВ" и рассмотренный Ростовским филиалом ФГУ
	"Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 25.02.2009 N 0603-08/РГЭ-0497/01 и
	письма от 26.06.2009 N 1142-09/РГЭ-0603-П), со следующими технико-экономическими
	показателями:

	           км 1397+350 - км 1397+370, км 1397+420 - км 1397+485

	категория дороги                                                  II

	ширина проезжей части по основной дороге, м                       13

	количество полос движения, шт.                                    3

	подпорная стенка из габионовых конструкций N 1, м                
	45,75

	подпорная стенка из габионовых конструкций N 2, м                
	105,87

	дренажная система вдоль ростверка N 1, м                         
	56,0

	дренажная система вдоль ростверка N 2, м                         
	116,0

	барьерное ограждение, м                                          
	230,0

	                         км 1402+250 - км 1402+320

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	категория дороги                                                  II

	ширина проезжей части по основной дороге, м                      
	12,7 - 13

	количество полос движения, шт.                                    3

	свайный железобетонный ростверк, м                               
	144,0

	подпорная стенка из габионовых конструкций, м                    
	48,0

	барьерное ограждение, м                                          
	146,0

	                         км 1413+100 - км 1413+150

	категория дороги                                                  II

	ширина проезжей части по основной дороге, м                      
	13,4

	количество полос движения, шт.                                    3

	подпорная стенка из габионовых конструкций, м                    
	228,0

	ливнеотводящие сети, м                                           
	252,0

	                                км 1443+500

	категория дороги                                                  III

	ширина проезжей части по основной дороге, м                       6,5

	количество полос движения, шт.                                    2

	удерживающая стенка из габионовых конструкций, м                 
	56,0

	дренажная система из габионовых конструкций, м                   
	64,0

	барьерное ограждение, м                                          
	60,0

	                                км 1444+300

	категория дороги                                                  IV

	ширина проезжей части по основной дороге, м                       6,8

	количество полос движения, шт.                                    2

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	удерживающая стенка из габионовых конструкций, м                 
	56,0

	ливнеотводящие сети, м                                           
	139,0

	                         км 1448+100 - км 1448+200

	категория дороги                                                  II

	ширина проезжей части по основной дороге, м                       9

	количество полос движения, шт.                                    2

	свайный ростверк с подпорной стенкой из габионовых конструкций, м
	80,0

	дренаж из габионовых коробчатых конструкций, м                   
	100,0

	барьерное ограждение, м                                          
	52,0

	            км 1477+200 - км 1478+000 (автодорога II категории)

	категория дороги                                                  II
	- III

	ширина проезжей части по основной дороге, м                       7,6
	- 9,8

	количество полос движения, шт.                                    2

	удерживающая стенка из габионовых конструкций, м                 
	474,0

	ливнеотводящий лоток, м                                          
	474,0

	ливнеотводящий лоток, м                                          
	334,0

	сметная стоимость

	базисные цены 2001 г. (без НДС), всего, тыс. рублей              
	56087,01

	СМР, тыс. рублей                                                 
	47946,71

	оборудование, тыс. рублей                                         -

	прочие затраты, тыс. рублей                                      
	8140,30

	текущий уровень цен на I квартал 2009 г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	(с НДС), всего, тыс. рублей                                      
	379622,25

	СМР, тыс. рублей                                                 
	340028,48

	оборудование, тыс. рублей                                         -

	прочие затраты, тыс. рублей                                      
	39593,77.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление федеральных автомобильных
	дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства" (В.Н. Афанасенков) по
	результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.