МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 сентября 2009 г. N 369-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА "УСТРОЙСТВО
	ИСКУССТВЕННОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГЕ М-29 "КАВКАЗ" - ИЗ КРАСНОДАРА (ОТ ПАВЛОВСКОЙ) ЧЕРЕЗ
	ГРОЗНЫЙ, МАХАЧКАЛУ ДО ГРАНИЦЫ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
	РЕСПУБЛИКОЙ (НА БАКУ) НА УЧАСТКАХ КМ 625+000 - КМ 627+963 С.
	ХАМБИ-ИРЗИ, КМ 668+385 - КМ 670+550 С. МЕСКЕР-ЮРТ, ЧЕЧЕНСКАЯ
	РЕСПУБЛИКА"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление ордена
	Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" рабочий
	проект "Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из
	Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой
	(на Баку) на участках км 625+000 - км 627+963 с. Хамби-Ирзи, км 668+385 - км 670+550 с. Мескер-
	Юрт, Чеченская Республика", разработанную ООО "ПГС-85" и рассмотренную Ростовским филиалом
	ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 14.04.2009 N 0041-09/РГЭ-0077/01),
	со следующими показателями:

	освещенность участков дороги/яркость, лк/кд                        
	10/06

	общая протяженность освещаемых участков, км                        
	5,128

	в том числе:

	по с. Хамби-Ирзи, км                                              
	2,963

	по с. Мескер-Юрт, км                                              
	2,165

	протяженность ВЛ 10 кВ, км                                         
	0,015

	протяженность ВЛИ 0,4 кВ освещения, км                             
	5,15

	в том числе:

	по с. Хамби-Ирзи, км                                              
	2,98

	по с. Мескер-Юрт, км                                              
	2,17

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	количество КТП 40/10/0,4 кВ, шт.                                    2

	количество световых точек, шт.                                     
	167

	по с. Хамби-Ирзи, шт.                                              74

	по с. Мескер-Юрт, шт.                                              93

	расчетная мощность установок электроосвещения, кВт                 
	44,25

	в том числе:

	по с. Хамби-Ирзи, кВт                                             
	18,5

	по с. Мескер-Юрт, кВт                                             
	23,25

	категория надежности электроснабжения                              
	III

	продолжительность 	строительства,	 мес.                              
	2,0

	стоимость 	строительства	 по результатам рассмотрения

	составляет:

	в базисных ценах 2001 года, тыс. рублей                           
	1095,21

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                                  
	768,30

	оборудование, тыс. рублей                                         
	84,05

	прочие затраты, тыс. рублей                                       
	242,86

	в текущих ценах I квартала 2009 года, тыс. рублей                 
	6559,01

	(с учетом НДС 18%), тыс. рублей                                   
	981,93

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                                  
	5285,44

	оборудование, тыс. рублей                                         
	304,48

	прочие затраты, тыс. рублей                                       
	969,09.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление ордена Знак Почета Северо-
	Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (Г.К. Макиев) по результатам
	торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.