Утверждаю

	Первый заместитель

	министра связи СССР

	В.Ф.ГУРКИН

	1 октября 1991 года

	ЕДИНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
	ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ
	СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

	"Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные
	строительством	 линейные 	сооружения	 проводной связи" определяет оптимальный обязательный
	состав исполнительной документации, предъявляемой подрядными организациями отрасли связи
	рабочим комиссиям при приемке линейных 	сооружений	 в эксплуатацию.

	Требования "Единого руководства..." обязательны для выполнения также организациями
	подрядчиков и заказчиков других министерств и ведомств, линейные сооружения которых
	передаются в эксплуатацию органам отрасли связи. "Единое руководство..." согласовано с
	Акционерным обществом "Совтелеком", ГУПиКС и ГУ "Электросвязь" Министерства связи СССР.

	С введением в действие настоящего "Единого руководства..." утрачивают силу: "Руководство по
	составлению исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными
	организациями рабочим комиссиям при приемке в эксплуатацию вновь построенных или
	реконструированных линейных сооружений кабельных линий магистральных и внутризоновых сетей
	связи" (М., ССКТБ, 1981) и "Руководство по составлению исполнительной документации,
	предъявляемой строительно-монтажными организациями комиссиям при приемке в эксплуатацию
	законченных 	строительством	 линейных сооружений городских телефонных сетей" (М., ССКТБ,
	1980), а также разделы I - IV "Сборника единых форм исполнительной документации, предъявляемой
	строительно-монтажными организациями при приемке в эксплуатацию вновь построенных и
	реконструированных объектов сельской телефонной связи" (М., ССКТБ, 1974).

	1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

	1.1. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных
	строительством объектов. Основные положения" (Стройиздат, 1988), а также "Руководства по
	приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М.,
	ССКТБ, 1990) подрядные организации обязаны представлять рабочим комиссиям исполнительную
	документацию на принимаемые в эксплуатацию линейные сооружения.

	1.2. Исполнительная документация должна состоять из комплекта рабочих чертежей в объеме,
	полученном от заказчика на строительство линейных сооружений, откорректированных в
	соответствии с выполненными в натуре работами, а также документов на монтажные работы,
	электрические измерения, испытания и проверки.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.3. Исполнительная документация представляется в одном экземпляре в составе,
	предусмотренном настоящим "Единым руководством..." по видам линейных сооружений.

	1.4. Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером подрядной
	организации, а также должностными лицами, ответственными за достоверность приведенных в
	документации данных (старшим прорабом, прорабом, мастером, измерителем и др.).

	2. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ
	СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И
	ВНУТРИЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

	2.1. Титульный лист исполнительной документации (форма 1-МВЛКС).

	2.2. Паспорт трассы в составе:

	а) титульный лист (форма 2-МВЛКС);

	б) рабочая документация проекта в объеме, полученном от заказчика, откорректированная в
	соответствии с выполненными в натуре работами.

	2.3. Электрический паспорт в составе:

	2.3.1. Для симметричных высокочастотных кабелей:

	а) титульный лист (форма 3-МВЛКС);

	б) протокол электрических измерений симметричного кабеля постоянным током (форма 4-
	МВЛКС);

	в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце (форма 5-
	МВЛКС);

	г) протокол электрических измерений защищенности на дальнем конце (форма 6-МВЛКС);

	д) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля (форма 7-МВЛКС), если проектом
	предусмотрены работы по защите от коррозии.

	2.3.2. Для симметричных низкочастотных кабелей:

	комплекс измерений электрических параметров кабелей и состав форм такой же, как в п. 2.3.1, с
	той разницей, что переходное затухание и защищенность измеряются на частоте 800 Гц для цепи,
	оборудованной тональным усилителем, и на частоте 5 кГц для экранированной пары, оборудованной
	усилителем вещания.

	2.3.3. Для коаксиальных кабелей:

	а) титульный лист (форма 8-МВЛКС);

	б) протокол электрических измерений постоянным током (формы 9-, 10-, 11-МВЛКС);

	в) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы
	по защите от коррозии (см. форму 7-МВЛКС);

	г) протокол проверки эффективности протекторной защиты металлической цистерны НУП

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	(форма 12-МВЛКС).

	2.4. Монтажная документация в составе:

	а) титульный лист (форма 13-МВЛКС);

	б) паспорта на монтаж муфт (формы 14-, 15-МВЛКС);

	в) протоколы прозвонки кабеля на усилительном участке (формы 16-, 17-МВЛКС);

	г) акты проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке (форма 18-
	МВЛКС);

	д) двусторонние акты на накладные и дополнительные муфты с обоснованием причин,
	вызвавших их монтаж.

	2.5. Рабочая документация:

	а) титульный лист (форма 19-МВЛКС);

	б) паспорта (сертификаты на строительные длины кабелей);

	в) укладочные ведомости (форма 20-МВЛКС);

	г) заводские паспорта на оборудование (цистерны НУП, контейнеры, катодные и дренажные
	установки, для содержания кабелей под постоянным избыточным давлением и т.п.);

	д) акты на скрытые работы (формы 21-, 22-, 23-, 24-МВЛКС).

	Форма 1-МВЛКС

	                ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ

	             СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ

	                       (ВНУТРИЗОНОВЫХ) ЛИНИЙ СВЯЗИ

	Объект
	____________________________________________________________________

	Подрядчик
	_________________________________________________________________

	Период строительства: начало ______________ окончание
	_____________________

	Исполнительная документация составлена
	____________________________________

	                                                      (дата)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Главный инженер подрядчика
	________________________________________________

	                                               (подпись)

	___________________________________________________________________________

	Ответственный исполнитель
	_________________________________________________

	                                             (должность,

	___________________________________________________________________________

	                                 подпись)

	Форма 2-МВЛКС

	Объект ____________________

	Подрядчик _________________

	                              ПАСПОРТ ТРАССЫ

	            магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

	                          на усилительном участке

	                     УП ___________ УП ______________

	                    магистрали КМ-___________________

	Марка кабеля
	______________________________________________________________

	Длина трассы
	___________________________________________________________ км

	Длина кабеля (всего)
	___________________________________________________ км

	в том числе в грунте
	___________________________________________________ км

	в канализации
	__________________________________________________________ км

	подводного
	_____________________________________________________________ км

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Год прокладки
	_____________________________________________________________

	Паспорт составлен
	_________________________________________________________

	                                            (дата)

	Начальник (гл. инженер)

	подрядчика
	________________________________________________________________

	                                      (подпись)

	Ответственный исполнитель
	_________________________________________________

	                                             (должность;

	___________________________________________________________________________

	                              фамилия, и.о.)

	Форма 3-МВЛКС

	                           ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

	         магистральной кабельной линии связи (симметричные кабели)

	                          на усилительном участке

	УП                    -УП                      магистрали КМ

	___________________________________________________________________________

	Марка кабеля __________________________________

	Длина трассы __________________________________ км

	Длина кабеля А ________________________________ км

	То же, Б ______________________________________ км

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Год прокладки _________________________________

	Паспорт составлен _____________________________

	                             (дата)

	Подписи ответственных лиц:

	Главный инженер организации-

	подрядчика                 
	_______________________________________________

	                                               (подпись)

	Ответственный исполнитель
	_________________________________________________

	                                         (должность, Ф.И.О.)

	Форма 4-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	               электрических измерений симметричного кабеля

	                             постоянным током

	Объект __________________________    Прибор типа ____________ N
	___________

	Усилительный участок N __________    Завода
	_______________________________

	Длина участка ___________________    Дата измерения _______________
	19__ г.

	Кабель N ________________________    Температура кабеля
	___________________

	Между НУП (ОУП)-      -НУП (ОУП)-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-----T---T---T--------------T-----------------T----------------------
	-----¬

	¦	N   	¦	N  	¦	N  	¦	Электрическое 	¦	  Электрическое  	¦	 Испытательное
	напряжение  	¦

	¦	чет-	¦	це-	¦	жи-	¦	сопротивление 	¦	  сопротивление  	¦	        кабелей,
	В         	¦

	¦	вер-	¦	пи 	¦	лы 	¦	изоляции между	¦	    изоляции     	+-------------T--------
	-----+

	¦	ки  	¦	   	¦	   	¦	каждой жилой и	¦	 полиэтиленового 	¦	 между всеми 	¦	между
	каждой 	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	всеми другими,	¦	защитного покрова	¦	   жилами,   	¦	жилой и
	всеми	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	 соединенными 	¦	  кабелей, МОм   	¦	соединенными 	¦
	остальными  	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	  с металл.   	+----------T------+	 в пучок, и  	¦	жилами,
	соед.	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	  оболочкой   	¦	  между   	¦	между 	¦	 заземленной 	¦	  в
	пучок,   	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	  (экраном),  	¦	 металл.  	¦	метал-	¦	металлической	¦	 и с
	заземл. 	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	     МОм      	¦	оболочкой 	¦	лич.  	¦	  оболочкой  	¦	  
	металл.   	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	              	¦	(экраном),	¦	обо-  	¦	             	¦	 
	оболочкой  	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	              	¦	  между   	¦	лочкой	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	              	¦	 броней и 	¦	и     	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	   	¦	              	¦	  землей  	¦	броней	¦	            
	¦	             	¦

	+----+---+---+--------------+----------+------+-------------+--------
	-----+

	¦	  1 	¦	 2 	¦	 3 	¦	      4       	¦	    5     	¦	  6   	¦	      7      	¦	     
	8      	¦

	+----+---+---+--------------+----------+------+-------------+--------
	-----+

	¦	I   	¦	1  	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	2  	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	II  	¦	3  	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	4  	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	III 	¦	5  	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	6  	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	IV  	¦	7  	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	8  	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	V   	¦	9  	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	10 	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	VI  	¦	11 	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	12 	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	VII 	¦	13 	¦	1  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	2  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	14 	¦	3  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	¦	    	¦	   	¦	4  	¦	              	¦	          	¦	      	¦	            
	¦	             	¦

	L----+---+---+--------------+----------+------+-------------+--------
	------

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Представитель подрядчика
	__________________________________________________

	Форма 5-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	      электрических измерений переходного затухания на ближнем конце

	          между __________________ ВЧ цепями кабеля со стороны УП

	Объект ______________________________      Спектр измерения, кГц

	Усил. участок _______________________      Прибор типа _______ N
	__________

	Длина участка _______________________      Завода
	_________________________

	Кабель N ____________________________      Дата измерения _________
	19__ г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N пар 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	Примечание. В протокол внесены минимальные значения переходного
	затухания.

	Измерения производил:                   Проверил:

	представитель подрядчика ___________    представитель заказчика
	___________

	                          (подпись)                             
	(подпись)

	Форма 6-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	           электрических измерений защищенности на дальнем конце

	            между ______________ ВЧ цепями кабеля со стороны УП

	Объект ______________________________      Спектр измерения, кГц

	Усил. участок _______________________      Прибор типа _______ N
	__________

	Длина участка _______________________      Завода
	_________________________

	Кабель N ____________________________      Дата измерения _________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	19__ г.

	N пар
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	Примечание. В протокол внесены минимальные величины защищенности.

	Измерения производил:                   Проверил:

	представитель подрядчика ___________    представитель заказчика
	___________

	                          (подпись)                             
	(подпись)

	Форма 7-МВЛКС

	Наименование подрядной                        Объект
	______________________

	организации                                   Гор.
	________________________

	____________________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	                 измерений потенциалов на оболочке кабеля

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Номер колодца или контрольно-измерительного пункта ______________

	    Дата ______________________ 19__ г.

	Адрес пункта измерения
	____________________________________________________

	Время измерения: начало ____________________ конец
	________________________

	Длительность интервала между отсчетами (с)
	________________________________

	Тип и номер прибора ________________ прибор соединен с
	____________________

	Наличие  перемычек  между  оболочкой и броней и месторасположение
	электрода

	сравнениям
	________________________________________________________________

	                  1. Результаты измерения потенциалов, В

	Номер измерения	1  	2  	3  	4   	5  	6   	7  
	Потенциал     

	                          2. Обработка измерений

	--------------T-------T----------------T------------T-----------T----
	-----¬

	¦	  Потенциал  	¦	Число  	¦	Сумма измеренных	¦	Максимальная	¦	Минимальная	¦
	Средняя 	¦

	¦	             	¦	измере-	¦	 величин одного 	¦	величина, В 	¦	величина,
	В	¦	величина,	¦

	¦	             	¦	ний    	¦	     знака      	¦	            	¦	           	¦	   
	В    	¦

	+-------------+-------+----------------+------------+-----------+----
	-----+

	¦	Положительный	¦	       	¦	                	¦	            	¦	          
	¦	         	¦

	¦	Отрицательный	¦	       	¦	                	¦	            	¦	          
	¦	         	¦

	L-------------+-------+----------------+------------+-----------+----
	------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Измерения производил

	представитель подрядчика
	__________________________________________________

	                                    (должность, Ф.И.О., подпись)

	Форма 8-МВЛКС

	                           ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

	         магистральной кабельной линии связи (коаксиальные кабели)

	         на усилительном участке ОУП __________-ОУП ____________

	                         магистрали КМ ___________

	Марка кабеля _____________________________

	Длина трассы _____________________________ км

	Длина кабеля _____________________________ км

	Год прокладки ____________________________

	Паспорт составлен ________________________

	                           (дата)

	Гл. инженер организации-

	подрядчика              
	__________________________________________________

	                                             (подпись)

	Ответственный исполнитель
	_________________________________________________

	                                         (должность, Ф.И.О.)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 9-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	       электрических измерений постоянным током коаксиального кабеля

	                            типа КМ-4 (КМ-4-60)

	Тип и номер прибора __________   Объект
	___________________________________

	Температура грунта ________ °С   Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)
	________________

	Дата измерения _______ 19__ г.   Усилительный (регенерационный)
	участок ___

	                                 Участок измерений (между муфтами)
	________

	                                 Марка кабеля
	_____________________________

	                                 Завод - изготовитель кабеля
	______________

	                                 Длина кабеля
	_____________________________

	----------------------------------T----------------------------------
	-----¬

	¦	         Характеристика          	¦	      Коаксиальные пары (КП)
	типа      	¦

	¦	                                 	¦	           2,6/9,4
	(2,6/9,5)           	¦

	¦	                                 	+---------T---------T---------T----
	-----+

	¦	                                 	¦	    I    	¦	   II    	¦	   III   	¦	  
	IV    	¦

	+---------------------------------+---------+---------+---------+----
	-----+

	¦	Электрическое сопротивление      	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	изоляции между внутренним и      	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	внешним проводниками коаксиальной	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	пары, МОм х км                   	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	Испытательное напряжение между   	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	внутренним и внешним проводниками	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	коаксиальной пары, В             	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	Испытательное напряжение между   	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	внешним проводником коаксиальной 	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	пары и всеми другими внешними    	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	проводниками коаксиальных пар,   	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	соединенных между собой и зазем- 	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	ленной металлической оболочкой, В	¦	         	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	L---------------------------------+---------+---------+---------+----
	------

	----------------------------------T----------------------------------
	-----¬

	¦	         Характеристика          	¦	     Звездные четверки (ЗЧ) и
	жилы     	¦

	¦	                                 	¦	               в этих
	ЗЧ               	¦

	¦	                                 	+-------T-------T-------T-------T--
	-----+

	¦	                                 	¦	   I   	¦	  II   	¦	  III  	¦	  IV   	¦	  
	V   	¦

	¦	                                 	+-------+-------+-------+-------+--
	-----+

	¦	                                 	¦	1 2 3 4	¦	1 2 3 4	¦	1 2 3 4	¦	1 2 3 4	¦	1
	2 3 4	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+--
	-----+

	¦	Электрическое сопротивление      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	изоляции каждой жилы относительно	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	других жил, соединенных с внешни-	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	ми проводниками коаксиальных пар 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	и заземленной металлической      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	оболочкой, МОм х км              	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Испытательное напряжение между   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	каждой жилой (кроме цепи с допол-	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	нительной индуктивностью) и всеми	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	другими жилами, соединенными с   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	внешними проводниками коаксиаль- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	ных пар и заземленной металличес-	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	кой оболочкой, В                 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	L---------------------------------+-------+-------+-------+-------+--
	------

	Электрическое   сопротивление  изоляции  полиэтиленового  защитного 
	шланга

	кабеля между:

	оболочкой и броней __________________ МОм ________________________
	МОм х км

	оболочкой и землей __________________ МОм ________________________
	МОм х км

	броней и землей _____________________ МОм ________________________
	МОм х км

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Измерения проводил представитель           Проверил представитель
	заказчика

	подрядчика ____________ (______________)   _______________
	(______________)

	Форма 10-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	         электрических измерений постоянным током малогабаритного

	                      коаксиального кабеля типа МКТ-4

	Тип и номер прибора __________   Объект
	___________________________________

	Температура грунта ________ °С   Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)
	________________

	Дата измерения _______ 19__ г.   Усилительный (регенерационный)
	участок ___

	                                 Участок измерений (между муфтами)
	________

	                                 Марка кабеля
	_____________________________

	                                 Завод - изготовитель кабеля
	______________

	                                 Длина кабеля
	_____________________________

	-------------------------------------------------T-------------------
	-----¬

	¦	                 Характеристика                 	¦	   Коаксиальные
	пары    	¦

	¦	                                                	+-----T-----T-----T-
	-----+

	¦	                                                	¦	  1  	¦	  2  	¦	  3  	¦	 
	4   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-
	-----+

	¦	Электрическое сопротивление изоляции между внут-	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	ренним и внешним проводниками коаксиальной пары,	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	МОм х км                                        	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	Испытательное напряжение между внутренним и     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	внешним проводниками коаксиальной пары, В       	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	Испытательное напряжение между внешним провод-  	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	ником коаксиальной пары и всеми другими внешними	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	проводниками коаксиальных пар, соединенных между	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	¦	собой,и заземленной металлической оболочкой, В  	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	      	¦

	L------------------------------------------------+-----+-----+-----+-
	------

	-------------------------------------------------T-------------------
	-----¬

	¦	                Характеристика                  	¦	 Симметричные пары
	(СП) 	¦

	¦	                                                	¦	    и жилы в этих
	СП    	¦

	¦	                                                	+----T----T----T----
	T----+

	¦	                                                	¦	 1  	¦	 2  	¦	 3  	¦	 4 
	¦	 5  	¦

	¦	                                                	+----+----+----+----
	+----+

	¦	                                                	¦	1  2	¦	1  2	¦	1  2	¦	1 
	2	¦	1  2	¦

	+------------------------------------------------+----+----+----+----
	+----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Электрическое сопротивление изоляции каждой     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жилы относительно других жил, соединенных с     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	внешними проводниками коаксиальных пар и        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	заземленной металлической оболочкой, МОм х км   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	Испытательное напряжение между каждой жилой и   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	всеми другими жилами, соединенными с внешними   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	проводниками коаксиальных пар и заземленной     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	металлической оболочкой, В                      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	Электрическое сопротивление изоляции между      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	контрольной жилой и соединенными между собой    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	внешними проводниками коаксиальных пар и        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	заземленной оболочкой, МОм                      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	Испытательное напряжение между контрольной      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	жилой и соединенными вместе внешними            	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	проводниками коаксиальных пар и заземленной     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	¦	металлической оболочкой, В                      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   
	¦	    	¦

	L------------------------------------------------+----+----+----+----
	+-----

	Электрическое   сопротивление  изоляции  полиэтиленового  защитного 
	шланга

	кабеля между:

	оболочкой и броней __________________ МОм ________________________
	МОм х км

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	оболочкой и землей __________________ МОм ________________________
	МОм х км

	броней и землей _____________________ МОм ________________________
	МОм х км

	Измерения проводил представитель           Проверил представитель
	заказчика

	подрядчика ____________ (______________)   _______________
	(______________)

	Форма 11-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	        электрических измерений постоянным током однокоаксиального

	                         кабеля типа ВКПА (БВКПА)

	Тип и номер прибора ____________   Объект
	_________________________________

	Температура грунта воздуха __ °С   Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)
	______________

	Дата измерения _________ 19__ г.   Усилительный (регенерационный)
	участок _

	________________________________________

	                                   Участок измерений (между муфтами)
	______

	                                   Марка кабеля
	___________________________

	                                   Завод - изготовитель кабеля
	____________

	                                   Длина кабеля
	___________________________

	---------------------------------------------------------------T-----
	-----¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                        Характеристика                       
	¦	Результаты	¦

	¦	                                                            &n bsp;
	¦	измерения 	¦

	+--------------------------------------------------------------+-----
	-----+

	¦	Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и      
	¦	          	¦

	¦	внешним проводниками коаксиальной пары, МОм х км             
	¦	          	¦

	¦	Электрическое сопротивление изоляции между внешним
	проводником	¦	          	¦

	¦	и землей, МОм х км                                           
	¦	          	¦

	¦	Испытательное напряжение между внутренним и внешним          
	¦	          	¦

	¦	проводниками коаксиальной пары, В                            
	¦	          	¦

	L--------------------------------------------------------------+-----
	------

	Измерения проводил представитель           Проверил представитель
	заказчика

	подрядчика ____________ (______________)   _______________
	(______________)

	Форма 12-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	             электрических измерений (проверки) эффективности

	              протекторной защиты металлической цистерны НУП

	Объект ____________________            Марка протекторов
	__________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Участок ОУП-_________ ОУП-_________    Количество протекторов
	_____________

	НУП N _____________________________   
	____________________________________

	Тип цистерны ______________________    Дата проверки "__" _________
	19__ г.

	Сопро- 	Сопро- 	Потенциал протектора 	Потенциал      	Сила   
	тивление	тивление	относительно земли  	цистерна-земля   	тока   
	растека-	растека-	(медно-сульфатного  	(медно-сульфатный  	в цепи 
	нию тока	нию тока	электрода сравнения), В	электрод сравнения), В	защиты 
	цистер-	протек-	N 1	N 2	N 3	N 4	до включе-	после  	(протек-
	ны, Ом 	торов  	ния про- 	включения	торы-  
	(груп- 	текторов 	протекторов	цистер-
	пы), Ом	на), мА

	Измерения проводил представитель           Представитель заказчика

	подрядчика ____________ (______________)   _______________
	(______________)

	Форма 13-МВЛКС

	                          МОНТАЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	            магистральной кабельной линии связи на усилительном

	           участке ОУП _______ ОУП ______ магистрали КМ-________

	Марка кабеля ___________________________________

	Длина трассы ___________________________________ км

	Длина кабеля А _________________________________ км

	То же, Б _______________________________________ км

	Год прокладки __________________________________

	Дата комплектации документации

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	____________________________________________

	Гл. инженер организации-

	подрядчика              
	__________________________________________________

	Ответственный исполнитель
	_________________________________________________

	                                     (начальник участка, прораб)

	Форма 14-МВЛКС

	                                                            Экз. N 2

	                                                    хранится в
	документации

	                                  ПАСПОРТ

	                       на монтаж прямой муфты N ___

	                             Объект
	_______________________________________

	---------T-----------------¬	 Усилительный участок
	_________________________

	¦	   N    	¦	Заданный оператор	¦	 Марка кабеля
	_________________________________

	¦	четверок	¦	                 	¦	 Кабель N
	_____________________________________

	+--------+-----------------+	 Дата монтажа "__" ____________________
	19__ г.

	¦	1       	¦	                 	¦	 Фамилия спайщика
	_____________________________

	¦	2       	¦	                 	¦	 Подпись спайщика
	_____________________________

	¦	3       	¦	                 	¦	 1-й экз. паспорта вложен в муфту

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	4       	¦	                 	¦	 Спайщик
	______________________________________

	¦	5       	¦	                 	¦	                       (подпись)

	¦	6       	¦	                 	¦

	¦	7       	¦	                 	¦

	L--------+------------------

	Форма 15-МВЛКС

	                                  ПАСПОРТ

	                          на монтаж сложной муфты

	Марка кабеля ______________________    Магистраль
	_________________________

	Усилит. участок N _________________    Кабель N
	___________________________

	Шаг N _____________________________    Техник-измеритель
	__________________

	Муфта N ___________________________                          
	(фамилия)

	                                       Спайщик
	____________________________

	                                                         (фамилия)

	                                       "__" _______________________
	19__ г.

	                              Данные монтажа

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	N чет-	Операто-	Включение конденсаторов	Включение сопротивлений	Приме-
	верок 	ры сим-	чание
	со    	метри- 	между	величина	коли- 	между	величина	количес-
	стороны	рования	жилами	емкости,	чество	жилами	сопротив-	тво со-

	А	Б	пФ  	конден-	ления, Ом	против-
	саторов	лений  
	1	2	3   	4  	5   	6  	7  	8   	9   	10 

	Спайщик ______________________ Техник-измеритель
	__________________________

	               (подпись)                                 (подпись)

	Форма 16-МВЛКС

	Наименование организации-

	подрядчика ___________________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	                      прозвонки симметричного кабеля

	Дата ____________________ 19__ г.   Объект
	________________________________

	Прозвонку производили               Усилит. участок
	_______________________

	________________________________    Кабель марки _________ N
	______________

	________________________________    Между
	_________________________________

	-------------------T-------------------T---------------T-------------
	-----¬

	¦	 N пар и четверок 	¦	   Нумерация жил   	¦	     Схема     	¦	     
	Номера      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                  	¦	                   	¦	  соединения   	¦	 коаксиальных
	пар 	¦

	+--------T---------+----T----T----T----+	               	+---------T---
	-----+

	¦	   А    	¦	    Б    	¦	 1  	¦	 2  	¦	 3  	¦	 4  	¦	               	¦	    А    	¦	  
	Б    	¦

	+--------+---------+----+----+----+----+---------------+---------+---
	-----+

	¦	1       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	1       
	¦	        	¦

	¦	2       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	2       
	¦	        	¦

	¦	3       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	3       
	¦	        	¦

	¦	4       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	4       
	¦	        	¦

	¦	5       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	5       
	¦	        	¦

	¦	6       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	6       
	¦	        	¦

	¦	7       	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	               	¦	7       
	¦	        	¦

	L--------+---------+----+----+----+----+---------------+---------+---
	------

	Измеритель ______________________________

	Спайщик _________________________________

	Форма 17-МВЛКС

	                                 ПРОТОКОЛ

	              прозвонки коаксиального кабеля типа КМ-4, МКТ-4

	Объект ________________________________ Тип (марка) кабеля
	________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ОУП ___________ ОУП ___________________ Кабель N
	__________________________

	Усилительный участок __________________ Дата "__" _________________
	19__ г.

	между _________________________________

	----------------------T---------------T---------------T--------------
	-----¬

	¦	Номера четверок (пар)	¦	 Нумерация жил 	¦	     Схема     	¦	Номера
	коаксиальных	¦

	¦	     со стороны      	+---T---T---T---+	  соединения   	¦	  пар со
	стороны   	¦

	+----------T----------+	 1 	¦	 2 	¦	 3 	¦	 4 	¦	               	+---------T----
	-----+

	¦	    А     	¦	    Б     	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	               	¦	    А    	¦	   
	Б    	¦

	+----------+----------+---+---+---+---+---------------+---------+----
	-----+

	¦	1         	¦	          	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	               	¦	I (1)   
	¦	         	¦

	¦	2         	¦	          	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	               	¦	II (2)  
	¦	         	¦

	¦	3         	¦	          	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	               	¦	III (3) 
	¦	         	¦

	¦	4         	¦	          	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	               	¦	IV (4)  
	¦	         	¦

	¦	5         	¦	          	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	               	¦	-       
	¦	         	¦

	L----------+----------+---+---+---+---+---------------+---------+----
	------

	Измеритель _________________________ Спайщик
	______________________________

	Форма 18-МВЛКС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                    АКТ

	              проверки герметичности кабеля на смонтированном

	                           усилительном участке

	"__" _________________ 19__ г.

	Объект ______________ участок ОУП (НУП) ____________ ОУП (НУП)
	____________

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель
	__________________________________

	__________________________ и представитель подрядчика
	_____________________

	________________________________________ составили настоящий акт в
	том, что

	кабель марки ________________________ на усилительном участке был
	поставлен

	под  избыточное  давление  и  опломбирован  для   испытания  
	герметичности

	металлической оболочки с оконечными устройствами.

	Результаты первичных измерений, произведенных "__" _______________
	19__ г.,

	даны в табл. 1.

	Таблица 1

	Измере-	Ка-	Измеренное	N    	Шкала   	Цена   	Подписи   
	ния со	бель	давление, 	мано-	Па/кг/кв. см	деления, 	представителей
	стороны	N  	Па/кг/кв. см	метров	Па/кг/кв. см	подрядчика и
	комиссии  

	Результаты вторичных измерений, произведенных "__" _______________
	19__ г.,

	т.е. через ___________ суток, даны в табл. 2.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Таблица 2

	Измере-	Ка-	Измеренное	N    	Шкала   	Цена   	Подписи   
	ния со	бель	давление, 	мано-	Па/кг/кв. см	деления, 	представителей
	стороны	N  	Па/кг/кв. см	метров	Па/кг/кв. см	подрядчика и
	комиссии  

	    На основании существующих норм кабель на участке ______________
	считать

	герметичным  и   установленным   под   избыточное   давление  с 
	оконечными

	устройствами.

	Представитель заказчика                            Представитель
	подрядчика

	_______________________                           
	________________________

	Форма 19-МВЛКС

	                           РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	            магистральной кабельной линии связи на усилительном

	       участке ОУП __________ ОУП __________ магистрали КМ-________

	Гл. инженер организации-

	подрядчика              
	_______________________________________________

	                                       (подпись, Ф.И.О.)

	Ответственный исполнитель

	Начальник участка (прораб)
	____________________________________________

	                                        (подпись, Ф.И.О.)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 20-МВЛКС

	                           УКЛАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Объект _____________________________

	Участок ____________________________   
	___________________________________

	N	Дата  	Марка	Заводской	Длина 	Фактическая	Избыточное    
	п/п	прокладки	кабеля	номер 	кабеля на	длина   	давление, кгс/см 
	барабана	барабане	проложенного	до   	после 
	кабеля  	прокладки	прокладки

	Ведомость составил

	____________________________

	(должность, Ф.И.О., подпись)

	Форма 21-МВЛКС

	                                    АКТ

	               на скрытые работы по прокладке кабелей связи

	                            и защитных проводов

	Объект _________________________    Трасса кабеля
	_________________________

	Подрядчик ______________________    между населенными

	Участок ________________________    пунктами (пикетами)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                    Дата
	__________________________________

	    Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  технического  надзора
	заказчика

	___________________________________________________________________________

	и представитель
	___________________________________________________________

	                     (наименование строительно-монтажной организации)

	произвели освидетельствование выполненных  работ  по  прокладке 
	кабелей  и

	защитных проводов и установили:

	1. Проложен кабель марки ______________________________ производства
	завода

	____________ от _______________ до ____________ протяженностью
	_________ км

	и марки ______________________ от ____________________ до
	_________________

	протяженностью ______________________ км, а всего ___________________
	км.

	2. Способ прокладки
	_______________________________________________________

	                                  (кабелеукладчиком, вручную)

	3. Глубина прокладки по проекту __________________________ м,
	фактически не

	менее _________________ м.

	4. Шаги пупинизации находятся в пределах
	_______________________________ м.

	5. Перекрытие концов на стыке строительных длин
	________________________ м.

	6. Выполнены переходы через грунтовые дороги
	______________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	(указать способы прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком,
	вручную,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                количество труб и т.п. по каждому переходу)

	7. Выполнены переходы через малые реки и ручьи
	____________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	8. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами) на 
	участке

	________________________ общей протяженностью
	__________________________ м.

	9. Выполнены работы по устройству постели  (из  привозного  песка, 
	мягкого

	грунта) на участке _________________________________ в объеме
	_____________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	10. Кабель проложен "змейкой" на участках
	_________________________________

	___________________________________________________________________________

	11. Проложены защитные провода марки _________________ от
	_________________

	______________ до ________________________ общей протяженностью
	________ км

	на глубину _______________________________

	12. Сращивание защитных проводов выполнено способом
	_______________________

	13. Установлены замерные  столбики  на углах,  переходах,  концах 
	защитных

	проводов ______________________ в количестве
	__________________________ шт.

	___________________________________________________________________________

	    Работы выполнены в период с ________________ до
	_______________________

	в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.

	Представитель технического                         Представитель
	подрядчика

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	надзора заказчика

	Форма 22-МВЛКС

	                                    АКТ

	              на скрытые работы по устройству переходов через

	                      автомобильные и железные дороги

	Объект _______________________________    Дата
	____________________________

	Участок ______________________________

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
	________________________

	______________________________________________ и представитель
	подрядчика -

	_____________________________________________ произвели
	освидетельствование

	работ по устройству переходов и установили:

	    1. Общие данные

	Место   	Пересекае-	Характеристика труб     	Способ 	Приме-
	перехода, 	мое      	материал	диаметр	длина	число	выполнения	чание
	номер чертежа	сооружение	каналов	работ  

	    2. Проверка проходимости каналов
	______________________________________

	___________________________________________________________________________

	    3.  Покрытие  труб  битумной массой на пересечениях
	электрифицированных

	дорог
	_____________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    4. Способ заделки стыков труб
	_________________________________________

	    5. Заделка концов труб
	________________________________________________

	    6. Установка столбиков около концов труб
	______________________________

	    7. Восстановление откосов, кюветов
	____________________________________

	___________________________________________________________________________

	    8.
	____________________________________________________________________

	    9.
	____________________________________________________________________

	    Работы  выполнены  в  соответствии  с  рабочей  документацией
	проекта и

	действующими правилами
	____________________________________________________

	Оценка выполненных работ (________________________)

	Представитель заказчика (_________________________)

	Представитель подрядчика (________________________)

	Форма 23-МВЛКС

	                                    АКТ

	               на скрытые работы по строительству НУП (НРП)

	Объект ________________________________

	Подрядчик _____________________________

	Участок _______________________________

	Трасса кабельной линии
	____________________________________________________

	НУП (НРП)
	_________________________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Дата ___________________________

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора
	заказчика ___

	___________________________________________________________________________

	и представитель
	___________________________________________________________

	                      (наименование строительно-монтажной
	организации)

	произвели освидетельствование выполненных работ по строительству НУП 
	(НРП)

	N ______________________ на участке трассы и установили:

	    1. Место установки НУП (НРП) соответствует рабочим чертежам
	проекта ___

	___________________________________________________________________________

	    2. Основание под цистерну (контейнер, корпус) выполнено из
	____________

	___________________________________________________________________________

	    3. Анкеровка цистерны выполнена посредством анкеров и тяжей из
	________

	___________________________________________________________________________

	    4. Гидроизоляция (противокоррозионное покрытие) повреждений не
	имеет.

	    5. Анкера, тяжи, хомуты, закладные детали защищены от коррозии
	________

	___________________________________________________________________________

	                              (указать способ)

	    6.
	____________________________________________________________________

	    7.
	____________________________________________________________________

	    8.
	____________________________________________________________________

	    Все   работы   выполнены  в  соответствии  с  рабочей 
	документацией  и

	действующими правилами.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Представитель технического                         Представитель
	подрядчика

	надзора заказчика

	             (____________)                                 
	(____________)

	Форма 24-МВЛКС

	                                    АКТ

	                на скрытые работы по устройству заземлений

	Объект ________________________________

	Подрядчик _____________________________

	Участок _______________________________

	Место оборудования заземления
	_____________________________________________

	Дата ___________________________

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора
	заказчика ___

	___________________________________________________________________________

	и представитель
	___________________________________________________________

	                      (наименование строительно-монтажной
	организации)

	произвели  освидетельствование выполненных работ по устройству
	заземлений и

	установили:

	I. Общие данные

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T-------------------------------------------T--------------------
	-----¬

	¦	 N 	¦	              Характеристика               	¦	  Назначение
	заземления  	¦

	¦	п/п	¦	                                           	+-------T--------T---
	-----+

	¦	   	¦	                                          
	¦	рабочее	¦	защитное	¦	линейно-	¦

	¦	   	¦	                                           	¦	       	¦	       
	¦	защитное	¦

	+---+-------------------------------------------+-------+--------+---
	-----+

	¦	 1 	¦	                     2                     	¦	   3   	¦	   4    	¦	  
	5    	¦

	+---+-------------------------------------------+-------+--------+---
	-----+

	¦	1. 	¦	Материал электродов                        	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	2. 	¦	Количество электродов, шт.                 	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	3. 	¦	Длина электродов, м                        	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	4. 	¦	Материал шин                               	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	5. 	¦	Длина шин, м                               	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	6. 	¦	Марки соединительного кабеля (провода)     	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	7. 	¦	Длина соединительного кабеля, м            	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	8. 	¦	Глубина забивки электродов, м              	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	9. 	¦	Глубина прокладки шин, м                   	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	10.	¦	Способ соединения электродов               	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	11.	¦	Дата устройства заземления                 	¦	       	¦	       
	¦	        	¦

	L---+-------------------------------------------+-------+--------+---

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	------

	II. Измерение электрического сопротивления заземления:

	1. Дата измерения.

	2. Тип и номер прибора.

	3. Группа и состояние грунта.

	4. Сопротивление заземления, Ом.

	III. Качество выполненных работ:

	    Работы выполнены в соответствии с рабочей  документацией и
	действующими

	правилами.

	Представитель технического                         Представитель
	подрядчика

	надзора заказчика

	             (____________)                                 
	(____________)

	3. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ
	СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

	3.1. Состав исполнительной документации при предъявлении к приемке линейных сооружений
	местной сети в целом (один или несколько шкафных районов с магистральными участками
	абонентских линий и межстанционными (межузловыми) линиями)

	Паспорт в составе:

	а) титульный лист (форма 1-КЛМС);

	б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
	выполненными в натуре работами;

	в) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных кабельных линий
	(симметричный кабель) (форма 2-КЛМС);

	г) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных линий или
	магистральных участков (форма 3-КЛМС) и распределительных участков (форма 4-КЛМС)
	абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП);

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и
	защищенности на дальнем конце между цепями ВЧ кабеля (форма 5-КЛМС);

	е) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между
	отобранными прослушиванием парами абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) (форма 6-
	КЛМС);

	ж) протоколы электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной
	индуктивностью (форма 7-КЛМС);

	з) протоколы измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита
	кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);

	и) укладочные ведомости прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС);

	к) акты на скрытые работы (формы 21-МВЛКС, 22-МВЛКС, 24-МВЛКС);

	л) акты проверок смонтированных межстанционных и магистральных участков абонентских
	кабельных линий на герметичность оболочек (форма 8-КЛМС);

	м) акты испытания оборудования для содержания кабелей под постоянным воздушным
	избыточным давлением (форма 9-КЛМС);

	н) протоколы измерения электрического сопротивления заземлений (форма 10-КЛМС).

	3.2. Состав исполнительной документации на законченные строительством отдельные
	линейные сооружения при приемке их по мере готовности

	3.2.1. Межстанционные (межузловые) кабельные линии связи

	Паспорт межстанционной (межузловой) линии связи в составе:

	а) титульный лист (форма 11-КЛМС);

	б) рабочие чертежи на прокладку и монтаж межстанционной (межузловой) линии связи,
	откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

	в) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной кабельной линии
	(симметричный кабель) (формы 2-КЛМС и 12-КЛМС);

	г) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной линии (кабели Т и
	ТП) (форма 3-КЛМС);

	д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и
	защищенности на дальнем конце между цепями симметричного ВЧ кабеля межстанционной линии
	(форма 5-КЛМС);

	е) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между
	отобранными прослушиванием парами межстанционной кабельной линии (кабеля Т и ТП) (форма 6-
	КЛМС);

	ж) протокол электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной
	индуктивностью (форма 7-КЛМС);

	з) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	и) акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов (форма 21-МВЛКС)
	и устройству переходов через автомобильные и ж.д. дороги (форма 22-МВЛКС);

	к) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита
	кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);

	л) укладочная ведомость прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС).

	3.2.2. Магистральные и распределительные участки абонентских кабельных линий

	Паспорт магистрального или распределительного участка абонентской линии в составе:

	а) рабочие чертежи на прокладку и монтаж магистральных и распределительных участков
	абонентских кабельных линий связи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в
	соответствии с выполненными в натуре работами;

	б) протоколы электрических измерений магистрального или распределительного кабеля (формы
	3-КЛМС, 4-КЛМС);

	в) протокол измерения собственного затухания цепей (форма 7-КЛМС) представляется на
	кабели, уплотненные системой ИКМ, после их включения в НРП на регенерационном участке;

	г) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между
	отобранными прослушиванием парами (форма 6-КЛМС);

	д) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);

	е) протокол измерения электрического сопротивления заземления (форма 10-КЛМС).

	3.2.3. Кабельная канализация

	Исполнительная документация в составе:

	а) рабочие чертежи на строительство кабельной канализации в объеме, полученном от
	заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

	б) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - прокладка трубопроводов
	(форма 13-КЛМС);

	в) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - строительство колодцев
	(форма 14-КЛМС).

	3.2.4. Кабельные линии, выполненные кабелями марок ТЗ (межстанционные линии, кабельные
	вставки в ВЛС, каблирование узлов связи, спец. объектов)

	Паспорт в составе:

	а) титульный лист (форма 1-КЛМС);

	б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
	выполненными в натуре работами;

	в) протоколы электрических измерений постоянным током (форма 2-КЛМС) переходного
	затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце (форма 5-КЛМС);

	г) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3.2.5. Проложенные и смонтированные линии кабелями марок ПРППМ, (ПРВПМ), МРМ,
	РМПЗЭП (линии охранной сигнализации на площадках объектов и ВПТС)

	Исполнительная документация в составе:

	а) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
	выполненными в натуре работами;

	б) протоколы электрических измерений кабелей ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП (форма 15-
	КЛМС);

	в) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).

	3.2.6. Воздушные столбовые линии связи

	Исполнительная документация в составе:

	а) титульный лист (форма 1-ВЛС);

	б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с
	выполненными в натуре работами;

	в) протокол электрических измерений воздушных линий связи и радиофикации постоянным
	током (форма 2-ВЛС);

	г) протокол измерений переходного затухания между воздушными цепями на ближнем конце и
	защищенности на дальнем конце (форма 3-ВЛС);

	д) протокол измерений рабочего затухания воздушных цепей (форма 4-ВЛС);

	е) протокол измерения сопротивления заземлений (форма 5-ВЛС);

	ж) протокол измерения напряжения зажигания защитных устройств (разрядников) (форма 6-
	ВЛС);

	з) акты на скрытые работы по строительству воздушной линии связи (форма 7-ВЛС).

	Форма 1-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	________________________

	                                  ПАСПОРТ

	             на законченные строительством линейные сооружения

	                           местной сети в целом

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Наименование объекта
	______________________________________________________

	Состав сооружений объекта:

	кабельная канализация протяженностью ____________________ км, блок
	емкостью

	___________________ каналов

	Шкафные районы N
	__________________________________________________________

	Общая емкость магистральных участков
	______________________________________

	Межстанционные линии
	______________________________________________________

	                                (направления межстанционных линий,

	___________________________________________________________________________

	           их протяженность, марки кабелей, системы уплотнения)

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	Начало строительства ______________________________

	Окончание строительства ___________________________

	Паспорт составлен _________________________________

	                               (дата)

	Главный инженер организации-

	подрядчика
	________________________________________________________________

	                                  (Ф.И.О., подпись)

	Ответственный исполнитель

	___________________________________________________________________________

	                       (должность, Ф.И.О., подпись)

	Форма 2-КЛМС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Наименование организации-

	подрядчика _____________________________ Объект
	___________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	          электрических измерений постоянным током межстанционной

	                   кабельной линии (симметричный кабель)

	Марка и емкость кабеля _________________    Тип и номер

	________________________________________    прибора
	_______________________

	Длина кабеля ___________________________   
	_______________________________

	Участок прокладки ______________________    Дата
	__________________________

	---------T----T----------T-------------------------T-------------T---
	-----¬

	¦	   N    	¦	 N  	¦	Электр.   	¦	Испытательное
	напряжение,	¦	Сопротивление	¦	Асиммет-	¦

	¦	четверок	¦	пар 	¦	сопротив- 	¦	            В            	¦	  шлейфа, Ом
	¦	рия, Ом 	¦

	¦	        	¦	    	¦	ление изо-	+-----------T-------------+-------T-----
	+	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	ляции меж-	¦	между всеми	¦	между каждой 	¦	 всей  	¦	1 км
	¦	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	ду каждой 	¦	  жилами   	¦	жилой и всеми	¦	 длины 	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	жилой и   	¦	и металлич.	¦	 остальными  	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	другими,  	¦	оболочкой  	¦	жилами, соед.	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	соед. с   	¦	(экраном)  	¦	в пучок, и с 	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	металлич. 	¦	           	¦	 заземленной 	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	    	¦	оболочкой,	¦	           	¦	  металлич.  	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	        	¦	    	¦	МОм       	¦	           	¦	  оболочкой  	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	+--------+----+----------+-----------+-------------+-------+-----+---
	-----+

	¦	1       	¦	1   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	2   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	2       	¦	3   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	4   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	3       	¦	5   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	6   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	4       	¦	7   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	8   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	5       	¦	9   	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	10  	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	6       	¦	11  	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	12  	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	7       	¦	13  	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	¦	        	¦	14  	¦	          	¦	           	¦	             	¦	       	¦	    
	¦	        	¦

	L--------+----+----------+-----------+-------------+-------+-----+---
	------

	Электрическое   сопротивление   изоляции   между   металлической 
	оболочкой

	(экраном) и землей (броней) составляет
	_______________________________ МОм.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Измерения произвел
	________________________________________________________

	                                 (должность, Ф.И.О., подпись)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                    (должность, Ф.И.О., подпись)

	Форма 3-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	          электрических измерений постоянным током межстанционной

	          линии или магистрального участка абонентской кабельной

	                           линии (кабели Т и ТП)

	Объект _________________________ участок прокладки
	________________________

	Марка, емкость и диаметр жил кабеля
	_______________________________________

	Назначение линии
	__________________________________________________________

	                           (межстанционная, магистральный участок)

	Длина кабеля
	______________________________________________________________

	Норма сопротивления изоляции на данную длину
	______________________________

	Норма сопротивления шлейфа на данную длину
	________________________________

	Прибор ___________________________ Дата измерений
	_________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T----------------T---------------T---T---------------T-----------
	-----¬

	¦	 N 	¦	 Сопротивление  	¦	 Сопротивление 	¦	 N 	¦	 Сопротивление 	¦
	Сопротивление  	¦

	¦	пар	¦	 изоляции, МОм  	¦	  шлейфа, Ом   	¦	пар	¦	 изоляции, Ом  	¦	   шлейфа,
	Ом   	¦

	¦	   	+-------T--------+	               	¦	   	+-------T-------
	+	                	¦

	¦	   	¦	   а   	¦	   б    	¦	               	¦	   	¦	   а   	¦	   б  
	¦	                	¦

	+---+-------+--------+---------------+---+-------+-------+-----------
	-----+

	¦	 1 	¦	   2   	¦	   3    	¦	       4       	¦	 1 	¦	   2   	¦	   3   	¦	      
	4        	¦

	+---+-------+--------+---------------+---+-------+-------+-----------
	-----+

	¦	00 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	50 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	01 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	51 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	02 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	52 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	03 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	53 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	04 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	54 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	05 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	55 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	06 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	56 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	07 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	57 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	08 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	58 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	09 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	59 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	10 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	60 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	11 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	61 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	12 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	62 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	13 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	63 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	14 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	64 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	15 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	65 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	16 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	66 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	17 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	67 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	18 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	68 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	19 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	69 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	20 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	70 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	21 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	71 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	22 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	72 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	23 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	73 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	24 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	74 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	25 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	75 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	26 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	76 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	27 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	77 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	20 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	78 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	29 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	79 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	30 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	80 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	31 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	81 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	32 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	82 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	33 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	83 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	34 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	84 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	35 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	85 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	36 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	86 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	37 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	87 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	38 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	88 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	39 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	89 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	40 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	90 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	41 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	91 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	42 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	92 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	43 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	93 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	44 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	94 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	45 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	95 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	46 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	96 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	47 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	97 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	48 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	98 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	49 	¦	       	¦	        	¦	               	¦	99 	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	L---+-------+--------+---------------+---+-------+-------+-----------
	------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Электрическое  сопротивление   изоляции   между   металлической  
	оболочкой

	(экраном) и землей (броней) составляет ___________ МОм.

	Примечания: 1. Электрическое    сопротивление    шлейфа   жил   
	измеряется

	               в объеме 1%  емкости  оконечного  устройства,  но  не 
	менее

	               одной цепи (пары).

	            2. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по
	принципу

	               допускового контроля. Запись измеренного значения 
	параметра

	               в графах 2, 3 производится только, если Р   ниже
	нормы.

	                                                        из

	Измерения произвел
	________________________________________________________

	                                     (должность, Ф.И.О.)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                        (должность, Ф.И.О.)

	Форма 4-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	        электрических измерений постоянным током распределительного

	            участка абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Объект __________________________________ Шкаф N
	__________________________

	Адрес установки шкафа
	_____________________________________________________

	Марка, емкость и диаметр жил кабеля
	_______________________________________

	Участок прокладки кабеля
	__________________________________________________

	Прибор ____________________________ Дата измерения
	________________________

	------T-----------T---------------T-------------T------------T-------
	-----¬

	¦	N ко-	¦	  Адреса   	¦	Раст. от распр.	¦	Распределение	¦	Норма сопр. 	¦	Норма
	сопр. 	¦

	¦	робок	¦	 установки 	¦	 коробки до ШР 	¦	             	¦	изол. жил на	¦	 шлейфа
	на  	¦

	¦	     	¦	коробок или	¦	  или от аб.   	¦	             	¦	данную длину	¦	данную
	длину	¦

	¦	     	¦	абонентских	¦	пунктов до каб.	¦	             	¦	кабеля, МОм 	¦
	кабеля, Ом 	¦

	¦	     	¦	  пунктов  	¦	     ящика     	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	+-----+-----------+---------------+-------------+------------+-------
	-----+

	¦	0    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	1    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	2    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	3    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	4    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	5    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	6    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	            	¦

	¦	7    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	8    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	¦	9    	¦	           	¦	               	¦	             	¦	           
	¦	            	¦

	L-----+-----------+---------------+-------------+------------+-------
	------

	------T---------------T-------------T----T---------------T-----------
	-----¬

	¦	  N  	¦	 Сопротивление 	¦	Сопротивление	¦	 N  	¦	 Сопротивление 	¦
	Сопротивление  	¦

	¦	 пар 	¦	 изоляции, МОм 	¦	 шлейфа, Ом  	¦	пар 	¦	 изоляции, МОм 	¦	   шлейфа,
	Ом   	¦

	¦	     	+-------T-------+	             	¦	    	+-------T-------
	+	                	¦

	¦	     	¦	   а   	¦	   б   	¦	             	¦	    	¦	   а   	¦	   б  
	¦	                	¦

	+-----+-------+-------+-------------+----+-------+-------+-----------
	-----+

	¦	  1  	¦	   2   	¦	   3   	¦	      4      	¦	 1  	¦	   2   	¦	   3   	¦	      
	4        	¦

	+-----+-------+-------+-------------+----+-------+-------+-----------
	-----+

	¦	00   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	50  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	01   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	51  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	02   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	52  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	03   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	53  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	04   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	54  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	05   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	55  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	06   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	56  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	07   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	57  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	08   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	58  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	09   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	59  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	10   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	60  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	11   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	61  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	12   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	62  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	13   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	63  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	14   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	64  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	15   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	65  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	16   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	66  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	17   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	67  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	18   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	68  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	19   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	69  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	20   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	70  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	21   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	71  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	22   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	72  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	23   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	73  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	24   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	74  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	25   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	75  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	26   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	76  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	27   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	77  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	20   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	78  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	29   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	79  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	30   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	80  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	31   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	81  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	32   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	82  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	33   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	83  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	34   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	84  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	35   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	85  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	36   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	86  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	37   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	87  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	38   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	88  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	39   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	89  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	40   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	90  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	41   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	91  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	42   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	92  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	43   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	93  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	44   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	94  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	45   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	95  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	46   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	96  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	47   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	97  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	48   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	98  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	¦	49   	¦	       	¦	       	¦	             	¦	99  	¦	       	¦	      
	¦	                	¦

	L-----+-------+-------+-------------+----+-------+-------+-----------
	------

	Примечания: 1. Электрическое сопротивление шлейфа жил измеряется в
	объеме

	               1% емкости оконечного устройства, но не менее одной
	цепи

	               (пары).

	            2. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по
	принципу

	               допускового контроля. Запись измеренного значения
	параметра

	               в графах 2, 3 производится только, если Р   ниже
	нормы.

	                                                        из

	Измерения произвел
	________________________________________________________

	                                     (должность, Ф.И.О.)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                        (должность, Ф.И.О.)

	Форма 5-КЛМС

	Наименование организации-                    Объект
	_______________________

	подрядчика                                  
	______________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_________________________                    Гор.
	_________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	         электрических измерений переходного затухания на ближнем

	        конце, защищенности на дальнем конце (ненужное зачеркнуть)

	          между цепями ВЧ кабеля при частоте ________________ кГц

	Марка и емкость кабеля __________________________________

	Длина кабеля ____________________________________________

	Участок прокладки _______________________________________

	Тип и номер прибора _____________________________________

	_________________________________________________________

	Дата ____________________________________________________

	N цепей    	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1               	Х 
	2               	Х 
	3               	Х 
	4               	Х 
	5               	Х 
	6               	Х 
	7               	Х 
	8               	Х 
	9               	Х 
	10              	Х 
	11              	Х 
	12              	Х 
	13              	Х 
	14              	Х 

	Измерения произвел ____________________________________

	Представитель заказчика _______________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 6-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	_________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	         электрических измерений переходного затухания на ближнем

	         конце между отобранными прослушиванием парами абонентской

	                      кабельной линии (кабели Т и ТП)

	Тип кабеля ___________________________    Прибор
	__________________________

	Длина ________________________________   
	_________________________________

	Участок ______________________________    Дата измерений
	__________________

	______________________________________   
	_________________________________

	N цепей  	Переходное затухание в дБ                
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	Измерение произвел
	________________________________________________________

	                                 (должность, Ф.И.О., подпись)

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                   (должность, Ф.И.О., подпись)

	Форма 7-КЛМС

	Наименование организации-                    Объект
	_______________________

	подрядчика ______________                    Город
	________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	        электрических измерений собственного затухания цепей кабеля

	              с дополнительной индуктивностью (кабели Т и ТП)

	Участок кабельной линии ____________    Прибор и метод измерения

	Длина участка ______________________   
	___________________________________

	Кабель _____________________________    Завода
	____________________________

	                                        Дата
	______________________________

	                                        Температура кабеля
	_____________ °С

	--------T-----------T------------------------------------------------
	-----¬

	¦	N цепей	¦	  Участок  	¦	           Затухание, дБ на частотах,
	кГц            	¦

	¦	       	¦	 измерения 	+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
	T-----+

	¦	       	¦	           	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
	+-----+

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	Вся длина  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	¦	       	¦	1 км       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    
	¦	     	¦

	L-------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
	+------

	Измерения производил
	______________________________________________________

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 8-КЛМС

	                                 АКТ N ___

	                  проверки герметичности оболочки кабеля

	"__" _____________________ 19__ г.

	Гор. _____________________________

	Акт составлен представителем подрядчика
	___________________________________

	                                                (должность, Ф.И.О.)

	________________________________________________ и представителем
	заказчика

	___________________________________________________________________________

	                            (должность, Ф.И.О.)

	в том, что ими произведена проверка герметичности оболочки кабеля
	_________

	___________________________________________________________________________

	                             (марка, емкость)

	проложенного в грунте (канализации) на участке
	____________________________

	___________________________________________________________________________

	по рабочему чертежу N
	_____________________________________________________

	Проверкой установлено:

	    1. Накачивание кабеля осуществлялось
	__________________________________

	                                                 (воздухом, азотом)

	с помощью ________________________________________________________ в

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	период

	                   (компрессора, баллона, ручного насоса)

	с ____________ до __________________. Давление контролировалось
	манометрами

	        (дата, часы, минуты)

	в количестве ______________ шт., установленными
	___________________________

	__________________________________________________________________________.

	Максимальное давление во время накачки составляло ______ атм.

	    2.  Установившееся  по  всей  длине   давление   кабеля  
	зафиксировано

	в _____ часов 19__ г. и составило ___ атм.

	    3. Указанное в п. 2 избыточное давление в кабеле по истечении __
	часов,

	то есть до ____ часов 19__ г. сохранило  свою  величину,  что 
	подтверждает

	герметичность оболочки кабеля.

	Представитель подрядчика                            Представитель
	заказчика

	________________________                           
	_______________________

	  (должность, Ф.И.О.)                                 (должность,
	Ф.И.О.)

	Форма 9-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	_________________________

	Объект __________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Гор. ____________________

	                                    АКТ

	       испытания оборудования для содержания кабелей под постоянным

	                      воздушным избыточным давлением

	"__" ________________ 19__ г.

	    Акт составлен представителем подрядчика
	_______________________________

	_________________________________ в лице
	__________________________________

	                                                    (должность,

	___________________________________________________________________________

	                                  Ф.И.О.)

	и представителем заказчика в лице
	_________________________________________

	в  том,  что  ими  произведено  испытание  смонтированного
	оборудования для

	содержания кабелей под давлением.

	Марка оборудования ________________________________

	    При проверке установлено:

	    1. Оборудование  установлено  и  смонтировано  в соответствии с
	рабочим

	чертежом N _________________________

	    2. Комплектность оборудования соответствует заводской
	документации N __

	___________________________________________________________________________

	    3. Проверка функциональной схемы оборудования показала его
	исправность

	    4.
	____________________________________________________________________

	    5.
	____________________________________________________________________

	Представитель подрядчика ______________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Представитель заказчика _______________________

	Форма 10-КЛМС

	Название организации-                               Объект
	________________

	подрядчика                                          Гор.
	__________________

	_____________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	             измерения электрического сопротивления заземления

	Назначение   	Величина      	Состав	Конструкция	Примечания
	заземления и его	сопротивления, Ом  	грунта	заземлителя
	местонахождение	измеренная	норма  

	                                   ВЫВОД

	    Измеренное заземление находится в состоянии
	___________________________

	                                                        (пригодном,

	___________________________________________________________________________

	                       хорошем, удовлетворительном)

	для эксплуатации.

	    Измерения произведены прибором типа
	___________________________________

	год выпуска _______________________ по схеме и методу
	_____________________

	___________________________________________________________________________

	(Температура  грунта  и  влажность на глубине закопки заземлений по 
	данным

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	местной гидрометеостанции)

	Измерения производили:

	_______________________________________________________

	             (должность, фамилия, подпись)

	                                                 "__" _____________
	19__ г.

	Форма 11-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	_________________________

	                                  ПАСПОРТ

	                   кабельной линии межстанционной связи

	                   на участке _________________________

	                   ___________________________________,

	                   уплотненной аппаратурой ____________

	                   ____________________________________

	Длина трассы
	___________________________________________________________ км

	Длина кабеля (всего)
	___________________________________________________ км

	в том числе в грунте
	___________________________________________________ км

	            в канализации
	______________________________________________ км

	            подводного
	_________________________________________________ км

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Тип кабеля
	________________________________________________________________

	Количество НРП
	________________________________________________________ шт.

	Год прокладки
	_____________________________________________________________

	Паспорт составлен
	_________________________________________________________

	                                            (дата)

	Подписи ответственных лиц

	(начальник или главный инженер

	организации подрядчика)
	___________________________________________________

	(ответственный исполнитель)
	_______________________________________________

	Форма 12-КЛМС

	Наименование организации                     Объект
	_______________________

	подрядчика _____________________________     Усилительный
	(регенерационный)

	                                             участок
	______________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	           электрических измерений постоянным током кабеля КСПП

	           ____________________________________________________

	                       (марка, емкость, диаметр жил)

	Длина кабеля ________________________ м     Вычисленная норма для
	данной

	Температура грунта __________________ °С    длины (и температуры)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Тип и номер измерительного                  Р  
	_______________________ МОм

	прибора _____________________________        из

	        _____________________________       Р  
	________________________ Ом

	Дата "__" ___________________ 19__ г.        шл

	                                            Р      
	___________________ МОм

	                                             из з-э

	-----T---T----T---------T---------T--------------T--------T---------
	T-----¬

	¦	N   	¦	 N 	¦	Жилы	¦	Испытание	¦	Сопротив-	¦	Сопротивление 	¦	Сопро- 
	¦	Омическая	¦	При- 	¦

	¦	чет-	¦	пар	¦	    	¦	изоляции 	¦	ление    	¦	изоляции между	¦	тивление	¦	асиммет-
	¦	меча-	¦

	¦	ве- 	¦	   	¦	    	¦	напряже- 	¦	изоляции 	¦	  экраном и   	¦	шлейфа, 	¦	рия, Ом 
	¦	ния  	¦

	¦	рок 	¦	   	¦	    	¦	нием, В  	¦	жил, МОм 	¦	 землей, МОм  	¦	Ом      	¦	        
	¦	     	¦

	+----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------
	+-----+

	¦	 1  	¦	 2 	¦	 3  	¦	    4    	¦	    5    	¦	      6       	¦	   7    	¦	    8   
	¦	  9  	¦

	+----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------
	+-----+

	¦	I   	¦	1  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	2  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	+----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------
	+-----+

	¦	II  	¦	1  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	2  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	+----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------
	+-----+

	¦	III 	¦	1  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	2  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	+----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------
	+-----+

	¦	IV  	¦	1  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	2  	¦	а   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	¦	    	¦	   	¦	в   	¦	         	¦	         	¦	              	¦	        	¦	        
	¦	     	¦

	L----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------
	+------

	Примечание. Электрическое сопротивление изоляции  проверяется  по 
	принципу

	            допускового контроля. Запись измеренного значения 
	параметра  в

	            графах 5, 6 производится, если Р   ниже нормы.

	                                            из

	Измерения проводил                                   Проверил
	представитель

	представитель подрядчика                             заказчика

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_____________ (________)                             ___________
	(________)

	Форма 13-КЛМС

	                                    АКТ

	               на скрытые работы по строительству кабельной

	                   канализации - прокладка трубопроводов

	Объект ___________________

	Подрядчик ________________

	Участок __________________

	Наименование населенного пункта __________________ Дата
	___________________

	    Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  технического  надзора
	заказчика

	___________________________________________________________ и
	представители

	___________________________________________________________________________

	             (наименование строительно-монтажной организации)

	произвели  освидетельствование  работ по прокладке (докладке)
	трубопроводов

	кабельной канализации согласно рабочим чертежам

	N ________________ по ул. ________________ от колодца N
	___________________

	( 	дом	 N ___) до колодца N ___ (дом N _______) и установили:

	1. Общие данные

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Участок 	Длина 	Характеристика труб    	Коли- 	Коли-	Примеча-
	между  	пролета,	материал	длина, м	внутренний	чество	чество	ния    
	колодцами,	м   	диаметр, мм	каналов	стыков
	N    

	2. Способ соединения стыков труб
	__________________________________________

	3. Глубина заложения подошвы блока
	________________________________________

	4. Промежутки между трубами засыпаны
	______________________________________

	5. Наличие и достаточность уклонов трубопровода
	___________________________

	6. Качество заделки стыков труб
	___________________________________________

	7. Проходимость каналов
	___________________________________________________

	    Работы  выполнены  в  соответствии  с рабочими чертежами и
	действующими

	правилами.

	Представитель технического                         Представитель
	подрядчика

	надзора заказчика

	           (_____________)                                 
	(_____________)

	Форма 14-КЛМС

	                                    АКТ

	        на скрытые работы по строительству кабельной канализации -

	                          строительство колодцев

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Объект _____________________________

	Подрядчик __________________________

	Участок ____________________________

	Наименование населенного пункта ______________________________

	Дата ________________________

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора
	заказчика ___

	___________________________________________________________________________

	и представители
	___________________________________________________________

	                     (наименование строительно-монтажной организации)

	произвели   освидетельствование    работ    по    строительству   
	колодцев

	кабельной канализации по ул. _____________________________ согласно
	рабочим

	чертежам проекта N _________________________ и установили:

	1. Общие данные

	N	Номер колодца  	Тип колодца	Материал	Период     	Примечание
	п/п	по проекту   	строительства  

	2. Глубина котлованов для колодцев
	________________________________________

	3. Качество сборки, заделка швов
	__________________________________________

	4. Гидроизоляция колодцев выполнена
	_______________________________________

	___________________________________________________________________________

	5. Засыпка котлована выполнена с послойным уплотнением
	____________________

	6. Правильность установки люка
	____________________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	7. Установка арматуры
	_____________________________________________________

	    Работы  выполнены в соответствии с рабочей документацией и
	действующими

	правилами.

	Представитель технического                         Представитель
	подрядчика

	надзора заказчика

	           (_____________)                                 
	(_____________)

	Форма 15-КЛМС

	Наименование организации-

	подрядчика

	_________________________

	                                 ПРОТОКОЛ

	                электрических измерений однопарных кабелей

	                        ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП

	N	Тип  	Участок  	Сопротивление изоляции между жилами и между 
	п/п	кабеля	прокладки 	каждой жилой и землей            
	а - з    	б - з    	а - б    
	1	2   	3     	4      	5      	6      

	Измерения произвел
	________________________________________________________

	                                     (должность, Ф.И.О.)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                        (должность, Ф.И.О.)

	Форма 1-ВЛС

	Наименование организации

	подрядчика

	________________________

	________________________

	                                  ПАСПОРТ

	                           воздушной линии связи

	___________________________________________________________________________

	                           (наименование линии)

	___________________________________________________________________________

	На участке от
	_____________________________________________________________

	до
	________________________________________________________________________

	Протяженностью _____________________________ км

	Начало строительства линии
	________________________________________________

	Окончание строительства
	___________________________________________________

	                                                        Паспорт
	составлен

	                                                     "__" _________
	19__ г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Паспорт составил
	__________________________________________________________

	                                    (должность, Ф.И.О.)

	Паспорт проверил
	__________________________________________________________

	                                    (должность, Ф.И.О.)

	"__" _________ 19__ г.

	Форма 2-ВЛС

	                                 ПРОТОКОЛ

	          измерений цепей воздушной линии связи постоянным током

	          Тип, номер прибора ___________________________________

	Измеря-	Длина	Номер,	Матери-	Сопротивление изоляции	Сопротив-	Оми- 	Состоя-	Дата  
	емый  	участ-	цена	ал и  	проводов, МОм    	ление    	ческая	ние по-	произ-
	участок	ка   	диаметр	шлейфа   	асим-	годы и	водства
	всей линии	на 1 км 

	воздуш-	прово-	проводов 	метрия	темпе-	измере-
	ной   	дов   	а -	а -	б -	а -	а -	б -	цепи     	цепи 	ратура	ний   
	линии 	б 	з 	з 	б 	з 	з 	всей	на	воздуха
	длины	1 км

	Примечание. Измерение шлейфа проводов цепи производится на ВЛС длиной
	более

	3 км.

	Измерения производил
	______________________________________________________

	                                 (должность, Ф.И.О., подпись)

	представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                    (должность, Ф.И.О., подпись)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 3-ВЛС

	                                 ПРОТОКОЛ

	          измерений переходного затухания между воздушными цепями

	                на ближнем и защищенности на дальнем концах

	                      Приборы ______________________

	Изме-	Влия-	Подвер-	Вид 	Величина переходного затухания, дБ, на частотах, кГц      	Уровень	Уровень
	ряемый	ющая	женная	изме-	генера-	помехи 
	учас-	цепь	влиянию	рений	тора на	на при-
	4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32                       

	ток  	цепь  	входе  	емном  
	влияющей	конце  
	4	6	8	10	12	16	20	30	40	50	60	70	76	80	90	100	110	120	130	140	150	цепи, дБ	цепи,  
	подвер-
	женной 
	влиянию,
	дБ     
	1  	2 	3  	4 	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26  	27  

	Измерения производил
	______________________________________________________

	                                 (должность, Ф.И.О., подпись)

	представитель заказчика
	___________________________________________________

	                                    (должность, Ф.И.О., подпись)

	Дата ____________________

	Форма 4-ВЛС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                 ПРОТОКОЛ

	               измерений рабочего затухания воздушных цепей

	                   Приборы _____________________________

	Изме-	Номер	Мате-	Затухание цепи, дБ, в спектре частот, кГЦ           	Уро-	Сред-
	ри- 	цепи	риал 	В-2   	вень	няя  
	тель-	и диа-	В-3   	по-	темпе-
	ный 	метр 	В-ЭС  	мех,	ратура
	учас-	прово-	ВО-3-4	дБ 	возду-
	ток 	да, мм	ВО-12-3	ха, °С
	1 	2 	3  	4  	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 

	Измерения производил
	______________________________________________________

	                                 (должность, Ф.И.О., подпись)

	Дата ____________________

	Форма 5-ВЛС

	                                 ПРОТОКОЛ

	                    измерения сопротивления заземлений

	                 Тип и номер измер. прибора ______________

	                 Дата производства измерений _____________

	Номер опоры,          	Сопротивление заземления, Ом	Примечание
	заземление которой измерялось 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Измерения производил
	______________________________________________________

	                                 (должность, Ф.И.О., подпись)

	Форма 6-ВЛС

	                                 ПРОТОКОЛ

	                измерения напряжения зажигания разрядников

	             Наименование ВЛС ___________ "__" _______ 19__ г.

	N	Место    	Тип   	Тип   	Величина напряжения	Вывод об 
	п/п	установки  	оконечного	разрядника	зажигания, В   	исправности
	оконечного  	устройства	разрядника
	устройства  	результат	по норме
	(или отдельных	измерения
	разрядников) 
	1	2      	3    	4    	5   	6   	7    

	Измерения произведены прибором ____________________

	Измерения произвели ___________________________________

	                    ___________________________________

	Форма 7-ВЛС

	                                    АКТ

	         на скрытые работы по строительству воздушной линии связи

	Объект ____________________________    Трасса ВЛС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_________________________

	Подрядчик _________________________    Между населенными

	Участок ___________________________    пунктами
	___________________________

	                                       Дата
	_______________________________

	    Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  технического  надзора
	заказчика

	___________________________________________________________________________

	и представители
	___________________________________________________________

	                     (наименование строительно-монтажной организации)

	произвели освидетельствование выполненных работ по строительству 
	воздушной

	столбовой линии связи на участке трассы
	___________________________________

	_________________________________ и установили:

	1. Материал опор
	__________________________________________________________

	                    (деревянные, железобетонные, на жел. бет.
	приставках)

	2. Количество промежуточных опор
	__________________________________________

	3. Количество угловых опор
	________________________________________________

	4. Средняя глубина установки опор
	_________________________________________

	5. Качество засыпки ям под опоры
	__________________________________________

	6. Антисептирование подземной части опоры
	_________________________________

	7. Оснастка опор крюками, траверсами
	______________________________________

	8. Качество насадки изоляторов, количество и тип подвешенных проводов
	_____

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	___________________________________________________________________________

	9. Тип и качество соединения проводов
	_____________________________________

	10. Соответствие  выборочных  проверенных  значений  стрел провеса
	проводов

	нормам
	____________________________________________________________________

	11. Наличие и качество молниеотводов на опорах
	____________________________

	___________________________________________________________________________

	12. Количество и качество монтажа кабельных опор
	__________________________

	___________________________________________________________________________

	    Работы  выполнены в соответствии с рабочей документацией и
	действующими

	правилами.

	Представитель технического                         Представитель
	подрядчика

	надзора заказчика

	            (____________)                                  
	(____________)

	4. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ
	СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС)

	Паспорт на законченную строительством ВОЛС в составе:

	а) титульный лист паспорта (форма 1-ВОЛС);

	б) рабочие чертежи на строительство ВОЛС в объеме, полученном от заказчика,
	откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

	в) паспорта на регенерационные участки ВОЛС (форма 2-ВОЛС);

	г) паспорт на оптический кабель ГТС (форма 3-ВОЛС);

	д) укладочные ведомости строительных длин оптических кабелей (форма 4-ВОЛС);

	е) заводские паспорта на строительные длины оптического кабеля.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 1-ВОЛС

	Объект ______________________

	Подрядчик ___________________

	                                  ПАСПОРТ

	       магистральной (внутризоновой), местной (ненужное зачеркнуть)

	                волоконно-оптической кабельной линии связи

	Марка кабеля ____________________________________

	Длина трассы ____________________________________ км

	в том числе в грунте ____________________________ км

	            в канализации _______________________ км

	            подводная ___________________________ км

	Начало строительства линии
	________________________________________________

	                                             (год, месяц)

	Окончание строительства линии
	_____________________________________________

	                                               (год, месяц)

	Паспорт составлен
	_________________________________________________________

	                                           (дата)

	Начальник (гл. инженер)

	организации-подрядчика
	____________________________________________________

	                                        (Ф.И.О., подпись)

	Ответственный исполнитель

	___________________________________________________________________________

	                       (должность, Ф.И.О., подпись)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Форма 2-ВОЛС

	            ПАСПОРТ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА ВНУТРИЗОНОВОЙ ВОЛС

	                              N ____________

	Монтажная организация
	_____________________________________________________

	Оптическая линия связи
	____________________________________________________

	Регенерационный участок
	___________________________________________________

	Марка кабеля _________________________________

	Общая длина участка __________________________

	----T-----------------------------------------------------T---------
	T-----¬

	¦	 N 	¦	                Направление измерения                	¦	Среднее 
	¦	Дата 	¦

	¦	ОВ 	+--------------------------T--------------------------+	значение
	¦	изме-	¦

	¦	   	¦	     Направление А - Б    	¦	     Направление Б - А   
	¦	затухания	¦	рения	¦

	¦	   	+------------------T-------+------------------T-------+	по двум 
	¦	     	¦

	¦	   	¦	Мощность излучения	¦	Резуль-	¦	Мощность излучения	¦	Резуль-	¦	направле-
	¦	     	¦

	¦	   	+---------T--------+	таты   	+---------T--------+	таты   	¦	ниям, дБ
	¦	     	¦

	¦	   	¦	 Р    ,  	¦	 Р   ,  	¦	расчета	¦	 Р    ,  	¦	 Р   ,  	¦	расчета	¦	<*>     
	¦	     	¦

	¦	   	¦	  вых.   	¦	  вх.   	¦	-------	¦	  вых.   	¦	  вх.   	¦	-------	¦	        
	¦	     	¦

	¦	   	¦	   ед.   	¦	  ед.   	¦	Затуха-	¦	   ед.   	¦	   ед.  	¦	Затуха-	¦	        
	¦	     	¦

	¦	   	¦	мощн., дБ	¦	 мощн., 	¦	ние, А,	¦	мощн., дБ	¦	 мощн., 	¦	ние, А,	¦	        
	¦	     	¦

	¦	   	¦	         	¦	   дБ   	¦	дБ     	¦	         	¦	   дБ   	¦	дБ     	¦	        
	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+---+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------
	+-----+

	L---+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------
	+------

	    ---------------------------------

	    <*> Графа заполняется при измерении затухания рефлектометром.

	Измерительные приборы (марка, заводск. N)
	_________________________________

	___________________________________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	Измерения производили
	_____________________________________________________

	                                 (Ф.И.О. и подписи измерителей)

	_____________________________________________________

	"__" ____________________ 19__ г.

	Форма 3-ВОЛС

	                                  ПАСПОРТ

	                на оптический кабель ________ N ___________

	Длина по кабелю ____________ м. Длина по волокну
	_______________________ м.

	----------------------------------T-----T----------------------------
	-----¬

	¦	       АТС __________ "__"       	¦	N во-	¦	       АТС __________
	"__"       	¦

	+------T--------T--------T--------+	локна	+--------T--------T--------T-
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	N ВСОК	¦	N УССЛК_	¦	N СОЛСТ_	¦	N КОЛСТ_	¦	     	¦	N КОЛСТ_	¦	N СОЛСТ_	¦	N УССЛК_	¦	N
	ВСОК	¦

	+------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-
	-----+

	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	1 - 2	¦	        	¦	        	¦	       
	¦	      	¦

	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	3 - 4	¦	        	¦	        	¦	       
	¦	      	¦

	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	5 - 6	¦	        	¦	        	¦	       
	¦	      	¦

	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	7 - 8	¦	        	¦	        	¦	       
	¦	      	¦

	L------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-
	------

	                          Схема прокладки кабеля:

	                      Номера колодцев и адреса муфт:

	1.                                  4.

	2.                                  5.

	3.                                  6.

	                        Паспортные данные волокон:

	N стр.	Длина по	Коэффициент затухания волокна, дБ/км    	Примечание
	длины	ОВ, м 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
	1    
	2    
	3    
	4    
	5    
	6    
	7    
	8    

	СДАЛ: _______________________________ ПРИНЯЛ:
	_____________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                 (Ф.И.О.)                               (Ф.И.О.)

	    "__" __________________ 19__ г.

	Форма 4-ВОЛС

	                 УКЛАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИН ОК

	Монтажная организация
	_____________________________________________________

	Оптическая линия связи
	____________________________________________________

	Регенерационный участок
	___________________________________________________

	Марка кабеля
	______________________________________________________________

	Общая длина участка
	_______________________________________________________

	N 	Номер   	Длина кабеля на	Порядковый номер   	Дата   
	п/п	барабана 	барабане, м  	очередности прокладки 	прокладки

	Укладочную ведомость составил

	______________________________________________

	         (должность, Ф.И.О., подпись)

	5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ОФОРМЛЕНИЮ
	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	5.1. Рабочие чертежи должны быть откорректированы организацией подрядчика с
	выполнением следующих требований:

	а) все изменения и дополнения в рабочие чертежи, а также привязка элементов трассы должны
	быть выполнены тушью;

	б) при корректировке рабочих чертежей следует пользоваться принятыми в них условными

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	обозначениями и масштабами;

	в) погрешность всех промеров при корректировке рабочих чертежей не должна превышать 1%;

	г) на чертежах трассы углы ее поворота, места установки муфт и замерных столбиков должны
	быть привязаны к постоянным ориентирам ( 	здания,	 железные и автомобильные дороги, воздушные
	линии связи, линии электропередачи и т.п.);

	д) как правило, муфты и углы поворотов должны иметь не менее двух привязок (продольную и
	поперечную) к строго определенным ориентирам (опора воздушной линии, пикетный столбик, угол
	здания	 ), позволяющим точно определить местоположение каждой муфты или угла поворота;

	е) на поперечных разрезах рабочих чертежей речных переходов, пересечений железных и
	автомобильных дорог указывается фактическая глубина заложения кабеля в берегах и в дне реки,
	глубина заложения - от подошвы рельсов железной дороги, от поверхности автомобильной дороги и
	т.п. Если переход выполнен в трубах, то приводится разрез трубопровода с указанием расположения
	в нем кабелей;

	ж) на рабочий уличный чертеж должны быть нанесены привязки трассы кабельной
	канализации к стенам зданий или стационарным заборам через каждые 20 м, привязки трассы кабеля
	к замерным точкам - углам зданий или заборов, выступам зданий и другим ориентирам.

	Привязка колодцев кабельной канализации и муфт кабеля, проложенного в грунте, должны
	точно указывать их местонахождение;

	з) на схеме кабеля, проложенного в канализации, к длине каждого пролета (расстояние между
	центрами люков) добавляют 0,5 м для учета длины укладки кабеля по форме колодца. На чертеже
	прокладки кабеля в грунте проставляют длины кабеля между муфтами.

	5.2. Паспорта на линейные сооружения, а также другие документы рекомендуется помещать в
	отдельную папку для представления их вместе с откорректированными рабочими чертежами рабочей
	приемочной комиссии.

	5.3. При наличии в организации подрядчика ПЭВМ рекомендуется применение их для
	составления документов исполнительной документации. Для этого формы необходимого комплекта
	исполнительной документации следует записать на дискету.

	Последовательно выводя формы исполнительной документации на дисплей ПЭВМ, внося в них
	необходимые данные и распечатывая на АЦПУ, можно значительно сократить время и улучшить
	качество составления исполнительной документации.

	5.4. В Руководстве применены следующие условные обозначения:

	МВЛКС - магистральные и внутризоновые линейно-кабельные сооружения;

	КЛМС - кабельные сооружения местных сетей;

	ВОЛС - волоконно-оптические кабели связи;

	ВЛС - воздушные линии связи.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.