Утверждены

	Государственным комитетом РСФСР

	по делам 	строительства

	26 сентября 1990 г. N 65

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЧЕТА ОСТАТКОВ
	СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО
	ЛОКАЛЬНЫМ И ОБЪЕКТНЫМ СМЕТАМ В ОТРАСЛИ НАРОДНОГО
	ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

	Госстрой РСФСР устанавливает следующий порядок пересчета по индексам сметной стоимости
	строительно-монтажных работ по локальным и объектным сметам на объекты жилищного
	строительства	 и определения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных
	работ в связи с переходом с 01.01.91 на новые сметные нормы и цены в строительстве.

	1. Порядок пересчета по индексам сметной стоимости строительно-монтажных работ по
	локальным и объектным сметам на строительство объектов жилищного строительства.

	1.1. Пересчету подлежат локальные и объектные сметы, составленные на основе рабочей
	документации по вновь начинаемым и переходящим строительством объектам на 1991 г. и
	последующие годы, по которым на 01.01.91 объем выполненных строительно-монтажных работ
	составляет менее 90% сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

	1.2. Не подлежат пересчету объектные сметы по переходящим на 1991 г. строительством жилым
	домам,	 ввод в действие которых предусмотрен в 1991 году, а объем выполненных на 1 января 1991
	года строительно-монтажных работ (с добавлением ожидаемого выполнения строительно-
	монтажных работ в 1990 году) составит 90% и более.

	Оплата выполненных в 1991 году строительно-монтажных работ по таким жилым 	домам	 будет
	производиться на основании объектных смет, пересчитанных в составе сводных сметных расчетов
	строек по соответствующим индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
	разработанным для групп и подгрупп жилых домов в соответствии с Методическими указаниями
	Госстроя СССР от 16.02.90 N 4-Д.

	1.3. Новая сметная стоимость строительно-монтажных работ по вновь начинаемым в 1991 году
	строительством жилым домам определяется путем пересчета по индексам на строительные и
	монтажные работы, накладные расходы и плановые накопления разделов локальных смет,
	составленных в сметных нормах и ценах 1984 года.

	1.4. По переходящим на 1991 год строительством жилым домам пересчет локальных смет
	производится в следующем порядке:

	а) разделы локальной сметы, по которым все строительно-монтажные работы до 1 января 1991
	года будут выполнены, не пересчитываются;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	б) остальные разделы локальной сметы пересчитываются по соответствующим индексам,
	исходя из полного проектного объема работ, независимо от того, какие работы и в каком объеме
	будут выполнены до 1 января 1991 года;

	в) новая сметная стоимость строительно-монтажных работ, оставшихся к выполнению на 1
	января 1991 года, определяется на основании данных пересчета всех работ соответствующего раздела
	локальной сметы и удельного веса (в процентах) работ, оставшихся к выполнению.

	1.5. Для получения полной стоимости строительно-монтажных работ по соответствующему
	разделу новой локальной сметы к полученным данным добавляется стоимость выполненных на 1
	января 1991 года строительно-монтажных работ как оплаченных, так и ожидаемых выполнением или
	фактически выполненных в 1990 году.

	Расчет выполняется по форме N 2. Приложение 2.

	Пример. Полная сметная стоимость по разделу "Наружные стены" локальной сметы 5-этажного
	кирпичного жилого дома в сметных нормах и ценах 1984 года составила 42473 рубля.

	Стоимость выполненных работ этого раздела на 1 января 1991 года в указанных нормах и ценах
	составила 17839 рублей, или 42%. Следовательно, остаток работ на 1 января 1991 года, подлежащий
	пересчету по индексу, определится в размере 58% от общего объема работ по данному разделу.

	Согласно выполненному пересчету по индексу полная новая сметная стоимость раздела
	"Наружные стены" составила 67957 рублей. При указанных данных новая сметная стоимость работ,
	оставшихся к выполнению на 1 января 1991 года, будет 67957 рублей x 0,58 = 39415 рублей, а полная
	сметная стоимость работ по разделу локальной сметы составит:

	17839 + 39415 = 57254 рубля (см. пример расчета в Приложении N 2).

	В таком же порядке определяется полная сметная стоимость строительно-монтажных работ по
	другим разделам объектной сметы.

	1.6. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполненных на 1 января 1991 года и
	оплаченных заказчиком, определяется на основании актов приемки выполненных строительно-
	монтажных работ за соответствующий отчетный период в денежном выражении суммарно по
	отдельным разделам локальной сметы (земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия и т.д.),
	подтвержденных справками о стоимости выполненных работ (форма N 3), представляемыми
	финансирующему банку за отчетный период, и журналами учета выполненных работ по объекту.

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ, ожидаемых выполнением в 1990 году,
	определяется путем распределения по отдельным разделам локальной сметы (суммарно) планового
	объема капитальных вложений по строительно-монтажным работам, предусмотренного
	внутрипостроечным титульным списком на 1990 год.

	Данные, указанные в настоящем пункте Методических указаний, оформляются совместными
	подписями заказчика и подрядчика и передаются заказчиком проектной организации в виде справки
	по форме N 1 согласно Приложению N 1.

	1.7. Проектная организация выполняет пересчет разделов локальной сметы и сводит его в
	ведомость, пример заполнения которой приведен в Приложении N 2.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.8. На основании пересчитанных локальных смет по индексам уточняются объектная смета и
	договорная цена.

	1.9. Пересчет локальных, объектных смет и договорных цен выполняется по заданию заказчика,
	как правило, теми же проектными организациями, которыми разрабатывалась сметная документация.

	1.10. Сметная стоимость жилищного строительства, пересчитанная в соответствии с
	настоящими Методическими указаниями, утверждается руководителями объединений, предприятий,
	организаций заказчика по согласованию с подрядными строительными организациями.

	1.11. Министерства и ведомства, исполкомы местных Советов народных депутатов, Госстрой
	РСФСР, госстрои союзных республик, финансирующие банки осуществляют контроль за
	правильностью пересчета сметной стоимости по стройкам.

	2. Порядок определения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных
	работ, необходимых для пересчета разделов локальных смет по отрасли "Жилищное строительство".

	2.1. Разработка индексов производится на основе проектно-сметной документации по
	отобранным и утвержденным объектам-представителям в соответствии с пунктом 1.2.3
	Методических указаний Госстроя СССР от 16 февраля 1990 г. N 4-Д.

	2.2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ разрабатываются
	для каждого раздела локальной сметы или вида работ для направлений, групп и подгрупп жилых
	домов, приведенных в п. 1.2.1 Методических указаний Госстроя СССР от 16 февраля 1990 г. N 4-Д.

	2.3. На основе проектно-сметной документации по объектам - представителям определяются
	следующие показатели для каждого раздела локальной сметы, вида работ.

	Размер затрат в рублях и процентах (в ценах 1984 г.) на:

	- материалы;

	- основную заработную плату рабочих;

	- эксплуатацию строительных машин;

	- накладные расходы;

	- плановые накопления по форме N 3, приведенной в Приложении N 3.

	2.4. По каждому разделу локальной сметы объекта-представителя производится выборка
	материалов, изделий и конструкций в натуральных показателях (куб. м, кв. м, п/м и т.д.).

	На основании этих данных выполняются расчеты проектов индексов изменения сметной
	стоимости материалов по разделам локальных смет объектов-представителей по форме N 4,
	Приложение N 4.

	При этом применяются средние сметные цены на местные материалы, изделия и конструкции в
	уровне 1984 года и в уровне 1991 года, определенные в соответствии с п. 1.2.6 Методических
	указаний, утвержденных Госстроем СССР 16 февраля 1990 г. N 4-Д.

	Индексы изменения уровня сметной стоимости привозных материалов, изделий и конструкций
	приведены в Приложении N 5.

	2.5. Расчет проектов индексов изменения сметной стоимости строительных работ по разделам

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	локальных смет объектов-представителей производится по форме N 5, Приложение N 6.

	При этом применяются следующие уровни увеличения элементов сметной стоимости
	строительных работ в % на:

	- основную заработную плату рабочих - 25;

	- эксплуатацию строительных машин - 70;

	- прочие материалы и конструкции (не вошедшие в основную номенклатуру местных и
	привозных материалов) - 55;

	- накладные расходы - 34;

	- плановые накопления - 65.

	2.6. Расчеты проектов индексов изменения сметной стоимости строительных работ
	выполняются по разделам локальных смет объектов представителей, а затем в целом по подгруппе
	жилых домов с учетом удельного веса объектов-представителей в подгруппе.

	Расчеты выполняются по форме N 6, Приложение N 7.

	Размер изменения сметной стоимости монтажных работ с учетом накладных расходов и
	плановых накоплений принимается 47%.

	Разработка проектов индексов осуществляется проектными институтами - разработчиками
	сборников сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции.

	Проектные институты - разработчики проектов индексов согласовывают их с ведущими
	строительными организациями и основными организациями-заказчиками и представляют на
	утверждение междуведомственным комиссиям при Советах Министров автономных республик,
	крайисполкомах, облисполкомах, Московском и Ленинградском горисполкомах.

	Утвержденные указанными междуведомственными комиссиями индексы изменения сметной
	стоимости строительно-монтажных работ являются обязательными при пересчете остатков сметной
	стоимости по локальным, объектным сметам и договорных цен для всех подрядных строительных
	организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

	Приложение N 1

	Форма N 1

	__________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	  (наименование стройки)

	                             СПРАВКА

	         о сметной стоимости строительно-монтажных работ,

	         выполненных и ожидаемых выполнением по состоянию

	      на 1 января 1991 года в сметных нормах и ценах 1984 г.

	      на строительство _____________________________________

	                              (наименование объекта)

	----T---------------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 N 	¦	Наименование разделов	¦	Сметная стои-  	¦	Сметная сто-	¦	% полной 	¦

	¦	п/п	¦	   локальной сметы   	¦	мость строи-   	¦	имость вы-  	¦	стоимости	¦

	¦	   	¦	                     	¦	тельно-монтаж- 	¦	полненных и 	¦	   СМР   	¦

	¦	   	¦	                     	¦	ных работ раз- 	¦	ожидаемых   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                     	¦	делов локальной	¦	выполнением 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                     	¦	сметы в сметных	¦	строительно-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                     	¦	нормах и ценах 	¦	монтажных   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                     	¦	1984 года      	¦	работ на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                     	¦	               	¦	01.01.91    	¦	         	¦

	+---+---------------------+---------------+------------+---------+

	¦	 1 	¦	         2           	¦	       3       	¦	     4      	¦	    5    	¦

	+---+---------------------+---------------+------------+---------+

	¦	   	¦	Надземная часть      	¦	               	¦	            	¦	         	¦

	¦	1. 	¦	Наружные стены       	¦	     42473     	¦	   17839    	¦	  42     	¦

	¦	2. 	¦	Внутренние стены     	¦	     15579     	¦	    2337    	¦	  15     	¦

	¦	3. 	¦	Перекрытия           	¦	     23629     	¦	    2363    	¦	  10     	¦

	¦	4. 	¦	Лестницы             	¦	      2995     	¦	     599    	¦	  20     	¦

	¦	5. 	¦	Лоджии               	¦	      4972     	¦	    1989    	¦	  40     	¦

	¦	6. 	¦	Перегородки          	¦	      7094     	¦	     709    	¦	  10     	¦

	¦	7. 	¦	Перегородки санузлов 	¦	      3375     	¦	     336    	¦	  10     	¦

	¦	8. 	¦	Крыша                	¦	      4154     	¦	      -     	¦	   -     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	9. 	¦	Кровля               	¦	      3178     	¦	      -     	¦	   -     	¦

	¦	10.	¦	Вход                 	¦	       832     	¦	      -     	¦	   -     	¦

	¦	11.	¦	Мусоропровод         	¦	       954     	¦	      -     	¦	   -     	¦

	¦	12.	¦	Вентшахта            	¦	       632     	¦	      -     	¦	   -     	¦

	¦	13.	¦	Разные работы        	¦	      1183     	¦	      -     	¦	   -     	¦

	+---+---------------------+---------------+------------+---------+

	¦	   	¦	Итого                	¦	     11032     	¦	   26172    	¦	  23,57  	¦

	L---+---------------------+---------------+------------+----------

	Место печати                       Заказчик ______________________

	                                             (должность, подпись)

	Место печати                       Подрядчик _____________________

	                                              (должность, подпись)

	Приложение N 2

	Форма N 2

	______________________

	(наименование стройки)

	ВЕДОМОСТЬ результатов пересчета по индексам локальной сметы на строительство
	_________________________________ (наименование объекта)

	----T---------T-------T---------T-------T-------T------T-------------
	T-------¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	 N 	¦	Наимено- 	¦	Сметная	¦	Сметная  	¦	% к    	¦	Остаток	¦	Индекс	¦	Сметная стои-
	¦	Пере-  	¦

	¦	п/п	¦	вание    	¦	стои-  	¦	стоимость	¦	полной 	¦	строи- 	¦	изме- 	¦	мость строи-
	¦	считан-	¦

	¦	   	¦	разделов 	¦	мость  	¦	выполнен-	¦	сметной	¦	тельно-	¦	нения 	¦	тельно-мон- 
	¦	ная    	¦

	¦	   	¦	локальной	¦	разде- 	¦	ных и    	¦	стои-  	¦	монтаж-	¦	смет- 	¦	тажных работ
	¦	сметная	¦

	¦	   	¦	сметы    	¦	лов ло-	¦	ожидаемых	¦	мости  	¦	ных    	¦	ной   	¦	в сметных   
	¦	стои-  	¦

	¦	   	¦	         	¦	кальной	¦	к выпол- 	¦	гр. 4 x	¦	работ, 	¦	стои- 	¦	нормах и це-
	¦	мость  	¦

	¦	   	¦	         	¦	сметы  	¦	нению    	¦	  100  	¦	перехо-	¦	мости 	¦	нах 1991
	года	¦	строи- 	¦

	¦	   	¦	         	¦	(строи-	¦	строи-   	¦	-------	¦	дящих  	¦	строи-	¦	            
	¦	тельно-	¦

	¦	   	¦	         	¦	тельно-	¦	тельно-  	¦	 гр. 3 	¦	на 1991	¦	тель- 	¦	            
	¦	монтаж-	¦

	¦	   	¦	         	¦	монтаж-	¦	монтажных	¦	       	¦	г. в % 	¦	но-   	¦	            
	¦	ных    	¦

	¦	   	¦	         	¦	ные ра-	¦	работ на 	¦	       	¦	к пол- 	¦	мон-  	¦	            
	¦	работ  	¦

	¦	   	¦	         	¦	боты) в	¦	01.01.91,	¦	       	¦	ной    	¦	тажных	¦	            
	¦	гр. 4 +	¦

	¦	   	¦	         	¦	сметных	¦	руб.     	¦	       	¦	стои-  	¦	работ 	¦	            
	¦	гр. 6 +	¦

	¦	   	¦	         	¦	нормах 	¦	         	¦	       	¦	мости  	¦	разде-	¦	            
	¦	гр. 9  	¦

	¦	   	¦	         	¦	и ценах	¦	         	¦	       	¦	СМР    	¦	ла    	¦	            
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	1984   	¦	         	¦	       	¦	100 -  	¦	      	¦	            
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	г.,    	¦	         	¦	       	¦	гр. 5  	¦	      	¦	            
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	руб.   	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	            
	¦	       	¦

	+---+---------+-------+---------+-------+-------+------+------T------
	+-------+

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	полная	¦	пере-
	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	стои- 	¦	ходя-
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	мость 	¦	щих
	на	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	разде-	¦	1991 
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	ла    	¦	год  
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	гр. 3 	¦	гр. 8
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	x гр. 	¦	x гр.
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	7,    	¦	  6  
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	руб.  	¦	-----
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	 100 
	¦	       	¦

	+---+---------+-------+---------+-------+-------+------+------+------
	+-------+

	¦	 1 	¦	    2    	¦	  3    	¦	    4    	¦	   5   	¦	   6   	¦	  7   	¦	  8   	¦	  9  
	¦	  10   	¦

	+---+---------+-------+---------+-------+-------+------+------+------
	+-------+

	¦	   	¦	Надземная	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	часть    	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	1. 	¦	Наружные 	¦	42473  	¦	17839    	¦	42     	¦	58     	¦	1,60  	¦	67957 	¦	39415
	¦	57254  	¦

	¦	   	¦	стены    	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	2. 	¦	Внутрен- 	¦	15579  	¦	2337     	¦	15     	¦	85     	¦	1,60  	¦	24926 	¦	21187
	¦	23524  	¦

	¦	   	¦	ние стены	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	3. 	¦	Перекры- 	¦	23629  	¦	2363     	¦	10     	¦	90     	¦	1,63  	¦	38515 	¦	34664
	¦	37027  	¦

	¦	   	¦	тия      	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	4. 	¦	Лестницы 	¦	2995   	¦	599      	¦	20     	¦	80     	¦	1,63  	¦	4882  	¦	3906 
	¦	4505   	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	5. 	¦	Лоджии   	¦	4972   	¦	1989     	¦	40     	¦	60     	¦	1,62  	¦	8055  	¦	4833 
	¦	6822   	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	6. 	¦	Перего-  	¦	7094   	¦	709      	¦	10     	¦	90     	¦	1,62  	¦	11492 	¦	10343
	¦	11052  	¦

	¦	   	¦	родки    	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	7. 	¦	Перего-  	¦	3357   	¦	336      	¦	10     	¦	90     	¦	1,62  	¦	5438  	¦	4894 
	¦	5230   	¦

	¦	   	¦	родки    	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	санузлов 	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	8. 	¦	Крыша    	¦	4154   	¦	-        	¦	-      	¦	100    	¦	1,62  	¦	6729  	¦	6729 
	¦	6729   	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	9. 	¦	Кровля   	¦	3178   	¦	-        	¦	-      	¦	100    	¦	1,63  	¦	5180  	¦	5180 
	¦	5180   	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	10.	¦	Вход     	¦	832    	¦	-        	¦	-      	¦	100    	¦	1,58  	¦	1315  	¦	1315 
	¦	1315   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	11.	¦	Мусоро-  	¦	954    	¦	-        	¦	-      	¦	100    	¦	1,58  	¦	1507  	¦	1507 
	¦	1507   	¦

	¦	   	¦	провод   	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	12.	¦	Вентшахта	¦	632    	¦	-        	¦	       	¦	100    	¦	1,59  	¦	1005  	¦	1005 
	¦	1005   	¦

	¦	   	¦	         	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	¦	13.	¦	Разные   	¦	1183   	¦	-        	¦	-      	¦	-      	¦	1,57  	¦	1857  	¦	1857 
	¦	1857   	¦

	¦	   	¦	работы   	¦	       	¦	         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦

	+---+---------+-------+---------+-------+-------+------+------+------
	+-------+

	¦	   	¦	Итого    	¦	1110322	¦	26172    	¦	-      	¦	-      	¦	-    
	¦	178858	¦	136835	¦	163007 	¦

	L---+---------+-------+---------+-------+-------+------+------+------
	+--------

	Приложение N 3

	Форма N 3

	СТРУКТУРА затрат на строительные работы __________________________________
	(наименование объекта)

	----T---------------T--------------------------------------------¬

	¦	 N 	¦	 Наименование  	¦	           Размер затрат в руб./%           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	п/п	¦	   разделов    	¦	                                            	¦

	¦	   	¦	локальных смет 	¦	                                            	¦

	¦	   	¦	 видов работ   	¦	                                            	¦

	+---+---------------+-----T--------------------------------------+

	¦	   	¦	               	¦	всего	¦	            в том числе на:           	¦

	+---+---------------+-----+-----T--------T-------T-------T-------+

	¦	                         	¦	мате-	¦	основную	¦	эксплу-	¦	наклад-	¦	плано- 	¦

	¦	                         	¦	риалы	¦	заработ-	¦	атацию 	¦	ные    	¦	вые на-	¦

	¦	                         	¦	     	¦	ную пла-	¦	строи- 	¦	расходы	¦	копле- 	¦

	¦	                         	¦	     	¦	ту рабо-	¦	тельных	¦	       	¦	ния    	¦

	¦	                         	¦	     	¦	чих     	¦	машин  	¦	       	¦	       	¦

	+---T---------------T-----+-----+--------+-------+-------+-------+

	¦	 1 	¦	      2        	¦	  3  	¦	  4  	¦	   5    	¦	   6   	¦	   7   	¦	    8  	¦

	+---+---------------+-----+-----+--------+-------+-------+-------+

	¦	   	¦	Надземная часть	¦	     	¦	     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	   	¦	               	¦	     	¦	     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	1. 	¦	Стены наружные 	¦	42473	¦	30241	¦	2221    	¦	752    	¦	6112   	¦	3147   	¦

	¦	   	¦	               	¦	-----	¦	-----	¦	----    	¦	----   	¦	-----  	¦	----   	¦

	¦	   	¦	               	¦	 100 	¦	71,2 	¦	5,23    	¦	1,71   	¦	14,39  	¦	7,41   	¦

	L---+---------------+-----+-----+--------+-------+-------+--------

	Приложение N 4

	Форма N 4

	РАСЧЕТ проекта индекса изменения сметной стоимости материалов по разделам локальных
	смет объекта-представителя кирпичный 5-этажный жилой дом

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	____________________________________ (наименование объекта-представителя)

	----T-------------T------T------T------------------------T-------¬

	¦	 N 	¦	Наименование 	¦	Ед.   	¦	Коли- 	¦	   Сметная стоимость    	¦	Размер 	¦

	¦	п/п	¦	разделов ло- 	¦	изме- 	¦	чество	¦	  в уровне цен (руб.)   	¦	измене-	¦

	¦	   	¦	кальных смет 	¦	рения 	¦	      	¦	                        	¦	ния    	¦

	¦	   	¦	материалов,  	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	сметной	¦

	¦	   	¦	изделий и    	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	стоим. 	¦

	¦	   	¦	конструкций  	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	в %    	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	(гр. 8 	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	- гр.  	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	6) :   	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	                        	¦	гр. 6  	¦

	+---+-------------+------+------+-----------T------------+-------+

	¦	                               	¦	  1984 г.  	¦	  1991 г.   	¦	       	¦

	+-------------------------------+-----T-----+------T-----+-------+

	¦	                               	¦	 ед. 	¦	всего	¦	 ед.  	¦	всего	¦	       	¦

	¦	                               	¦	 изм.	¦	     	¦	 изм. 	¦	     	¦	       	¦

	+---T-------------T------T------+-----+-----+------+-----+-------+

	¦	 1 	¦	      2      	¦	  3   	¦	  4   	¦	  5  	¦	  6  	¦	  7   	¦	  8  	¦	   9   	¦

	+---+-------------+------+------+-----+-----+------+-----+-------+

	¦	   	¦	Надземная    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	часть        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	I. 	¦	Наружные     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	стены        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	1. 	¦	Кирпич       	¦	тыс.  	¦	384,9 	¦	62,6 	¦	24095	¦	109,7 	¦	42224	¦	       	¦

	¦	   	¦	силикатный   	¦	шт.   	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	2. 	¦	Перемычки    	¦	куб. м	¦	17,9  	¦	80,4 	¦	1439 	¦	143,05	¦	2561 	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	3. 	¦	Раствор      	¦	куб. м	¦	131,3 	¦	24,6 	¦	3220 	¦	41,10 	¦	5396 	¦	       	¦

	¦	   	¦	кладочный    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	4. 	¦	Плиты минера-	¦	куб. м	¦	12,16 	¦	21,75	¦	264  	¦	38,90 	¦	473  	¦	       	¦

	¦	   	¦	ловатные     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	5. 	¦	Прочие       	¦	руб.  	¦	-     	¦	  -  	¦	1213 	¦	-     	¦	1880 	¦	       	¦

	¦	   	¦	материалы    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	+---+-------------+------+------+-----+-----+------+-----+-------+

	¦	   	¦	Итого:       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	30241	¦	      	¦	52534	¦	74     	¦

	+---+-------------+------+------+-----+-----+------+-----+-------+

	¦	II.	¦	Внутренние   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	¦	   	¦	стены        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦

	L---+-------------+------+------+-----+-----+------+-----+--------

	Примечание. Индекс на прочие материалы (п. 5) в соответствии с п. 2.5 настоящих
	Методических указаний принят 1,55:

	1213 руб. (гр. 6) x 1,55 = 1880 (гр. 8).

	Приложение N 5

	ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
	ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

	----T----------------------------------------T---------T---------¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	 N 	¦	    Наименование материалов, изделий    	¦	 Единица 	¦	 Индекс  	¦

	¦	п/п	¦	              и конструкций             	¦	измерения	¦	изменения	¦

	¦	   	¦	                                        	¦	         	¦	 уровня  	¦

	¦	   	¦	                                        	¦	         	¦	 сметной 	¦

	¦	   	¦	                                        	¦	         	¦	стоимости	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	 1 	¦	                   2                    	¦	    3    	¦	    4    	¦

	+---+----------------------------------------+---------+---------+

	¦	1. 	¦	Арматура для железобетонных конструкций 	¦	т        	¦	   1,72  	¦

	¦	2. 	¦	Балки и прогоны стальные                	¦	т        	¦	   1,56  	¦

	¦	3. 	¦	Стойки и ригели стальные                	¦	т        	¦	   1,56  	¦

	¦	4. 	¦	Каркасы стен стальные                   	¦	т        	¦	   1,56  	¦

	¦	5. 	¦	Прочие стальные конструкции             	¦	т        	¦	   1,55  	¦

	¦	6. 	¦	Сталь разная                            	¦	т        	¦	   1,65  	¦

	¦	7. 	¦	Цемент                                  	¦	т        	¦	   1,99  	¦

	¦	8. 	¦	Лес круглый                             	¦	куб. м   	¦	   2,04  	¦

	¦	9. 	¦	Лес пиленый                             	¦	куб. м   	¦	   2,24  	¦

	¦	10.	¦	Блоки дверные                           	¦	кв. м    	¦	   1,56  	¦

	¦	11.	¦	Доски чистых полов                      	¦	куб. м   	¦	   2,27  	¦

	¦	12.	¦	Паркет                                  	¦	кв. м    	¦	   1,90  	¦

	¦	13.	¦	Линолеум                                	¦	кв. м    	¦	   1,53  	¦

	¦	14.	¦	Вата минеральная                        	¦	куб. м   	¦	   1,62  	¦

	¦	15.	¦	Битумы                                  	¦	т        	¦	   2,19  	¦

	¦	16.	¦	Лаки                                    	¦	т        	¦	   1,51  	¦

	¦	17.	¦	Краски                                  	¦	т        	¦	   2,09  	¦

	¦	18.	¦	Белила                                  	¦	т        	¦	   1,84  	¦

	¦	19.	¦	Олифа                                   	¦	т        	¦	   1,49  	¦

	¦	20.	¦	Плитки керамические метлахские          	¦	кв. м    	¦	   1,91  	¦

	¦	21.	¦	Плитки керамические глазурованные       	¦	кв. м    	¦	   1,80  	¦

	¦	   	¦	облицовочные                            	¦	         	¦	         	¦

	¦	22.	¦	Плиты древесноволокнистые               	¦	кв. м    	¦	   1,57  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	23.	¦	Плиты древесностружечные                	¦	кв. м    	¦	   2,28  	¦

	¦	24.	¦	Плиты минераловатные                    	¦	куб. м   	¦	   1,79  	¦

	¦	25.	¦	Плиты теплоизоляционные                 	¦	куб. м   	¦	   1,48  	¦

	¦	26.	¦	Рулонные кровельные материалы           	¦	кв. м    	¦	   1,77  	¦

	¦	27.	¦	Листы асбестоцементные обыкновенного    	¦	кв. м    	¦	   1,94  	¦

	¦	   	¦	профиля                                 	¦	         	¦	         	¦

	¦	28.	¦	Листы асбестоцементные усиленного       	¦	кв. м    	¦	   1,83  	¦

	¦	   	¦	профиля                                 	¦	         	¦	         	¦

	¦	29.	¦	Стекло оконное                          	¦	кв. м    	¦	   1,43  	¦

	¦	30.	¦	Трубы керамические канализационные      	¦	м        	¦	   1,77  	¦

	¦	31.	¦	Трубы чугунные                          	¦	м        	¦	   1,51  	¦

	¦	32.	¦	Трубы стальные электросварные           	¦	м        	¦	   1,70  	¦

	¦	33.	¦	Трубы стальные горячекатаные            	¦	м        	¦	   1,42  	¦

	¦	34.	¦	Трубы стальные водогазопроводные        	¦	м        	¦	   1,45  	¦

	¦	35.	¦	Трубы асбестоцементные                  	¦	м        	¦	   1,44  	¦

	¦	36.	¦	Умывальники фаянсовые                   	¦	компл.   	¦	   2,15  	¦

	¦	37.	¦	Унитазы фаянсовые                       	¦	компл.   	¦	   2,15  	¦

	¦	38.	¦	Ванны чугунные эмалированные            	¦	компл.   	¦	   1,75  	¦

	¦	39.	¦	Мойки, раковины                         	¦	компл.   	¦	   1,79  	¦

	¦	40.	¦	Радиаторы отопительные чугунные         	¦	ЭКМ      	¦	   1,96  	¦

	¦	41.	¦	Известь строительная                    	¦	т        	¦	   1,73  	¦

	¦	42.	¦	Гипс строительный (алебастр)            	¦	т        	¦	   2,01  	¦

	¦	43.	¦	Провода установочные                    	¦	1000 м   	¦	   1,58  	¦

	¦	44.	¦	Светильники с люминесцентными лампами   	¦	шт.      	¦	   1,35  	¦

	¦	45.	¦	Светильники с лампами накаливания       	¦	шт.      	¦	   1,34  	¦

	¦	46.	¦	Электроустановочные изделия             	¦	шт.      	¦	   1,20  	¦

	¦	47.	¦	Кабель                                  	¦	1000 м   	¦	   1,58  	¦

	¦	48.	¦	Электроконструкции                      	¦	шт.      	¦	   1,39  	¦

	¦	49.	¦	Блоки оконные для жилищного строительст-	¦	кв. м    	¦	   2,00  	¦

	¦	   	¦	ва                                      	¦	         	¦	         	¦

	L---+----------------------------------------+---------+----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение N 6

	Форма N 5

	РАСЧЕТ проекта индекса изменения сметной стоимости строительных работ по разделам
	локальных смет объекта-представителя кирпичный 5-этажный дом
	____________________________________ (наименование объекта-представителя)

	¦	 N 	¦	Наимено-	¦	 Сметная стоимость, руб./уд. вес  	¦	    Размеры
	изменения    	¦	Стоимость элементов смет- 	¦	Раз- 	¦

	¦	п/п	¦	вание   	¦	      в % в ценах 1984 года       	¦	    сметной
	стоимости    	¦	ной стоимости с учетом    	¦	мер  	¦

	¦	   	¦	разделов	¦	                                  	¦	           в
	%           	¦	удельного веса и размера  	¦	изме-	¦

	¦	   	¦	локаль- 	¦	                                 
	¦	                         	¦	их изменения              	¦	нения	¦

	¦	   	¦	ных смет	¦	                                 
	¦	                         	¦	                          	¦	смет-	¦

	¦	   	¦	        	¦	                                 
	¦	                         	¦	                          	¦	ной  	¦

	¦	   	¦	        	¦	                                 
	¦	                         	¦	                          	¦	стои-	¦

	¦	   	¦	        	¦	                                 
	¦	                         	¦	                          	¦	мости	¦

	+---+--------+-----T----------------------------+---T----T------T----
	T----+--------------------------+-- ---+

	¦	            	¦	всего	¦	        в том числе:        	¦	ма-	¦	зар-	¦	экспл.	¦	нак-
	¦	пла-	¦	                                	¦

	¦	            	¦	     	¦	                            	¦	те-	¦	пла-	¦	машин 	¦	лад-
	¦	но- 	¦	                                	¦

	¦	            	¦	     	¦	                            	¦	ри-	¦	та  	¦	      	¦	ные

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	вые 	¦	                                	¦

	¦	            	¦	     	¦	                            	¦	алы	¦	    	¦	      	¦	рас-
	¦	на- 	¦	                                	¦

	¦	            	¦	     	¦	                            	¦	   	¦	    	¦	      	¦	хо-
	¦	коп-	¦	                                	¦

	¦	            	¦	     	¦	                            	¦	   	¦	    	¦	      	¦	ды 
	¦	ле- 	¦	                                	¦

	¦	            	¦	     	¦	                            	¦	   	¦	    	¦	      	¦	   
	¦	ния 	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	мате-	¦	ос- 	¦	экспл.	¦	нак- 	¦	пла-
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	риалы	¦	нов-	¦	машин 	¦	лад- 	¦	но-
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	     	¦	ная 	¦	      	¦	ные  	¦	вые
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	     	¦	зар-	¦	      	¦	рас- 	¦	на-
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	     	¦	пла-	¦	      	¦	ходы 	¦	коп-
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	     	¦	та  	¦	      	¦	     	¦	ле-
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                  	¦	     	¦	    	¦	      	¦	     	¦	ния
	¦	                         	¦	                                	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	ма- 	¦	зар.	¦	экспл.	¦	нак-	¦	пла-	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	те- 	¦	пла-	¦	машин 	¦	лад-	¦	но- 	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	риа-	¦	та  	¦	      	¦	ные 	¦	вые 	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	лы  	¦	    	¦	      	¦	рас-	¦	на- 	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	    	¦	    	¦	      	¦	хо- 	¦	коп-	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	    	¦	    	¦	      	¦	ды  	¦	ле- 	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	ния 	¦	     	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	г. 4	¦	г. 5	¦	 г. 6 	¦	г. 7	¦	г. 8	¦	г. 14	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                              
	¦	                         	¦	x г.	¦	x г.	¦	 x г. 	¦	x г.	¦	x г.	¦	- г. 	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	5   	¦	10  	¦	 11   	¦	12  	¦	13  	¦	15 - 	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	----	¦	----	¦	 ---- 	¦	----	¦	----	¦	г. 16	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	100 	¦	100 	¦	 100  	¦	100 	¦	100 	¦	- г. 	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	17 - 	¦

	¦	                                              
	¦	                         	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	г. 18	¦

	+---T--------T-----T-----T----T------T-----T----+---T----T------T----
	T----+----+----+------+----+----+---- -+

	¦	 1 	¦	   2    	¦	  3  	¦	  4  	¦	 5  	¦	  6   	¦	  7  	¦	 8  	¦	 9 	¦	 10 	¦	  11  	¦	 12
	¦	 13 	¦	 14 	¦	 15 	¦	  16  	¦	 17 	¦	 18 	¦	 19  	¦

	¦	Надземная
	часть                                                            &
	nbsp;                              	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;                                             	¦

	¦	1. 	¦	Наружные	¦	42473	¦	30241	¦	2221	¦	752   	¦	6112 	¦	3147	¦	74 	¦	25  	¦	70    	¦	34 
	¦	65  	¦	52,7	¦	1,3 	¦	1,24  	¦	4,89	¦	4,82	¦	64,95	¦

	¦	   	¦	стены   	¦	-----	¦	-----	¦	----	¦	----  	¦	-----	¦	----	¦	   	¦	    	¦	      	¦	   
	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	¦	   	¦	        	¦	 100 	¦	71,2 	¦	5,23	¦	1,77  	¦	14,39	¦	7,41	¦	   	¦	    	¦	      	¦	   
	¦	    	¦	    	¦	    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	Приложение N 7

	Форма N 6

	РАСЧЕТ проекта индекса изменения сметной стоимости строительных работ по подгруппе

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	жилых домов 5-этажные кирпичные жилые дома ____________________________________
	(наименование подгруппы жилых домов)

	----T------------T---------------------------------------------------
	-----------T-----¬

	¦	 N 	¦	Наименование	¦	                     Объекты-
	представители                    	¦	Раз- 	¦

	¦	п/п	¦	  разделов 
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	мер  	¦

	¦	   	¦	 локальных 
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	изме-	¦

	¦	   	¦	    смет   
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	нения	¦

	¦	   	¦	           
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	смет-	¦

	¦	   	¦	           
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	ной  	¦

	¦	   	¦	           
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	стои-	¦

	¦	   	¦	           
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	мости	¦

	¦	   	¦	           
	¦	                                                            &n bsp;
	¦	работ	¦

	+---+------------+--------------------T--------------------T---------
	-----------+-----+

	¦	                	¦	  типовой проект N  	¦	  типовой проект N  	¦	  типовой
	проект N  	¦	     	¦

	+----------------+------T------T------+------T------T------+------T--
	----T------+-----+

	¦	                	¦	размер	¦	удель-	¦	размер	¦	размер	¦	удель-
	¦	размер	¦	размер	¦	удель-	¦	размер	¦	г. 5 	¦

	¦	                	¦	изме- 	¦	ный   	¦	изме- 	¦	изме- 	¦	ный   	¦	изме- 	¦	изме-
	¦	ный   	¦	изме- 	¦	+ г. 	¦

	¦	                	¦	нения 	¦	вес   	¦	нения 	¦	нения 	¦	вес   	¦	нения 	¦	нения

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	вес   	¦	нения 	¦	11 в 	¦

	¦	                	¦	смет- 	¦	объек-	¦	с уче-	¦	смет- 	¦	объек-	¦	с уче-	¦	смет-
	¦	объек-	¦	с уче-	¦	%    	¦

	¦	                	¦	ной   	¦	та в  	¦	том   	¦	ной   	¦	та в  	¦	том   	¦	ной   	¦	та
	в  	¦	том   	¦	     	¦

	¦	                	¦	стои- 	¦	струк-	¦	удель-	¦	стои- 	¦	струк-	¦	удель-	¦	стои-
	¦	струк-	¦	удель-	¦	     	¦

	¦	                	¦	мости 	¦	туре  	¦	ного  	¦	мости 	¦	туре  	¦	ного  	¦	мости
	¦	туре  	¦	ного  	¦	     	¦

	¦	                	¦	строи-	¦	в %   	¦	веса  	¦	строи-	¦	в %   	¦	веса  	¦	строи-	¦	в
	%   	¦	веса  	¦	     	¦

	¦	                	¦	тель- 	¦	      	¦	в %   	¦	тель- 	¦	      	¦	в %   	¦	тель-
	¦	      	¦	в %   	¦	     	¦

	¦	                	¦	ных   	¦	      	¦	      	¦	ных   	¦	      	¦	      	¦	ных  
	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                	¦	работ 	¦	      	¦	      	¦	работ 	¦	      	¦	      	¦	работ
	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                	¦	в %   	¦	      	¦	      	¦	в %   	¦	      	¦	      	¦	в %  
	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	+---T------------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+-----+

	¦	 1 	¦	     2      	¦	  3   	¦	  4   	¦	  5   	¦	  6   	¦	  7   	¦	  8   	¦	  9   	¦	 
	10  	¦	  11  	¦	 12  	¦

	+---+------------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+-----+

	¦	Надземная
	часть                                                            &
	nbsp;         	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;                        	¦

	¦	1. 	¦	Стены       	¦	60,0  	¦	25    	¦	15,0  	¦	59,5  	¦	60    	¦	35,70 	¦	60,13
	¦	15    	¦	9,02  	¦	59,72	¦

	¦	   	¦	наружные    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	L---+------------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.