Утверждаю

	Заместитель Председателя

	Госстроя СССР

	Л.Н.ЗАРУБКИН

	3 июля 1990 г. N Д-12

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,
	ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА ОБЪЕКТЫ
	ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Разработаны ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты эконом. наук В.И. Кузьмин, В.Н.
	Филиппов), ВГСПИ Минэлектронпрома СССР (руководитель коллектива кандидат эконом. наук В.П.
	Антипов, Ю.Д. Гулянский, Т.И. Алексеичева).

	Подготовлены к утверждению Управлением ценообразования и смет в 	строительстве	 Госстроя
	СССР (А.Д. Бобров, В.В. Кобранова).

	Устанавливают порядок пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, прочих
	работ и затрат по локальным, объектным сметам и договорным ценам на объекты производственного
	назначения в связи с переходом с 1 января 1991 года на новые сметные нормы и цены.

	Госстрой СССР устанавливает порядок пересчета сметной стоимости строительно-монтажных
	работ, прочих работ и затрат по локальным и объектным сметам, а также договорных цен на объекты
	промышленного 	строительства	 в связи с переходом с 1 января 1991 года на новые сметные нормы
	и цены.

	Пересчет сметной стоимости локальных и объектных смет, договорных цен и расчет сметной
	стоимости готовой строительной продукции производится, как правило, проектными
	организациями, разработавшими проектно-сметную документацию, по договорам с заказчиками.

	Пересчету подлежат локальные и объектные сметы, составленные на основании рабочей
	документации, по объектам, переходящим строительством на 1991-й и последующие годы, по
	которым на 1 января 1991 года объем выполненных строительно-монтажных работ составляет менее
	90 процентов сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту. В этом случае
	используется комплекс программ для автоматизированного пересчета смет на ЭВМ серий ЕС и СМ.
	Порядок передачи программного обеспечения, эксплуатационной документации и обучения
	специалистов приведен в разделе 4 настоящих Указаний.

	Если остаток сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту не превышает 10
	процентов сметной стоимости СМР, то пересчет производится с использованием отраслевых
	индексов, порядок определения и применения которых установлен "Методическими указаниями по
	упрощенному порядку пересчета остатков сметной стоимости строительства без отрасли "Жилищное

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	строительство", утвержденными Госстроем СССР 6 февраля 1990 г. N 3-Д.

	Настоящие Методические указания устанавливают также порядок подготовки исходных данных,
	порядок выполнения расчетов, порядок организации пересчета.

	1. Порядок подготовки исходных данных для выполнения расчетов

	1.1. Для создания единой информационной базы автоматизированного пересчета локальных и
	объектных смет с целью обеспечения единого методического подхода, сопоставимости получаемых
	результатов устанавливается единая унифицированная номенклатура конструктивных элементов,
	видов работ, их частей и материалов-представителей, приведенная в Приложении 1.

	Пересчет остатков сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам
	промышленного строительства производится по отдельным частям конструктивных элементов и
	видам работ, совокупность которых образует комплексный технологический процесс, выполняемый
	одним исполнителем (звено, бригада). Эти работы имеют единый размер накладных расходов и
	одинаковый характер изменения стоимости материалов при изменении уровня их цен. По каждому
	конструктивному элементу и виду работ выделяется материал-представитель, преобладающий для
	данной работы, изменение сметных цен по которому распространяется на все материалы в составе
	прямых затрат строительно-монтажных работ.

	1.2. В тех случаях, когда в составе работ используются несколько материалов, один из которых
	является основным, для определения сметных цен на материалы в настоящих Методических
	указаниях приведены поправочные коэффициенты к индексам изменения стоимости материалов
	(Приложение 1, графа 5).

	Поправочный коэффициент к индексу изменения стоимости материала-представителя
	рассчитывается делением индекса изменения суммарной стоимости всех материалов, учитываемых в
	работе, на индекс изменения стоимости основного материала-представителя для данной работы.

	1.3. Материалы-представители подразделяются на местные и привозные.

	Привозные материалы имеют единые для всех территориальных районов и подрайонов страны
	индексы изменения уровня цен (Приложение 2, графа 4).

	При определении индексов изменения уровня цен местных материалов-представителей
	необходимо учитывать изменение цен по территориальным районам и подрайонам страны. В
	Приложении 3 настоящих Методических указаний приведены перечень местных материалов-
	представителей и обоснование их оптовой цены на 1 января 1984 года.

	Районирование территории страны по районам и подрайонам приведено в Приложении 4. В
	данном Приложении районы и подрайоны для разработки новых сметных цен и расценок на
	строительные работы приняты на основании письма Управления ценообразования и смет в
	строительстве от 01.12.89 N 9-1037 и территориального деления, принятого в прейскуранте оптовых
	цен на сборные железобетонные конструкции 06-08.

	При определении индексов изменения цен на привозные и местные материалы необходимо
	учитывать коэффициенты к утвержденным новым основным и дополнительным прейскурантам
	оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения и тарифов на грузовые

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	перевозки, предусмотренные письмом Госкомцен СССР от 01.06.90 N 01-17/1304-04 "О
	коэффициентах к новым оптовым ценам".

	Приведенные в Приложении N 2 индексы изменения уровня цен на привозные материалы
	учитывают вышеуказанные коэффициенты. При расчете стоимости местных материалов к оптовым
	ценам прейскуранта на сборные железобетонные изделия 06-08 необходимо дополнительно
	учитывать коэффициент, равный 1,15, а для прочих местных строительных материалов - 1,10.

	1.4. Пересчет остатков сметной стоимости строительно-монтажных работ производится на
	основе представляемой заказчиком (за совместными подписями заказчика и подрядчика) "Справки о
	сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполненных на 1 января 1991 г. в сметных
	нормах и ценах 1984 г." (Приложение 5). Указанная справка составляется по выполненным по
	состоянию на 01.01.90 и подлежащим выполнению по плану на 1991 г. работам конструктивных
	элементов, видам работ и устройств <*> на всю стоимость работ конструктивного элемента в целом
	без выделения стоимости отдельных работ.

	--------------------------------

	<*> Конструктивные элементы, виды работ и устройств в дальнейшем именуются
	"конструктивные элементы".

	В тех случаях, когда работа по конструктивному элементу не завершена, выделяются отдельные
	виды работ с указанием по ним выполнения. По конструктивным элементам, по которым к работе не
	приступали, сметная стоимость работ конструктивного элемента указывается в справке в целом без
	выделения отдельных работ.

	При автоматизированном пересчете локальных смет заказчик может представить справку без
	написания текста - с указанием в графе 1 справки только кодов конструктивных элементов и видов
	работ, приведенных в Приложении 1 настоящих Указаний.

	При неавтоматизированном пересчете сметной документации наименование конструктивных
	элементов и их частей в справке заполняется по данным локальных смет с указанием текстового
	наименования конструктивных элементов и видов работ.

	В тех случаях, когда какие-либо строительные работы не могут быть отнесены им к одному из
	видов работ, приведенных в Приложении 1, эти работы включаются в состав "неучтенных перечнем
	работ" (Приложение 1, шифр 27000), и стоимость материалов по этому разделу сметы рассчитывается
	с индексом.

	После заполнения в справке информации о сметной стоимости выполненных и подлежащих
	выполнению строительно-монтажных работ по локальным и объектным сметам за итогом сметы
	приводятся данные о сметной стоимости и выполнении части прочих затрат, относящихся к
	деятельности подрядчика, и часть общего резерва средств на непредвиденные работы и затраты в
	соответствии с "Методическими указаниями по определению и применению договорных цен в
	строительстве", утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 13 мая 1988 г. N 80. Пример
	составления справки приведен в приложении N 10 (не приводится).

	2. Расчет индексов изменения сметной стоимости местных материалов

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2.1. По каждому местному материалу, приведенному в Приложении 3 Методических указаний, в
	ведомости расчета индексов изменения сметной стоимости местных материалов-представителей в
	соответствии с приведенными обоснованиями оптовых цен на материалы на 1 января 1984 г. и на 1
	января 1991 г. по действующим сборникам зональных сметных цен на местные материалы и
	прейскурантам оптовых цен на 1 января 1991 г. определяется сметная стоимость в ценах на 1 января
	1991 г. и индекс изменения сметной стоимости местных материалов-представителей.

	2.2. Расчет индекса изменения сметной стоимости местных материалов выполняется в
	следующей последовательности. Из действующего сборника зональных сметных цен по материалу-
	представителю в графы 4, 5 ведомости проставляется сметная стоимость и оптовая цена. Разницу
	между сметной стоимостью без учета заготовительно-складских расходов (0,98 сметной стоимости
	материала-представителя) и оптовой ценой в действующих ценах необходимо умножить на индекс
	изменения стоимости транспортных расходов, тары, упаковки и реквизита, равный для местных
	материалов 1,68. Полученный результат необходимо сложить с оптовой ценой материала в ценах на
	1 января 1991 г. с учетом коэффициента к новым оптовым ценам по письму Госкомцен СССР от
	01.06.90 N 01-17/1304-04 и умножить на коэффициент 1,02, учитывающий заготовительно-складские
	расходы.

	В результате этих расчетов будет получена сметная стоимость местного материала в ценах на 1
	января 1991 г. Индекс изменения сметной стоимости определяется путем деления сметной стоимости
	в ценах на 1 января 1991 г. (графа 7 ведомости) на сметную стоимость местного материала-
	представителя в ценах на 1 января 1984 г. (графа 2 ведомости).

	Пример расчета индексов изменения сметной стоимости местных материалов приведен в
	приложении 9 (не приводится).

	2.3. По сборным железобетонным конструкциям, изменение уровня цен которых необходимо
	рассчитывать с учетом стоимости арматуры, в Приложении 3 указан усредненный расход арматуры,
	приведенный к классу А1.

	По тем сборным железобетонным конструкциям, по которым не приведен усредненный расход
	арматуры, - изменение стоимости уровня арматуры учитывается в отдельной позиции
	унифицированной номенклатуры конструктивных элементов, видов работ, устройств и их частей.

	Для всех сборных железобетонных конструкций, в которых единица изменения приведена в
	квадратных метрах, погонных метрах и штуках, стоимость арматуры по изделиям в действующих
	ценах и ценах на 1 января 1991 г. учтена в оптовых ценах.

	2.4. При автоматизированном режиме расчета индекса изменения сметной стоимости местных
	материалов необходимо указывать сметную стоимость и оптовую цену в действующих ценах и шифр
	территориального района и подрайона, приведенный в Приложении 4 настоящих Указаний. Новая
	сметная стоимость и индекс изменения сметной стоимости формируются в этом случае
	автоматически.

	2.5. Исходя из местных условий строительства перечень материалов-представителей может
	быть дополнен. Для этого в Приложения 1 и 3 необходимо включить информацию по данному
	материалу-представителю, присвоив ему свой код.

	3. Порядок выполнения расчетов

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3.1. По новым сметным нормам и ценам должны быть пересчитаны остатки сметной стоимости
	строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат по переходящим на 1991 год и вновь
	начинаемым в 1991 году стройкам, сметная документация на которые составлена в ценах и нормах
	1984 года.

	Остатки сметной стоимости строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат по
	переходящим на 1991 год объектам строек определяются на основе фактического выполнения работ
	на 1 января 1990 г. и плана работ на 1990 год по данным заказчика, согласованным с генеральной
	подрядной организацией и оформленным согласно Приложению 5.

	3.2. Пересчет остатков сметной стоимости строительно-монтажных работ производится путем
	заполнения данных, приведенных в Приложении 7 "Пересчет и определение остатков сметной
	стоимости строительно-монтажных работ".

	Пересчет остатков сметной стоимости производится по незавершенным конструктивным
	элементам и их частям с использованием индексов изменения сметной стоимости местных и
	привозных материалов, а также поправочных коэффициентов к индексам изменения цен материалов-
	представителей, учитывающих влияние изменения сметной стоимости вспомогательных материалов.
	При этом результирующий индекс изменения сметной стоимости материалов-представителей равен
	произведению индекса изменения сметной стоимости материала-представителя с учетом
	коэффициента к новым оптовым ценам и поправочного коэффициента, учитывающего влияние
	изменения сметной стоимости вспомогательных материалов. Эти данные необходимо принимать из
	форм, приведенных в Приложениях N 1, 2 и 6.

	3.3. По каждой локальной смете (или группе локальных смет) по конструктивным элементам и
	их частям (в соответствии с унифицированной номенклатурой Приложения 1) по форме Приложения
	7 заполняются данные о стоимости прямых затрат, основной заработной плате и затратам на
	эксплуатацию машин в составе прямых затрат, определяется сметная стоимость с учетом
	действующих норм накладных расходов и плановых накоплений. Пересчет остатков сметной
	стоимости в новые цены производится путем умножения отдельных элементов сметной стоимости
	на индексы изменения их стоимости при переходе на новые цены и на удельный вес работ,
	подлежащих выполнению после 1 января 1991 г. (см. пример расчета в приложении 11 - не
	приводится).

	Удельный вес работ, подлежащих выполнению с 1 января 1991 г. (графа 14 Приложения 7),
	рассчитывается на основе удельного веса ожидаемого выполнения работ до 1 января 1991 г.
	(Приложение 5, графа 12 или 13 в зависимости от вида работ). При этом, если ожидаемое
	выполнение работ задано в процентах, то графа 14 (Приложение 7) равна 100% - гр. 12 или 13
	(Приложение 5).

	Индекс изменения сметной стоимости основной заработной платы рабочих - 1,25, индекс
	изменения стоимости эксплуатации строительных машин - 1,7. Индекс изменения массы накладных
	расходов - 1,57 и размер плановых накоплений - 8% приняты в графе расчета (см. приложение 11)
	условно и подлежат уточнению Госстроем СССР.

	Индекс изменения сметной стоимости материалов-представителей, по которым (в некоторых
	республиках) новые цены не разрабатывались, и прочих материалов, входящих в состав монтажных
	работ, необходимо принимать в размере 1,55.

	После умножения показателей отдельных элементов сметной стоимости на индексы их

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	изменений и определения сметной стоимости в новых ценах производится пересчет
	лимитированных и прочих затрат.

	Стоимость временных 	зданий	 и 	сооружений	 и дополнительных затрат, связанных с
	производством работ в зимнее время, рассчитывается по нормам, утвержденным Госстроем СССР.

	3.4. Сметная стоимость строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат по объектам в
	смешанных ценах определяется путем суммирования сметной стоимости строительно-монтажных
	работ, прочих работ и затрат, подлежащих выполнению по состоянию на 1 января 1991 г. (включая
	резерв средств на непредвиденные работы и затраты и плату за кредит банка), и остатка сметной
	стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат на 1 января 1991 г.,
	пересчитанного в порядке, предусмотренном настоящими Указаниями. Определение сметной
	стоимости в смешанных ценах производится по форме, приведенной в Приложении 8 настоящих
	Указаний "Ведомость расчета стоимости строительства объекта в смешанных ценах". В этом
	Приложении включаются итоговые данные пересчета общестроительных работ, особостроительных
	работ, санитарно-технических работ, электромонтажных работ, работ по монтажу технологических
	трубопроводов, инженерного и технологического оборудования, других затрат, включаемых в
	объектную смету.

	Экономия от совершенствования проектных решений, образуемая как разница между
	договорной ценой и сметной стоимостью объектов, определенной по сметам к рабочим чертежам,
	также пересчитывается. При этом к сметной стоимости объекта по сметам по рабочим чертежам в
	новых ценах добавляется экономия от совершенствования проектных решений в том же процентном
	соотношении, которое было обеспечено по сметам в действующих ценах. Результат пересчета
	экономии от совершенствования проектных решений суммируется со сметной стоимостью объектов
	в смешанных ценах и указывается отдельной строкой после итога с учетом резерва средств на
	непредвиденные работы и затраты и платы за кредит банка (см. пример расчета в приложении 12 -
	не приводится).

	При пересчете сметной стоимости строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат
	запрещается внесение каких-либо изменений в проектно-сметную документацию, не связанных с
	переходом на новые сметные нормы и цены в строительстве.

	3.5. Для упрощения пересчета локальных смет в настоящих Методических указаниях приведена
	нормативно-справочная таблица для перехода от действующих расценок к унифицированной
	номенклатуре видов работ (см. Приложение 13).

	Данные этой таблицы позволяют связать между собой старые расценки и вновь разработанную
	унифицированную номенклатуру видов работ. Шифры единичных расценок и ценников на
	материалы в таблице приведены в соответствии с кодировкой, принятой в программе АВС-ЗЕС.

	В случаях, когда в сметах приведены расценки, отсутствующие в таблице, их необходимо
	принимать по коду работы 27000 с шифром материала-представителя 259 (прочие материалы).

	Данные таблицы являются справочными и ими можно пользоваться при наличии в смете
	применительных расценок в случаях соответствия по ним используемых материалов материалам-
	представителям.

	4. Организация пересчета

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	4.1. Министерства и ведомства СССР и Госстрой союзных республик осуществляют пересчет
	локальных, объектных смет и договорных цен на объем работ 1991 года до 1 января 1991 года.

	По объектам, начинаемым строительством в 1991 году и проектируемым в текущем году,
	сметная стоимость на стадии разработки рабочей документации рассчитывается в действующих
	ценах, а затем пересчитывается в порядке, приведенном в настоящих Указаниях.

	4.2. Пересчет остатка сметной стоимости строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат
	по объектам, строительство которых осуществляется государственными предприятиями и
	организациями, а также общественными и кооперативными организациями за счет их средств,
	должен производиться в общем порядке, предусмотренном настоящими Методическими указаниями.

	4.3. Ответственность за правильность составления справок о сметной стоимости строительно-
	монтажных работ, выполненных на 1 января 1991 г., в сметных нормах и ценах 1984 года и
	представление их проектным организациям до 01.09 т.г. несут руководители объединений,
	предприятий и организаций-заказчиков, а за правильность пересчета объектов - руководители
	проектных организаций.

	4.4. После завершения пересчета объектных смет по стройке в целом при необходимости
	заказчиком осуществляется уточнение сводных сметных расчетов по результатам расчетов по
	настоящим Методическим указаниям.

	4.5. Сметная стоимость строительства предприятий, 	зданий	 и 	сооружений,	 пересчитанная на
	основании настоящих Методических указаний, утверждается заказчиком после согласования с
	генеральной подрядной организацией.

	4.6. Министерства и ведомства, исполкомы местных Советов народных депутатов, Госстрой
	СССР и Госстрои союзных республик, финансирующие банки осуществляют контроль за
	правильностью пересчета сметной стоимости по стройкам.

	4.7. Материалы для автоматизированного пересчета локальных и объектных смет передаются
	Госстроям республик, Министерствам и ведомствам и организациям через следующие основные
	территориальные центры по обучению и передаче программных средств.

	По всем вопросам передачи и внедрения материалов по автоматизированному пересчету
	локальных и объектных смет обращаться в базовую организацию соответствующего
	территориального центра.

	Приложение 1

	УНИФИЦИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВИДОВ
	РАБОТ, УСТРОЙСТВ И ИХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----------------------T------T------------T------T---------------¬

	¦	    Наименование     	¦	 Код  	¦	Наименование	¦	Шифр  	¦	Поправочные    	¦

	¦	   конструктивных    	¦	работы	¦	материалов- 	¦	мате- 	¦	коэффициенты к 	¦

	¦	  элементов, видов   	¦	      	¦	представите-	¦	риалов	¦	индексам изме- 	¦

	¦	  работ, устройств   	¦	      	¦	лей         	¦	      	¦	нения сметных  	¦

	¦	     и их частей     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	цен материалов-	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	представителей,	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	учитывающий    	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	влияние стоимо-	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	сти вспомога-  	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	тельных матери-	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	алов           	¦

	+---------------------+------+------------+------+---------------+

	¦	          1          	¦	  2   	¦	     3      	¦	  4   	¦	       5       	¦

	+---------------------+------+------------+------+---------------+

	¦	ЗДАНИЯ               	¦	100000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	+---------------------+------+------------+------+---------------+

	¦	                       А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ                       	¦

	+---------------------T------T------------T------T---------------+

	¦	1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ   	¦	1000  	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Разработка и обратная	¦	1011  	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	засыпка грунта меха- 	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	низированным способом	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Буровзрывные работы  	¦	1012  	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Разработка и обратная	¦	1013  	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	засыпка грунта вруч- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ную и уплотнение     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	электро- или пневмо- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	трамбовками          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Крепление стенок     	¦	1014  	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	траншей и котлованов 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	инвентарными щитами  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Транспорт грунта     	¦	1020  	¦	-           	¦	-     	¦	1,58           	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство подстилаю-	¦	1030  	¦	Песок для   	¦	6     	¦	-              	¦

	¦	щих и дренирующих    	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	слоев и оснований из 	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	песка                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	То же, из гравия     	¦	1031  	¦	Гравий      	¦	5     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство подстилаю-	¦	1040  	¦	Щебень для  	¦	4     	¦	-              	¦

	¦	щих и дренирующих    	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	слоев и оснований из 	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	щебня                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Водоотлив            	¦	1050  	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Уплотнение грунтовых 	¦	1032  	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	-              	¦

	¦	оснований            	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство и разборка	¦	1060  	¦	Железобетон-	¦	49    	¦	-              	¦

	¦	колейных дорог из    	¦	      	¦	ные плиты   	¦	      	¦	               	¦

	¦	сборных железобетон- 	¦	      	¦	покрытий до-	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ных плит по дну кот- 	¦	      	¦	рог         	¦	      	¦	               	¦

	¦	лованов              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	2. ФУНДАМЕНТЫ        	¦	2000  	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство фундамен- 	¦	2010  	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,03           	¦

	¦	тов из монолитных бе-	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	тонных и железобетон-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных конструкций      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство бутобетон-	¦	2020  	¦	Камень буто-	¦	7     	¦	0,99           	¦

	¦	ных фундаментов      	¦	      	¦	вый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка фундаментных 	¦	2030  	¦	Блоки бетон-	¦	14    	¦	-              	¦

	¦	и цокольных сборных  	¦	      	¦	ные из тяже-	¦	      	¦	               	¦

	¦	бетонных блоков      	¦	      	¦	лого бетона 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка сборных же-	¦	2040  	¦	Блоки фунда-	¦	20    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных блоков и	¦	      	¦	ментные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	плит фундаментных    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Погружение железобе- 	¦	2051  	¦	Сваи квад-  	¦	22    	¦	-              	¦

	¦	тонных свай          	¦	      	¦	ратного се- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	чения       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство буронабив-	¦	2052  	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,04           	¦

	¦	ных свай             	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка фундаментных 	¦	2060  	¦	Балки фунда-	¦	21    	¦	-              	¦

	¦	балок                	¦	      	¦	ментные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Стоимость арматуры и 	¦	2070  	¦	Арматура для	¦	201   	¦	-              	¦

	¦	закладных деталей    	¦	      	¦	железобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ных констру-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	кций        	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство обмазочной	¦	2080  	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	гидроизоляции        	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оклеечной 	¦	2090  	¦	Рулонные    	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	гидроизоляции        	¦	      	¦	кровельные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	материалы   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство горизон-  	¦	2100  	¦	Раствор тя- 	¦	13    	¦	0,98           	¦

	¦	тальной и боковой    	¦	      	¦	желый       	¦	      	¦	               	¦

	¦	гидроизоляции цемен- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	том с жидким стеклом 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	+---------------------+------+------------+------+---------------+

	¦	                       Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ                       	¦

	+---------------------T------T------------T------T---------------+

	¦	КАРКАС               	¦	13000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ- 	¦	13010 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ЗОБЕТОННЫЙ           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	13011 	¦	Колонны пря-	¦	23    	¦	-              	¦

	¦	тонных колонн прямоу-	¦	      	¦	моугольные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	гольных с консолями  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	13012 	¦	Колонны     	¦	24    	¦	-              	¦

	¦	тонных колонн двух-  	¦	      	¦	двухветвевые	¦	      	¦	               	¦

	¦	ветвевых и рамных    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка балок и ри-	¦	13013 	¦	Балки, риге-	¦	25    	¦	-              	¦

	¦	гелей                	¦	      	¦	ли, прогоны 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка стропильных	¦	13014 	¦	Фермы стро- 	¦	27    	¦	-              	¦

	¦	ферм                 	¦	      	¦	пильные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка стропильных	¦	13015 	¦	Балки стро- 	¦	26    	¦	-              	¦

	¦	и подстропильных ба- 	¦	      	¦	пильные и   	¦	      	¦	               	¦

	¦	лок                  	¦	      	¦	подстропиль-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка подкрановых	¦	13016 	¦	Балки под-  	¦	28    	¦	-              	¦

	¦	балок                	¦	      	¦	крановые    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛОКОН-	¦	13020 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТРУКЦИЙ             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлоконст- 	¦	13021 	¦	Колонны     	¦	202   	¦	-              	¦

	¦	рукций колонн        	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлоконст- 	¦	13022 	¦	Балки и про-	¦	203   	¦	-              	¦

	¦	рукций балок и прого-	¦	      	¦	гоны        	¦	      	¦	               	¦

	¦	нов                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлоконст- 	¦	13023 	¦	Фермы       	¦	206   	¦	-              	¦

	¦	рукций ферм стропиль-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных и подстропильных 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж конструкций   	¦	13024 	¦	Рельсы кра- 	¦	204   	¦	-              	¦

	¦	подвесных и подкрано-	¦	      	¦	новые       	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	вых путей            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Антикоррозийная защи-	¦	13025 	¦	Краски      	¦	224   	¦	-              	¦

	¦	та металлоконструкций	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КАРКАС ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ 	¦	13030 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КОНСТРУКЦИЙ          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка деревянных 	¦	13031 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	конструкций каркасов,	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	балок, арок, ферм    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Возведение каркасов  	¦	13041 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,05           	¦

	¦	из монолитного желе- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	зобетона             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫ-	¦	14000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ТИЯ И ПОКРЫТИЯ       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка панелей, обо-	¦	14011 	¦	Плиты пере- 	¦	29    	¦	-              	¦

	¦	лочек и плит перекры-	¦	      	¦	крытий реб- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	тий и покрытий реб-  	¦	      	¦	ристые      	¦	      	¦	               	¦

	¦	ристых одноэтажных и 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	многоэтажных зданий  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка плит перекры-	¦	14012 	¦	Плиты пере- 	¦	30    	¦	-              	¦

	¦	тий и покрытий много-	¦	      	¦	крытий мно- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	пустотных            	¦	      	¦	гопустотные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка плит перекры-	¦	14013 	¦	Плиты пере- 	¦	31    	¦	-              	¦

	¦	тий и покрытий плос- 	¦	      	¦	крытий и по-	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ких                  	¦	      	¦	крытий плос-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	кие         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Возведение монолитных	¦	14021 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,06           	¦

	¦	железобетонных пере- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	крытий и покрытий    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлоконст- 	¦	14031 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	рукций покрытий и    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	перекрытий           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Сборка деревянных    	¦	14041 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	конструкций перекры- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	тий и покрытий       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перекрытий	¦	14051 	¦	Листы асбо- 	¦	235   	¦	-              	¦

	¦	на асбоцементных лис-	¦	      	¦	цементные   	¦	      	¦	               	¦

	¦	тов по готовому кар- 	¦	      	¦	усиленного  	¦	      	¦	               	¦

	¦	касу                 	¦	      	¦	профиля     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ЛЕСТНИЦЫ             	¦	15000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	15011 	¦	Марши лест- 	¦	36    	¦	-              	¦

	¦	тонных лестничных    	¦	      	¦	ничные      	¦	      	¦	               	¦

	¦	маршей и площадок    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство деревянных	¦	15021 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	лестниц площадок,    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	крылец               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка металличе- 	¦	15031 	¦	Прочие конс-	¦	209   	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ских ограждений лест-	¦	      	¦	трукции     	¦	      	¦	               	¦

	¦	ниц, площадок        	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ       	¦	16000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка стеновых   	¦	16011 	¦	Панели сте- 	¦	32    	¦	-              	¦

	¦	панелей из легкого   	¦	      	¦	новые из    	¦	      	¦	               	¦

	¦	бетона               	¦	      	¦	легких бето-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	нов         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка стеновых   	¦	16012 	¦	Панели сте- 	¦	36    	¦	-              	¦

	¦	панелей из тяжелого  	¦	      	¦	новые плос- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	бетона               	¦	      	¦	кие из тяже-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	лого бетона 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж стен из трех- 	¦	16013 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	слойных стальных па- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	нелей облегченных    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Кладка конструкций из	¦	16014 	¦	Блоки из    	¦	15    	¦	0,99           	¦

	¦	легкобетонных камней 	¦	      	¦	легких бето-	¦	      	¦	               	¦

	¦	и блоков             	¦	      	¦	нов         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлоконст- 	¦	16021 	¦	Каркасы стен	¦	207   	¦	-              	¦

	¦	рукций каркасов стен 	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Кладка стен из обык- 	¦	16031 	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	0,98           	¦

	¦	новенного глиняного  	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	¦	кирпича              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Кладка стен из сили- 	¦	16032 	¦	Кирпич сили-	¦	2     	¦	0,99           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	катного кирпича      	¦	      	¦	катный      	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	16033 	¦	Перемычки   	¦	33    	¦	-              	¦

	¦	тонных перемычек     	¦	      	¦	железобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство стен из   	¦	16041 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	деревянных конструк- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ций и деталей, щито- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	вых                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство наружных  	¦	16042 	¦	Лес круглый 	¦	214   	¦	-              	¦

	¦	стен из бревен для   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	вспомогательных и    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	временных построек   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство монолитных	¦	16051 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,05           	¦

	¦	бетонных и железобе- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	тонных стен, балок,  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	поясов, перемычек    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ     	¦	17000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Виды работ и материа-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лы-представители рас-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	считываются по разде-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лу 16000             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка сборных же-	¦	17061 	¦	Диафрагмы   	¦	34    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных панелей 	¦	      	¦	жесткости   	¦	      	¦	               	¦

	¦	внутренних стен      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ   	¦	18000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ПРОЕМОВ              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж стальных окон-	¦	18011 	¦	Переплеты   	¦	208   	¦	-              	¦

	¦	ных блоков           	¦	      	¦	оконные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Заполнение проемов   	¦	18021 	¦	Блоки окон- 	¦	216   	¦	-              	¦

	¦	деревянными оконными 	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	блоками с установкой 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	подоконных досок     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Остекление оконных   	¦	18031 	¦	Стекло окон-	¦	236   	¦	1,10           	¦

	¦	переплетов стеклом   	¦	      	¦	ное         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Остекление оконных   	¦	18032 	¦	Стекло мато-	¦	238   	¦	1,02           	¦

	¦	переплетов стеклом   	¦	      	¦	вое полиро- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	матовым полированным 	¦	      	¦	ванное вит- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ринное      	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ДВЕРИ И ВОРОТА       	¦	19000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлоконст- 	¦	19011 	¦	Прочие      	¦	209   	¦	-              	¦

	¦	рукций ворот, дверей,	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	люков                	¦	      	¦	конструкции 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка деревянных 	¦	19021 	¦	Блоки двер- 	¦	217   	¦	-              	¦

	¦	конструкций ворот,   	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	заполнение дверных   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	проемов с обналичкой 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Остекление одинарное 	¦	19031 	¦	Стекло окон-	¦	236   	¦	1,01           	¦

	¦	дверных полотен      	¦	      	¦	ное         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Остекление дверных   	¦	19032 	¦	Стекло вит- 	¦	238   	¦	1,01           	¦

	¦	полотен витринным    	¦	      	¦	ринное      	¦	      	¦	               	¦

	¦	стеклом              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КРОВЛИ               	¦	20000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство теплоизо- 	¦	20011 	¦	Плиты тепло-	¦	16    	¦	-              	¦

	¦	ляции кровель плитным	¦	      	¦	изоляционные	¦	      	¦	               	¦

	¦	утеплителем          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство теплоизо- 	¦	20012 	¦	Гравий ке-  	¦	3     	¦	-              	¦

	¦	ляции засыпным утеп- 	¦	      	¦	рамзитовый  	¦	      	¦	               	¦

	¦	лителем              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство цементных 	¦	20013 	¦	Раствор це- 	¦	13    	¦	-              	¦

	¦	стяжек               	¦	      	¦	ментный     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство асфальто- 	¦	20014 	¦	Асфальтобе- 	¦	8     	¦	-              	¦

	¦	бетонных стяжек      	¦	      	¦	тон         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство рулонных  	¦	20015 	¦	Рулонные    	¦	233   	¦	1,09           	¦

	¦	кровель              	¦	      	¦	кровельные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	материалы   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка деревянных 	¦	20021 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	конструкций стропил и	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	обрешетки            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство покрытия  	¦	20022 	¦	Листы асбес-	¦	234   	¦	-              	¦

	¦	кровель асбестоцемен-	¦	      	¦	тоцементные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	тными листами        	¦	      	¦	обыкновенно-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	го профиля  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Обшивка кровельного  	¦	20023 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	покрытия профильным  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	листом               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлокон-   	¦	20031 	¦	Прочие      	¦	209   	¦	-              	¦

	¦	струкций ограждения  	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	люков, лазов         	¦	      	¦	конструкции 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ЗЕНИТНЫЕ И АЭРАЦИОН- 	¦	21000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НЫЕ ФОНАРИ           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлокон-   	¦	21011 	¦	Стойки и ри-	¦	205   	¦	-              	¦

	¦	струкций фонарей     	¦	      	¦	гели        	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Теплоизоляция фонарей	¦	21012 	¦	Плиты тепло-	¦	232   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	изоляционные	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Остекление фонарей   	¦	21013 	¦	Стекло про- 	¦	237   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	фильное     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	строительное	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ПЕРЕГОРОДКИ          	¦	22000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перегоро- 	¦	22011 	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	0,99           	¦

	¦	док из глиняного кир-	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	пича и керамических  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	камней               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перегоро- 	¦	22012 	¦	Кирпич сили-	¦	2     	¦	0,99           	¦

	¦	док из силикатного   	¦	      	¦	катный      	¦	      	¦	               	¦

	¦	кирпича              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	22013 	¦	Перемычки   	¦	33    	¦	-              	¦

	¦	тонных перемычек     	¦	      	¦	железобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлокон-   	¦	22014 	¦	Стойки и ри-	¦	205   	¦	-              	¦

	¦	струкций каркасов пе-	¦	      	¦	гели        	¦	      	¦	               	¦

	¦	регородок            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство монолитных	¦	22021 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,10           	¦

	¦	железобетонных и бе- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	тонных конструкций   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	перегородок          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	22031 	¦	Панельные   	¦	37    	¦	-              	¦

	¦	тонных панелей пере- 	¦	      	¦	самонесущие 	¦	      	¦	               	¦

	¦	городок              	¦	      	¦	перегородки 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перегоро- 	¦	22041 	¦	Стекло про- 	¦	237   	¦	-              	¦

	¦	док из профильного   	¦	      	¦	фильное     	¦	      	¦	               	¦

	¦	стекла, включая стек-	¦	      	¦	строительное	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоблоки и стеклопаке-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ты                   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Остекление перегоро- 	¦	22051 	¦	Стекло окон-	¦	236   	¦	1,02           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	док стеклом оконным  	¦	      	¦	ное         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перегоро- 	¦	22061 	¦	Асбоцемент- 	¦	234   	¦	-              	¦

	¦	док из асбоцементных 	¦	      	¦	ные листы   	¦	      	¦	               	¦

	¦	листов по готовому   	¦	      	¦	обыкновенно-	¦	      	¦	               	¦

	¦	каркасу              	¦	      	¦	го профиля  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перегоро- 	¦	22071 	¦	Блоки из    	¦	15    	¦	-              	¦

	¦	док из легких бетон- 	¦	      	¦	легких бето-	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных блоков и плит    	¦	      	¦	нов         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство перегоро- 	¦	22081 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	док деревянных       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство гипсобе-  	¦	22091 	¦	Панели гип- 	¦	19    	¦	-              	¦

	¦	тонных перегородок   	¦	      	¦	собетонные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка защитных   	¦	22101 	¦	Прочие      	¦	209   	¦	-              	¦

	¦	стальных сеток       	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	конструкции 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ПОЛЫ                 	¦	23000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Уплотнение грунта    	¦	23001 	¦	Щебень для  	¦	4     	¦	-              	¦

	¦	щебнем               	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство лаг по    	¦	23002 	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	1,05           	¦

	¦	кирпичным столбикам  	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство теплоизо- 	¦	23003 	¦	Керамзитовый	¦	3     	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ляции засыпным утеп- 	¦	      	¦	гравий      	¦	      	¦	               	¦

	¦	лителем              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство подстилаю-	¦	23004 	¦	Легкий бетон	¦	11    	¦	-              	¦

	¦	щих слоев из легкого 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	бетона               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство бетонной  	¦	23005 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	-              	¦

	¦	подготовки под полы  	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	23006 	¦	Плиты дре-  	¦	230   	¦	-              	¦

	¦	из древесно-стружеч- 	¦	      	¦	весно-стру- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных плит             	¦	      	¦	жечные      	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Гидроизоляция полов  	¦	23007 	¦	Рулонные    	¦	233   	¦	1,12           	¦

	¦	рубероидом           	¦	      	¦	кровельные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	материалы   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Пропитка основания   	¦	23008 	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	битумом              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство полов из  	¦	23009 	¦	Доски чистых	¦	218   	¦	-              	¦

	¦	досок                	¦	      	¦	полов       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство паркетных 	¦	23021 	¦	Паркет      	¦	219   	¦	-              	¦

	¦	полов                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство бетонных  	¦	23031 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	-              	¦

	¦	полов                	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство цементных 	¦	23041 	¦	Раствор це- 	¦	13    	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	полов                	¦	      	¦	ментный от- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	делочный    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство полов из  	¦	23051 	¦	Плитки кера-	¦	227   	¦	1,0            	¦

	¦	керамических плиток  	¦	      	¦	мические    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	метлахские  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство полов из  	¦	23061 	¦	Плиты древе-	¦	229   	¦	-              	¦

	¦	плит древесно-волок- 	¦	      	¦	сно-волокни-	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистых               	¦	      	¦	стые        	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство полов из  	¦	23071 	¦	Линолеум    	¦	220   	¦	-              	¦

	¦	линолеума и пластика 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство полов из  	¦	23081 	¦	Плиты для   	¦	17    	¦	-              	¦

	¦	бетонных и мозаичных 	¦	      	¦	полов       	¦	      	¦	               	¦

	¦	плит                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство асфальто- 	¦	23091 	¦	Смесь ас-   	¦	8     	¦	-              	¦

	¦	бетонных и ксилолито-	¦	      	¦	фальтобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	вых полов            	¦	      	¦	ная         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство металлоце-	¦	23101 	¦	Раствор от- 	¦	13    	¦	1,05           	¦

	¦	ментных полов        	¦	      	¦	делочный    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство покрытий  	¦	23111 	¦	Камень буто-	¦	7     	¦	-              	¦

	¦	из булыжного камня и 	¦	      	¦	вый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	брусчатки            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство покрытий  	¦	23121 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	из чугунных и сталь- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ных штампованных пли-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ток, монтаж металло- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	конструкций фальшпо- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лов                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство покрытий  	¦	23131 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	¦	из торцевой шашки    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие полов кисло-	¦	23141 	¦	Плитка кера-	¦	227   	¦	-              	¦

	¦	тоупорными плитками  	¦	      	¦	мическая    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство полов бес-	¦	23151 	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	шовных, полиэфирных, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	полимерцементных, по-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ливинилацетатных     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ПРОХОДНЫЕ И НЕПРОХОД-	¦	24000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ПОД- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ШИВНЫЕ ПОТОЛКИ       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка металлокон-	¦	24001 	¦	Балки и про-	¦	203   	¦	-              	¦

	¦	струкций подвесных   	¦	      	¦	гоны        	¦	      	¦	               	¦

	¦	потолков             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство подшивных 	¦	24011 	¦	Плиты мине- 	¦	231   	¦	-              	¦

	¦	потолков из плит аку-	¦	      	¦	раловатные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	стических            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Подшивка подвесных   	¦	24021 	¦	Прочие      	¦	209   	¦	-              	¦

	¦	потолков металличес- 	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	кими листами, панеля-	¦	      	¦	конструкции 	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ми                   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Подшивка потолков ас-	¦	24031 	¦	Листы асбес-	¦	234   	¦	-              	¦

	¦	бестоцементными лис- 	¦	      	¦	тоцементные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	тами, гипсовыми и    	¦	      	¦	обыкновенно-	¦	      	¦	               	¦

	¦	гипсоволокнистыми    	¦	      	¦	го профиля  	¦	      	¦	               	¦

	¦	плитами              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ    	¦	25000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Штукатурка по камню и	¦	25001 	¦	Раствор кла-	¦	12    	¦	-              	¦

	¦	бетону поверхностей  	¦	      	¦	дочный цеме-	¦	      	¦	               	¦

	¦	фасадов и внутри зда-	¦	      	¦	нтно-извест-	¦	      	¦	               	¦

	¦	ний                  	¦	      	¦	ковый       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Окраска поверхностей 	¦	25011 	¦	Краски      	¦	224   	¦	-              	¦

	¦	красками             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Окраска поверхностей 	¦	25021 	¦	Лаки        	¦	223   	¦	-              	¦

	¦	лаками               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Окраска поверхностей 	¦	25031 	¦	Белила      	¦	225   	¦	-              	¦

	¦	эмалями, масляными   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	красками             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Облицовка поверхнос- 	¦	25041 	¦	Плитка кера-	¦	228   	¦	-              	¦

	¦	тей стен, столбов,   	¦	      	¦	мическая об-	¦	      	¦	               	¦

	¦	пилястр, откосов ке- 	¦	      	¦	лицовочная  	¦	      	¦	               	¦

	¦	рамическими плитками 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Облицовка поверхнос- 	¦	25051 	¦	Плиты древе-	¦	229   	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	тей древесно-волок-  	¦	      	¦	сно-волокни-	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистыми плитами      	¦	      	¦	стые        	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Облицовка стен и по- 	¦	25061 	¦	Плиты древе-	¦	230   	¦	-              	¦

	¦	толков древесно-стру-	¦	      	¦	сно-стружеч-	¦	      	¦	               	¦

	¦	жечными плитами с де-	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	коративной отделкой  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Облицовка поверхнос- 	¦	25071 	¦	Гипс строи- 	¦	252   	¦	-              	¦

	¦	тей гипсовыми, гипсо-	¦	      	¦	тельный     	¦	      	¦	               	¦

	¦	волокнистыми плитами,	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	листом               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Облицовка поверхнос- 	¦	25081 	¦	Плиты мине- 	¦	231   	¦	-              	¦

	¦	тей акустическими    	¦	      	¦	раловатные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	плитами              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Теплоизоляция поверх-	¦	25091 	¦	Плиты тепло-	¦	232   	¦	1,03           	¦

	¦	ностей плитами и бло-	¦	      	¦	изоляционные	¦	      	¦	               	¦

	¦	ками                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Обивка стен, потолков	¦	25101 	¦	Прочие      	¦	209   	¦	1,05           	¦

	¦	и дверей кровельной  	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	сталью с прокладкой  	¦	      	¦	конструкции 	¦	      	¦	               	¦

	¦	асбеста              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Экранирование помеще-	¦	25111 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	ний стальными листами	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	и сеткой             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Обшивка поверхностей 	¦	25121 	¦	Лес пиленый 	¦	215   	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	досками              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ПРОЧИЕ РАБОТЫ        	¦	26000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство металли-  	¦	26001 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	ческих лестниц и пло-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	щадок для обслужива- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ния оборудования     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство входных   	¦	26002 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	-              	¦

	¦	площадок, крылец,    	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	лестниц, пандусов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство отмосток  	¦	26003 	¦	Смесь ас-   	¦	8     	¦	1,01           	¦

	¦	                     	¦	      	¦	фальтобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ная         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Молниезащита зданий  	¦	26004 	¦	Арматура для	¦	201   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	железобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ных констру-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	кций        	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка мелких же- 	¦	26005 	¦	Плиты бор-  	¦	38    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных кон-    	¦	      	¦	товые для   	¦	      	¦	               	¦

	¦	струкций парапетов,  	¦	      	¦	фонарей     	¦	      	¦	               	¦

	¦	сливов, плит, под-   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	оконных, бортовых,   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	панелей экранов, раз-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	делительных стенок   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Обделки на фасадах,  	¦	26006 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	устройство мелких    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	кровельных покрытий  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	26007 	¦	Плиты пере- 	¦	31    	¦	-              	¦

	¦	тонных козырьков над 	¦	      	¦	крытий плос-	¦	      	¦	               	¦

	¦	входами              	¦	      	¦	кие         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	26008 	¦	Панели сте- 	¦	35    	¦	-              	¦

	¦	тонных шахт лифтов   	¦	      	¦	новые плос- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	кие из тяже-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	лого бетона 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство лесов для 	¦	26009 	¦	Трубы сталь-	¦	243   	¦	-              	¦

	¦	строительных работ   	¦	      	¦	ные водога- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	зопроводные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство подкрано- 	¦	26010 	¦	Рельсы кра- 	¦	204   	¦	-              	¦

	¦	вых путей            	¦	      	¦	новые       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НЕУЧТЕННЫЕ ПЕРЕЧНЕМ  	¦	27000 	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	               	¦

	¦	РАБОТЫ               	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-	¦	28000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	БОТЫ                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство конструк- 	¦	28002 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,02           	¦

	¦	ций из монолитного   	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	бетона и железобето- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	на: упоров, подпорных	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	стенок, стоечных     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	опор, подливка фунда-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ментов под оборудова-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ние, устройство осно-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ваний и подстилающих 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	слоев                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство монолитных	¦	28003 	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,03           	¦

	¦	каналов, тоннелей,   	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	лотков, днищ, галерей	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка сборных же-	¦	28004 	¦	Лотки сбор- 	¦	39    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных лотков  	¦	      	¦	ные железо- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	подпольных каналов   	¦	      	¦	бетонные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Перекрытие каналов и 	¦	28005 	¦	Плиты плос- 	¦	40    	¦	-              	¦

	¦	тоннелей плитами     	¦	      	¦	кие         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Кирпичная кладка ка- 	¦	28006 	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	0,98           	¦

	¦	налов, приямков      	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Перекрытие каналов   	¦	28008 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	рифленой сталью      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлокон-   	¦	28009 	¦	Прочие      	¦	209   	¦	-              	¦

	¦	струкций сушил, кожу-	¦	      	¦	стальные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	хов, экранов, камер, 	¦	      	¦	конструкции 	¦	      	¦	               	¦

	¦	подин, балок, карка- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	сов, рам, колосников 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	и других конструкций 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	печей, труб, сушил   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство подпорных 	¦	28010 	¦	Блоки бетон-	¦	14    	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	стенок, стоечных опор	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	из бетонных блоков   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Кладка, обмуровка и  	¦	28011 	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	-              	¦

	¦	футеровка поверхнос- 	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	¦	тей огнеупорными из- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	делиями и кирпичом   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	керамическим         	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ОТОПЛЕНИЕ - ВНУТРЕН- 	¦	29000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НИЕ УСТРОЙСТВА       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РАБОТЫ               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Прокладка трубопрово-	¦	29101 	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	дов стальных, уста-  	¦	      	¦	ные электро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	новка гребенок, гря- 	¦	      	¦	сварные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	зевиков, фильтров,   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	воздухосборников и   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	т.д.                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка запорной   	¦	29102 	¦	Запорная ар-	¦	260   	¦	-              	¦

	¦	арматуры и санитарно-	¦	      	¦	матура и    	¦	      	¦	               	¦

	¦	технических устройств	¦	      	¦	сантех-     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	устройства  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка радиаторов 	¦	29201 	¦	Радиаторы   	¦	250   	¦	-              	¦

	¦	и конвекторов отопи- 	¦	      	¦	отопительные	¦	      	¦	               	¦

	¦	тельных, труб чугун- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных отопительных реб-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ристых               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Санитарно-технические	¦	29202 	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	работы с начислением 	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	накладных расходов от	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	основной заработной  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	платы                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость водоподо-  	¦	29203 	¦	Водоподогре-	¦	261   	¦	-              	¦

	¦	гревателей-циклонов, 	¦	      	¦	ватели      	¦	      	¦	               	¦

	¦	воздухонагревателей, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	включаемых в стои-   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	мость сантехнических 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	работ                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость отопитель- 	¦	29204 	¦	Радиаторы   	¦	250   	¦	-              	¦

	¦	ных водогрейных и па-	¦	      	¦	отопительные	¦	      	¦	               	¦

	¦	роводогрейных котлов,	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	чугунных секционных  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	паровых котлов       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость центробеж- 	¦	29205 	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	ных насосов весом до 	¦	      	¦	ные электро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	0,75 т               	¦	      	¦	сварные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция горячих по- 	¦	29301 	¦	Плиты мине- 	¦	231   	¦	-              	¦

	¦	верхностей штучными и	¦	      	¦	раловатные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	полносборными тепло- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	изоляционными издели-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ями                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	29302 	¦	Вата мине-  	¦	221   	¦	1,03           	¦

	¦	оберточными материа- 	¦	      	¦	ральная     	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами и набивкой теп- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоизоляционных волок-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистых материалов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие поверхности 	¦	29303 	¦	Рулонные ма-	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	изоляции ткаными и   	¦	      	¦	териалы     	¦	      	¦	               	¦

	¦	листовыми материалами	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Оштукатуривание по-  	¦	29304 	¦	Битумы      	¦	222   	¦	               	¦

	¦	верхности изоляции   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	теплоизоляционными   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	мастиками или раство-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ром                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	29400 	¦	-           	¦	-     	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИ-	¦	30000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РАБОТЫ               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж воздуховодов и	¦	30101 	¦	Воздуховоды 	¦	262   	¦	-              	¦

	¦	сантехустройств      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж вентиляторов и	¦	30102 	¦	Вентиляторы 	¦	245   	¦	-              	¦

	¦	вентагрегатов до но- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	мера 6,3             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Санитарно-технические	¦	30201 	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	работы с начислением 	¦	      	¦	риалы и из- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	накладных расходов от	¦	      	¦	делия       	¦	      	¦	               	¦

	¦	основной заработной  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	платы                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость агрегатов  	¦	30202 	¦	Вентиляторы 	¦	245   	¦	-              	¦

	¦	вентиляторных, возду-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	хоотопительных       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость заслонок с 	¦	30203 	¦	Циклоны,    	¦	261   	¦	-              	¦

	¦	электропневмоприводом	¦	      	¦	скрубберы   	¦	      	¦	               	¦

	¦	(скрубберов, циклонов	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	свыше номера 7 и ка- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	мер приточных)       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция горячих по- 	¦	30301 	¦	Плиты мине- 	¦	231   	¦	-              	¦

	¦	верхностей штучными и	¦	      	¦	раловатные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	полносборными тепло- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	изоляционными издели-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ями                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	30302 	¦	Вата мине-  	¦	221   	¦	1,03           	¦

	¦	оберточными материа- 	¦	      	¦	ральная     	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами и набивкой теп- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоизоляционных волок-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистых материалов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие поверхности 	¦	30303 	¦	Рулонные ма-	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	изоляции листовыми и 	¦	      	¦	териалы     	¦	      	¦	               	¦

	¦	ткаными материалами  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Оштукатуривание по-  	¦	30304 	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	верхности изоляции   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	теплоизоляционными   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	мастиками или раство-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ром с устройством    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	каркаса              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	30400 	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД	¦	31000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РАБОТЫ               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Прокладка трубопрово-	¦	31101 	¦	Трубы сталь-	¦	243   	¦	-              	¦

	¦	дов из стальных труб 	¦	      	¦	ные водога- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	зопроводные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Прокладка трубопрово-	¦	31102 	¦	Трубы чугун-	¦	240   	¦	-              	¦

	¦	дов из чугунных на-  	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	порных труб          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка запорной   	¦	31103 	¦	Запорная ар-	¦	260   	¦	-              	¦

	¦	арматуры             	¦	      	¦	матура      	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж санитарно-тех-	¦	31104 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	нических устройств   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	(водомерных узлов,   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	пожарных кранов, ду- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шевых поддонов и ду- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шей)                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка умывальни- 	¦	31201 	¦	Умывальники 	¦	246   	¦	-              	¦

	¦	ков со смесителями и 	¦	      	¦	фаянсовые   	¦	      	¦	               	¦

	¦	кранами              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка моек и ра- 	¦	31202 	¦	Мойки, рако-	¦	249   	¦	-              	¦

	¦	ковин стальных и чу- 	¦	      	¦	вины        	¦	      	¦	               	¦

	¦	гунных, эмалирован-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных, фонтанчиков     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	питьевых             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка полотенце- 	¦	31203 	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	сушителей            	¦	      	¦	ные электро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	сварные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	31301 	¦	Плиты мине- 	¦	231   	¦	-              	¦

	¦	штучными и полносбор-	¦	      	¦	раловатные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	ными теплоизоляцион- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ными изделиями       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	31302 	¦	Вата мине-  	¦	221   	¦	1,03           	¦

	¦	оберточными материа- 	¦	      	¦	ральная     	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами и набивкой теп- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоизоляционных волок-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	нистых материалов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие поверхности 	¦	31303 	¦	Рулонные ма-	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	изоляции листовыми и 	¦	      	¦	териалы     	¦	      	¦	               	¦

	¦	ткаными материалами  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	31400 	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗА- 	¦	32000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ЦИЯ                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РАБОТЫ               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Прокладка трубопрово-	¦	32101 	¦	Трубы чугун-	¦	240   	¦	-              	¦

	¦	дов из чугунных кана-	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	лизационных труб     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Прокладка трубопрово-	¦	32102 	¦	Трубы сталь-	¦	243   	¦	-              	¦

	¦	дов из стальных труб 	¦	      	¦	ные водога- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	зопроводные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Прокладка неметалли- 	¦	32103 	¦	Трубы кера- 	¦	239   	¦	-              	¦

	¦	ческих труб          	¦	      	¦	мические    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка запорной   	¦	32104 	¦	Арматура за-	¦	260   	¦	-              	¦

	¦	арматуры             	¦	      	¦	порная      	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка водосточных	¦	32105 	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	и водосливных воронок	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Установка ванн со    	¦	32201 	¦	Ванны чугун-	¦	248   	¦	-              	¦

	¦	смесителями          	¦	      	¦	ные эмалиро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ванные      	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка унитазов со	¦	32202 	¦	Унитазы фа- 	¦	247   	¦	-              	¦

	¦	смывными бачками и   	¦	      	¦	янсовые     	¦	      	¦	               	¦

	¦	сливов больничных,   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	бидэ, писсуаров на-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	стенных и напольных  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	32301 	¦	Плиты мине- 	¦	231   	¦	-              	¦

	¦	штучными и полносбор-	¦	      	¦	раловатные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	ными теплоизоляцион- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ными изделиями       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	32302 	¦	Вата мине-  	¦	221   	¦	1,03           	¦

	¦	оберточными материа- 	¦	      	¦	ральная     	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами и набивкой теп- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоизоляционных волок-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистых материалов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие поверхности 	¦	32303 	¦	Рулонные ма-	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	изоляции листовыми и 	¦	      	¦	териалы     	¦	      	¦	               	¦

	¦	ткаными материалами  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ     	¦	32400 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ     	¦	33000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Стоимость проводов   	¦	33101 	¦	Провода ус- 	¦	253   	¦	-              	¦

	¦	установочных         	¦	      	¦	тановочные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость кабелей    	¦	33102 	¦	Кабель      	¦	257   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость электроус- 	¦	33201 	¦	Электроуста-	¦	256   	¦	-              	¦

	¦	тановочных изделий   	¦	      	¦	новочные из-	¦	      	¦	               	¦

	¦	(рубильники, выключа-	¦	      	¦	делия       	¦	      	¦	               	¦

	¦	тели, переключатели и	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	др.)                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость электрокон-	¦	33202 	¦	Электрокон- 	¦	258   	¦	-              	¦

	¦	струкций             	¦	      	¦	струкции    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость труб       	¦	33203 	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	ные электро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	сварные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость светильни- 	¦	33301 	¦	Светильники 	¦	254   	¦	-              	¦

	¦	ков с люминесцентными	¦	      	¦	с люминес-  	¦	      	¦	               	¦

	¦	лампами              	¦	      	¦	центными    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	лампами     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость светильни- 	¦	33302 	¦	Светильники 	¦	255   	¦	-              	¦

	¦	ков с лампами накали-	¦	      	¦	с лампами   	¦	      	¦	               	¦

	¦	вания                	¦	      	¦	накаливания 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	33400 	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУ-	¦	34000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ДОВАНИЕ              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитывается по ви-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	дам работ, стоимости 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	материалов-представи-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	телей раздела "Элект-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	роосвещение"         	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 	¦	35000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитывается по ви-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	дам работ, стоимости 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	материалов-представи-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	телей раздела "Элект-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	роосвещение"         	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КиП и АВТОМАТИКА, АСУ	¦	36000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитывается по ви-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	дам работ, стоимости 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	материалов-представи-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	телей раздела "Элект-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	роосвещение"         	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ВНУТРЕННИЕ ПРОМЫШЛЕН-	¦	37000 	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость трубных уз-	¦	37102 	¦	Трубы сталь-	¦	242   	¦	-              	¦

	¦	лов с фасонными дета-	¦	      	¦	ные горяче- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	лями стальных горяче-	¦	      	¦	катанные    	¦	      	¦	               	¦

	¦	катанных             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Стоимость трубных уз-	¦	37103 	¦	Трубы сталь-	¦	243   	¦	-              	¦

	¦	лов с фасонными дета-	¦	      	¦	ные водога- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	лями стальных водога-	¦	      	¦	зопроводные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	зопроводных          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость неметалли- 	¦	37104 	¦	Трубы кера- 	¦	239   	¦	-              	¦

	¦	ческих труб          	¦	      	¦	мические    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	37301 	¦	Вата мине-  	¦	221   	¦	-              	¦

	¦	оберточными материа- 	¦	      	¦	ральная     	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами и набивкой теп- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоизоляционных волок-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистых материалов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие поверхности 	¦	37302 	¦	Рулонные ма-	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	изоляции листовыми и 	¦	      	¦	териалы     	¦	      	¦	               	¦

	¦	ткаными материалами  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж технологичес- 	¦	37400 	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	ких трубопроводов с  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	установкой необходи- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	мых деталей (фланцев,	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	отводов, тройников,  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	переходов, заглушек, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	патрубков)           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО И 	¦	38000 	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБО-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РУДОВАНИЯ            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХ-	¦	39000 	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	НОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ДОВАНИЯ              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СООРУЖЕНИЯ           	¦	200000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	конструктивным эле-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ментам, видам работ, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	устройств и их час-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	тей, материалам-пред-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ставителям зданий    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НА- 	¦	300000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РУЖНЫЕ СЕТИ          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Земляные работы      	¦	301000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шифру 1000 зданий или	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	502010               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка железобе-  	¦	302011	¦	Лотки из тя-	¦	39    	¦	-              	¦

	¦	тонных каналов из    	¦	      	¦	желого бето-	¦	      	¦	               	¦

	¦	лотковых элементов   	¦	      	¦	на          	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка плит днищ  	¦	302012	¦	Плиты днищ  	¦	43    	¦	-              	¦

	¦	каналов и тоннелей   	¦	      	¦	плоские     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка стеновых   	¦	302013	¦	Плиты стено-	¦	42    	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	плит каналов и тонне-	¦	      	¦	вые плоские 	¦	      	¦	               	¦

	¦	лей                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка плоских    	¦	302014	¦	Плиты плос- 	¦	40    	¦	-              	¦

	¦	плит перекрытий кана-	¦	      	¦	кие         	¦	      	¦	               	¦

	¦	лов и тоннелей       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка ребристых  	¦	302015	¦	Плиты с реб-	¦	41    	¦	-              	¦

	¦	плит перекрытий кана-	¦	      	¦	рами        	¦	      	¦	               	¦

	¦	лов и тоннелей       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство кирпичных 	¦	302020	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	0,98           	¦

	¦	каналов              	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство монолитных	¦	302030	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,03           	¦

	¦	железобетонных кана- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	лов, тоннелей, лот-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ков, днищ            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка сборных же-	¦	302040	¦	Колонны пря-	¦	23    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных стоек,  	¦	      	¦	моугольные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	рам, фундаментов под 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	опоры и других сбор- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных конструкций эста-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	кад                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлокон-   	¦	302050	¦	Стойки и ри-	¦	205   	¦	-              	¦

	¦	струкций эстакад     	¦	      	¦	гели        	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция железобетон-	¦	302061	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	ных конструкций      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Антикоррозийная защи-	¦	302062	¦	Краски      	¦	224   	¦	-              	¦

	¦	та металлоконструкций	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лакокрасочными мате- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	риалами              	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка стальных труб	¦	303011	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	с устройством компен-	¦	      	¦	ные электро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	саторов              	¦	      	¦	сварные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Антикоррозийная защи-	¦	303020	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	та трубопроводов     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Изоляция поверхностей	¦	303030	¦	Вата мине-  	¦	221   	¦	1,03           	¦

	¦	оберточными материа- 	¦	      	¦	ральная     	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами и набивкой теп- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лоизоляционных волок-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	нистых материалов    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство изоляции  	¦	303040	¦	Плиты тепло-	¦	232   	¦	-              	¦

	¦	штучными теплоизоля- 	¦	      	¦	изоляционные	¦	      	¦	               	¦

	¦	ционными изделиями и 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	полносборными теплои-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	золяционными матери- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	алами                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Покрытие поверхности 	¦	303050	¦	Рулонные    	¦	233   	¦	-              	¦

	¦	изоляции листовыми   	¦	      	¦	кровельные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	материалами          	¦	      	¦	материалы   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	304000	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖ- 	¦	400000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НЫЕ СЕТИ             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	конструктивным эле-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ментам, видам работ, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	устройств и их час-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	тей, материалам-пред-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ставителям теплоснаб-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	жения                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ	¦	500000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СЕТИ                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Земляные работы      	¦	501000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шифру 1000 зданий или	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	502010               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	502011	¦	Песок для   	¦	6     	¦	-              	¦

	¦	под трубопроводы из  	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	песка                	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство упоров под	¦	502012	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	-              	¦

	¦	трубопроводы         	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство конструк- 	¦	502013	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,12           	¦

	¦	ций опускного колод- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	ца, ванн, бассейнов, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	емкостных сооружений 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	водопровода из моно- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	литного железобетона 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка наружных   	¦	502015	¦	Панели сте- 	¦	48    	¦	-              	¦

	¦	стеновых панелей и   	¦	      	¦	новые и пе- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	перегородок резерву- 	¦	      	¦	регородочные	¦	      	¦	               	¦

	¦	аров и других соору- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	жений водопровода    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка плит покры-	¦	502016	¦	Плиты покры-	¦	47    	¦	-              	¦

	¦	тий и днищ сооружений	¦	      	¦	тий и днищ  	¦	      	¦	               	¦

	¦	водопровода          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка водопровод-	¦	502017	¦	Кольца для  	¦	46    	¦	-              	¦

	¦	ных колодцев         	¦	      	¦	смотровых   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	колодцев    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	503011	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	из стальных труб     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	503012	¦	Трубы асбес-	¦	244   	¦	-              	¦

	¦	из асбоцементных труб	¦	      	¦	тоцементные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	и пластмассовых      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	503013	¦	Трубы чугун-	¦	240   	¦	-              	¦

	¦	из чугунных труб     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	503014	¦	Трубы желе- 	¦	44    	¦	-              	¦

	¦	из железобетонных на-	¦	      	¦	зобетонные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	порных труб          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Антикоррозийная защи-	¦	503020	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	та трубопроводов     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	504000	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖ- 	¦	600000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	НЫЕ СЕТИ             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Земляные работы      	¦	601000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шифру 1000 зданий или	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	502010               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	602011	¦	Песок для   	¦	6     	¦	-              	¦

	¦	под трубопроводы из  	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	песка                	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство упоров под	¦	602012	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	-              	¦

	¦	трубопроводы         	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство конструк- 	¦	602013	¦	Бетон тяже- 	¦	9     	¦	1,12           	¦

	¦	ций опускного колод- 	¦	      	¦	лый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	ца, сгустителей, ем- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	костных сооружений   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	канализации из моно- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	литного железобетона 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	602015	¦	Щебень      	¦	4     	¦	-              	¦

	¦	под трубопроводы из  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	щебня                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка наружных   	¦	602016	¦	Панели сте- 	¦	48    	¦	-              	¦

	¦	стеновых панелей и   	¦	      	¦	новые и пе- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	перегородок сооруже- 	¦	      	¦	регородочные	¦	      	¦	               	¦

	¦	ний канализации и    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	очистных сооружений  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка плит покры-	¦	602017	¦	Плиты покры-	¦	47    	¦	-              	¦

	¦	тий и днищ сооружений	¦	      	¦	тий и днищ  	¦	      	¦	               	¦

	¦	канализации          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка канализаци-	¦	602018	¦	Кольца для  	¦	46    	¦	-              	¦

	¦	онных и водосточных  	¦	      	¦	смотровых   	¦	      	¦	               	¦

	¦	колодцев             	¦	      	¦	колодцев    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	603011	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	из стальных труб     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	603012	¦	Трубы асбес-	¦	244   	¦	-              	¦

	¦	из асбоцементных и   	¦	      	¦	тоцементные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	пластмассовых труб   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	603013	¦	Трубы чугун-	¦	240   	¦	-              	¦

	¦	из чугунных труб     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	603014	¦	Трубы желе- 	¦	45    	¦	-              	¦

	¦	из железобетонных    	¦	      	¦	зобетонные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	безнапорных труб     	¦	      	¦	безнапорные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка трубопроводов	¦	603015	¦	Трубы кера- 	¦	239   	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	из керамических труб 	¦	      	¦	мические    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Антикоррозионная за- 	¦	603020	¦	Битумы      	¦	222   	¦	-              	¦

	¦	щита трубопроводов   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтажные работы     	¦	604000	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРО-	¦	700000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СНАБЖЕНИЯ И СВЯЗИ    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Земляные работы      	¦	701000	¦	            	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шифру 1000 зданий    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство песчаного 	¦	702011	¦	Песок для   	¦	6     	¦	-              	¦

	¦	основания в траншеях 	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка сборных же-	¦	702012	¦	Блоки фунда-	¦	20    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных фунда-  	¦	      	¦	ментные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	ментов под опоры     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство кабельных 	¦	702013	¦	Лотки из тя-	¦	39    	¦	-              	¦

	¦	каналов, желобов и   	¦	      	¦	желого бето-	¦	      	¦	               	¦

	¦	лотков, телефонных   	¦	      	¦	на          	¦	      	¦	               	¦

	¦	колодцев             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка сборных же-	¦	702014	¦	Стойки виб- 	¦	50    	¦	-              	¦

	¦	лезобетонных опор,   	¦	      	¦	рированные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	колонн, стоек, балок 	¦	      	¦	для опор    	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	и ригелей ЛЭП, откры-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	тых и закрытых рас-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	пределительных уст-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ройств               	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж металлокон-   	¦	702015	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	струкций открытых    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	распределительных    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	устройств, прожектор-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных мачт, антенных   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	систем и опор наруж- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ного освещения       	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка деревянных 	¦	702016	¦	Лес круглый 	¦	214   	¦	-              	¦

	¦	опор                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость кабелей    	¦	703011	¦	Кабели      	¦	257   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Стоимость проводов   	¦	703012	¦	Провода     	¦	253   	¦	-              	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Защита кабелей в     	¦	703013	¦	Кирпич кера-	¦	1     	¦	-              	¦

	¦	траншеях кирпичом    	¦	      	¦	мический    	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Монтаж кабелей, про- 	¦	704000	¦	-           	¦	-     	¦	-              	¦

	¦	водов и другие мон-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	тажные работы        	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬ- 	¦	801000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	СТВУ ДОРОГ И БЛАГО-  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	УСТРОЙСТВУ           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Земляные работы      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Рассчитываются по    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	шифру 1000 зданий    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	802011	¦	Песок для   	¦	6     	¦	-              	¦

	¦	и покрытий из песка  	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	802012	¦	Щебень для  	¦	4     	¦	-              	¦

	¦	и покрытий щебеночных	¦	      	¦	строительных	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	работ       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оснований 	¦	802013	¦	Смесь ас-   	¦	8     	¦	-              	¦

	¦	и покрытий из асфаль-	¦	      	¦	фальтобетон-	¦	      	¦	               	¦

	¦	тобетонной смеси     	¦	      	¦	ная         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство цементно- 	¦	802014	¦	Бетон дорож-	¦	10    	¦	-              	¦

	¦	бетонных оснований и 	¦	      	¦	ный         	¦	      	¦	               	¦

	¦	покрытий             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство бетонных  	¦	803011	¦	Плиты моза- 	¦	17    	¦	-              	¦

	¦	плитных тротуаров    	¦	      	¦	ичные       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство покрытий  	¦	803012	¦	Плиты покры-	¦	49    	¦	-              	¦

	¦	из сборных железобе- 	¦	      	¦	тий для пос-	¦	      	¦	               	¦

	¦	тонных плит          	¦	      	¦	тоянных и   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	временных   	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	дорог       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство покрытий  	¦	803013	¦	Камень буто-	¦	7     	¦	-              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	из колотого и булыж- 	¦	      	¦	вый         	¦	      	¦	               	¦

	¦	ного камня           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка бортовых   	¦	803014	¦	Камни бетон-	¦	18    	¦	-              	¦

	¦	камней               	¦	      	¦	ные бортовые	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство однорядно-	¦	803015	¦	Лес круглый 	¦	214   	¦	-              	¦

	¦	го настила дорог и   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	тротуаров            	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство железобе- 	¦	803016	¦	Панели сте- 	¦	35    	¦	-              	¦

	¦	тонных оград         	¦	      	¦	новые       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство оград и   	¦	803017	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	ограждений из сетки, 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	сетчатых панелей, ко-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	лючей проволоки      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Навеска ворот и кали-	¦	803018	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	ток                  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установка дорожных   	¦	803020	¦	Сталь разная	¦	210   	¦	-              	¦

	¦	рамных металлических 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	конструкций обустрой-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ства дорог           	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка водопропуск- 	¦	803021	¦	Трубы желе- 	¦	45    	¦	-              	¦

	¦	ных труб             	¦	      	¦	зобетонные  	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	безнапорные 	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Укладка железнодорож-	¦	803030	¦	Рельсы же-  	¦	211   	¦	1,05           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ных путей нормальной 	¦	      	¦	лезнодорож- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	колеи отдельными эле-	¦	      	¦	ные широкой 	¦	      	¦	               	¦

	¦	ментами с послеоса-  	¦	      	¦	колеи       	¦	      	¦	               	¦

	¦	дочным ремонтом и    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	другими сопутствующи-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ми работами          	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Балластировка желез- 	¦	803031	¦	Щебень      	¦	4     	¦	-              	¦

	¦	нодорожных путей     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Обработка почв меха- 	¦	803041	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	низированная и ручная	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Посадка деревьев,    	¦	803042	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	кустарников, живой   	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	изгороди, цветников  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РА- 	¦	900000	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	БОТЫ                 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство вертикаль-	¦	901010	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	ной планировки, водо-	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	отводных и дренажных 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	канав, работы по ре- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	культивации земель   	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	механизированным спо-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	собом                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Валка деревьев и кор-	¦	901020	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	чевка пней, расчистка	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	площадки от кустарни-	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ков и мелколесья,    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	удаление камней      	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Снос строений и раз- 	¦	901030	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	борка конструкций    	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Погружение и извлече-	¦	901040	¦	Прочие мате-	¦	259   	¦	-              	¦

	¦	ние иглофильтров с   	¦	      	¦	риалы       	¦	      	¦	               	¦

	¦	обсадными трубами    	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство закрытого 	¦	901050	¦	Трубы кера- 	¦	239   	¦	1,01           	¦

	¦	дренажа с обсыпкой   	¦	      	¦	мические    	¦	      	¦	               	¦

	¦	фильтрующими материа-	¦	      	¦	канализаци- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	лами                 	¦	      	¦	онные       	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Сборка и демонтаж    	¦	901070	¦	Трубы сталь-	¦	241   	¦	-              	¦

	¦	всасывающего коллек- 	¦	      	¦	ные электро-	¦	      	¦	               	¦

	¦	тора                 	¦	      	¦	сварные     	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство лежневых  	¦	902011	¦	Лес круглый 	¦	214   	¦	-              	¦

	¦	дорог                	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Устройство и разборка	¦	902012	¦	Плиты покры-	¦	49    	¦	-              	¦

	¦	колейных дорог из    	¦	      	¦	тий         	¦	      	¦	               	¦

	¦	сборных железобетон- 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	ных плит             	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Погружение и извлече-	¦	902014	¦	Стойки и ри-	¦	205   	¦	-              	¦

	¦	ние стальных и шпун- 	¦	      	¦	гели        	¦	      	¦	               	¦

	¦	тованных свай        	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Погружение и извлече-	¦	902015	¦	Лес круглый 	¦	214   	¦	-              	¦

	¦	ние деревянных свай  	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Погружение и извлече-	¦	902016	¦	Сваи квадра-	¦	22    	¦	-              	¦

	¦	ние железобетонных   	¦	      	¦	тного сече- 	¦	      	¦	               	¦

	¦	свай                 	¦	      	¦	ния         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Установки конструкций	¦	902017	¦	Блоки бетон-	¦	14    	¦	-              	¦

	¦	подпорных стенок     	¦	      	¦	ные         	¦	      	¦	               	¦

	¦	                     	¦	      	¦	            	¦	      	¦	               	¦

	¦	Кладка подпорных сте-	¦	902018	¦	Камень буто-	¦	7     	¦	-              	¦

	¦	нок бутовым камнем   	¦	      	¦	вый         	¦	      	¦	               	¦

	L---------------------+------+------------+------+----------------

	Приложение 2

	УНИФИЦИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ-
	ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН

	-------T----------------------------------T---------T------------¬

	¦	Шифр  	¦	      Наименование привозных      	¦	 Единица 	¦	Индекс изме-	¦

	¦	мате- 	¦	    материалов-представителей     	¦	измерения	¦	нения уровня	¦

	¦	риалов	¦	                                  	¦	         	¦	сметных цен 	¦

	+------+----------------------------------+---------+------------+

	¦	  1   	¦	                2                 	¦	    3    	¦	     4      	¦

	+------+----------------------------------+---------+------------+

	¦	201   	¦	Арматура для железобетонных       	¦	тонн     	¦	1,72        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	конструкций                       	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	202   	¦	Колонны стальные                  	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	203   	¦	Балки и прогоны стальные          	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	204   	¦	Рельсы крановые                   	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	205   	¦	Стойки и ригели стальные          	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	206   	¦	Фермы стальные                    	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	207   	¦	Каркасы стен стальные             	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	208   	¦	Переплеты оконные стальные        	¦	-"-      	¦	1,47        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	209   	¦	Прочие стальные конструкции       	¦	-"-      	¦	1,55        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	210   	¦	Сталь разная                      	¦	-"-      	¦	1,65        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	211   	¦	Рельсы железнодорожные широкой    	¦	м        	¦	1,57        	¦

	¦	      	¦	колеи                             	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	212   	¦	Шпалы для железных дорог широкой  	¦	штук     	¦	2,18        	¦

	¦	      	¦	колеи                             	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	213   	¦	Цемент                            	¦	тонн     	¦	1,99        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	214   	¦	Лес круглый                       	¦	куб. м   	¦	2,04        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	215   	¦	Лес пиленый                       	¦	-"-      	¦	2,24        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	216   	¦	Блоки оконные для промышленных    	¦	кв. м    	¦	1,99        	¦

	¦	      	¦	предприятий                       	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	217   	¦	Блоки дверные                     	¦	-"-      	¦	1,56        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	218   	¦	Доски чистых полов                	¦	куб. м   	¦	2,27        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	219   	¦	Паркет                            	¦	кв. м    	¦	1,90        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	220   	¦	Линолеум                          	¦	кв. м    	¦	1,53        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	221   	¦	Вата минеральная                  	¦	куб. м   	¦	1,52        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	222   	¦	Битумы                            	¦	тонн     	¦	2,19        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	223   	¦	Лаки                              	¦	-"-      	¦	1,51        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	224   	¦	Краски                            	¦	-"-      	¦	2,09        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	225   	¦	Белила                            	¦	-"-      	¦	1,84        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	226   	¦	Олифа                             	¦	-"-      	¦	1,49        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	227   	¦	Плитки керамические метлахские    	¦	кв. м    	¦	1,91        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	228   	¦	Плитки керамические глазурованные 	¦	-"-      	¦	1,80        	¦

	¦	      	¦	облицовочные                      	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	229   	¦	Плиты древесноволокнистые         	¦	-"-      	¦	1,57        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	230   	¦	Плиты древесностружечные          	¦	-"-      	¦	2,28        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	231   	¦	Плиты минераловатные              	¦	куб. м   	¦	1,79        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	232   	¦	Плиты теплоизоляционные           	¦	-"-      	¦	1,48        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	233   	¦	Рулонные кровельные материалы     	¦	кв. м    	¦	1,77        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	234   	¦	Листы асбестоцементные            	¦	-"-      	¦	1,94        	¦

	¦	      	¦	обыкновенного профиля             	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	235   	¦	Листы асбоцементные усиленного    	¦	-"-      	¦	1,83        	¦

	¦	      	¦	профиля                           	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	236   	¦	Стекло оконное                    	¦	-"-      	¦	1,43        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	237   	¦	Стекло профильное строительное    	¦	-"-      	¦	1,80        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	238   	¦	Стекло матовое полированное       	¦	-"-      	¦	1,63        	¦

	¦	      	¦	витринное                         	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	239   	¦	Трубы керамические канализационные	¦	м        	¦	1,77        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	240   	¦	Трубы чугунные                    	¦	-"-      	¦	1,51        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	241   	¦	Трубы стальные электросварные     	¦	-"-      	¦	1,70        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	242   	¦	Трубы стальные горячекатанные     	¦	-"-      	¦	1,42        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	243   	¦	Трубы стальные водогазопроводные  	¦	-"-      	¦	1,45        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	244   	¦	Трубы асбестоцементные            	¦	м        	¦	1,44        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	245   	¦	Вентиляторы                       	¦	комплект 	¦	1,66        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	246   	¦	Умывальники фаянсовые             	¦	комплект 	¦	2,15        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	247   	¦	Унитазы фаянсовые                 	¦	-"-      	¦	2,15        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	248   	¦	Ванны чугунные эмалированные      	¦	-"-      	¦	1,75        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	249   	¦	Мойки, раковины                   	¦	-"-      	¦	1,79        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	250   	¦	Радиаторы отопительные чугунные   	¦	ЭКМ      	¦	1,96        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	251   	¦	Известь строительная              	¦	т        	¦	1,73        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	252   	¦	Гипс строительный (алебастр)      	¦	-"-      	¦	2,01        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	253   	¦	Провода установочные              	¦	1000 м   	¦	1,58        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	254   	¦	Светильники с люминесцентными     	¦	штук     	¦	1,35        	¦

	¦	      	¦	лампами                           	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	255   	¦	Светильники с лампами накаливания 	¦	-"-      	¦	1,34        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	256   	¦	Электроустановочные изделия       	¦	-"-      	¦	1,20        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	257   	¦	Кабель                            	¦	1000 м   	¦	1,58        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	258   	¦	Электроконструкции                	¦	штук     	¦	1,39        	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	259   	¦	Прочие материалы и изделия, не    	¦	         	¦	11,55       	¦

	¦	      	¦	учтенные номенклатурой в составе  	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	строительно-монтажных работ       	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	260   	¦	Запорная арматура и сантехустрой- 	¦	-"-      	¦	1,73        	¦

	¦	      	¦	ства                              	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	261   	¦	Водоподогреватели, циклоны,       	¦	комплект 	¦	1,70        	¦

	¦	      	¦	воздухонагреватели, скрубберы     	¦	         	¦	            	¦

	¦	      	¦	                                  	¦	         	¦	            	¦

	¦	262   	¦	Воздуховоды                       	¦	кв. м    	¦	1,73        	¦

	L------+----------------------------------+---------+-------------

	Приложение 3

	УНИФИЦИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
	ДЛЯ РАСЧЕТА УРОВНЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТОВЫХ ЦЕН

	-------T---------------------T-------T-------------T-------------¬

	¦	Шифр  	¦	Наименование местных 	¦	Единица	¦	 Обоснование 	¦	 Обоснование 	¦

	¦	мате- 	¦	     материалов-     	¦	измере-	¦	оптовой цены 	¦	оптовой цены 	¦

	¦	риала-	¦	   представителей    	¦	ния    	¦	в уровне 1984	¦	в уровне 1991	¦

	¦	пред- 	¦	                     	¦	       	¦	года, номера 	¦	года, номера 	¦

	¦	стави-	¦	                     	¦	       	¦	прейскурантов	¦	прейскурантов	¦

	¦	теля  	¦	                     	¦	       	¦	  и позиций  	¦	  и позиций  	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	прейскурантов	¦	прейскурантов	¦

	+------+---------------------+-------+-------------+-------------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	  1   	¦	          2          	¦	   3   	¦	      4      	¦	      5      	¦

	+------+---------------------+-------+-------------+-------------+

	¦	      	¦	КИРПИЧ И НЕРУДНЫЕ    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	МАТЕРИАЛЫ            	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	1.    	¦	Кирпич керамический  	¦	тыс.   	¦	06-14-01     	¦	06-13-01     	¦

	¦	      	¦	одинарный М-100      	¦	шт.    	¦	п. 1.01      	¦	п. 1.01      	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	2.    	¦	Кирпич силикатный    	¦	-"-    	¦	06-13-01     	¦	06-13-01     	¦

	¦	      	¦	одинарный М-125      	¦	       	¦	п. 2.01      	¦	п. 2.01      	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	3.    	¦	Гравий керамзитовый  	¦	куб. м 	¦	06-13-01     	¦	06-13-01     	¦

	¦	      	¦	фракции 20 - 40 мм   	¦	       	¦	п. 4.01      	¦	п. 4.01      	¦

	¦	      	¦	марки 500            	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	4.    	¦	Щебень для строитель-	¦	-"-    	¦	06-12-01     	¦	06-12-01     	¦

	¦	      	¦	ных работ М-800 фрак-	¦	       	¦	п. 1-019     	¦	п. 1-015     	¦

	¦	      	¦	ции свыше 20 до 40 мм	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	(щебень кирпичный)   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	5.    	¦	Гравий (шлак каменно-	¦	-"-    	¦	06-12-01     	¦	06-12-01     	¦

	¦	      	¦	угольный) фр. 5 - 20 	¦	       	¦	             	¦	п. 1-079     	¦

	¦	      	¦	мм                   	¦	       	¦	             	¦	прим. 1      	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	6.    	¦	Песок для строитель- 	¦	-"-    	¦	06-12-01     	¦	06-12-01     	¦

	¦	      	¦	ных работ обогащенный	¦	       	¦	п. 1-076     	¦	п. 1-097     	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	К = 1,05     	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	7.    	¦	Камень бутовый М-800 	¦	-"-    	¦	06-12-01     	¦	06-13-01     	¦

	¦	      	¦	размером от 150 до   	¦	       	¦	п. 1-127     	¦	п. 1-141     	¦

	¦	      	¦	500 мм               	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	8.    	¦	Смесь асфальтобетон- 	¦	т      	¦	06-12-01     	¦	06-12-01     	¦

	¦	      	¦	ная типа "Б" марки 2 	¦	       	¦	п. 5-006     	¦	             	¦

	¦	      	¦	среднезернистая и    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	мелкозернистая, горя-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	чая                  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	9.    	¦	Бетон тяжелый класса 	¦	куб. м 	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	В-15 с крупностью за-	¦	       	¦	п. 1-005     	¦	п. 1-006     	¦

	¦	      	¦	полнителя от 20 до 40	¦	       	¦	             	¦	примеч. 1    	¦

	¦	      	¦	мм                   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	10.   	¦	Бетон дорожный класса	¦	-"-    	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	В-22,5 с крупностью  	¦	       	¦	п. 1-007     	¦	п. 1-009     	¦

	¦	      	¦	заполнителя от 20 до 	¦	       	¦	             	¦	примеч. 1.11 	¦

	¦	      	¦	40 мм                	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	11.   	¦	Бетон легкий на по-  	¦	-"-    	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	ристых заполнителях  	¦	       	¦	п. 1-015     	¦	п. 1-019     	¦

	¦	      	¦	М-50 с крупностью за-	¦	       	¦	             	¦	примеч. 1    	¦

	¦	      	¦	полнителя от 10 до 20	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	мм                   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	12.   	¦	Раствор кладочный це-	¦	куб. м 	¦	06-14-01     	¦	06-12-01     	¦

	¦	      	¦	ментно-известковый   	¦	       	¦	п. 2-012     	¦	п. 2-009     	¦

	¦	      	¦	М-50                 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	13.   	¦	Раствор отделочный   	¦	-"-    	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	тяжелый цементный 1:2	¦	       	¦	п. 2-027     	¦	п. 2-022     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	БЕТОНА               	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	14.   	¦	Блоки бетонные для   	¦	-"-    	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	стен подвалов из бе- 	¦	       	¦	п. 3-008     	¦	п. 3-001     	¦

	¦	      	¦	тона М-100 сплошные  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	объемом 0,5 куб. м и 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	более                	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	15.   	¦	Блоки или камни из   	¦	-"-    	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	легких бетонов М75   	¦	       	¦	п. 3-060     	¦	п. 3-015     	¦

	¦	      	¦	объемной массой более	¦	       	¦	             	¦	примеч. 7,   	¦

	¦	      	¦	1200 до 1400 кг/куб. 	¦	       	¦	             	¦	К = 1,1      	¦

	¦	      	¦	м сплошные           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	16.   	¦	Изделия из ячеистых  	¦	куб. м 	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	бетонов теплоизоляци-	¦	       	¦	п. 4-001     	¦	п. 4-001     	¦

	¦	      	¦	онные объемной массой	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	бетона 350 кг/куб. м 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	17.   	¦	Плиты для полов моза-	¦	кв. м  	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	ичные толщиной 30 мм 	¦	       	¦	п. 3-044     	¦	п. 3-034     	¦

	¦	      	¦	М300                 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	18.   	¦	Камни бетонные борто-	¦	п.м.   	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	вые М400             	¦	       	¦	п. 3-001     	¦	п. 3-020     	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	19.   	¦	Панели гипсобетонные 	¦	кв. м  	¦	06-14-01     	¦	06-14-01     	¦

	¦	      	¦	толщиной 80 мм М75   	¦	       	¦	п. 6-008     	¦	п. 6-004     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОН- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	НЫЕ КОНСТРУКЦИИ      	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	20.   	¦	Блоки фундаментные из	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	бетона М200 (кл.     	¦	       	¦	п. 7.8       	¦	п. 1.1       	¦

	¦	      	¦	В15), прямоугольные, 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	плоские, объемом бо- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	лее 1 куб. м до 4    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	куб. м               	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	21.   	¦	Балки фундаментные   	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	прямоугольные из бе- 	¦	       	¦	п. 7.214     	¦	п. 2.88      	¦

	¦	      	¦	тона М300 (кл. 22,5) 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	длиной более 4 м до 6	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	м объемом до 1 куб. м	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	22.   	¦	Сваи квадратного и   	¦	м      	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	прямоугольного сече- 	¦	       	¦	п. 7.21      	¦	п. 1.50      	¦

	¦	      	¦	ния сплошные 9 - 12  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	м, периметром сторон 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	до 1200 мм           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	23.   	¦	Колонны прямоугольные	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	сплошные из бетона   	¦	       	¦	п. 7.001     	¦	п. 2.1       	¦

	¦	      	¦	М300 (кл. В22,5) объ-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	емом более 1 куб. м  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	до 4 куб. м, длиной  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	от 3 до 12 м         	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	24.   	¦	Колонны из бетона    	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	М400 (кл. В30) двух- 	¦	       	¦	п. 7.4       	¦	п. 2.4       	¦

	¦	      	¦	ветвевые объемом бо- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	лее 1 куб. м до 4    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	куб. м, длиной от 3  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	до 12 м              	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	25.   	¦	Балки, прогоны, риге-	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	ли прямоугольные из  	¦	       	¦	п. 7.152     	¦	п. 2.91      	¦

	¦	      	¦	бетона М300 (кл.     	¦	       	¦	примеч. 1    	¦	             	¦

	¦	      	¦	В22,5) длиной более 6	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	м до 9 м, объемом до 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	1 куб. м             	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	26.   	¦	Балки стропильные и  	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	подстропильные, тав- 	¦	       	¦	п. 1.64      	¦	п. 2.101     	¦

	¦	      	¦	ровые, из бетона М400	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	(кл. В30), длиной бо-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	лее 6 м до 9 м, объ- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	емом более 2 куб. м  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	до 4 куб. м          	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	27.   	¦	Фермы стропильные    	¦	шт.    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	сегментные из бетона 	¦	       	¦	п. 1.253     	¦	п. 2.242     	¦

	¦	      	¦	М400 (кл. В30), про- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	летом 24 м, объемом  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	более 5 куб. м (ус-  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	редненный расход ар- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	матуры кл. А-1 154   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	кг/куб. м)           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	28.   	¦	Балки подкрановые    	¦	м      	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	пролетом 6 м, грузо- 	¦	       	¦	п. 1.1       	¦	п. 2.6       	¦

	¦	      	¦	подъемностью крана 5,	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	10, 12,5 т           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	29.   	¦	Плиты перекрытий из  	¦	кв. м  	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	тяжелого бетона при  	¦	       	¦	п. 1.447     	¦	п. 4.47      	¦

	¦	      	¦	равномерно распреде- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ленной нагрузке на   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	плиту 4425 кгс/кв. м 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	и более, приведенной 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	толщиной до 12 см    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	30.   	¦	Плиты перекрытий из  	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	тяжелого бетона мно- 	¦	       	¦	п. 1.457     	¦	п. 4.75      	¦

	¦	      	¦	гопустотные, приве-  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	денной толщиной 14 см	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	31.   	¦	Плиты перекрытий из  	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	тяжелого бетона      	¦	       	¦	п. 1.461     	¦	п. 4.77      	¦

	¦	      	¦	сплошные плоские,    	¦	       	¦	             	¦	примеч. п. 3 	¦

	¦	      	¦	толщиной 22 см, дли- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ной до 6 м           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	32.   	¦	Элементы наружных    	¦	кв. м  	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	стен однослойные из  	¦	       	¦	п. 1.393     	¦	п. 3.44      	¦

	¦	      	¦	легкого бетона плот- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ностью 1200 кг/куб.  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	м, толщиной 25 см    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	33.   	¦	Перемычки брусковые с	¦	м      	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	расчетной нагрузкой  	¦	       	¦	п. 7.6       	¦	п. 2.284     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	3800 кгс/м, длиной до	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	2 м, шириной 120 мм, 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	высотой 220 мм (бетон	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	М200 (кл. В15), ус-  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	редненный расход ар- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	матуры кл. А-1 80    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	кг/куб. м)           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	34.   	¦	Диафрагмы жесткости  	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	из бетона М300 (кл.  	¦	       	¦	п. 9.1053    	¦	п. 3.1630    	¦

	¦	      	¦	В22,5), длиной от 3  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	до 12 м              	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	35.   	¦	Элементы наружных    	¦	кв. м  	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	стен однослойные из  	¦	       	¦	п. 1.376     	¦	п. 3.189     	¦

	¦	      	¦	бетона плотностью    	¦	       	¦	прим. п. 2   	¦	             	¦

	¦	      	¦	1990 кг/куб. м и бо- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	лее, толщиной 25 см, 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	длиной 6 м           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	36.   	¦	Лестничные марши с   	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	чистой бетонной по-  	¦	       	¦	п. 1.488     	¦	п. 8.3       	¦

	¦	      	¦	верхностью под рас-  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	четную нагрузку 360  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	кгс/кв. м (бетон М200	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	(кл. В15), усреднен- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ный расход арматуры  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	кл. А-1 90 кг/куб. м)	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	37.   	¦	Панели перегородок из	¦	кв. м  	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	бетона М200 (кл. В15)	¦	       	¦	п. 1.430     	¦	п. 3.1636    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	толщиной до 15 см,   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	длиной до 3 м        	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	38.   	¦	Плиты бортовые для   	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	фонарей из бетона    	¦	       	¦	п. 1.360     	¦	п. 4.29      	¦

	¦	      	¦	М200 (кл. В15)       	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	39.   	¦	Лотки из бетона М300 	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	(кл. В22,5) объемом  	¦	       	¦	п. 1.502     	¦	п. 5.257     	¦

	¦	      	¦	более 1 до 2 куб. м, 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	длиной до 12 м       	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	40.   	¦	Плиты плоские разме- 	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	ром более 3 до 11 кв.	¦	       	¦	п. 1.491     	¦	п. 179       	¦

	¦	      	¦	м из бетона М300 (кл.	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	В22,5), длиной от 3  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	до 12 м              	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	41.   	¦	Плиты с ребрами раз- 	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	мером более 4 до 9   	¦	       	¦	п. 1.494     	¦	п. 5.180     	¦

	¦	      	¦	кв. м из бетона М300 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	(кл. В22,5) длиной от	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	3 до 12 м            	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	42.   	¦	Плиты стеновые плос- 	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	кие прямоугольные    	¦	       	¦	п. 1.509     	¦	п. 5.171     	¦

	¦	      	¦	размером более 2 до  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	12 кв. м из бетона   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	М300 (кл. В22,5)     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	43.   	¦	Плиты из днищ плоские	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	объемом до 0,5 куб. м	¦	       	¦	п. 1.505     	¦	п. 5.183     	¦

	¦	      	¦	из бетона М300 (кл.  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	В22,5)               	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	44.   	¦	Трубы напорные при   	¦	м      	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	расчетном давлении   	¦	       	¦	п. 7.42      	¦	п. 6.17      	¦

	¦	      	¦	1,0 МПа и диаметре   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	условного прохода    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	1000 мм, раструбные  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	45.   	¦	Трубы безнапорные    	¦	м      	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	круглые, второй проч-	¦	       	¦	п. 7.76      	¦	п. 6.43      	¦

	¦	      	¦	ности, при диаметре  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	условного прохода    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	1000 мм              	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	46.   	¦	Кольца для смотровых 	¦	м      	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	колодцев высотой 0,89	¦	       	¦	п. 7.125     	¦	п. 5.53      	¦

	¦	      	¦	м при внутреннем диа-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	метре 1500 мм        	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	47.   	¦	Плиты покрытий и днищ	¦	куб. м 	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	круглые плоские для  	¦	       	¦	п. 7.113     	¦	п. 5.38      	¦

	¦	      	¦	сооружений водопрово-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	да, канализации из   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	бетона М300 (кл.     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	В22,5)               	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	48.   	¦	Панели стеновые и пе-	¦	-"-    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	регородочные прямоу- 	¦	       	¦	п. 7.102     	¦	п. 5.30      	¦

	¦	      	¦	гольные плоские и пе-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	ременного сечения, с 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	бортом, площадью до  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	18 кв. м из бетона   	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	М200 (кл. В15)       	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	49.   	¦	Плиты для покрытия   	¦	кв. м  	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	автомобильных дорог  	¦	       	¦	п. 4.130     	¦	п. 6.210     	¦

	¦	      	¦	под автомобильную    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	нагрузку 30 т прямоу-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	гольные, длиной менее	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	5,5 м (бетон М300    	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	(кл. В22,5), усред-  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ненный расход армату-	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	ры кл. А-1 155       	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	кг/куб. м)           	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	                     	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	50.   	¦	Стойки вибрированные 	¦	шт.    	¦	06-08        	¦	06-08        	¦

	¦	      	¦	для опор высоковольт-	¦	       	¦	п. 2.62      	¦	п. 6.127     	¦

	¦	      	¦	ных линий электропе- 	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	редачи СВ 105 - 3,5  	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	¦	      	¦	длиной 10,5          	¦	       	¦	             	¦	             	¦

	L------+---------------------+-------+-------------+--------------

	Приложение 4

	РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-----T------------------T----------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	 Территориальные  	¦	     Союзные республики, автономные     	¦

	¦	п/п 	¦	районы и подрайоны	¦	       республики, края, области        	¦

	+----+------------------+----------------------------------------+

	¦	 1  	¦	        2         	¦	                   3                    	¦

	+----+------------------+----------------------------------------+

	¦	    	¦	                  	¦	РСФСР                                   	¦

	¦	1   	¦	1.1               	¦	Брянская область                        	¦

	¦	2   	¦	1.2               	¦	Владимирская область                    	¦

	¦	3   	¦	1.3               	¦	Вологодская область                     	¦

	¦	4   	¦	1.4               	¦	Горьковская область                     	¦

	¦	5   	¦	1.5               	¦	Ивановская область                      	¦

	¦	6   	¦	1.6               	¦	Калининская область                     	¦

	¦	7   	¦	1.7               	¦	Калининградская область                 	¦

	¦	8   	¦	1.8               	¦	Калужская область                       	¦

	¦	9   	¦	1.9               	¦	Ленинградская область                   	¦

	¦	10  	¦	1.10              	¦	Московская область                      	¦

	¦	11  	¦	1.11              	¦	г. Москва                               	¦

	¦	12  	¦	1.12              	¦	Смоленская область                      	¦

	¦	13  	¦	1.13              	¦	Тульская область                        	¦

	¦	14  	¦	1.14              	¦	Ярославская область                     	¦

	¦	15  	¦	2.1               	¦	Новгородская область                    	¦

	¦	16  	¦	2.2               	¦	Псковская область                       	¦

	¦	17  	¦	3.1.1             	¦	Кировская область                       	¦

	¦	18  	¦	3.1.2             	¦	Костромская область                     	¦

	¦	19  	¦	3.1.3             	¦	Марийская АССР                          	¦

	¦	20  	¦	3.1.4             	¦	Мордовская АССР                         	¦

	¦	21  	¦	3.1.5             	¦	Чувашская АССР                          	¦

	¦	22  	¦	3.2.1             	¦	Рязанская область                       	¦

	¦	23  	¦	4.1               	¦	Карельская АССР                         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	24  	¦	5.1               	¦	Архангельская обл. (южнее полярного     	¦

	¦	    	¦	                  	¦	круга)                                  	¦

	¦	25  	¦	5.2               	¦	Коми АССР (южнее полярного круга)       	¦

	¦	26  	¦	6.1               	¦	Мурманская область                      	¦

	¦	27  	¦	7.1               	¦	Белгородская область                    	¦

	¦	28  	¦	7.2               	¦	Курская область                         	¦

	¦	29  	¦	7.3               	¦	Орловская область                       	¦

	¦	30  	¦	8.1               	¦	Астраханская область                    	¦

	¦	31  	¦	8.2               	¦	Волгоградская область                   	¦

	¦	32  	¦	8.3               	¦	Воронежская область                     	¦

	¦	33  	¦	8.4               	¦	Липецкая область                        	¦

	¦	34  	¦	8.5               	¦	Тамбовская область                      	¦

	¦	35  	¦	9.1               	¦	Ростовская область                      	¦

	¦	36  	¦	9.2               	¦	Краснодарский край                      	¦

	¦	37  	¦	9.3               	¦	Ставропольский край                     	¦

	¦	38  	¦	9.4               	¦	Кабардино-Балкарская АССР               	¦

	¦	39  	¦	10.1.1            	¦	Дагестанская АССР                       	¦

	¦	40  	¦	10.1.2            	¦	Северо-Осетинская АССР                  	¦

	¦	41  	¦	10.1.3            	¦	Чечено-Ингушская АССР                   	¦

	¦	42  	¦	10.2.1            	¦	Калмыцкая АССР                          	¦

	¦	43  	¦	11.1.1            	¦	Саратовская область                     	¦

	¦	44  	¦	11.1.2            	¦	Пензенская область                      	¦

	¦	45  	¦	11.2.1            	¦	Куйбышевская область                    	¦

	¦	46  	¦	11.2.2            	¦	Ульяновская область                     	¦

	¦	47  	¦	12.1              	¦	Татарская АССР                          	¦

	¦	48  	¦	13.1.1            	¦	Оренбургская область                    	¦

	¦	49  	¦	13.1.2            	¦	Башкирская АССР                         	¦

	¦	50  	¦	13.2.1            	¦	Курганская область                      	¦

	¦	51  	¦	14.1.1            	¦	Пермская область                        	¦

	¦	52  	¦	14.1.2            	¦	Свердловская область                    	¦

	¦	53  	¦	14.1.3            	¦	Челябинская область                     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	54  	¦	14.2.1            	¦	Удмуртская АССР                         	¦

	¦	55  	¦	15.1              	¦	Тюменская область (южнее 60-й параллели)	¦

	¦	56  	¦	16.1.1            	¦	Омская область                          	¦

	¦	57  	¦	16.1.2            	¦	Алтайский край                          	¦

	¦	58  	¦	16.2.1            	¦	Новосибирская область                   	¦

	¦	59  	¦	17.1.1            	¦	Томская область (южнее 60-й парал.)     	¦

	¦	60  	¦	17.2.1            	¦	Красноярский край (южнее 60-й парал.)   	¦

	¦	61  	¦	17.3.1            	¦	Кемеровская область (кроме районов      	¦

	¦	    	¦	                  	¦	Горной Шории)                           	¦

	¦	62  	¦	17.3.2            	¦	Районы Горной Шории                     	¦

	¦	63  	¦	18.1              	¦	Тувинская АССР                          	¦

	¦	64  	¦	19.1              	¦	Иркутская область (южнее 60-й парал.)   	¦

	¦	65  	¦	19.2              	¦	Читинская область                       	¦

	¦	66  	¦	19.3              	¦	Бурятская АССР                          	¦

	¦	67  	¦	20.1.1            	¦	Амурская область                        	¦

	¦	68  	¦	20.2.1            	¦	Приморский край                         	¦

	¦	69  	¦	20.2.2            	¦	Хабаровский край (южнее 55-й парал.)    	¦

	¦	70  	¦	21с.1             	¦	Архангельская область (севернее         	¦

	¦	    	¦	                  	¦	полярного круга)                        	¦

	¦	71  	¦	21с.2             	¦	Ненецкий автономный округ,              	¦

	¦	    	¦	                  	¦	г. Архангельск                          	¦

	¦	72  	¦	22с.1             	¦	Коми АССР (севернее полярного круга)    	¦

	¦	73  	¦	23с.1             	¦	Тюменская область (севернее 60-й парал.)	¦

	¦	74  	¦	23с1.1            	¦	г. Сургут                               	¦

	¦	75  	¦	23с1.2            	¦	г. Нижневартовск                        	¦

	¦	76  	¦	23с1.3            	¦	г. Нефтеюганск и прилегаемые к нему рай-	¦

	¦	    	¦	                  	¦	оны                                     	¦

	¦	77  	¦	23с2.1            	¦	г. Ноябрьск                             	¦

	¦	78  	¦	23с3.1            	¦	Новый Уренгой                           	¦

	¦	79  	¦	23с4.1            	¦	г. Надым                                	¦

	¦	80  	¦	23с5.1            	¦	г. Лабытнанги                           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	81  	¦	23с6.1            	¦	г. Нягань                               	¦

	¦	82  	¦	23с7.1            	¦	г. Белоярский                           	¦

	¦	83  	¦	23с8.1            	¦	г. Ямбург                               	¦

	¦	84  	¦	24с.1             	¦	Александровский район Томской области   	¦

	¦	85  	¦	24с.2             	¦	Каргасокский район Томской области      	¦

	¦	86  	¦	24с.3             	¦	г. Стрежевой Томской обл. (севернее 60-й	¦

	¦	    	¦	                  	¦	парал.)                                 	¦

	¦	87  	¦	24с.4             	¦	г. Томск                                	¦

	¦	88  	¦	25с.1             	¦	Красноярский край (севернее 60-й парал.)	¦

	¦	89  	¦	25с1.1            	¦	г. Туруханск                            	¦

	¦	90  	¦	25с2.1            	¦	г. Норильск                             	¦

	¦	91  	¦	26с.1             	¦	Якутская АССР                           	¦

	¦	92  	¦	26с1.1            	¦	Алданский район Якутской АССР           	¦

	¦	93  	¦	26с1.2            	¦	Районы строительства БАМа в Якутии      	¦

	¦	94  	¦	26с1.3            	¦	г. Нерюнгри                             	¦

	¦	95  	¦	26с2.1            	¦	Остальная территория Якутской АССР      	¦

	¦	96  	¦	26с2.2            	¦	г. Якутск                               	¦

	¦	97  	¦	27с.1             	¦	Аяно-Майский район Хабаровского края    	¦

	¦	    	¦	                  	¦	(севернее 55-й параллели)               	¦

	¦	98  	¦	27с.2             	¦	Охотский район Хабаровского края        	¦

	¦	    	¦	                  	¦	(севернее 55-й параллели)               	¦

	¦	99  	¦	27с.3             	¦	г. Хабаровск                            	¦

	¦	100 	¦	28с.1             	¦	Магаданская область                     	¦

	¦	101 	¦	28с.1.1           	¦	Магаданская область кроме Чукотского    	¦

	¦	    	¦	                  	¦	автономного округа                      	¦

	¦	102 	¦	28с1.2            	¦	г. Магадан                              	¦

	¦	103 	¦	28с2.1            	¦	Чукотский автономный округ              	¦

	¦	104 	¦	28с2.2            	¦	г. Певск                                	¦

	¦	105 	¦	29с.1             	¦	Камчатская область                      	¦

	¦	106 	¦	29с.2             	¦	Петропавловск-Камчатский                	¦

	¦	107 	¦	30с.1             	¦	Сахалинская область                     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	108 	¦	30с1.1            	¦	Ноглинский район Сахалинской области    	¦

	¦	109 	¦	30с1.2            	¦	Охинский район Сахалинской области      	¦

	¦	110 	¦	30с1.3            	¦	Курильские острова                      	¦

	¦	111 	¦	30с1.4            	¦	г. Оха                                  	¦

	¦	112 	¦	30с2.1            	¦	Остальные районы Сахалинской области    	¦

	¦	113 	¦	30с2.2            	¦	г. Южно-Сахалинск                       	¦

	¦	114 	¦	31.1              	¦	Эстонская ССР                           	¦

	¦	115 	¦	32.1              	¦	Латвийская ССР                          	¦

	¦	116 	¦	33.1              	¦	Литовская ССР                           	¦

	¦	117 	¦	34.1              	¦	Брестская область                       	¦

	¦	118 	¦	34.2              	¦	Витебская область                       	¦

	¦	119 	¦	34.3              	¦	Гомельская область                      	¦

	¦	120 	¦	34.4              	¦	Гродненская область                     	¦

	¦	121 	¦	34.5              	¦	Минская область                         	¦

	¦	122 	¦	34.6              	¦	Могилевская область                     	¦

	¦	123 	¦	35.1              	¦	Украинская ССР                          	¦

	¦	124 	¦	35А.1             	¦	Ворошиловская область                   	¦

	¦	125 	¦	35А.2             	¦	Днепропетровская область                	¦

	¦	126 	¦	35А.3             	¦	Донецкая область                        	¦

	¦	126 	¦	35А.4             	¦	Запорожская область                     	¦

	¦	127 	¦	35А.5             	¦	Кировоградская область                  	¦

	¦	129 	¦	35А.6             	¦	Харьковская область                     	¦

	¦	130 	¦	35Б.1             	¦	Винницкая область                       	¦

	¦	131 	¦	35Б.2             	¦	Житомирская область                     	¦

	¦	132 	¦	35Б.3             	¦	Киевская область                        	¦

	¦	133 	¦	35Б.4             	¦	Полтавская область                      	¦

	¦	134 	¦	35Б.5             	¦	Сумская область                         	¦

	¦	135 	¦	35Б.6             	¦	Хмельницкая область                     	¦

	¦	136 	¦	35Б.7             	¦	Черкасская область                      	¦

	¦	137 	¦	35Б.8             	¦	Черниговская область                    	¦

	¦	138 	¦	35Б.9             	¦	г. Киев                                 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	139 	¦	35В.1             	¦	Волынская область                       	¦

	¦	140 	¦	35В.2             	¦	Закарпатская область                    	¦

	¦	141а	¦	35В.4             	¦	Львовская область                       	¦

	¦	141 	¦	35В.3             	¦	Ивано-Франковская область               	¦

	¦	142 	¦	35В.5             	¦	Ровенская область                       	¦

	¦	144 	¦	35В.6             	¦	Тернопольская область                   	¦

	¦	145 	¦	35В.7             	¦	Черновицкая область                     	¦

	¦	146 	¦	35Г.1             	¦	Крымская область                        	¦

	¦	147 	¦	35Г.2             	¦	Николаевская область                    	¦

	¦	148 	¦	35Г.3             	¦	Одесская область                        	¦

	¦	149 	¦	35Г.4             	¦	Херсонская область                      	¦

	¦	150 	¦	35Г.5             	¦	г. Севастополь                          	¦

	¦	151 	¦	36.1              	¦	Молдавская ССР                          	¦

	¦	152 	¦	37.1              	¦	Грузинская ССР                          	¦

	¦	153 	¦	38.1              	¦	Армянская ССР                           	¦

	¦	154 	¦	39.1              	¦	Азербайджанская ССР                     	¦

	¦	155 	¦	40.1              	¦	Актюбинская область                     	¦

	¦	156 	¦	40.2              	¦	Алма-Атинская область                   	¦

	¦	157 	¦	40.3              	¦	Восточно-Казахстанская область          	¦

	¦	158 	¦	40.4              	¦	Гурьевская область                      	¦

	¦	159 	¦	40.5              	¦	Джамбулская область                     	¦

	¦	160 	¦	40.6              	¦	Джезказганская область                  	¦

	¦	161 	¦	40.7              	¦	Карагандинская область                  	¦

	¦	162 	¦	40.8              	¦	Кзыл-Ординская область                  	¦

	¦	163 	¦	40.9              	¦	Кокчетавская область                    	¦

	¦	164 	¦	40.10             	¦	Кустанайская область                    	¦

	¦	165 	¦	40.11             	¦	Павлодарская область                    	¦

	¦	166 	¦	40.12             	¦	Северо-Казахстанская область            	¦

	¦	167 	¦	40.13             	¦	Семипалатинская область                 	¦

	¦	168 	¦	40.14             	¦	Уральская область                       	¦

	¦	169 	¦	40.15             	¦	Талды-Курганская область                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	170 	¦	40.16             	¦	Целиноградская область                  	¦

	¦	171 	¦	40.17             	¦	Чимкентская область                     	¦

	¦	172 	¦	41.1.1            	¦	Ташкентская область                     	¦

	¦	173 	¦	41.2.1            	¦	Каракалпакская АССР                     	¦

	¦	174 	¦	41.2.2            	¦	Андижанская область                     	¦

	¦	175 	¦	41.2.3            	¦	Бухарская область                       	¦

	¦	176 	¦	41.2.4            	¦	Кашкадарьинская область                 	¦

	¦	177 	¦	41.2.5            	¦	Наманганская область                    	¦

	¦	178 	¦	41.2.6            	¦	Самаркандская область                   	¦

	¦	179 	¦	41.2.7            	¦	Сухандарьинская область                 	¦

	¦	180 	¦	41.2.8            	¦	Сырдарьинская область                   	¦

	¦	181 	¦	41.2.9            	¦	Ферганская область                      	¦

	¦	182 	¦	41.2.10           	¦	Хорезмская область                      	¦

	¦	183 	¦	41.1.11           	¦	г. Учкудук                              	¦

	¦	184 	¦	42.1              	¦	Туркменская ССР                         	¦

	¦	185 	¦	43.1              	¦	Киргизская ССР                          	¦

	¦	186 	¦	44.1              	¦	Таджикская ССР без Горно-Бадахшанской   	¦

	¦	    	¦	                  	¦	автономной области                      	¦

	¦	187 	¦	45.1              	¦	Горно-Бадахшанская автономная область   	¦

	L----+------------------+-----------------------------------------

	Приложение 5

	                   Справка о сметной стоимости

	       строительно-монтажных работ, выполненных на 1 января

	            1991 года в сметных нормах и ценах 1984 г.

	            по _______________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                       (наименование объекта)

	Номер и на-	Всего  	Всего по 	Оплачено 	Ожидаемое	Всего  	Удельный вес
	именование 	по смете 	смете с  	по актам 	выполнение	ожидаемого
	сметы, кон-	прямых  	учетом  	приемки 	в 1990 г.	гр. 6	гр. 7	выполнения 
	структивных	затрат  	накладных	выполненных	+ 	+ 	в %    
	элементов, 	расходов и	работ на 	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11
	видов работ,	плановых 	01.01.90 	------	------
	устройств и	накоплений	гр. 4	гр. 5
	их частей  	стро-	монт.	стро-	монт.	стро-	монт.	стро-	монт.	стро-	монт.	стро-	монт.
	ит. 	ит. 	ит. 	ит. 	ит. 	ит.  
	1     	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 

	      Заказчик                    Подрядчик

	(должность, фамилия,        (должность, фамилия,

	инициалы, подпись)          инициалы, подпись)

	Приложение 6

	               Ведомость расчета индексов изменения

	       сметной стоимости местных материалов-представителей

	                по сборникам зональных сметных цен

	        по _______________________________________________

	                (наименование территориального района

	                            и подрайона)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Обос-	Наимено-	Еди-	Сметная	В том	Оптовая	Сметная 	Индекс
	нова-	вание  	ница	стоимость	числе	цена в 	стоимость	изме- 
	ние 	матери-	изме-	в ценах с	опто-	ценах с	в ценах с	нения 
	цены	алов-  	рения	01.01.84,	вая 	01.01.91,	01.01.91,	сметной
	предста-	руб. 	цена	руб. 	руб. 	стоимо-
	вителей	сти   
	1 	2   	3 	4   	5 	6   	7   	8  

	Приложение 7

	ВЕДОМОСТЬ И РАСЧЕТ ОСТАТКОВ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЦЕНАХ С 01.01.1991

	Наименова-	Код 	Стоимость элементов прямых  	Индекс	Стоимость элементов прямых    	Удельный	Сметная
	ние смет,	рабо-	затрат и сметная стоимость  	изме-	затрат и сметная стоимость    	вес ра-	стои-  
	конструк-	ты по	в ценах с 01.01.1984     	нения	в ценах с 01.01.91        	бот,   	мость  
	тивных   	Прил.	стои-	подлежа-	работ, 
	смет-	в том числе	на- 	сметная	мате-	ос- 	экс-	сметная	сметная	элементов,	мости	щих вы-	подлежа-
	ная 	клад-	стоимо-	риалы	нов-	плу-	стои-  	стои-  	видов ра-	ос-	экс- 	мате-	полнению	щих вы-
	стои-	ные 	сть в  	((гр.	ная 	ата-	мость  	мость в	бот, уст-	нов-	плу- 	риалов	с      	полнению
	мость	рас-	ценах с	3 - 	зара-	ция 	прямых 	ценах с	ройств и 	ная	атация	с уче-	01.01.91	с      
	пря-	ходы	01.01.84	гр. 4	бот-	ма- 	затрат в	01.01.91	их частей,	за-	машин	том  	(100 - 	01.01.91
	мых 	и   	(гр. 3 +	- гр.	ная 	шин 	ценах с	с нак- 	материа- 	ра-	из   	вспо-	гр. 12 	(гр. 13
	за- 	пла-	гр. 6) 	5) x	плата	(гр.	01.01.91	ладными

	лов, не  	бот-	сметы	мога-	Прил. 5	x гр. 14
	трат	новые	гр. 	(гр.	5 x 	(гр. 9 +	расхода-	учтенных 	ная	тель-	или 100	--------
	на- 	8)  	4 x 	1,52)	гр. 10 +	ми и   

	ценниками	пла-	ных  	- гр. 13	100) 
	коп-	1,25)	гр. 11)	плановы-	на монтаж	та 	мате-	Прил. 5)
	ления	ми нако-

	оборудова-	из 	риалов
	из  	плениями	ния      	сме-	Прил.
	сметы

	ты 	1, 2,
	3    
	1    	2 	3 	4 	5  	6 	7   	8  	9 	10 	11 	12  	13  	14  	15  

	    Гр. <...> для строительных работ  =  (гр. 12  <...>  гр.  3  x

	Нр84

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	---- x 1,57) x 1,08.

	100

	                                                            Нр84

	    Гр. 13  для  монтажных  работ  =  (гр. 12 <...> гр. 4 х ---- х

	                                                            100

	1,57) х 1,08.

	    К = 1,57 - подлежит уточнению.

	Приложение 8

	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ

	N	Инвен-	Наиме-	Сметная стоимость (тыс. руб.),	Остаток сметной стоимости   	Сметная стоимость в    
	тарные	нова-	выполненная на 1 января 1991 	(тыс. руб.) на 1 января 1991 г.	смешанных ценах (тыс.   
	п	номера	ние  	года с начала строительства (за	(в сметных нормах и ценах,   	руб.), в том числе    
	/	смет и	объек-	1990 г. по плану), в сметных 	вводимых с 1 января 1991 г.), 
	п	расче-	тов, 	нормах и ценах, введенных с 	в том числе          
	тов  	работ	01.01.84, в т.ч.      
	и за-	стро-	мон-	обо- 	про-	общая	стро-	мон-	обору-	про-	общая	стро-	мон-	обо-	про-	общая
	трат 	итель-	таж-	рудо-	чих 	смет-	итель-	таж-	дова- 	чих 	смет-	итель-	таж-	ру-	чих	смет-
	ных  	ных 	вания,	зат-	ная 	ных  	ных 	ния,  	зат-	ная  	ных, 	ных	до-	зат-	ная  
	работ	работ	мебе-	рат 	стои-	работ	работ	мебели,	рат 	стои-	гр. 4	ра-	ва-	рат,	стои-
	из   	из  	ли,  	из  	мость	из   	из  	инвен-	из  	мость,	+ гр.	бот,	ния,	гр.	мость,
	Прил.	Прил.	инвен-	Прил.	из  	Прил.	Прил.	таря  	Прил.	гр. 9	9    	гр.	гр.	7 +	гр. 8
	5,   	5,  	таря 	5   	Прил.	7,   	7,  	из объ-	7   	+ гр.	5 +	6 +	гр.	+ гр.
	графа	графа	из   	5   	графа	графа	ектной	10 + 	гр.	гр.	12 	13   
	10   	11  	Прил.	15   	15  	сметы,	гр. 11	10 	11 
	5    	графа 6	+ гр.
	12   
	1	2  	3  	4  	5 	6  	7 	8 	9  	10 	11  	12 	13 	14 	15	16	17	18 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 13

	НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ
	РАСЦЕНОК К УНИФИЦИРОВАННОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВИДОВ РАБОТ

	----T-------T-----------------------------------T-----T----------¬

	¦	 N 	¦	Код КЭ,	¦	Соответствие кодов работ единичным 	¦	Коды 	¦	Примечание	¦

	¦	п/п	¦	ВР, УС 	¦	    расценкам по сборникам СНиП,   	¦	ОКРУС	¦	          	¦

	¦	   	¦	 и их  	¦	             часть IV              	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	частей 	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	+---+-------+-----------------------------------+-----+----------+

	¦	 1 	¦	   2   	¦	                 3                 	¦	  4  	¦	    5     	¦

	+---+-------+-----------------------------------+-----+----------+

	¦	   	¦	1011   	¦	Е1-1 - 889, Е1-924 - 934,          	¦	20281	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е1-1238 - 1257, Е1-1282 - 1387,    	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е1-1012 - 1029, Е1-1196,           	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е1-1436 - 1441, Е33-468 - 470      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1012   	¦	Е3-1 - 344                         	¦	20400	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1013   	¦	Е1-935 - 997, Е1-1131 - 1134,      	¦	20282	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е1-1184 - 1185, Е1-1197 - 1202     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1014   	¦	Е1-998 - 1007                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1020   	¦	С310-1 - 50                        	¦	20283	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1030   	¦	Е6-171, Е6-259, Е7-322, Е8-10,     	¦	20503	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е11-3, Е11-51, Е11-65              	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1031   	¦	Е6-172, Е6-260, Е8-11, Е11-5,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е23-3, Е23-6                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1032   	¦	Е1-1183, Е1-1187 - 1195            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1040   	¦	Е5-504, Е6-261, Е8-11, Е11-6,      	¦	20504	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е23-7, Е33-29                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	1050   	¦	Е1-1008 - 1011                     	¦	10206	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2010   	¦	Е5-2 - 13, Е6-15 - 20, Е6-22 - 29, 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-277, Е7-728, Е23-4 - 5,         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-30 - 33, Е33-764 - 765, Е33-821	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2020   	¦	Е6-14, Е6-21, Е8-196               	¦	30202	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2030   	¦	Е7-400 - 403, Е7-513 - 515, Е7-726 	¦	30301	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2040   	¦	Е7-1 - 14                          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2051   	¦	Е5-1 - 35, Е5-171 - 213, Е5-232 -  	¦	20401	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	236, Е5-253 - 256, Е5-273 - 306,   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е5-377 - 386, Е5-409 - 435         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2052   	¦	Е5-90 - 170, Е5-436 - 445          	¦	30406	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2060   	¦	Е7-15 - 16, Е7-422 - 423           	¦	30309	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2070   	¦	Е6-77 - 89, Е6-258, Е6-272 - 276,  	¦	30115	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	С147-1 - 28, Е7-285 - 291,         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е7-334 - 335, Е8-59 - 60, Е34-148  	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2080   	¦	Е8-27, Е11-47 - 48, Е12-293 - 298  	¦	50105	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2090   	¦	Е8-14 - 19, Е8-21 - 26, Е10-36,    	¦	50107	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е11-18 - 27, Е12-289 - 292         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	2100   	¦	Е8-13, Е8-20                       	¦	50102	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13011  	¦	Е7-30 - 54, Е7-73 - 90, Е7-333,    	¦	30602	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е7-359 - 361, Е7-404 - 421         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13012  	¦	Е7-55 - 72                         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13013  	¦	Е7-18 - 20, Е7-91 - 99, Е7-106 -   	¦	30604	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	123, Е7-362 - 363, Е7-424 - 444    	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13014  	¦	Е7-147 - 176                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13015  	¦	Е7-124 - 126, Е7-139 - 146         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13016  	¦	Е7-160 - 105                       	¦	30604	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13021  	¦	Е9-51 - 60, Е9-114 - 115,          	¦	30101	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е9-148 - 149, Е9-153               	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13022  	¦	Е9-94 - 96, Е9-107 - 108, Е9-124   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	13023  	¦	Е9-69 - 93, Е9 - 16 - 117          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13024  	¦	Е9-40 - 45, Е9-61 - 68,            	¦	30106	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е9-97 - 100, Е9-119 - 121          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13025  	¦	С147-29 - 30, Е13-116 - 127,       	¦	30115	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-148 - 169, Е33-80 - 84,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-183, Е34-162 - 193             	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13031  	¦	Е10-1 - 9, Е10-28 - 29,            	¦	31101	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-127 - 188, Е10-191 - 192       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	13041  	¦	Е6-103 - 124                       	¦	30307	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14011  	¦	Е7-21 - 24, Е7-177 - 198,          	¦	30626	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е7-211 - 246                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14012  	¦	Е7-448 - 498                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14013  	¦	Е7-199 - 208, Е7-638 - 649         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14021  	¦	Е6-173 - 185, Е6-206, Е6-288 - 292,	¦	30210	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-299 - 301, Е7-29 - 30           	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14031  	¦	Е9-10 - 14, Е9-109 - 111           	¦	30124	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14041  	¦	Е10-10, Е10-50 - 61, Е10-69,       	¦	31115	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-193 - 200, Е10-212 - 214,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-237 - 251                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	14051  	¦	Е7-745                             	¦	30805	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	15011  	¦	Е7-292 - 303, Е7-499 - 512         	¦	30609	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	15021  	¦	Е10-146 - 149, Е10-252 - 258       	¦	31112	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	15031  	¦	Е9-46 - 48, Е9-126                 	¦	30116	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16011  	¦	Е7-247 - 278, Е7-546 - 571,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е7-599 - 619                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16012  	¦	Е7-25 - 28                         	¦	30605	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16013  	¦	Е9-29 - 32                         	¦	30104	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16014  	¦	Е8-140 - 160                       	¦	30808	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16021  	¦	Е9-33, Е9-49                       	¦	30101	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16031  	¦	Е8-30 - 37, Е8-39 - 40, Е8-47 - 56,	¦	30706	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е8-62 - 137                        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16032  	¦	Е8-30-1 - Е8-37-1, Е8-39-1 -       	¦	30707	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е8-39-40, Е8-47-1 - Е8-56-1,       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е8-62-1 - Е8-137-1                 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16033  	¦	Е7-127 - 138, Е7-445 - 447         	¦	30603	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16041  	¦	Е10-187 - 188, Е10-217 - 220,      	¦	31109	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-225 - 233                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16042  	¦	Е10-11 - 17, Е10-187 - 188         	¦	31109	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	16051  	¦	Е6-127 - 129, Е6-132 - 136,        	¦	30308	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-150 - 153, Е6-155 - 170,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-155 - 170, Е6-204 - 205,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-208 - 209, Е6-210 - 215,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-217 - 221, Е6-278 - 287,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-293 - 298, Е7-336, Е7-727       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	17061  	¦	Е7-572 - 598, Е7-620 - 622         	¦	30611	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	18011  	¦	Е9-34 - 39                         	¦	30111	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	18021  	¦	Е10-71 - 104                       	¦	31114	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	18031  	¦	Е15-701 - 718, 747 - 759           	¦	31202	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	18032  	¦	Е15-739 - 740                      	¦	31205	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	19011  	¦	Е9-118, Е9-122, Е9-125             	¦	30108	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	19021  	¦	Е10-105 - 127, Е10-144 - 145,      	¦	31113	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-152 - 155                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	19031  	¦	Е15-719 - 736                      	¦	31202	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	19032  	¦	Е15-737 - 738                      	¦	31205	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20011  	¦	Е12-286                            	¦	50302	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20012  	¦	Е12-288                            	¦	50301	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	20013  	¦	Е12-299 - 300                      	¦	50102	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20014  	¦	Е12-301 - 302                      	¦	50106	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20015  	¦	Е12-1 - 186                        	¦	50203	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20021  	¦	Е10-70                             	¦	31101	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20022  	¦	Е12-267 - 271                      	¦	50201	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	20023  	¦	Е9-24 - 28                         	¦	30126	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	21011  	¦	Е9-112 - 113                       	¦	30113	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	21013  	¦	Е15-767                            	¦	31201	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22011  	¦	Е8-41 - 46                         	¦	30702	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22012  	¦	Е8-41-1 - Е8-46-1                  	¦	30707	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22014  	¦	Е9-33                              	¦	30101	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22021  	¦	Е6-125 - 126, Е6-130 - 131,        	¦	30204	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-148 - 149, Е6-154, Е6-201 - 203,	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-216, Е6-265 - 266               	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22031  	¦	Е7-279 - 284, Е7-623 - 628         	¦	30308	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22041  	¦	Е8-173 - 176, Е15-760 - 766,       	¦	31204	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е15-768 - 769                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	22051  	¦	Е15-741 - 746                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22061  	¦	Е10-221, Е8-165 - 168              	¦	30805	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22071  	¦	Е8-169 - 172                       	¦	30711	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22081  	¦	Е10-37 - 41, Е10-45 - 49,          	¦	31111	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-222 - 223, Е10-234 - 236       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	22091  	¦	Е7-629 - 637                       	¦	30806	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23001  	¦	Е11-2, Е11-66                      	¦	20504	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23002  	¦	Е11-61 - 62                        	¦	31117	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23003  	¦	Е11-50                             	¦	50301	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23004  	¦	Е6-207, Е11-57-1, Е11-58-1         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23005  	¦	Е6-1, Е6-244, Е11-11, Е11-57 - 58  	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23006  	¦	Е11-60, Е11-187                    	¦	50306	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23007  	¦	Е13-225 - 228                      	¦	50107	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23008  	¦	Е13-286                            	¦	50106	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23009  	¦	Е11-63, Е11-181 - 186              	¦	50714	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23021  	¦	Е11-188 - 200                      	¦	50715	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	23031  	¦	Е1-1231 - 1233, Е11-67 - 68,       	¦	50705	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е11-79 - 82                        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23041  	¦	Е11-55 - 56, Е11-69 - 73, Е11-77   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23051  	¦	Е11-134 - 137, Е11-139 - 140,      	¦	50708	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-14, Е14-201, Е13-36,           	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-47 - 48, Е13-66                	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23061  	¦	Е11-53 - 54                        	¦	50716	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23071  	¦	Е11-201 - 210, Е13-229 - 233,      	¦	50712	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-251 - 256                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23081  	¦	Е11-132 - 133                      	¦	50807	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23091  	¦	Е11-12 - 13, Е11-59; Е11-83 - 88,  	¦	50706	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е11-138                            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23101  	¦	Е11-75 - 76, Е11-78 - 103          	¦	50705	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23111  	¦	Е11-104 - 109                      	¦	50704	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23121  	¦	Е11-176 - 178                      	¦	50709	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23131  	¦	Е11-179 - 180                      	¦	50710	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23141  	¦	Е13-1 - 10, Е13-14 - 17,           	¦	50717	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-21 - 26, Е13-37 - 43,          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-49 - 65, Е13-67 - 72,          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-82 - 88, Е13-91                	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	23151  	¦	Е11-89 - 103                       	¦	50713	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	24001  	¦	Е9-50                              	¦	30122	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25001  	¦	Е6-245 - 253, Е15-201 - 284,       	¦	50602	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е15-290 - 308, Е15-313 - 324       	¦	50603	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25011  	¦	Е26-75 - 77, Е15-501 - 543,        	¦	51081	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е15-658 - 668, Е15-670 - 672,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е15-676 - 679, Е34-334 - 335, 337, 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	338                                	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25021  	¦	Е10-201 - 211, Е26-78, Е15-607,    	¦	51008	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	608, Е15-626 - 653, Е34-336, 339   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25031  	¦	Е13-128 - 147, Е13-290 - 296,      	¦	51008	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е15-544 - 606, Е15-611 - 625,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е15-669, Е15-673 - 675, Е15-680    	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25041  	¦	Е15-79 - 105                       	¦	50802	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25051  	¦	Е10-33, Е10-64, Е10-224            	¦	50808	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25061  	¦	Е10-30 - 31, Е10-34, Е10-42 - 43,  	¦	50809	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-216                            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25071  	¦	Е10-271-283, Е15-325 - 329,        	¦	50901	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е34-342, 352, 357                  	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25081  	¦	Е34-344, 349, 354                  	¦	50811	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25091  	¦	Е10-215, Е11-52, Е12-284 - 285,    	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е26-28 - 45, Е34-328 - 331         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25101  	¦	Е10-24-27, Е10-65 - 68,            	¦	50302	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-128 - 143                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25111  	¦	Е34-290 - 292                      	¦	50407	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	25121  	¦	Е10-18 - 23, Е10-32, Е10-35,       	¦	31116	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е10-62 - 63, Е10-189 - 190         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26001  	¦	Е9-46 - 48                         	¦	30116	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26002  	¦	Е8-179 - 181                       	¦	30200	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26003  	¦	Е27-169 - 172                      	¦	60205	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26005  	¦	Е7-209 - 210, Е7-656 - 670,        	¦	30608	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е8-177 - 178                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26006  	¦	Е12-276 - 283                      	¦	50205	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26007  	¦	Е7-650 - 655                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26008  	¦	Е7-681 - 686                       	¦	30610	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26009  	¦	Е8-189 - 195                       	¦	10605	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	26010  	¦	Е6-222                             	¦	10503	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	28002  	¦	Е6-30 - 68, Е6-72 - 76,            	¦	30301	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-90 - 102, Е7-17                 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28003  	¦	Е6-69 - 71, Е6-189 - 200           	¦	30302	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28004  	¦	Е7-353 - 358, Е7-723 - 725         	¦	30619	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28005  	¦	Е7-760 - 762                       	¦	30623	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28006  	¦	Е8-38                              	¦	30705	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28008  	¦	Е34-304, Е8-61                     	¦	30124	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28009  	¦	Е9-1 - 9, Е9-15 - 23, Е9-123 - 126,	¦	30103	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е9-150 - 153, Е9-198 - 211         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28010  	¦	Е7-729, Е7-400 - 403               	¦	30301	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	28011  	¦	Е13-11 - 13, Е13-18 - 19,          	¦	30903	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е13-27 - 29, Е13-44 - 46, Е13-73 - 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	75, Е13-89 - 90, Е13-92 - 101      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	502013 	¦	Е5-501 - 503, Е5-505 - 528,        	¦	30903	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е6-223 - 243, Е6-267 - 271,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е22-456 - 459                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	502015 	¦	Е7-340 - 350, Е7-364 - 365,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е22-448 - 449                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	502016 	¦	Е7-<...>                           	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	502017 	¦	Е7-351 - 352, Е22-446 - 447        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	503011 	¦	Е22-64 - 107, Е22-362 - 364,       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е22-429 - 445, Е22-461 - 510       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	503012 	¦	Е22-<...>40, Е22-117 - 124,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е22-365 - 367                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	503013 	¦	Е22-41 - 63, Е22-358 - 361         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	503014 	¦	Е22-108 - 116                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	503020 	¦	Е22-125 - 311                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	602011 	¦	Е23-1                              	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	602013 	¦	Е23-138 - 149, Е5-501 - 503,       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е5-505 - 528                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	602015 	¦	Е23-2                              	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	602016 	¦	Е23-150 - 151                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	602017 	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	602018 	¦	Е23-109 - 118                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	603011 	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	603012 	¦	Е23-8 - 14                         	¦	30903	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	603013 	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	603014 	¦	Е23-25 - 98                        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	603015 	¦	Е23-15 - 24, Е23-152 - 154         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	603020 	¦	Е23-99 - 108                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	702012 	¦	Е33-27 - 28, Е34-93 - 111          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	702013 	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	702014 	¦	Е33-1 - 23, Е33-43 - 48, Е33-193 - 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	194, Е33-199, Е33-204 - 237,       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33<...> - 467, Е33-519 - 522,     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-27 - 530, Е33-690 - 6,         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-751 - 754, Е33-759,            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-819 - 821, Е34-112 - 116,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е34-206 - 218                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	702015 	¦	Е33-24 - 26, Е33-49 - 79, Е33-196, 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-201 - 202, Е33-681 - 689,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33<...> - 709, Е33-755 - 758,     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-760, Е34-117 - 147,            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е34-149 - 161, Е34-283 - 289       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	702016 	¦	Е33-34 - 43, Е33-197, Е33-238 -    	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	257, Е33-401 - 439, Е33-523 - 526, 	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-532 - 536, Е33-601 - 620,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е33-694 - 705, Е33-801 - 818,      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е34-1 - 44, Е34-73 - 92,           	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	Е34-194 - 205, Е34-281 - 282       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	802011 	¦	Е27-19 - 20, Е30-2                 	¦	30903	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	802012 	¦	Е27-42 - 57, Е27-61 - 69,          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е27-139-40, Е27-173 - 174,         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е27-219 - 220, Е27-224 - 225, Е30-1	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	802013 	¦	Е27<...> - 165, Е27-218, Е27-223   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	802014 	¦	Е27-98 - 115, Е27-221 - 222,       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е27-226                            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803011 	¦	Е27-175 - 176, Е1-1225 - 1230      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803012 	¦	Е27-97, Е27-227 - 228,             	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е27-243 - 244                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803013 	¦	Е27-70 - 73, Е1-1211 - 1224        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803014 	¦	Е27-74 - 89                        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803015 	¦	Е27-177, Е27-234 - 236             	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803016 	¦	Е7-309 - 311                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803017 	¦	Е7-312 - 321                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803018 	¦	Е7-323 - 332                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803020 	¦	Е27-178 - 181, Е185 - 203          	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803021 	¦	Е1-1234 - 1237                     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803030 	¦	Е28-1 - 33, Е28-46 - 69, Е28-72,   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е28-74 - 110, Е33-258 - 272        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803031 	¦	Е28-265, Е28-268, Е28-271          	¦	30903	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803041 	¦	Е1-1230 - 1210, Е48-1, Е48-5 - 171,	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е48-176 - 179                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	803042 	¦	Е48-181 - 217                      	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	901010 	¦	Е1-1128 - 1130, Е1-1135 - 1182,    	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е1-1186                            	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	901020 	¦	Е1-1030 - 1127                     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	901030 	¦	Е46-76 - 149                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	901040 	¦	Е1-1258 - 1271, Е1-1274 - 1281     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	901050 	¦	Е1-890 - 923, Е7-730 - 732         	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	901070 	¦	Е1-1272 - 1273, Е1-1388 - 1435     	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	902011 	¦	Е16-16 - 121                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	902014 	¦	Е5-36 - 76, Е5-237 - 242,          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е5-257 - 262, Е5-307 - 372,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е5-387 - 408, Е5-446 - 458         	¦	     	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	902015 	¦	Е5-77 - 89, Е5-243 - 252,          	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е5-263 - 272, Е5-373 - 376,        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	Е5-449 - 461, Е10-156 - 160        	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	902017 	¦	Е7-400 - 403                       	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	       	¦	                                   	¦	     	¦	          	¦

	¦	   	¦	902018 	¦	Е8-1 - 9                           	¦	     	¦	          	¦

	L---+-------+-----------------------------------+-----+-----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.