ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
	ПИСЬМО от 26 ноября 1990 г. N 10-919
	О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Управление разъясняет, что приложением к письму Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г. N 14-
	Д индекс изменения сметной стоимости прочих затрат (графа 7 глав с 1 по 12 сводного сметного
	расчета стоимости 	строительства	 ) установлен в размере 1,09. В связи с этим утрачивают силу п. п.
	1.6 и 1.7 Методических указаний по упрощенному порядку пересчета остатков сметной стоимости
	строительства,	 утвержденных 6 февраля 1990 г. N 3-Д.

	Остаток резерва средств на непредвиденные работы и затраты пересчитывается в следующем
	порядке:

	по строительно-монтажным работам путем применения отраслевых индексов изменения
	стоимости СМР;

	по оборудованию с учетом отраслевого индекса изменения стоимости оборудования;

	по прочим затратам с учетом средневзвешенного индекса изменений прочих затрат по графе 7
	сводного сметного расчета.

	Заместитель Начальника Управления

	И.К.РОДЕНДОРФ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.