ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ
	ВОПРОСАМ
	ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 1981 г. N 166/П-5
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ
	ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ
	СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ,
	ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И
	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

	Во исполнение Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 14 октября 1977 г. N 930
	Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и Президиум Всесоюзного
	Центрального Совета Профессиональных Союзов постановляет:

	1. Утвердить согласованные с Госпланом СССР и Госснабом СССР уточненные Типовые
	отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
	индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и
	ремонтно-строительных работах, согласно Приложению N 1 и ввести их в действие с 1 июля 1981
	года.

	2. С введением в действие Типовых отраслевых норм, предусмотренных пунктом 1 настоящего
	Постановления, признать утратившими силу постановления Государственного комитета Совета
	Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС и Государственного
	комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС согласно Приложению N 2.

	Председатель

	Государственного комитета СССР

	по труду и социальным вопросам

	В.ЛОМОНОСОВ

	Секретарь

	Всесоюзного Центрального Совета

	Профессиональных Союзов

	А.БИРЮКОВА

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение N 1

	к Постановлению

	Государственного комитета СССР

	по труду и социальным вопросам

	и Президиума Всесоюзного Центрального

	Совета Профессиональных Союзов

	от 9 июня 1981 г. N 166/П-5

	ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
	СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ
	И СЛУЖАЩИМ, ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ И
	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

	----T-------------------T------------------------------T---------¬

	¦	 N 	¦	   Наименование    	¦	   Наименование спецодежды,   	¦	Срок нос-	¦

	¦	п/п	¦	    профессий      	¦	  спецобуви и других средств  	¦	ки в ме- 	¦

	¦	   	¦	   и должностей    	¦	    индивидуальной защиты     	¦	сяцах    	¦

	+---+-------------------+------------------------------+---------+

	¦	 1 	¦	         2         	¦	              3               	¦	    4    	¦

	+---+-------------------+------------------------------+---------+

	¦	                             Рабочие                            	¦

	+---T-------------------T------------------------------T---------+

	¦	 1.	¦	Арматурщики        	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При установке и укладке арма- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	туры на наружных работах зимой	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	2. 	¦	Асфальтобетонщики  	¦	На разливе вяжущего материала 	¦	         	¦

	¦	   	¦	(асфальтировщики)  	¦	из распределителей:           	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки или полусапоги кожаные	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На развеске и дозировке мате- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	риалов:                       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки на деревянной подошве 	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На других работах:            	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки брезентовые             	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки на деревянной подошве 	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вате)                         	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	3. 	¦	Асфальтобетонщики  	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	(варильщики)       	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	4. 	¦	Бетонщики          	¦	Брюки брезентовые             	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная       	¦	   12    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые или          	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При торкретировании дополни-  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	тельно:                       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка брезентовая вместо     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	куртки хлопчатобумажной       	¦	дежурная 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах с виброинструмен-  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	том:                          	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы антивибрационные     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вместо рукавиц комбинированных	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	5. 	¦	Бурильщики скважин;	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	бурильщики шпуров  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При выполнении работы с элект-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	роперфораторами дополнительно:	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки диэлектрические      	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Галоши диэлектрические        	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При выполнении работы мокрым  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	способом дополнительно:       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При выполнении работы сухим   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	способом дополнительно:       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	6. 	¦	Взрывники          	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Полуплащ прорезиненный        	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные на нескользя- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	щей подошве с жестким поднос- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ком                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	7. 	¦	Газосварщики; маши-	¦	Костюм хлопчатобумажный с ог- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты контактно-   	¦	незащитной пропиткой или      	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	сварочных установок	¦	Костюм для сварщика           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	передвижных для    	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	сварки магистраль- 	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ных газонефтепрово-	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	дов                	¦	На обслуживании стационарных  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	газогенераторов:              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	8. 	¦	Гидромониторщики   	¦	Костюм брезентовый            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	9. 	¦	Дорожные рабочие   	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вате)                         	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Плащ непромокаемый            	¦	   36    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	10.	¦	Жестянщики         	¦	Куртка хлопчатобумажная       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Фартук хлопчатобумажный       	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	11.	¦	Землекопы          	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах в мокром грунте до-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки брезентовые             	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На гидромеханизированных рабо-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	тах:                          	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	12.	¦	Землекопы-проход-  	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	чики               	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах с виброинструмен-  	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	том:                          	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы антивибрационные     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вместо рукавиц комбинированных	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	13.	¦	Изолировщики на ан-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	тикоррозийной изо- 	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	ляции (изолировщики	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	- пленочники)      	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	14.	¦	Изолировщики на    	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	термоизоляции (тер-	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	моизолировщики);   	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	изолировщики на    	¦	вате)                         	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	гидроизоляции (гид-	¦	Рукавицы брезентовые или      	¦	         	¦

	¦	   	¦	роизолировщики)    	¦	рукавицы кислотозащитные или  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	перчатки резиновые            	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На горячих работах и при рабо-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	те в мокром грунте:           	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый вместо ком-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	бинезона хлопчатобумажного    	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах по герметизации    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	швов:                         	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	15.	¦	Известегасильщики  	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	16.	¦	Каменщики          	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительной:                 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	17.	¦	Камнетесы-гранит-  	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	чики; облицовщики -	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	мраморщики; обли-  	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	цовщики-плиточники 	¦	На работах с пескоструйным ап-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	паратом дополнительно:        	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм хлопчатобумажный из пы-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ленепроницаемой ткани         	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	18.	¦	Кессонщики на рабо-	¦	На работах по проходке опуск- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	тах по проходке    	¦	ных колодцев:                 	¦	         	¦

	¦	   	¦	(кессонщики-проход-	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	чики)              	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На других работах:            	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый            	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые вместо   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	рукавиц комбинированных       	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Шапка-ушанка                  	¦	   36    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Одеяло шерстяное              	¦	дежурное 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При работе в кессоне способом 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	гидромеханизации дополнитель- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	но:                           	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Плащ прорезиненный            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	19.	¦	Кессонщики на обс- 	¦	На обслуживании шлюзового ап- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	луживании шлюзового	¦	парата:                       	¦	         	¦

	¦	   	¦	аппарата (кессонщи-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ки-аппаратчики)    	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На других работах:            	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый вместо ком-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	бинезона хлопчатобумажного    	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые вместо боти- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	нок кожаных                   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Шапка-ушанка                  	¦	   36    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Одеяло шерстяное              	¦	дежурное 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	20.	¦	Кессонщики на сле- 	¦	Костюм брезентовый            	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	сарных работах     	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	(кессонщики-слеса- 	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	ри); кессонщики на 	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	электромонтажных   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	работах (кессонщи- 	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	ки-электромонтажни-	¦	утепляющей прокладке          	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	ки)                	¦	Шапка-ушанка                  	¦	   36    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Одеяло шерстяное              	¦	дежурное 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	21.	¦	Кислотоупорщики на 	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	винипластовых рабо-	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	тах (кислотоупорщи-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	ки-винипластчики)  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	22.	¦	Кислотоупорщики на 	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	гуммировочных рабо-	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	тах (кислотоупорщи-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	ки-гуммировщики);  	¦	Фартук брезентовый с нагрудни-	¦	         	¦

	¦	   	¦	кислотоупорщики на 	¦	ком                           	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	фаолитовых работах 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	(кислотоупорщики-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	фаолитчики)        	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	23.	¦	Клепальщики        	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	24.	¦	Кровельщики по     	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	стальным кровлям;  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	кровельщики по ру- 	¦	Галоши валяные                	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	лонным кровлям и по	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	кровлям из штучных 	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	материалов, занятые	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	на жесткой кровле  	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	25.	¦	Кровельщики по ру- 	¦	Брюки брезентовые             	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	лонным кровлям и по	¦	Куртка хлопчатобумажная       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	кровлям из штучных 	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	материалов, занятые	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	на мягкой кровле   	¦	вате)                         	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	26.	¦	Кровельщики по со- 	¦	Брюки брезентовые             	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ломенным и камышо- 	¦	Куртка хлопчатобумажная       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	вым кровлям        	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вате)                         	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	27.	¦	Копровщики         	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наушники противошумные или    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Вкладыши противошумные        	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	28.	¦	Котельщики         	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наушники противошумные или    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Вкладыши противошумные        	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	29.	¦	Лепщики архитектур-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ных деталей        	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	30.	¦	Маляры (строитель- 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ные; маляры строи- 	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    4    	¦

	¦	   	¦	тельные (по худо-  	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	жественной отделке)	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При работах с применением     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вредно действующих красок до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При работе на кровле и метал- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	локонструкциях дополнительно: 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Галоши валяные                	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	31.	¦	Машинисты автогуд- 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ронаторов; машинис-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	ты бурильно-кра-   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	новых самоходных   	¦	Постоянно занятым на наружных 	¦	         	¦

	¦	   	¦	машин; машинисты   	¦	работах зимой дополнительно:  	¦	         	¦

	¦	   	¦	вакуумных устано-  	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	вок; машинисты     	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	грейдер-элеваторов;	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты ледо-    	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	резных машин;      	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	мойщики; грохотов- 	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	щики при работе на 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	барабанных и вибра-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ционных грохотах;  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дробильщик; транс- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	портерщик; дозиров-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	щик компонентов бе-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тонных смесей; ма- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты электросва-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рочных передвижных 	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	агрегатов с двига- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	телем внутреннего  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	сгорания; машинисты	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	битумоплавильных   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	передвижных устано-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вок                	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	32.	¦	Машинисты автокомп-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	рессоров; машинисты	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	компрессоров перед-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	вижных с двигателем	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	внутреннего сгора- 	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	ния; машинисты ком-	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	прессоров передвиж-	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	ных с электродвига-	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	телем; машинисты   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	компрессорных уста-	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	новок              	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	33.	¦	Машинисты автовы-  	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	шек; машинисты ав- 	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	тополивочных машин;	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	машинисты автоямо- 	¦	Машинистам автовышек, машинис-	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	буров; машинисты   	¦	там дорожных бетоноукладочных 	¦	         	¦

	¦	   	¦	балластировочных   	¦	и бетоноотделочных машин, ма- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	машин; машинисты   	¦	шинистам механизированного    	¦	         	¦

	¦	   	¦	баровых установок; 	¦	оборудования по подъему под-  	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты вибропог-	¦	вижной (скользящей) опалубки  	¦	         	¦

	¦	   	¦	ружателей бескопро-	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	вых; машинисты вып-	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	равочно-подбивочно-	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	отделочных машин;  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты дорожных 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	бетоноукладочных и 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	бетоноотделочных   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машин; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дренажных машин;   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты          	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	звенорасшивочных   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машин (съемных);   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты звеносбо-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рочных и звенораз- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	борочных машин; ма-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты землеройно-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	фрезерных самоход- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных машин; маши-   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты машин для    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	устройства швов при	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	выполнении дорожных	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	работ; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	механизированного  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	оборудования по    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	подъему подвижной  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	(скользящей) опа-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	лубки; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	натяжных устройств 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	для изготовления   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	напряженно-армиро- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ванных конструкций;	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты путевых  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	стругов; машинисты 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рельсоукладчиков;  	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	машинисты          	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рихтовочных машин; 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты снегоубо-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рочных и уборочных 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	путевых машин; ма- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты уплотняющих	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	и планировочно-    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	уплотняющих машин; 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты хоппер - 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дозаторов; машинис-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ты шпалоподбивочных	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машин; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	щебнеочистительных 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машин; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	электролебедок од- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нобарабанных и мно-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	гобарабанных; бу-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рильщик; машинисты 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	газодувных машин;  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты насосных 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	установок          	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	34.	¦	Машинисты бетономе-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	шалок передвижных; 	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	мотористы бетоно-  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	растворомешалок и  	¦	Постоянно занятым на наружных 	¦	         	¦

	¦	   	¦	смесителя; машинис-	¦	работах зимой дополнительно:  	¦	         	¦

	¦	   	¦	ты бетононасосных  	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	установок; машинис-	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	ты растворомешалок 	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	передвижных; маши- 	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	нисты растворонасо-	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	сов                	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	35.	¦	Машинисты подъемни-	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ков мачтовых, сто- 	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ечных и шахтных;   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	машинисты подъемни-	¦	Зимой дополнительно:          	¦	         	¦

	¦	   	¦	ков грузопассажирс-	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	ких строительных   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	36.	¦	Машинисты установок	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	по продавливанию и 	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	горизонтальному бу-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	рению грунта       	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	37.	¦	Машинисты землесос-	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ных плавучих неса- 	¦	Плащ прорезиненный            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	моходных снарядов; 	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	машинисты механи-  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	ческого оборудова- 	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ния землесосных    	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	плавучих несамоход-	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных снарядов; маши-	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	нисты электрическо-	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	го оборудования    	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	землесосных плаву- 	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	чих несамоходных   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	снарядов           	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	38.	¦	Машинисты контактно	¦	Нарукавники брезентовые       	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	- сварочных устано-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вок                	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	39.	¦	Машинисты смесите- 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	лей асфальтобетона 	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	передвижных; маши- 	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	нисты укладчиков   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	асфальтобетона; ма-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты распредели-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	телей вяжущих (при 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	выполнении дорожных	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	работ)             	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	40.	¦	Машинисты экскава- 	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	торов; машинисты   	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	экскаваторов одно- 	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	ковшовых; машинисты	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	экскаваторов ротор-	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных (канавокопате- 	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	лей и траншейных); 	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	машинисты землесос-	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных установок; ма- 	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	шинисты кранов     	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	(крановщики); маши-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты кранов авто- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	мобильных; машинис-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ты кранов-трубо-   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	укладчиков; маши-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты машин для    	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	нормальной изоляции	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	трубопроводов в    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	трассовых условиях;	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты машин для	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	усиленной изоляции 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	трубопроводов в    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	трассовых условиях;	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	машинисты машин по 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	изоляции трубопро- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	водов в стационар- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных условиях; маши-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты трубоочисти- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тельных машин; ма- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты трубогибоч-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных установок пе-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	редвижных; машинис-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ты копров (сухопут-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных, неуниверсаль- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных с паровыми,    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	пневматическими,   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дизельными молотами	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	и вибропогружателя-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ми); машинисты коп-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ров (универсальных 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	и копров-кранов с  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	паровыми, пневмати-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ческими, дизельными	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	молотами и вибро-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	погружателями); ма-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты дизель-    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	молотов безкопро-  	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	вых; машинисты пог-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рузчиков автомо-   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	бильных; водители  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	погрузчиков; маши- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты путеподъемни-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ков; машинисты пу- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	теукладчиков узкой 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	колеи; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	механизмов путеук- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ладчиков широкой   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	колеи, работающие  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	на путеукладчиках  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	широкой колеи; ма- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	шинисты автогрейде-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ров; машинисты     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	грейдеров прицеп-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных; машинисты     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	бульдозеров (буль- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дозеристы); маши-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нисты катков мотор-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ных; машинисты     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	скреперов; тракто- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ристы; машинисты   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	механического обо- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рудования перекачи-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вающих землесосных 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	установок; машинис-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ты электрического  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	оборудования пере- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	качивающих земле-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	сосных установок   	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	41.	¦	Машинисты электро- 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	станций передвижных	¦	Галоши диэлектрические        	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Зимой дополнительно:          	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	42.	¦	Монтажники связи - 	¦	На прокладке городских и меж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	кабельщики и мон-  	¦	дугородных кабелей:           	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники связи -    	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	спайщики           	¦	Полуплащ прорезиненный        	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На монтаже междугородных и го-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	родских кабельных линий:      	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	43.	¦	Монтажники связи - 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	антенщики; монтаж- 	¦	Полуплащ прорезиненный        	¦	дежурный 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	ники связи - линей-	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	щики; монтажники   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	связи по монтажу   	¦	При работе на столбах, пропи- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	оборудования       	¦	танных антисептиками:         	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый вместо ком-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	бинезона хлопчатобумажного    	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	44.	¦	Монтажники по мон- 	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   10    	¦

	¦	   	¦	тажу стальных и же-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	лезобетонных конс- 	¦	На верхолазных работах допол- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	трукций            	¦	нительно:                     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Полусапоги кожаные на несколь-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	зящей подошве                 	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	45.	¦	Модельщики архитек-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	турных деталей     	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	46.	¦	Мостовщики         	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вате)                         	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	47.	¦	Монтеры пути       	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	48.	¦	Облицовщики-       	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ксилолитчики       	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Чуни резиновые                	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вате)                         	¦	дежурные 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	49.	¦	Облицовщики-       	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	мозаичники         	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Фартук прорезиненный          	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наколенники брезентовые       	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	50.	¦	Облицовщики-       	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	полировщики        	¦	Фартук прорезиненный          	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Чуни резиновые                	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	дежурные 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	51.	¦	Облицовщики синте- 	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	тическими материа- 	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	лами               	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вате)                         	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	52.	¦	Огнеупорщики       	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На горячих работах дополни-   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	тельно:                       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	   18    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	53.	¦	Паркетчики; паркет-	¦	Наколенники брезентовые (на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	чики (по художест- 	¦	вате)                         	¦	дежурные 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	венной отделке)    	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При работе с горячими мастика-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ми дополнительно:             	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	54.	¦	Паяльщики по свинцу	¦	Костюм суконный               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	(свинцовопаяльщики)	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	55.	¦	Пескоструйщики     	¦	Комбинезон хлопчатобумажный из	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	пыленепроницаемой ткани       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	56.	¦	Печники            	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	57.	¦	Подсобный (транс-  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	портный) рабочий   	¦	При работе на гужевом транс-  	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	порте:                        	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Плащ непромокаемый            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	58.	¦	Плотники           	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах по пропитке древе- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	сины антисептиками:           	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый вместо     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	костюма хлопчатобумажного     	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Перчатки резиновые            	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Наплечники брезентовые        	¦	дежурные 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При установке опалубки на гид-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ротехнических 	сооружениях:   	 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм хлопчатобумажный с во- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	доотталкивающей пропиткой     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вместо костюма хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ного                          	¦	    12   	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах по конопатке дере- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	вянных конструкций и сооруже- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ний:                          	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	59.	¦	Рабочие зеленого   	¦	Куртка хлопчатобумажная       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	 	строительства     	 	¦	Брюки брезентовые             	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	60.	¦	Рабочие карты намы-	¦	Костюм брезентовый            	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ва                 	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	61.	¦	Речные рабочие на  	¦	Костюм брезентовый            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	подводно-техни-    	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	ческих, габионных и	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	фашинных работах,  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	выполняемых с по-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	верхности; речные  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рабочие на эксплуа-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тации и обслужива- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нии несамоходных   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	плавучих снарядов и	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	других плавучих    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	средств            	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	62.	¦	Слесари-вентиля-   	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ционники по изго-  	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	товлению деталей   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	вентиляционных сис-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	тем; слесари-вен-  	¦	Постоянно занятым только на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	тиляционники по    	¦	наружных работах зимой допол- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажу систем вен-	¦	нительно:                     	¦	         	¦

	¦	   	¦	тиляции и кондицио-	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	нирования воздуха  	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	63.	¦	Слесари-вентиля-   	¦	На забивке креплений (дюбелей)	¦	         	¦

	¦	   	¦	ционники по монтажу	¦	строительно-монтажным писто-  	¦	         	¦

	¦	   	¦	систем вентиляции и	¦	летом:                        	¦	         	¦

	¦	   	¦	кондиционирования  	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	воздуха; слесари-  	¦	Рукавицы комбинированные с    	¦	         	¦

	¦	   	¦	сантехники; монтаж-	¦	двумя пальцами                	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	ники по монтажу    	¦	Наушники противошумные        	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	стальных и железо- 	¦	Щиток из оргстекла            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	бетонных конструк- 	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ций и другие рабо- 	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	чие                	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	64.	¦	Слесари-монтажники 	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	по наладке прибо-  	¦	ный                           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ров, аппаратуры и  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	систем автоматичес-	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	кого контроля, ре- 	¦	На наладке оборудования:      	¦	         	¦

	¦	   	¦	гулирования и уп-  	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	         	¦

	¦	   	¦	равления (наладчики	¦	вместо полукомбинезона хлопча-	¦	         	¦

	¦	   	¦	КИПиА)             	¦	тобумажного                   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	65.	¦	Слесари-монтажники 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	по системам густой 	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	и жидкой централи- 	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	зованной смазки    	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	66.	¦	Слесари-монтажники 	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	по блокировке и    	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	централизации на   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	железнодорожном    	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	транспорте; слеса- 	¦	На работах по монтажной прих- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ри-монтажники по   	¦	ватке электросваркой:         	¦	         	¦

	¦	   	¦	дробильно-раз-     	¦	Костюм брезентовый вместо кос-	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	мольному оборудова-	¦	тюма хлопчатобумажного        	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	нию; слесари-мон-  	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по гидроаг-	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	регатам; слесари-  	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по комп-	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	рессорам, насосам и	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	вентиляторам; сле- 	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	сари-монтажники    	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	по металлорежущим и	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	кузнечно-прессовому	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	оборудованию;      	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по механическому   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	оборудованию техни-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ческих 	сооружений;	 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по механизации     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	сортировочных го-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рок; слесари-мон-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по оборудо-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ванию атомных      	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	электрических стан-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ций; слесари-мон-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по оборудо-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ванию водоохлажде- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ния радиосооруже-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ний; слесари-мон-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по оборудо-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ванию в сельском   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	хозяйстве; слесари-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по      	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	оборудованию дере- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вообрабатывающих   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	предприятий; слеса-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ри-монтажники по   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	оборудованию заво- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дов по производству	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	кокса; слесари-    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по обо- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рудованию зернохра-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	нилищ и предприятий	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по промышленной пе-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	реработке зерна;   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по оборудованию    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	котельных устано-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вок; слесари-мон-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по оборудо-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ванию металлурги-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ческих заводов;    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по оборудованию    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	предприятий пищевой	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	промышленности;    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по оборудованию    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	предприятий поли-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	графической промыш-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ленности; слесари- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по обо- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рудованию предприя-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тий химической и   	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	нефтяной промышлен-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ности; слесари-    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по обо- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рудованию текстиль-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ной промышленности;	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по общемонтажным   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	работам и оборудо- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ванию общего назна-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	чения; слесари-    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по под- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	весным дорогам и   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	канатным (кабель-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ным) кранам; слеса-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ри-монтажники по   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	подъемно-транспорт-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ным механизмам     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	непрерывного дейс- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	твия; слесари-     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по подъ-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	емно-транспортным  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	механизмам прерыв- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ного действия; сле-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	сари-монтажники    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по приборам и аппа-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ратам автоматичес- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	кого контроля, ре- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	гулирования и уп-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	равления; слесари -	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по стро-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ительным машинам и 	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	механизмам; слеса- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ри-монтажники по   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	турбоагрегатам и   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	синхронным компен- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	саторам; слесари-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по шахт-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ному оборудованию  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	на поверхности;    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по оборудованию    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	целлюлозно-бумажной	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	промышленности;    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по электрическим   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	подъемникам (лиф-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	там); слесари-     	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по обо- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	рудованию гидравли-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ческих и пневмати- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ческих установок;  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	слесари-монтажники 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по оборудованию    	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	холодильных устано-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вок                	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	67.	¦	Слесари-сантехники 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Постоянно занятым только на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	наружных работах зимой допол- 	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	нительно:                     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	68.	¦	Слесари строитель- 	¦	На работах по ремонту строи-  	¦	         	¦

	¦	   	¦	ные (при выполнении	¦	тельных машин и механизмов:   	¦	         	¦

	¦	   	¦	работ на строитель-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ной площадке)      	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с металличес- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ким подноском                 	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На заправке буров:            	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Фартук хлопчатобумажный с наг-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	рудником                      	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с металличес- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ким подноском                 	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Постоянно занятым только на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	наружных работах зимой всем   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительном:               	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	69.	¦	Слесари-трубопро-  	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	водчики            	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные на нескользя- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	щей подошве с металлическим   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	подноском                     	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На мокрых работах дополнитель-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	но:                           	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый            	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые вместо боти- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	нок кожаных                   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Постоянно занятым только на   	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	наружных работах зимой допол- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	нительном:                    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки в особом, IV и III по-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ясах                          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	70.	¦	Стекольщики        	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Зимой постоянно занятым на на-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ружных работах дополнительно: 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	71.	¦	Столяры (строитель-	¦	На монтаже оборудования и об- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ные)               	¦	щестроительных работах:       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Зимой дополнительно:          	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	72.	¦	Такелажники на мон-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	таже               	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    1    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	73.	¦	Трубоклады промыш- 	¦	Полукомбинезон хлопчатобумаж- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	ленных кирпичных   	¦	ный                           	¦	  12     	¦

	¦	   	¦	труб               	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	   2     	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные с жестким под-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	носком                        	¦	  12     	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	74.	¦	Трубоклады промыш- 	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ленных железобетон-	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	ных труб           	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	75.	¦	Трубоукладчики     	¦	Костюм хлопчатобумажный с во- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	доотталкивающей пропиткой     	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	76.	¦	Футеровщики (кисло-	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	тоупорщики)        	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Респиратор                    	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Очки защитные                 	¦	до износа	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На гуммировочных и фаолитовых 	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	работах дополнительно:        	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Фартук брезентовый с нагрудни-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	ком                           	¦	    6    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	77.	¦	Цементаторы        	¦	Брюки брезентовые             	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На работах в мокрых условиях  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые вместо боти- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	нок кожаных                   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При торкретировании дополни-  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	тельно:                       	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка брезентовая            	¦	дежурная 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	78.	¦	Штукатуры; штукату-	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ры (по художествен-	¦	Рукавицы комбинированные или  	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	ной отделке)       	¦	При выполнении работы при по- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	мощи немеханизированного инс- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	трумента:                     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Сапоги резиновые              	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	79.	¦	Электромонтеры-    	¦	На работах по воздушным элект-	¦	         	¦

	¦	   	¦	линейщики по монта-	¦	рическим линиям и контактным  	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	жу воздушных линий 	¦	сетям:                        	¦	         	¦

	¦	   	¦	высокого напряжения	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	и контактной сети  	¦	Полуплащ прорезиненный        	¦	дежурный 	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	При работе на столбах, пропи- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	танных антисептиками:         	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Костюм брезентовый вместо ком-	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	бинезона хлопчатобумажного    	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На других работах:            	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	80.	¦	Электромонтажники  	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	по аккумуляторным  	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	батареям; электро- 	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по вто- 	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	ричным цепям;      	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	электромонтажники  	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	по кабельным сетям;	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	электромонтажники  	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	по пусконаладочным 	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	работам (электро-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники-налад-  	¦	                              	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	чики); электромон- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по распре- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	делительным устрой-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ствам; электромон- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тажники по выпрями-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тельным устройст-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	вам; электромонтаж-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ники по сигнализа- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ции, централизации 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	и блокировке на же-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	лезнодорожном тран-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	спорте и наземных  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	линий метрополите- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	на; электромонтаж- 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ники по освещению и	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	осветительным се-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тям; электромонтаж-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	ники по силовым се-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	тям и электрообору-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	дованию; электро-  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	монтажники по элек-	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	трическим машинам; 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	электромонтажники  	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	по ревизии и сушке 	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	электрооборудования	¦	                              	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	81.	¦	Электрослесари     	¦	Комбинезон хлопчатобумажный   	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	(строительные)     	¦	Рукавицы комбинированные      	¦	    3    	¦

	¦	   	¦	                   	¦	На наружных работах зимой до- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	полнительно:                  	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	                              	¦	         	¦

	¦	82.	¦	Электросварщики    	¦	Костюм брезентовый или        	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	ручной сварки;     	¦	Костюм для сварщика           	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	электросварщики на 	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	автоматических ма- 	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	шинах; электросвар-	¦	При сварке шинопроводов:      	¦	         	¦

	¦	   	¦	щики на полуавтома-	¦	Костюм хлопчатобумажный с ог- 	¦	         	¦

	¦	   	¦	тических машинах;  	¦	незащитной пропиткой          	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	сварщики на машинах	¦	Ботинки кожаные               	¦	   12    	¦

	¦	   	¦	контактной (прессо-	¦	Рукавицы брезентовые          	¦	    2    	¦

	¦	   	¦	вой) сварки        	¦	На наружных работах зимой всем	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	дополнительно:                	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Брюки хлопчатобумажные на     	¦	         	¦

	¦	   	¦	                   	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	                   	¦	Валенки                       	¦	по поясам	¦

	+---+-------------------+------------------------------+---------+

	¦	      Инженерно-технические работники (линейный персонал)       	¦

	+---T-------------------T------------------------------T---------+

	¦	83.	¦	Мастер; прораб;    	¦	Костюм хлопчатобумажный       	¦	   18    	¦

	¦	   	¦	старший прораб;    	¦	Плащ непромокаемый            	¦	   24    	¦

	¦	   	¦	участковый механик;	¦	Зимой дополнительно:          	¦	         	¦

	¦	   	¦	а также инженер по 	¦	Куртка хлопчатобумажная на    	¦	         	¦

	¦	   	¦	охране труда и тех-	¦	утепляющей прокладке          	¦	по поясам	¦

	¦	   	¦	нике безопасности  	¦	                              	¦	         	¦

	L---+-------------------+------------------------------+----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс, диэлектрические
	галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз,
	защитный шлем, каска и др.) рабочим всех профессий выдаются в зависимости от характера и
	условий выполняемых работ как дежурные, если они не предусмотрены настоящими нормами.

	2. При работе в мокром грунте и воде выдаются дополнительно: сапоги резиновые или галоши
	резиновые - дежурные, если они не предусмотрены настоящими нормами.

	3. Рабочим, занятым на 	строительстве	 объектов для нефтяных месторождений в открытом
	море (при постоянной работе в море), выдаются:

	а) куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке на 2 года и брюки хлопчатобумажные на
	утепляющей прокладке на 3 года в том случае, если они не предусмотрены этим рабочим в других
	пунктах норм настоящего раздела;

	б) вместо предусмотренной нормами хлопчатобумажной спецодежды может выдаваться и
	брезентовая спецодежда на тот же срок носки.

	4. В зависимости от производственных и климатических условий администрация по
	согласованию с техническим инспектором труда может заменить валенки на валенки обрезиненные
	или на сапоги кожаные со съемным утеплителем или на сапоги резиновые утепленные.

	Приложение N 2

	к Постановлению

	Государственного комитета СССР

	по труду и социальным вопросам

	и Президиума Всесоюзного Центрального

	Совета Профессиональных Союзов

	от 9 июня 1981 г. N 166/П-5

	ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ
	СССР ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС И
	ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И
	ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС, УТРАТИВШИХ СИЛУ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО
	ПОСТАНОВЛЕНИЯ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и
	заработной платы и Президиума ВЦСПС от 29 октября 1968 г. N 347/П-24 "Об утверждении Типовых
	отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений
	рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных
	работах".

	2. Приложение N 15 к Постановлению Государственного комитета СССР по труду и
	социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 6 июля 1978 г. N 226/П9-4 "О дополнениях и
	изменениях Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды и
	спецобуви и предохранительных приспособлений".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.