ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО
	ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 января 1974 г. N 7
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ
	ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

	Государственный комитет Совета Министров СССР по делам 	строительства	 постановляет:

	Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 1974 г. изменения и дополнения Санитарных норм
	проектирования	 промышленных предприятий (СН 245-71), утвержденных Постановлением Госстроя
	СССР от 5 ноября 1971 г. N 179, согласно Приложению.

	Председатель Госстроя СССР

	И.НОВИКОВ

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	от 16 января 1974 г. N 7

	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СН 245-71), УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
	ГОССТРОЯ СССР ОТ 5 НОЯБРЯ 1971 Г. N 179

	1. Дополнить таблицу 3 следующими позициями:

	---------------------------------T-------------------------------¬

	¦	           Вещества             	¦	     Предельно допустимые      	¦

	¦	                                	¦	   концентрации в мг/куб. м    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                	+------------T------------------+

	¦	                                	¦	максимальная	¦	  среднесуточная  	¦

	¦	                                	¦	  разовая   	¦	                  	¦

	+--------------------------------+------------+------------------+

	¦	Фреон 11                        	¦	100         	¦	10                	¦

	¦	Фреон 12                        	¦	100         	¦	10                	¦

	¦	Фреон 21                        	¦	100         	¦	10                	¦

	¦	Фреон 22                        	¦	100         	¦	10                	¦

	¦	Высшие алифатические амины      	¦	0,003       	¦	0,003             	¦

	¦	(C16 - C20)                     	¦	            	¦	                  	¦

	¦	Мильбекс                        	¦	0,2         	¦	0,1               	¦

	¦	Трикрезол                       	¦	0,005       	¦	0,005             	¦

	¦	Бенз(а)пирен                    	¦	-           	¦	0,1 мкг/100 куб. м	¦

	¦	Изооктиловый спирт              	¦	0,15        	¦	0,15              	¦

	¦	Пенициллин                      	¦	0,05        	¦	0,0025            	¦

	¦	Окситетрациклин                 	¦	0,01        	¦	-                 	¦

	¦	Тетрациклин                     	¦	0,01        	¦	0,006             	¦

	¦	Хлоргидрат окситетрациклин      	¦	0,01        	¦	-                 	¦

	¦	Тепрэм                          	¦	0,002       	¦	-                 	¦

	¦	Монотиоэтиленгликоль            	¦	0,07        	¦	0,07              	¦

	¦	Этиленсульфид                   	¦	0,5         	¦	-                 	¦

	¦	B-Диэтиламиноэтилмеркаптан      	¦	0,6         	¦	0,6               	¦

	L--------------------------------+------------+-------------------

	2. Дополнить таблицу 4 следующими позициями:

	---------------------------------------T------------T-----T------¬

	¦	              Вещества                	¦	  Величина  	¦	Класс	¦	Агре- 	¦

	¦	                                      	¦	 предельно  	¦	опас-	¦	гатное	¦

	¦	                                      	¦	 допустимой 	¦	ности	¦	состо-	¦

	¦	                                      	¦	концентрации	¦	     	¦	яние  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                      	¦	в мг/куб. м 	¦	     	¦	      	¦

	+--------------------------------------+------------+-----+------+

	¦	Алипур (смесь N-циклооктил-N-N-ди-    	¦	1           	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	метилмочевины и 1-метил-пропин-2-2-ил-	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	м-хлорфенилкарбамата)                 	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Аллиламин                             	¦	0,5+        	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Аллил хлористый                       	¦	0,3         	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Амидофос (0-метил-0-(2-хлор-4-третбу- 	¦	0,5+        	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	тилфенил)-N-метиламидофосфат)         	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Амиловый эфир муравьиной кислоты      	¦	10+         	¦	3    	¦	п     	¦

	¦	(амилформиат)                         	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Барий углекислый                      	¦	0,5         	¦	1    	¦	а     	¦

	¦	3,4-бензпирен                         	¦	0,00015     	¦	1    	¦	а     	¦

	¦	1-1-бис(оксиметил)циклогексан-3       	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	Бисфурфурилиденгексаметилен-диамин    	¦	0,2         	¦	2    	¦	п + а 	¦

	¦	(бифургин)                            	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Бутиламид бензосульфокислоты          	¦	0,5         	¦	2    	¦	п + а 	¦

	¦	Глифтор (смесь 1,3-дифторпропанола и  	¦	0,05        	¦	1    	¦	п     	¦

	¦	1-фтор-3-хлорпропанола-2)             	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Ди-аллиламин                          	¦	1+          	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Дибром                                	¦	0,5+        	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Диаминодифенилсульфон                 	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	Диаминодифенилоксид                   	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	Диметилвинилэтинилкарбинол            	¦	0,05        	¦	1    	¦	п     	¦

	¦	Диметилвинилэтинил-п-оксифенилметан   	¦	0,6         	¦	2    	¦	п + а 	¦

	¦	1,3-дихлорацетон                      	¦	0,05        	¦	1    	¦	п     	¦

	¦	Дициклогексиламина нитрит (ингибитор  	¦	0,5         	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	коррозии НДА)                         	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Дициклогексиламина маслорастворимая   	¦	1+          	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	соль (ингибитор МСДА-11)              	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	N-N-дифурфуральпарафенилендиамин      	¦	2           	¦	2    	¦	п + а 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Диэтилртуть                           	¦	0,005+      	¦	1    	¦	п     	¦

	¦	Игалан (дифтор-2,2-дихлорэтилметиловый	¦	200         	¦	4    	¦	п     	¦

	¦	эфир)                                 	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Которан (3-трифтерметилфенил-N-N-     	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	диметил мочевина)                     	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Кофеин-основание                      	¦	0,5         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Кофеин-бензоат натрия (в пересчете на 	¦	0,5         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	кофеин-основание)                     	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Купроцин (смесь цинковой и медной со- 	¦	0,5         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	лей этиленбисдитиокарбаминовой кисло- 	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	ты)                                   	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Линурон (N-3,4-дихлорфенил-N-метилмо- 	¦	1           	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	чевина)                               	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Масла минеральные (нефтяные) (ГОСТ    	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	1707-51 и ГОСТ 8675-62)               	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Меднохромбариевый катализатор (в пере-	¦	0,01        	¦	1    	¦	а     	¦

	¦	счете на CrO3)                        	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Мельпрекс (додецилгуанидинацетат)     	¦	0,1         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Метиловый эфир п-толуиловой кислоты   	¦	10          	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Метилмеркаптан                        	¦	0,8         	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Мукохлорная кислота (3,4-дихлор-5-    	¦	0,1         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	окси-2-он-2,5-дигидрофуран)           	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	бета-Нафтол                           	¦	0,1         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Нитробензоатгексаметиленимин (ингиби- 	¦	3           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	тор коррозии Г-2)                     	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Оксациллин                            	¦	0,05        	¦	1    	¦	а     	¦

	¦	Пентафторфенол                        	¦	5           	¦	3    	¦	п     	¦

	¦	Пиромеллитовой кислоты диангидрид     	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	Пирролидин                            	¦	0,1+        	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Ронит                                 	¦	1           	¦	2    	¦	п + а 	¦

	¦	Семерон                               	¦	2           	¦	3    	¦	а     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Солан (3-хлор-4-метиланилид-альфа-    	¦	1           	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	метилвалериановой кислоты)            	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Стеклопластик на основе полиэфирмалеи-	¦	5           	¦	3    	¦	а     	¦

	¦	новой кислоты (МТУ-6-11-50-66)        	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Тетрагидробензальдегид                	¦	0,5         	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Тетрагидробензиловый эфир циклогексен-	¦	1           	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	карбоновой кислоты                    	¦	            	¦	     	¦	      	¦

	¦	Теобромин                             	¦	1           	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Тетрациклин                           	¦	0,1         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Теофиллин                             	¦	0,5         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Три-аллиламин                         	¦	1+          	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Три-(2-этилгексил)-фосфат             	¦	0,1+        	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Трифторстирол                         	¦	5           	¦	3    	¦	п     	¦

	¦	Флоримицин                            	¦	0,1         	¦	2    	¦	а     	¦

	¦	Фосфор хлорокись                      	¦	0,05+       	¦	1    	¦	п     	¦

	¦	Фосфор треххлористый                  	¦	0,2+        	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Фосфор пятихлористый                  	¦	0,2+        	¦	2    	¦	п     	¦

	¦	Эуфиллин                              	¦	0,5         	¦	2    	¦	а     	¦

	L--------------------------------------+------------+-----+-------

	3. В графе 1 позиции 40 таблицы 4 наименование вещества изложить в следующей редакции:
	"Бензол".

	4. Таблицу 4а дополнить следующими позициями:

	-----------------------------------------T-------------T---------¬

	¦	                Вещества                	¦	  Величина   	¦	  Класс  	¦

	¦	                                        	¦	  предельно  	¦	опасности	¦

	¦	                                        	¦	  допустимой 	¦	         	¦

	¦	                                        	¦	концентрации 	¦	         	¦

	¦	                                        	¦	 в мг/куб. м 	¦	         	¦

	+----------------------------------------+-------------+---------+

	¦	Алюминат лантана-титанат кальция        	¦	6            	¦	4        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Алюминия нитрид                         	¦	6            	¦	4        	¦

	¦	Бора нитрид                             	¦	6            	¦	4        	¦

	¦	Вольфрама силицид                       	¦	6            	¦	4        	¦

	¦	Зола горючих сланцев                    	¦	4            	¦	4        	¦

	¦	Кремния нитрид                          	¦	6            	¦	4        	¦

	¦	Медно-никелевая руда                    	¦	4            	¦	4        	¦

	¦	Молибдена силицид                       	¦	4            	¦	4        	¦

	¦	Ниобия нитрид                           	¦	10           	¦	4        	¦

	¦	Смолодоломитовая пыль                   	¦	2            	¦	3        	¦

	¦	Титана силицид                          	¦	4            	¦	4        	¦

	¦	Феррохром металлический (сплав хрома 65%	¦	2            	¦	3        	¦

	¦	с железом)                              	¦	             	¦	         	¦

	¦	Зерновая пыль (вне зависимости от       	¦	4            	¦	4        	¦

	¦	содержания двуокиси кремния)            	¦	             	¦	         	¦

	L----------------------------------------+-------------+----------

	5. Из графы 1 позиции 22а таблицы 4а исключить слово "зерновая".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.