ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 1982 г. N 196
	О ДОПОЛНЕНИИ ТАБЛИЦЫ ПРАВИЛ УЧЕТА СТЕПЕНИ
	ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
	КОНСТРУКЦИЙ

	Государственный комитет СССР по делам 	строительства	 постановляет:

	Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанное ЦНИИСКом им. Кучеренко
	Госстроя СССР и представленное Отделом технического нормирования и стандартизации
	дополнение таблицы Правил учета степени ответственности 	зданий	 и 	сооружений	 при
	проектировании	 конструкций, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 19 марта 1981 г. N
	41, согласно Приложению.

	Председатель Госстроя СССР

	И.НОВИКОВ

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	от 29 июля 1982 г. N 196

	ДОПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ПРАВИЛ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И
	СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ

	Таблицу дополнить примечанием следующего содержания:

	    "Примечание.  Для  ненесущих   кирпичных   стен,   самонесущих

	панелей, перегородок, перемычек над проемами в стенах  из  штучных

	материалов,   фундаментных   балок,  заполнений  оконных  проемов,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	переплетов    светоаэрационных    фонарей,    конструкций   ворот,

	вентиляционных   шахт   и   коробов,   полов  на  грунте,  сборных

	конструкций в процессе перевозки и монтажа, всех видов конструкций

	при  расчете  в  стадии  монтажа следует все значения коэффициента

	гамма , приведенные в таблице, умножать на 0,95".

	     n

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.