ПОПРАВКА К ГОСТ 27575-87 "КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ
	ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И
	МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-------------T-----------------------------T-------------------------------

	В каком месте	¦	         Напечатано          	¦	          Должно быть

	-------------+-----------------------------+-------------------------------

	Пункт 1.3.5  	¦	При изготовлении костюмов    	¦	При изготовлении костюмов

	             	¦	применяют: для вешалки       	¦	допускается применять для

	             	¦	и обработки верхних срезов   	¦	вешалки и обработки верхних

	             	¦	карманов - основной материал 	¦	срезов карманов основной

	             	¦	или тесьму; для обработки    	¦	материал или тесьму; для

	             	¦	подкладки пояса брюк или     	¦	обработки подкладки пояса брюк

	             	¦	полукомбинезона - основной   	¦	или полукомбинезона - основной

	             	¦	материал или корсажную ленту.	¦	материал или корсажную ленту.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.