Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 12 августа 1971 г. N 136

	ИЗМЕНЕНИЕ СН 345-66 "ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
	ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ"

	Постановлением Госстроя СССР от 12 августа 1971 г. N 136 утверждено и с 1
	октября 1971 г. введено в действие разработанное и представленное Госгражданстроем
	изменение Инструкции по составлению проектов планировки и застройки городов (СН
	345-66).

	П. 1.3 дополнен абзацем:

	"Перспективы развития городов следует определять на основе планов развития
	народного хозяйства, с учетом долгосрочных прогнозов развития производительных
	сил данного экономического района и проектов районной планировки, имея в виду
	обеспечение взаимосвязанного решения планировки города с перспективами развития
	района".

	Примечание к п. 1.5 исключено.

	П. 2.3 изложен в следующей редакции:

	"2.3. Генеральные планы городов должны разрабатываться на перспективный
	срок 25 - 30 лет, при этом выделяется первая очередь строительства не менее чем на 5
	ближайших лет. В генеральных планах городов следует предусматривать открытую
	планировочную структуру и необходимые резервы территории, обеспечивающие
	возможность дальнейшего развития города за пределами указанного расчетного срока".

	В подпункте "а" п. 2.7 исключены слова "и на 1980 год".

	В подпункте "а" п. 2.10 исключены слова "до 1980 года".

	Подпункт "г" п. 2.10 изложен в следующей редакции:

	"г) территории существующих и проектируемых водозаборных сооружений,
	очистных сооружений водопровода и канализации, ТЭЦ, крупные электроподстанции,
	высоковольтные линии электропередачи, газопроводы, промышленные трубопроводы
	и продуктопроводы, газорегуляторные станции, центральные и опорные усилительные
	станции радиотрансляционной сети и др.".

	П. 2.14 дополнен подпунктом "е":

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"е) схемы развития радиотрансляционной сети, на которых указываются станции,
	подстанции, магистральные линии, линии подачи программ и управления станциями
	и подстанциями".

	П. 2.14 дополнен примечанием 3:

	"3. Схемы развития радиотрансляционной сети разрабатываются для генеральных
	планов городов с численностью населения 500 тыс. чел. и более, а для городов с
	меньшей численностью населения (но не менее 50 тыс. чел.) - основные положения по
	развитию радиотрансляционной сети. Указанные схемы и основные положения
	разрабатываются проектными институтами Министерства связи СССР в соответствии
	с эталонами на эти схемы, утвержденными Министерством связи СССР по
	согласованию с Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР в сроки, установленные для выполнения генеральных
	планов городов".

	В подпункте "ж" п. 3.4 после слова "электроснабжения" добавлено слово
	"радиофикации".

	П. 5.5 изложен в следующей редакции:

	"5.5. Разработка проекта планировки городского промышленного района
	осуществляется проектной организацией, подведомственной горисполкому или
	обл(край)исполкому, госстрою союзной республики или Государственному комитету по
	гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, с участием
	территориальных проектных организаций Госстроя СССР и с привлечением в
	необходимых случаях отраслевых технологических проектных институтов".

	Раздел 6 "Проект застройки" исключен.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.