МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 9 ноября 2009 г. N 37272-ИП/08

	Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено
	обращение и сообщается следующее.

	При определении стоимости строительства на стадии "проектная документация"
	(отсутствие рабочих чертежей) сметная документация, разработанная с применением
	объектов-аналогов или укрупненных показателей стоимости строительства (работ),
	называется - объектный и локальный сметный расчет.

	Составленная сметная документация на основании рабочих чертежей,
	разрабатываемых на стадии "рабочая документация", называется - локальная и
	объектная смета.

	При этом при одновременной разработке проектной и рабочей документации
	рекомендуется разрабатывать объектные и локальные сметы.

	Если по решению заказчика разработанная проектная и рабочая документации
	будет передаваться заказчику одновременно, с последующим представлением
	проектной документации на экспертизу, то рекомендуется разрабатывать сметную
	документацию на основании рабочих чертежей, входящих в состав рабочей
	документации.

	Директор

	Департамента регулирования

	градостроительной деятельности

	И.В.ПОНОМАРЕВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.