МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 31 марта 2009 г. N 9017-ИМ/08
	О ПРИМЕНЕНИИ В ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТАХ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
	УЧИТЫВАЮЩИХ УСЛОЖНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
	ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО-
	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

	Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено
	обращение и сообщается следующее.

	Необходимость применения в локальных сметах коэффициентов, учитывающих
	усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ,
	устанавливается в проекте организации капитального ремонта или проекте
	производства работ, согласованном с заказчиком.

	При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без
	расселения допускается применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3
	к МДС 81-35.2004, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы согласно
	ПОС (ППР) ведутся по помещениям, освобожденным для ремонта, при этом в местах
	общего пребывания (коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских
	потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала.

	Если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж,
	строители пользуются автономно одной лестницей, а персонал - другой), указанный
	коэффициент не применяется.

	Порядок определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-
	строительных работ в зимнее время приведен в сборнике сметных норм ГСНр 81-05-
	02-2001.

	Согласно п. 2 Технической части сборника ГСНр 81-05-02-2001 сметными
	нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства
	работ в зимнее время, в том числе:

	доплаты рабочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых
	помещениях;

	затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных
	строительных работ;

	затраты, связанные с повышенным расходом строительных материалов;

	снижение производительности строительных машин и механизмов и др.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В п. 3 Технической части данного сборника указано, что нормы являются
	среднегодовыми и при расчетах за выполненные работы применяются независимо от
	фактического времени года, в течение которого выполнялись работы.

	Учитывая изложенное, если работы выполняются в течение зимнего и летнего
	периодов, то данные сметные нормы затрат применяются, так как они среднегодовые.

	Нормы зимних затрат не применяются в следующих случаях:

	для работ, которые по техническим условиям выполняются только при
	положительной температуре в отапливаемых помещениях согласно п. 3 Технической
	части ГСНр 81-05-02-2001;

	при производстве работ только в летний период, т.к. в летнее время отсутствуют
	вышеуказанные дополнительные затраты.

	При проведении текущих ремонтов государственная экспертиза сметной
	проектной документации (в том числе сметной документации) не требуется.

	И.о. директора

	Департамента регулирования

	градостроительной деятельности

	И.В.МИРОНОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.