Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 13 июня 1969 г. N 680

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ВТУЛКИ К Г-ОБРАЗНЫМ ПРИХВАТАМ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Bushes for hook clamp straps. Construction
	ГОСТ 9059-69*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в
	апреле 1989 г.)

	Группа Г27

	Взамен ГОСТ 9059-59

	Дата введения

	1 июля 1970 года

	Настоящий стандарт распространяется на втулки к Г-образным прихватам,
	предназначенным для станочных приспособлений.

	1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже
	и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Размер в скобках - после сборки. Отверстие 	 под штифт
	развернуть с полем допуска К7.

	                                                     Размеры в мм

	---------T------T------T--T---T---T--T----T--T---T----T--T--T--T--T--T--T--T---T------

	Обозначе-	¦	Приме-	¦	Испол-	¦	d 	¦	l  	¦	 L 	¦	D 	¦	 D  	¦	D 	¦	d  	¦	d   	¦	d 	¦	l 	¦	l 	¦	l 	¦	b 	¦	b 	¦	h 	¦	h  	¦	Масса,

	ние вту- 	¦	няе-  	¦	нение 	¦	Н8	¦	   	¦	   	¦	n6	¦	  1 	¦	 2	¦	 1 	¦	 2  	¦	 3	¦	 1	¦	 2	¦	 3	¦	  	¦	 1	¦	  	¦	 1 	¦	кг ~=

	лок      	¦	мость 	¦	      	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	   	¦	    	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦

	---------+------+------+--+---+---+--+----+--+---+----+--+--+--+--+--+--+--+---+------

	7030-0451	¦	      	¦	1     	¦	16	¦	30 	¦	40 	¦	22	¦	21,5	¦	28	¦	М6 	¦	-   	¦	2 	¦	22	¦	12	¦	2 	¦	3 	¦	4 	¦	3 	¦	2,5	¦	0,065

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0452	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	6,6 	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,064

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0453	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	38 	¦	48 	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М6 	¦	-   	¦	2 	¦	  	¦	14	¦	2 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,074

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0454	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	6,6 	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,073

	---------+------+------+--+	   	+---+--+----+--+---+----+--+--+	  	+--+	  	¦	  	+--+---+------

	     0455	¦	      	¦	1     	¦	20	¦	   	¦	50 	¦	28	¦	27,5	¦	36	¦	М8 	¦	-   	¦	3 	¦	28	¦	  	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	4 	¦	3,5	¦	0,134

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0456	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	9,0 	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,133

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0457	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	48 	¦	60 	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М8 	¦	-   	¦	3 	¦	  	¦	16	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,151

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0458	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	9,0 	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,150

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------+------+------+--+	   	+---+--+----+--+---+----+--+--+--+--+	  	¦	  	+--+	   	+------

	     0459	¦	      	¦	1     	¦	25	¦	   	¦	63 	¦	36	¦	35,5	¦	45	¦	М10	¦	-   	¦	3 	¦	36	¦	18	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	5 	¦	   	¦	0,283

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0460	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	11,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,280

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0461	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	60 	¦	75 	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М10	¦	-   	¦	3 	¦	  	¦	20	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,324

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0462	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	11,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,322

	---------+------+------+--+	   	+---+--+----+--+---+----+--+--+--+--+	  	+--+--+---+------

	     0463	¦	      	¦	1     	¦	32	¦	   	¦	78 	¦	45	¦	44,5	¦	55	¦	М12	¦	-   	¦	4 	¦	45	¦	22	¦	3 	¦	  	¦	5 	¦	6 	¦	4,0	¦	0,503

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0464	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	13,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,500

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0465	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	75 	¦	92 	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М12	¦	-   	¦	4 	¦	  	¦	26	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,589

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0466	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	13,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,587

	---------+------+------+--+	   	+---+--+----+--+---+----+--+--+--+--+	  	¦	  	¦	  	+---+------

	     0467	¦	      	¦	1     	¦	36	¦	   	¦	95 	¦	50	¦	49,0	¦	60	¦	М16	¦	-   	¦	5 	¦	50	¦	28	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	4,5	¦	0,732

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0468	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	17,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,728

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0469	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	95 	¦	115	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М16	¦	-   	¦	5 	¦	  	¦	32	¦	3 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,850

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0470	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	17,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	0,846

	---------+------+------+--+---+	   	+--+----+--+---+----+--+--+--+--+--+--+--+---+------

	     0471	¦	      	¦	1     	¦	40	¦	90 	¦	   	¦	55	¦	54,0	¦	70	¦	М20	¦	-   	¦	6 	¦	60	¦	34	¦	5 	¦	5 	¦	6 	¦	8 	¦	5,5	¦	1,088

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     0472	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	22,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	1,073

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0473	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	105	¦	135	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М20	¦	-   	¦	6 	¦	  	¦	38	¦	5 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	1,270

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0474	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	22,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	1,251

	---------+------+------+--+	   	+---+--+----+--+---+----+--+--+	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0475	¦	      	¦	1     	¦	50	¦	   	¦	140	¦	70	¦	69,0	¦	85	¦	М24	¦	-   	¦	6 	¦	80	¦	  	¦	5 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	2,264

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0476	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	26,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	2,232

	---------+------+------+	  	+---+---+	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	+--+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	     0477	¦	      	¦	1     	¦	  	¦	125	¦	160	¦	  	¦	    	¦	  	¦	М24	¦	-   	¦	6 	¦	  	¦	42	¦	5 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	2,511

	---------+------+------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	+---+----+--+	  	¦	  	+--+	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------

	7030-0478	¦	      	¦	2     	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	    	¦	  	¦	-  	¦	26,0	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	2,479

	Пример условного обозначения втулки к Г-образному прихвату исполнения 1,
	размерами d = 16 мм, l = 30 мм:

	Втулка 7030-0451 ГОСТ 9059-69

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь
	других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

	3. Твердость - 31,5 ... 36,5 .

	4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ
	16093-81.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.

	7. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.

	8. (Исключен, Изм. N 1).

	9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По
	соглашению с потребителем допускается применение защитных покрытий других
	видов.

	10. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение
	настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку
	нанести на тару или упаковку для партии втулок одного типоразмера.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.