Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 7 мая 2001 г. N 45

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ГСН 81-05-01-2001
	ГСН-2001
	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
	ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	Разработан Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и
	промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.
	Дмитренко, Г.П. Шпунт), Управлением ценообразования и сметного нормирования в
	строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (В.А. Степанов,
	Г.А. Шанин, Е.Н. Дорожкина).

	Внесен Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве
	и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

	Принят и введен в действие с 15.05.2001 г. Постановлением Госстроя России от
	07.05.2001 N 45.

	Взамен Сборников сметных норм затрат на строительство временных зданий и
	сооружений (СНиП IV-9-82; СНиП 4.09-91), утвержденных Постановлениями Госстроя
	СССР  от 30.09.1982 N 222 и от 05.10.1990 N 81.

	Введение

	Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
	предназначен для определения затрат на возведение титульных временных зданий и
	сооружений на основе норм, установленных по видам строительства.

	Сметные нормы обязательны для всех предприятий и организаций независимо от
	принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с
	привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых
	внебюджетных фондов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств
	предприятий, организаций и физических лиц, сметные нормы носят рекомендательный
	характер.

	1. Общие положения

	1.1. Настоящий Сборник сметных норм затрат на строительство временных
	зданий и сооружений предназначен для определения в сводных сметных расчетах
	стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, размера средств на
	строительство титульных временных зданий и сооружений в зависимости от вида
	строительства, устанавливаемого наименованием проекта.

	К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или
	приспосабливаемые на период строительства производственные, складские,
	вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для
	производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников
	строительства.

	Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

	Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и
	сооружениям, учтенных нормами сборника, приведен в Приложении 2.

	1.2. Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и
	сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и
	монтажных работ по итогам глав 1 - 7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета
	стоимости строительства (Приложение 1).

	1.3. Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую
	разборку временных зданий и сооружений, необходимых для производства
	строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в
	пределах строительной площадки <1> или трассы <2>, отведенных в натуре под
	строительство, с учетом приспособления и использования для нужд строительства
	существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.

	-----------------------------------

	<1> Строительная площадка - территория, отведенная в соответствии с проектом
	в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также
	служб строительно-монтажных организаций и с учетом временного отвода
	территории, определяемой по условиям производства работ.

	<2> Трасса - полоса отвода, определяемая планом и продольным профилем в
	соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	линейного объекта строительства (дороги, трубопровода, ЛЭП и т.п.).

	В сметных нормах учтены затраты на пусконаладочные работы, выполняемые при
	вводе в эксплуатацию отдельных видов временных зданий и сооружений -
	электростанций, трансформаторных подстанций, котельных, насосных, компрессорных
	станций и т.п.

	1.4. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и
	перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд
	отдельных объектов) нормами настоящего Сборника не учтены и предусматриваются в
	составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы.

	Перечень нетитульных временных зданий и сооружений приведен в Приложении
	3.

	1.5. При соответствующих обоснованиях, предусмотренных проектом
	организации строительства (ПОС), в главу 8 "Временные здания и сооружения"
	сводного сметного расчета дополнительно включаются средства на:

	- строительство временных зданий и сооружений, необходимых для возмещения и
	обслуживания специальных категорий строителей;

	- возмещение затрат строительно-монтажных организаций, связанных со
	строительством и оборудованием зданий и сооружений для размещения и
	обслуживания военно-строительных частей, направленных на строительство объектов;

	- строительство временных подъездных дорог, в том числе землевозных, за
	пределами строительной площадки;

	- строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки
	электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника подключения до
	распределительных устройств на строительной площадке (территории строительства);

	- устройство временной дороги вдоль трассы (притрассовой дороги) при
	строительстве магистральных линейных сооружений общей сети с целью
	первоначального освоения района строительства;

	- строительство необходимых временных подъездных путей (автомобильных,
	железнодорожных и т.п.) при строительстве линейных сооружений с целью
	обеспечения подвоза строительных материалов в случае, когда строительство
	искусственных сооружений: мостов, путепроводов, тоннелей и т.д., осуществляется до
	начала работ на трассе;

	- приобретение оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря для
	титульных временных зданий и сооружений.

	1.6. В сметных нормах на строительство титульных временных зданий и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сооружений не учитываются затраты на:

	- плату за землю, отвод и подготовку территории для строительства временных
	зданий и сооружений, в т.ч. осушение, подсыпку или намыв, рекультивацию,
	восстановление условий водопользования и расчистку от леса (предусматриваются в
	главе 1 "Подготовка территории строительства" сводного сметного расчета для стройки
	в целом с учетом размещения временных зданий и сооружений);

	- содержание и восстановление после окончания строительства действующих
	постоянных автомобильных дорог, используемых в период строительства
	(учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета
	стоимости строительства);

	- устройство временных землевозных дорог в карьере и на отвале (учитываются в
	составе единичных расценок на земляные работы);

	- приобретение комплектов инвентарных деталей сборно-разборных временных
	зданий, инвентарных домов, вагонов и других помещений контейнерного типа, а также
	оборудования для их оснащения, включая производственный и хозяйственный
	инвентарь (приобретаются за счет собственных средств заказчика или подрядных
	организаций);

	- содержание и эксплуатацию вахтовых поселков (учитываются в главе 9 "Прочие
	работы и затраты"). Расходы по сооружению вахтового поселка осуществляются за счет
	капитальных вложений, выделяемых целевым назначением;

	- строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки
	строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а также
	строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной площадки
	(учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" на основании ПОС);

	- разработку проектно-сметной документации на строительство титульных
	временных зданий и сооружений (учитываются в главе 12 "Проектные и
	изыскательские работы, авторский надзор" сводного сметного расчета);

	- привязку типовых временных зданий и сооружений (учитываются в накладных
	расходах по статье "Расходы по проектированию производства").

	1.7. В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в объектных
	сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на
	сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных
	видов строительных и монтажных работ только для конкретного объекта:

	- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с устройством
	основания под них;

	- оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве
	свай, а также оборудования для производства работ методом "стена в грунте",
	конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от
	вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих
	конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части
	здания;

	- возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом
	объектов в эксплуатацию по временной схеме;

	- временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса;

	- причалов для производства берегоукрепительных работ;

	- кружал;

	- промежуточных опор;

	- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при
	производстве буровзрывных работ;

	- возведение временных надшахтных зданий;

	- укладка временных откаточных путей;

	- сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов
	(обходов), связанных со строительством новых или переустройством действующих
	зданий и сооружений.

	Перечень может быть дополнен на основании проекта организации строительства
	(ПОС).

	2. Порядок применения норм

	2.1. Сметные нормы, приведенные в Приложении 1, разработаны для условий
	нового строительства.

	При составлении сметной документации на капитальный ремонт
	производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий,
	зданий и сооружений, строительство последующих очередей на территории
	действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам
	применяется коэффициент 0,8.

	2.2. При строительстве в районах со сложными климатическими условиями (в
	районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, в высокогорных районах,
	пустынных и безводных местностях) затраты на временные здания и сооружения
	следует определять по расчету на основании данных ПОС или в соответствии с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	договором подряда по нормам настоящего сборника.

	3. Порядок расчетов за временные здания и сооружения

	3.1. Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений
	может определяться:

	по нормам настоящего сборника;

	по расчету, основанному на данных ПОС.

	Одновременное использование указанных способов не допускается.

	3.2. Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и
	сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

	3.3. Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между
	заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания
	строительства.

	3.4. Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в
	эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных
	автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и
	передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда.

	3.5. Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их
	ликвидации.

	Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования и
	производственно-хозяйственного инвентаря, получаемые от разборки находящихся на
	балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчетами,
	учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (за
	вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места
	складирования).

	3.6. Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и
	сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его
	согласии.

	3.7. При использовании для строительства временных автомобильных дорог из
	сборных железобетонных плит возвратная стоимость полученных от разборки плит
	определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТИТУЛЬНЫХ
	ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	N п/п   Наименование видов строительства пред-      Сметная норма,

	        приятий, зданий и сооружений                % от стоимости

	                                                    СМР по итогам

	                                                    глав 1 - 7

	                                                    (графы 4 и 5)

	                                                    сводного смет-

	                                                    ного расчета

	1       Промышленное строительство

	1.1     Предприятия черной металлургической          3,4

	        промышленности (кроме горнодобывающих)

	1.2     Предприятия цветной металлургической         2,6

	        промышленности (кроме горнодобывающих)

	1.3     Объекты обустройства нефтяных, газовых и     3,5

	        газоконденсатных месторождений (промыслов)

	1.4     Предприятия машиностроения и электротех-     2,8

	        ническая промышленность

	1.5     Предприятия горнодобывающей промышленности:

	1.5.1   Строительство новых угольных (сланцевых)     4,5

	        шахт и рудников

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5.2   Строительство обогатительных фабрик. Вскры-  3,2

	        тие и подготовка новых горизонтов на

	        действующих горнодобывающих предприятиях

	1.5.3   Строительство угольных (сланцевых) разрезов  3,4

	1.6     Предприятия химической промышленности:

	1.6.1   Нефтеперерабатывающие и нефтехимические      3,9

	        заводы

	1.6.2   Прочие объекты химической промышленности     3,3

	1.7     Предприятия торфяной промышленности          4,1

	1.8     Предприятия судостроительной и судоремонт-   4,2

	        ной промышленности

	1.9     Предприятия лесозаготовительной и            3,9

	        деревообрабатывающей промышленности

	1.10    Предприятия промышленности строительных      2,4

	        материалов и стройиндустрии

	1.11    Предприятия целлюлозно-бумажной              3,6

	        промышленности

	1.12    Предприятия легкой промышленности            2,2

	1.13    Предприятия пищевой промышленности           3,0

	1.14    Предприятия медицинской промышленности       2,2

	1.15    Предприятия микробиологической промышлен-    3,0

	        ности

	2       Энергетическое строительство

	2.1     Тепловые электрические станции:

	2.1.1   Конденсационные с блоками 210 - 300 МВт      5,5

	        мощностью до 2500 МВт

	2.1.2   Конденсационные с блоками 500 - 800 МВт      5,4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        мощностью до 5000 МВт

	2.2     Атомные электрические станции мощностью      8,2

	        4000 МВт и выше

	2.3     Промышленно-отопительные ТЭЦ                 5,4

	2.4     Самостоятельные котельные                    3,2

	2.5     Воздушные линии электропередачи 35 кВ        3,3

	        и выше

	2.6     Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и   3,9

	        прочие объекты энергетического строи-

	        тельства

	2.7     Воздушные линии электропередачи, включая     2,5

	        осветительные, трансформаторные подстанции

	        0,4 - 35 кВ

	3       Транспортное строительство

	3.1     Новые железные дороги без тоннелей и мостов  8,2

	        (путепроводов) длиной более 50 м

	3.2     Вторые главные пути железных дорог без       5,6

	        тоннелей и мостов (путепроводов) длиной

	        более 50 м

	3.3     Электрификация железнодорожных участков      4,8

	3.4     Развитие железнодорожных узлов, станций,     3,7

	        реконструкция железных дорог (усиление

	        отдельных участков и железнодорожных

	        направлений) и другие виды строительства на

	        эксплуатируемой сети

	3.5     Автомобильные дороги общегосударственного

	        значения и местные (с твердым покрытием)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        1 - 4 категории без тоннелей и мостов

	        (путепроводов) длиной более 50 м:

	3.5.1   При использовании для строительства дорог    6,4

	        временных передвижных асфальтобетонных и

	        цементнобетонных заводов

	3.5.2   При получении асфальтобетона и цементо-      4,1

	        бетона для покрытия дорог от действующих

	        стационарных предприятий

	3.6     Метрополитены                                6,0

	3.7     Железнодорожные и автодорожные мосты длиной 10,1

	        более 50 м и путепроводы

	3.8     Городские мосты и путепроводы:

	3.8.1   В местах постоянной дислокации               4,2

	        мостостроительных организаций

	3.8.2   В остальных пунктах                          6,0

	3.9     Аэродромы:

	3.9.1   Площадки аэродромов                          5,1

	3.9.2   Здания и сооружения служебно-технической     3,1

	        зоны

	3.10    Морские порты и портовые сооружения          5,2

	3.11    Объекты речного транспорта                   5,4

	3.12    Коллекторные тоннели                         5,1

	4       Жилищно-гражданское строительство в городах

	        и рабочих поселках

	4.1     Жилые дома и благоустройство:

	4.1.1   Жилые дома, в том числе со встроенными       1,1

	        помещениями: магазинами, прачечными и т.д.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        (включая наружные сети и благоустройство)

	4.1.2   Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и     1,2

	        общественных зданий (включая наружные сети

	        и благоустройство)

	4.1.3   Благоустройство городов и поселков (включая  1,5

	        работы по устройству улиц, проездов,

	        тротуаров, зеленых насаждений)

	4.2     Школы, детские сады, ясли, магазины,         1,8

	        административные здания, кинотеатры,

	        театры, картинные галереи и другие здания

	        гражданского строительства

	4.3     Учебные и лечебные здания и сооружения,      1,8

	        научно-исследовательские, конструкторские и

	        проектные институты

	4.4     Объекты коммунального назначения (бани,      1,6

	        прачечные, крематории и т.д.)

	4.5     Наружные сети водопровода, канализации,      1,5

	        тепло- и газоснабжения в черте города

	        (линейная часть)

	4.6     Водоснабжение и канализация городов          2,4

	        (комплекс инженерных сооружений в составе

	        трубопроводов, насосных станций, очистных

	        сооружений и т.п.)

	4.7     Городской электрический транспорт (трамвай-  2,8

	        ные депо, троллейбусные депо, трамвайные и

	        троллейбусные линии, тяговые подстанции,

	        конечные станции, мастерские службы пути и
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        энергохозяйства)

	4.8     Линии скоростного трамвая                    4,0

	4.9     Санатории, дома отдыха, турбазы, пансиона-   2,3

	        ты, профилактории, пионерские лагеря

	5       Прочие виды строительства

	5.1     Здания и сооружения по приемке, хранению и   3,1

	        переработке зерна и хлебозаводы

	5.2     Объекты строительства Министерства обороны

	        РФ:

	5.2.1   Общевойскового и специального назначения     3,1

	5.2.2   Жилищного, казарменного, коммунального и     2,4

	        культурно-бытового назначения

	5.3     Сети сооружений связи:

	5.3.1   Радиорелейные линии связи                    6,5

	5.3.2   Станционные сооружения, кабельные и воздуш-  4,7

	        ные магистрали. Кабельные и воздушные линии

	        зоновой (межобластной) и сельской связи

	5.3.3   Городские телефонные сети. Межстанционные    2,4

	        линии связи и узлы

	5.3.4   Прочие объекты (почтамты, районные узлы      3,2

	        связи и т.п.)

	5.3.5   Объекты радиовещания и телевидения           3,8

	5.4     Сельскохозяйственное строительство, включая  3,1

	        жилищное и гражданское строительство в

	        сельской местности (кроме строительства

	        автомобильных дорог и электрификации)

	5.5     Водохозяйственное строительство и            4,6
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        гидротехнические сооружения, рыбоводно-

	        мелиоративные и прудовые сооружения рыбхо-

	        зов, рыбоводных заводов по воспроизводству

	        рыбных запасов и нерестово-выростных

	        хозяйств

	5.6     Магистральные трубопроводы вне городов:

	5.6.1   Водоснабжение, канализация                   2,9

	5.6.2   Газопроводы и нефтепроводы:

	5.6.2.1   площадочные сооружения (компрессорные и    7,2

	        насосные станции, газораспределительные

	        станции);

	5.6.2.2   линейная часть (включая электрохимизацию   2,7

	        и технические линии связи)

	5.6.3   Тепловые сети                                2,2

	5.7     Очистные сооружения, водопроводные и         3,8

	        канализационные станции, возводимые по

	        самостоятельному проекту

	5.8     Предприятия снабжения                        2,6

	5.9     Предприятия прочих отраслей промышленности   2,7

	Приложение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИТУЛЬНЫМ
	ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, УЧТЕННЫХ В СОСТАВЕ
	СМЕТНЫХ НОРМ

	1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и
	сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их
	по окончании использования.

	2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей
	ликвидацией обустройств.

	3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных
	зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и
	ремонт их по окончании использования.

	4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских,
	вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных
	мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку,
	устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж
	оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление
	площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.

	5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт
	мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме
	затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учтенных в составе норм
	накладных расходов).

	6. Временные материально-технические склады на строительной площадке
	закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов,
	конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки.

	7. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов,
	изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

	8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения
	(ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.).

	9. Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные,
	компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и
	т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы.

	10. Временные станции для отделочных работ.

	11. Временные установки для очистки и обеззараживания поверхностных
	источников.

	12. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами или
	передвижные на линейном строительстве.

	13. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных
	органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и
	асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с
	битумохранилищами и т.п.

	14. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных
	элементов с пропарочными камерами.

	15. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки
	оборудования.

	16. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.

	17. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.

	18. Временные конторы строительных участков, поездов, строительно-монтажных
	управлений и подобных организаций.

	19. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий
	на строительных площадках.

	20. Временные гаражи.

	21. Временные сооружения на территории строительства, связанные с
	противопожарными мероприятиями.

	22. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы (кроме
	устройства оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования
	при забивке свай и подкрановых путей для грузоподъемных кранов).

	23. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах.

	24. Устройство и содержание временных железных, автомобильных <*>
	землевозных дорог и проездов, проходящих по стройплощадке или трассе, в т.ч.
	соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным
	сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка
	дорог и проездов.

	-----------------------------------

	<*> Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в
	конструкциях дорожных одежд временных автодорог должны быть обоснованы в
	проекте организации строительства.

	25. Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	материалов и деталей, а также разборка их.

	26. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения
	электроэнергией, водой, теплом, сетей связи и других коммуникаций, проходящих по
	стройплощадке.

	Приложение 3

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕТИТУЛЬНЫМ
	ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, УЧТЕННЫХ В СОСТАВЕ
	НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

	1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров.

	2. Складские помещения и навесы при объекте строительства.

	3. Душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева
	рабочих.

	4. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски
	при разбивке здания.

	5. Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности.

	6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные
	работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки,
	заборы и ограждения <*> (кроме специальных и архитектурно оформленных),
	необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при
	производстве буровзрывных работ.

	-----------------------------------

	<*> Заборы и ограждения, относящиеся по времени их использования и
	техническим характеристикам к малоценным и быстроизнашивающимся предметам.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии,
	воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25
	метров от периметра зданий или осей линейных сооружений);

	8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на
	строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше (нетитульных)
	временных зданий и сооружений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.