Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 7 мая 2001 г. N 46

	СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ГСНр-2001
	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
	ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	ГСНр-81-05-01-2001

	Разработан Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и
	промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (руководитель -
	И.И. Дмитренко) совместно с Управлением ценообразования и сметного
	нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России
	(В.А. Степанов, Г.П. Шпунт, В.В. Сафонов, Н.К. Кобозева).

	Внесен Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве
	и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

	Принят и введен в действие с 15.05.01 Постановлением Госстроя России от
	07.05.01 N 46.

	Взамен Сборника сметных норм на строительство временных зданий и
	сооружений при производстве ремонтно-строительных работ, утвержденного
	Приказом Минстроя России от 23 июля 1992 г. N 176 и Сметных норм затрат на
	строительство временных зданий при производстве ремонтно-строительных работ,
	утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 17.04.1986 N 203.

	Введение

	Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
	при производстве ремонтно-строительных работ (далее - Сборник) предназначен для
	определения затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений на
	основе норм, установленных по видам капитального ремонта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нормы учитывают особенности выполнения работ по капитальному ремонту
	зданий и сооружений, отличные от условий строительства новых объектов.

	Сметные нормы и положения обязательны для всех предприятий и организаций
	независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальный
	ремонт объектов жилищно-гражданского назначения.

	Сметные нормы предназначены для применения заказчиками-застройщиками и
	проектными организациями, органами государственного управления и надзора,
	генподрядными строительными организациями (фирмами, предприятиями,
	объединениями), иными юридическими и физическими лицами, именуемыми
	участниками инвестиционного процесса.

	1. Общие положения

	1.1. Настоящий сборник предназначен для определения размера средств,
	предусматриваемых в сметной документации для строительства титульных временных
	зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ на объектах
	жилищно-гражданского назначения.

	К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или
	приспособляемые на период капитального ремонта производственные, складские,
	вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для
	производства ремонтно-строительных работ.

	Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

	Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и
	сооружениям, приведен в Приложении 1.

	1.2. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и
	перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд
	отдельных объектов) нормами настоящего Сборника не учтены и предусматриваются в
	составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы.

	Перечень нетитульных временных зданий и сооружений приведен в Приложении
	2.

	1.3. Номенклатура сметных нормативов лимитируемых затрат принята в
	соответствии с классификацией капитального ремонта, приведенной в "Инструкции о
	составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектно-сметной
	документации на капитальный ремонт жилых зданий" (МДС 13-1.99), введенной в
	действие Постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 79.

	Капитальный ремонт - это замена и восстановление отдельных частей или целых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок службы
	которых в зданиях и сооружениях является наибольшим) и инженерно-технического
	оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением.

	Сметные нормативы, в зависимости от вида капитального ремонта,
	сгруппированы в следующие разделы:

	- комплексный капитальный ремонт зданий и сооружений;

	- выборочный капитальный ремонт;

	- капитальный ремонт наружных инженерных коммуникаций и объектов
	благоустройства.

	1.3.1. К комплексному капитальному ремонту зданий относятся работы,
	охватывающие все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется
	их физический и моральный износ (включая: инженерное оборудование, наружные
	сети и благоустройство территории, относящейся к ремонтируемому объекту).

	1.3.2. К выборочному капитальному ремонту зданий и сооружений относятся
	работы по ремонту отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или
	оборудования, при котором устраняется их физический износ.

	1.3.3. К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов
	благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации,
	теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту
	дорожек, проездов и тротуаров и т.д.

	1.4. При производстве капитального ремонта двух и более видов конструктивных
	элементов зданий и сооружений и инженерного оборудования затраты на временные
	здания и сооружения определяются по нормам пропорционально сметной стоимости
	соответствующих видов работ.

	1.5. Сметные нормы затрат настоящего сборника определяются в процентах
	(таблица 1) от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогам глав 1 - 5
	сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта (графы 4 и 5).

	Таблица 1

	Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и
	сооружений при производстве ремонтно-строительных работ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 	Наименование вида капитального ремонта  	Норма, % от 
	п/п	стоимости  
	ремонтных работ
	1  	Комплексный капитальный ремонт зданий и   
	сооружений                                
	1.1	Жилые дома                                	0,9           
	1.2	Общественные здания                       	1,2           
	1.3	Объекты коммунального назначения          	1,2           
	2  	Выборочный капитальный ремонт             
	2.1	Фасады                                    	0,3           
	2.2	Крыши (кровли)                            	0,4           
	2.3	Отделка внутренних помещений зданий       	0,25          
	2.4	Внутренние санитарно-технические работы   	0,3           
	3  	Капитальный ремонт наружных инженерных    
	коммуникаций и объектов благоустройства   
	3.1	Наружные сети водопровода, канализации,   	1,1           
	теплогазоснабжения (без магистрали)       
	3.2	Наружные сети электроснабжения            	1,0           
	3.3	Городские дороги и проезды                	1,4           
	3.4	Зеленые насаждения                        	0,9           
	3.5	Городские мосты, набережные,              	1,9           
	берегоукрепительные работы                

	1.6. Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую
	разборку полного комплекса титульных временных зданий и сооружений, необходимых
	для производства ремонтно-строительных работ, а также для обслуживания рабочих в
	пределах строительной площадки, с учетом возможности приспособления и
	использования для нужд производства работ существующих зданий и сооружений
	постоянного типа.

	1.7. Сметные нормативы не учитывают стоимость контейнерных, сборно-
	разборных и мобильных (инвентарных) зданий.

	1.8. При соответствующих обоснованиях, предусмотренных проектом
	организации капитального ремонта (ПОКР), в главу 6 "Временные здания и
	сооружения" сводного сметного расчета дополнительно включаются средства на
	приобретение оборудования, включая производственный и хозяйственный инвентарь,
	для титульных временных зданий и сооружений.

	1.9. В сметных нормах на строительство титульных временных зданий и
	сооружений не учитываются затраты на:

	- приобретение комплектов инвентарных деталей сборно-разборных временных
	зданий, инвентарных домов, вагонов и других помещений контейнерного типа, а также

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	оборудования для их оснащения, включая производственный и хозяйственный
	инвентарь (приобретаются за счет собственных средств заказчика или подрядных
	организаций);

	- содержание и восстановление после окончания работ действующих постоянных
	автомобильных дорог, используемых в период капитального ремонта (учитываются в
	главе 7 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости капитального
	ремонта);

	- разработку проектно-сметной документации на строительство титульных
	временных зданий и сооружений (учитываются в главе 9 "Проектные работы,
	авторский надзор" сводного сметного расчета).

	Привязка типовых временных зданий и сооружений осуществляется за счет
	накладных расходов по статье "Расходы по проектированию производства".

	1.10. В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в
	объектных сметах в соответствии с проектом организации капитального ремонта
	(ПОКР) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период
	выполнения отдельных видов ремонтно-строительных работ только для конкретных
	объектов:

	- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с устройством
	основания под них;

	- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при разборке
	зданий;

	- временных автодорожных объездов (обходов), связанных с капитальным
	ремонтом зданий и сооружений;

	- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от
	ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения
	ввода в эксплуатацию отдельной части здания;

	- сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом объектов в
	эксплуатацию по временной схеме.

	Перечень указанных затрат может быть дополнен на основании данных проекта
	организации капитального ремонта (ПОКР).

	2. Порядок применения норм

	2.1. Сметные нормы, приведенные в табл. 1, разработаны для капитального
	ремонта объектов жилищно-гражданского назначения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2. При капитальном ремонте зданий и сооружений в районах со сложными
	климатическими условиями (в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к
	ним) затраты на временные здания и сооружения следует определять по нормативам
	данного сборника, с применением повышающих коэффициентов, приведенных в
	таблице 2, или по расчету на основании данных ПОКР.

	Таблица 2

	Поправочные коэффициенты к сметным нормам на строительство титульных
	временных зданий и сооружений при капитальном ремонте в районах Крайнего
	Севера и местностях, приравненных к ним

	Наименование вида   	Поправочный коэффициент      
	капитального ремонта  	Для районов 	Для районов, прирав-
	Крайнего Севера	ненных к районам   
	Крайнего Севера    
	Капитальный ремонт зданий в	1,5           	1,2                
	целом                     

	2.3. При составлении сметной документации на капитальный ремонт
	производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий,
	зданий и сооружений, реконструкцию объектов жилищно-гражданского назначения,
	размер средств на титульные временные здания и сооружения следует определять по
	"Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений"
	(ГСН-81-05-01-2001) с применением к ним коэффициента 0,8.

	2.4. Нормы настоящего сборника не распространяются на текущий ремонт зданий
	и сооружений.

	Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитываются в составе
	норм накладных расходов.

	3. Порядок расчетов за временные здания и сооружения

	3.1. Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений
	может определяться:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по нормам настоящего сборника;

	по расчету, основанному на данных ПОКР.

	Одновременное использование указанных способов не допускается.

	3.2. Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и
	сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

	3.3. Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между
	заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания
	капитального ремонта.

	3.4. Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в
	эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных
	автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и
	передаются в пользование подрядчику в порядке установленном договором подряда.

	3.5. Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их
	ликвидации.

	Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования,
	получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и
	сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и
	деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное
	состояние и доставке в места складирования).

	3.6. Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и
	сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и продаются подрядчику при его
	согласии.

	3.7. При использовании для возведения временных автомобильных дорог
	сборных железобетонных плит, возвратная стоимость полученных от разборки плит
	определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.

	Приложение 1

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИТУЛЬНЫМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

	1. Временное приспособление существующих постоянных зданий и сооружений
	для обслуживания рабочих, восстановление и ремонт их по окончанию использования.

	2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей
	ликвидацией обустройства.

	3. Временное приспособление существующих постоянных зданий и помещений
	для производственных нужд, восстановление и ремонт их по окончании
	использования.

	4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских
	вспомогательных, жилых и общественных контейнерных, сборно-разборных
	мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку,
	устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж
	оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление
	площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.

	5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт
	мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме
	затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учтенных в составе накладных
	расходов).

	6. Временные материально-технические склады на строительной площадке
	закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов,
	изделий, конструкций, поступающих для данной стройки.

	7. Временные обустройства (площадки, платформы и т.д.) для материалов,
	изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузо-разгрузочных работ.

	8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения
	(ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотнические и др.).

	9. Временные камнедробильно-сортировочные установки и установки для
	приготовления бетона и раствора на строительной площадке.

	10. Временные конторы ремонтно-строительных участков, поездов и других
	подобных организаций.

	11. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий
	на строительных площадках.

	12. Временные гаражи.

	13. Временные сооружения на территории строительства, связанные с
	противопожарными мероприятиями.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	14. Специальные архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах.

	15. Устройство и содержание временных дорог и проездов на строительной
	площадке с последующей их разборкой.

	16. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения
	электроэнергией, водой, теплом и т.д. на строительной площадке от источника до
	приборов учета.

	Приложение 2

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕТИТУЛЬНЫМ
	ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, УЧТЕННЫХ В СОСТАВЕ
	НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

	1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров.

	2. Складские помещения и навесы при объекте строительства.

	3. Душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева
	рабочих.

	4. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски
	при разбивке здания.

	5. Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности.

	6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные
	работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки,
	заборы и ограждения <1> (кроме специальных и архитектурно оформленных),
	необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при
	производстве буровзрывных работ.

	-----------------------------------

	<1> Заборы и ограждения, относящиеся по времени их использования и
	техническим характеристикам к малоценным и быстроизнашивающимся предметам.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии,
	воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25
	метров от периметра зданий или осей линейных сооружений).

	8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на
	строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше временных
	зданий и сооружений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.