Утвержден

	Постановлением Госстроя СССР

	29 декабря 1990 г. N 114

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
	СНиП 4.06-91
	СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
	СБОРНИК 1
	МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Взамен сборника 1

	(Приложение к СНиП IV-6-82)

	Срок введения в действие

	1 января 1991 года

	Разработан институтами Гипростанок и Укргипромаш Минстанкопрома СССР,
	Гипротракторосельхозмаш и Гипроавтопром Минавтосельхозмаша СССР,
	Гипроприбор Минэлектротехприбора СССР под методическим руководством
	ЦНИИЭУС Госстроя СССР (В.И. Корецкий, З.Е. Чепрова, Л.В. Размадзе) и рассмотрен
	Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.

	Внесен Минстанкопромом СССР.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу металлорежущего,
	кузнечного, прессового оборудования, а также литейных автоматических формовочных
	линий при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом
	перевооружении действующих предприятий.

	2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных
	работ, определенного на основе соответствующих технических условий или
	инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а) перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного склада до места
	установки на расстояние до 1000 м, вертикальное по отделам 1, 2, 4 в пределах +/- 1 м и
	по отделу 3 до проектных отметок;

	б) монтаж шаботов к молотам по разделу 1 отдела 2 (масса молота в технической
	характеристике приведена без учета массы шабота, при определении расценок на
	монтаж молота масса шабота к массе молота не добавляется);

	в) монтаж трубопроводов и арматуры в пределах пресса и трубопроводов и
	маслопроводов в пределах обвязки автоматической формовочной линии;

	г) индивидуальное испытание на холостом ходу литейных автоматических
	формовочных линий (по другим видам оборудования испытание на холостом ходу при
	монтаже по техническим условиям не требуется);

	д) установка верхних и нижних опок, входящих в комплект поставки литейных
	автоматических формовочных линий.

	3. В расценках на монтаж станков массой до 20 т, кузнечно-прессовое и литейное
	оборудование учтена стоимость подкладок.

	4. Расценки приведены на монтаж станков нормальной и повышенной точности.

	Класс точности принимается согласно технической характеристике монтируемых
	станков по ГОСТ 8-82 Е "Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на
	точность."

	5. При определении расценок на монтаж оборудования, не предусмотренного
	настоящим Сборником, следует руководствоваться "Общими положениями по
	применению расценок на монтаж оборудования", утвержденными Госстроем СССР.

	6. Расценки на монтаж станков массой до 20 т определены при условии поставки
	их в собранном виде. В случае поставки станков массой до 20 т в разобранном виде
	затраты на их монтаж определяются по соответствующим расценкам Сборника с
	применением коэффициента 1,2.

	7. При установке металлорежущего оборудования на виброопоры к расценкам на
	монтаж следует применять коэффициенты:

	0,95 - для станков массой до 20 т, поставляемых в собранном виде;

	1,15 - для станков массой до 20 т, в случае поставки их в разобранном виде.

	8. Затраты на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ)
	определяются по соответствующим расценкам Сборника с применением
	коэффициентов к основной заработной плате:

	    4,6  - для станков массой от 1,1 до 3 т;

	    2,9  - "   "       "      до 11 т;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    2    - "   "       "      "  20 т;

	    1,6  - "   "       "      "  40 т;

	    1,3  - "   "       "      "  70 т;

	    1,17 - "   "       "      " 160 т.

	9. В расценках на монтаж, определенных в соответствии с п. 8, не учтена
	стоимость приведенных в Приложении материальных ресурсов на индивидуальное
	испытание станков с ЧПУ на холостом ходу, учитываемая дополнительно в сметах.

	-------T-----------------------T------T------T--------------------------T------T------

	N рас- 	¦	Наименование и техни-  	¦	Едини-	¦	Прямые	¦	    В том числе, руб.     	¦	Затра-	¦	Масса

	ценки  	¦	ческая характеристика  	¦	ца из-	¦	затра-	+------T------------T------+	ты    	¦	едини-

	       	¦	оборудования или       	¦	мере- 	¦	ты,   	¦	основ-	¦	эксплуатация	¦	мате- 	¦	труда 	¦	цы из-

	       	¦	видов монтажных работ  	¦	ния   	¦	руб.  	¦	ная   	¦	   машин    	¦	риаль-	¦	рабо- 	¦	мере-

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	зара- 	+-----T------+	ные   	¦	чих,  	¦	ния, т

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	ботная	¦	всего	¦	в том 	¦	ресур-	¦	чел.-ч	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	плата 	¦	     	¦	числе 	¦	сы    	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	рабо- 	¦	     	¦	зара- 	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	чих   	¦	     	¦	ботная	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	рабо- 	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	чих,  	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	обслу-	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	живаю-	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	щих   	¦	      	¦	      	¦

	       	¦	                       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	машины	¦	      	¦	      	¦

	-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------

	   1   	¦	          2            	¦	  3   	¦	   4  	¦	  5   	¦	  6  	¦	  7   	¦	  8   	¦	  9   	¦	  10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------+-----------------------+------+------+------+-----+------+------+------+------

	                           ОТДЕЛ 1. МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	                             Раздел 1. Станки в собранном виде:

	      токарной группы, сверлильно-расточной, шлифовальной, зубообрабатывающей,

	      фрезерной, строгальной и долбежной, протяжной, электрофизической и

	                  электрохимической, балансировочной, отрезной групп

	        Группа 1. Станки

	        массой от 1,1 до 20 т

	        Станок массой, т:

	1-1-1    от 1,1 до 2            шт.    22,5   7      14,5  3      1      9      -

	1-1-2    св. 2  "  3            "      29,5   9,42   18,6  3,67   1,48   12     -

	1-1-3    "   3  "  5            "      41,2   12,6   26,2  5,2    2,4    17     -

	1-1-4    "   5  "  8            "      48,6   16,4   28,5  5,55   3,7    21,3   -

	1-1-5    "   8  " 14            "      64,5   19,8   39,7  7,31   5      26     -

	1-1-6    "  14  " 15            "      85,8   25,2   53,8  9,85   6,8    33     -

	1-1-7    "  15  " 20            "      105    31,5   64,4  9,15   9,1    41     -

	                               Раздел 2. Станки в разобранном виде:

	                    токарной группы, сверлильно-расточной, шлифовальной,

	                    зубообрабатывающей, фрезерной, строгальной и долбежной,

	                    протяжной, электрофизической и электрохимической,

	                    балансировочной и отрезной групп

	        Группа 11. Станки

	        массой св. 20 до 160 т

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        Станок массой, т:

	1-11-1   св. 20 до 25           шт.    122    71,2   46,9  8,4    3,9    90     -

	1-11-2   "   25 "  30           "      168    93,2   68,8  12,3   6      118    -

	1-11-3   "   30 "  40           "      220    126    86,3  10,2   7,7    160    -

	1-11-4   "   40 "  50           "      263    155    98,2  11,6   9,8    197    -

	1-11-5   "   50 "  60           "      377    189    184   29,3   4      240    -

	1-11-6   "   60 "  70           "      425    215    206   33     4      272    -

	1-11-7   "   70 "  85           "      553    254    294   42,7   5      323    -

	1-11-8   "   85 " 100           "      720    281    433   49,3   6      356    -

	1-11-9   "  100 " 120           "      900    328    565   64,6   7      405    -

	1-11-10  "  120 " 140           "      961    346    600   69,1   7      428    -

	1-11-11  "  140 " 160           "      1030   366    657   74,2   7      452    -

	                        ОТДЕЛ 2. ПРЕССОВОЕ И КУЗНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	                                  Раздел 1. Молоты

	        Группа 51. Молоты ко-

	        вочные паровоздушные

	        арочные и мостовые

	        Молот массой, т:

	1-51-1   от  18 до 20           шт.    497    256    228   39,3   13     327    -

	1-51-2   св. 20 до 30           "      696    306    373   56,6   17     391    -

	1-51-3   "   30 "  35           "      887    425    439   64,3   23     542    -

	1-51-4            100           "      1625   463    1118  91,1   44     586    -

	        Группа 52. Молоты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        штамповочные паро-

	        воздушные

	        Молот массой, т:

	1-52-1   до  10                 шт.    403    255    139   26,1   9      324    -

	1-52-2   св. 10 до 50           "      859    422    412   71     25     534    -

	1-52-3            100           "      2305   725    1526  126    54     917    -

	1-52-4            160           "      2804   871    1852  133    81     1102   -

	        Группа 53. Молоты ко-

	        вочные пневматические

	        Молот массой, т:

	1-53-1   от  3 до 5             шт.    70,6   24,6   43,4  8,72   2,6    33     -

	1-53-2   св. 5 " 10             "      99,9   31,2   65    12,9   3,7    42     -

	1-53-3   "  10 " 15             "      114    54,3   53,2  19,7   6,5    72     -

	                                     Раздел 2. Прессы

	        Группа 61. Прессы ме-

	        ханические: однокри-

	        вошипные ненаклоняе-

	        мые, однокривошипные

	        с рогом, винтовые,

	        специализированные,

	        одно- и двухкривошип-

	        ные простого дейст-

	        вия, открытые и за-

	        крытые, чеканочные,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        обрезные, для холод-

	        ного выдавливания

	        Пресс массой, т:

	1-61-1   от  13 до 15           шт.    158    83,9   66,2  14,8   7,9    111    -

	1-61-2   св. 15 "  20           "      203    106    85,9  18,2   11,1   137    -

	1-61-3   "   20 "  30           "      225    118    92,6  17,4   14,4   152    -

	        Группа 62. Прессы ме-

	        ханические: однокри-

	        вошипные, закрытые,

	        винтовые, обрезные,

	        для холодного выдав-

	        ливания

	        Пресс массой, т:

	1-62-1            32            шт.    258    125    117   18     16     162    -

	l-62-2   св. 32 до 40           "      270    128    125   19     17     165    -

	1-62-3   "   40 "  55           "      508    184    299   53,4   25     236    -

	1-62-4   "   55 "  70           "      594    201    361   63,5   32     259    -

	1-62-5   "   70 "  80           "      681    227    417   73,4   37     292    -

	1-62-6   "   80 " 150           "      859    302    492   73,2   65     387    -

	        Группа 63. Прессы

	        механические крупные

	        двух- и четырех-

	        кривошипные

	        Пресс массой, т:

	1-63-1   45                     "      349    169    157   31,6   23     216    -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1-63-2   200                    "      1580   679    806   122    95     858    -

	1-63-3   250                    "      1869   830    917   132    122    1047   -

	1-63-4   300                    "      2148   855    1150  164    143    1082   -

	1-63-5   400                    "      3783   1325   2282  194    176    1670   -

	1-63-6   600                    "      4579   1559   2758  220    262    1966   -

	        Группа 64. Прессы

	        механические двойного

	        действия: одно- и

	        четырехкривошипные

	        Пресс массой, т:

	1-64-1   от  260 до 300         "      2511   838    1544  135    129    1058   -

	1-64-2   св. 300 "  380         "      2853   897    1790  163    166    1134   -

	        Группа 65. Прессы

	        механические: чеканоч-

	        ные и обрезные

	        Пресс массой, т:

	1-65-1   от  40 до 45           "      393    153    220   39,7   20     198    -

	1-65-2   св. 45 "  55           "      512    224    263   48,6   25     289    -

	1-65-3   "   55 "  70           "      706    340    332   62,4   34     438    -

	1-65-4   "   70 " 100           "      832    374    412   65,2   46     483    -

	1-65-5          " 250           "      2467   1154   1189  159    124    1453   -

	        Группа 66. Прессы

	        механические

	        горячештамповочные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        Пресс массой, т:

	1-66-1              65          "      1360   524    798   54     38     658    -

	1-66-2   св. 65 до 100          "      1123   600    472   92,2   51     756    -

	1-66-3   "  100 "  130          "      1279   731    483   87     65     921    -

	1-66-4   "  130 "  180          "      1852   909    850   131    93     1145   -

	1-66-5          "  380          "      4300   1568   2548  205    184    1974   -

	1-66-6          "  650          "      6868   2611   3940  270    317    3282   -

	                                 Раздел 3. Ковочные машины

	        Группа 86. Ковочные

	        машины: горизонталь-

	        ные ковочные, ради-

	        ально-обжимные,

	        вальцы ковочные

	        Ковочные машины мас-

	        сой, т:

	1-86-1   от 20 до 30            шт.    132    71,7   46,7  8,17   13,6   93     -

	1-86-2         "  40            "      154    78,3   58,6  10,3   17,1   101    -

	1-86-3         "  55            "      343    105    213   13,1   25     135    -

	1-86-4         "  80            "      999    330    628   52     41     420    -

	1-86-5         " 100            "      1267   430    786   63     51     541    -

	1-86-6         " 140            "      1476   528    881   71,2   67     666    -

	1-86-7         " 180            "      1605   559    968   79,8   78     704    -

	1-86-8         " 275            "      2409   878    1401  95,6   130    1105   -

	1-86-9         " 415            "      3554   1222   2133  167    199    1540   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                Раздел 4. Прессы гидравлические, ножницы, машины гибочные

	              и правильные, машины однопозиционные для литья под давлением

	        Группа 101. Прессы

	        гидравлические для

	        горячей объемной и

	        безоблойной штамповки

	        двойного действия,

	        колонные

	        Пресс массой, т:

	1-101-1  от  80 до 90           шт.    1180   715    413   78,7   52     899    -

	1-101-2  св. 90 " 100           "      1265   761    447   85     57     957    -

	1-101-3  "  100 " 120           "      1383   808    508   82,6   67     1016   -

	1-101-4  "  120 " 160           "      1670   991    592   93,6   87     1246   -

	1-101-5  "  160 " 200           "      2246   1312   824   135    110    1650   -

	1-101-6  "  200 " 225           "      2294   1316   856   139    122    1656   -

	1-101-7  "  225 " 300           "      3741   2064   1510  212    167    2592   -

	1-101-8  "  300 " 400           "      4112   2195   1726  235    191    2757   -

	1-101-9  "  400 " 500           "      4838   2744   1829  269    265    3443   -

	        Группа 102. Прессы

	        гидравлические

	        ковочные для листовой

	        штамповки двойного

	        действия, колонные

	        Пресс массой, т:

	1-102-1  от  500 до 700         "      6520   3844   2305  324    371    4824   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1-102-2  св. 700 "  800         "      7448   4435   2588  370    425    5565   -

	        Группа 103. Прессы

	        гидравлические наса-

	        дочные, пакетировоч-

	        ные, трубопрутковые,

	        брикетировочные

	1-103-1 Пресс массой от 80 до   "      1121   621    450   74,4   50     781    -

	        90 т

	        Группа 104. Прессы

	        гидравлические листо-

	        штамповочные, одно-

	        стоечные, отбортовоч-

	        ные

	        Пресс массой, т:

	1-104-1  от 130 до 180          "      2093   1221   772   126    100    1535   -

	1-104-2  "  320 "  350          "      3008   1662   1166  165    180    2087   -

	        Группа 105. Прессы

	        гидравлические: наса-

	        дочные (массой 90 -

	        200 т); брикетировоч-

	        ные и пакетировочные

	        (массой 90 - 100,

	        650 - 700, 1100 -

	        1250 т), прутково-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        профильные, трубо-

	        прутковые

	        Пресс массой, т:

	1-105-1  от   90 до 100         "      827    664    70    10,6   93     835    -

	1-105-2  св. 100 "  140         "      962    750    96    14,6   116    943    -

	1-105-3  "   140 "  180         "      1118   867    109   16,5   142    1091   -

	1-105-4          "  275         "      1814   1415   176   26,8   223    1780   -

	1-105-5  от  650 до 700         "      4163   2623   1021  60,9   519    3296   -

	1-105-6  "  1100 " 1250         "      8584   5760   1805  108    1019   7125   -

	        Группа 106. Прессы

	        гидравлические: одно-

	        стоечные, правильные,

	        монтажно-запрессовоч-

	        ные, насадочные (мас-

	        сой 3 - 8 т); для

	        холодного выдавлива-

	        ния рельефных поло-

	        стей и деталей (мас-

	        сой 3 - 14 т); для

	        прессования изделий

	        из металлических

	        порошков, пластмасс

	        (массой 3 - 30 т);

	        для прессования

	        изделий из порошков,

	        твердых сплавов и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        металлоотходов

	        (массой 3 - 14 т);

	        прессы-автоматы для

	        прессования и литья

	        изделий из пластмасс;

	        прессы листогибочные,

	        кривошипные, гидрав-

	        лические (массой

	        7,4 - 30 т).

	        Машины: однопозицион-

	        ные для литья под

	        давлением термоплас-

	        тических и термо-

	        реактивных материалов

	        (массой 4 - 30 т);

	        листогибочные с

	        поворотной балкой,

	        трехвалковые (массой

	        3 - 24 т); сортоги-

	        бочные, роликовые,

	        трубогибочные ножни-

	        цы: листовые, сорто-

	        вые, высечные, двух-

	        дисковые, арматурные,

	        скрапные, аллигатор-

	        ные, сортовые для

	        точной резки (массой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        3 - 25 т); пресс-

	        ножницы комбиниро-

	        ванные, агрегаты

	        формовочные

	        Пресс-машина, ножни-

	        цы, массой, т:

	1-106-1        "  4             шт.    49,8   24,9   22,7  5,15   2,2    33     -

	1-106-2  св. 4 до 5             "      58,8   27,1   29,1  6,36   2,6    36     -

	1-106-3  "   5 "  7             "      75,7   30,6   41,5  8,71   3,6    41     -

	1-106-4  "   7 "  8             "      86,6   34,9   47,6  9,29   4,1    46     -

	1-106-5  "   8 " 10             "      97,9   37     56    10,7   4,9    49     -

	1-106-6  "  10 " 14             "      155    79,5   68,5  14,6   7      105    -

	1-106-7  "  14 " 16             "      183    94,9   79,6  17     8,5    122    -

	1-106-8  "  16 " 20             "      212    106    95,8  19,4   10,2   136    -

	1-106-9  "  20 " 23             "      221    116    92,7  14,3   12,3   149    -

	1-106-10 "  23 " 30             "      250    124    111   16,7   15     159    -

	        Группа 107. Машины

	        листогибочные и

	        листоправильные

	        Машины массой, т:

	1-107-1         "  25           "      168    68,5   87,6  15,4   11,9   89     -

	1-107-2  св. 25 до 35           "      195    76,9   102   18     16,1   100    -

	1-107-3  "  35  "  50           "      255    93,8   138   19,4   23,2   122    -

	1-107-4  "  50  "  60           "      373    101    245   26,1   27     131    -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        Группа 108. Ножницы

	        сортовые закрытые,

	        скрапные гидравли-

	        ческие

	        Ножницы массой, т:

	1-108-1  от 200 до 300          "      2172   1298   722   135    152    1635   -

	1-108-2  "  400 "  450          "      3106   1551   1335  182    220    1948   -

	                              ОТДЕЛ 3. ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	                        Раздел 1. Автоматические формовочные линии

	         Группа 200. Линии

	         автоматические

	         формовочные

	         Линия автоматическая

	         опочной формовки с

	         размером опок, мм:

	1-200-1   1100 х 750 х 300/300  компл. 17174  5675   9720  1471   1779   7155   762

	1-200-2   1500 х 1100 х 400/400 "      30369  10797  17458 2640   2113   13934  1597

	        ОТДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ЧАСОВОЙ
	ПРОМЫШЛЕННОСТИ

	           МАССОЙ ДО 1 Т -  СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ МЕЛКИЕ, СТАНКИ ДЛЯ
	ОБРАБОТКИ

	                  ПРИБОРНЫХ И ЧАСОВЫХ КАМНЕЙ, СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           Раздел 1. Станки металлорежущие, камнеобрабатывающие и сборочные

	         Группа 201. Автоматы,

	         полуавтоматы, станки

	         металлорежущие, кам-

	         необрабатывающие и

	         сборочные агрегатные,

	         многоцелевые, комбини-

	         рованные и универсаль-

	         ные (в собранном виде)

	         - токарные, сверлиль-

	         ные, расточные, шлифо-

	         вальные, зубообрабаты-

	         вающие фрезерные, про-

	         тяжные, строгальные,

	         электрофизические

	         (электроэрозионные,

	         ультразвуковые, луче-

	         вые); виброабразив-

	         ные, балансировочные,

	         точильно-шлифовальные,

	         отрезные и прочие ме-

	         таллорежущие. Сбороч-

	         ное оборудование

	         Станок, автомат мас-

	         сой, т:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1-201-1   до  0,7               шт.    10,7   3,6    4,2   0,79   2,9    5,1    -

	1-201-2   св. 0,7 до 1          "      15,4   5,1    6,1   1,13   4,2    7,2    -

	Приложение

	РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
	ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СТАНКОВ С ЧПУ

	--------------------------------T---------------------------------

	           N расценки           	¦	        Расход, кВт х ч

	--------------------------------+---------------------------------

	1-1-1                           	¦	137,6

	1-1-2                           	¦	480

	1-1-3                           	¦	640

	1-1-4                           	¦	960

	1-1-5                           	¦	1184

	1-1-6                           	¦	1481,6

	1-1-7                           	¦	1600

	1-11-1                          	¦	2240

	1-11-2                          	¦	2240

	1-11-3                          	¦	2464

	1-11-4                          	¦	3200

	1-11-5                          	¦	3520

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1-11-6, 1-11-7                  	¦	3840

	1-11-8                          	¦	960

	1-11-9                          	¦	4800

	1-11-10                         	¦	10720

	1-11-11                         	¦	5280

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.