Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 21 января 1983 г. N 296

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ШАРНИРЫ
	ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
	Joints. Types and basic dimensions
	ГОСТ 25603-83 (СТ СЭВ 599-77)

	Группа Г24

	ОКП 39 2659

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января
	1983 г. N 296 срок введения установлен с 01.01.1984.

	Переиздание. Июль 1986 г.

	1. Настоящий стандарт распространяется на шарниры к торцовым ключам с
	наружными и внутренними присоединительными квадратами по ГОСТ 24372-80,
	изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599-77.

	2. Шарниры должны изготовляться типов:

	А - простой;

	Б - карданный;

	В - шаровой.

	3. Основные размеры шарниров должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3
	и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ТИП А

	Черт. 1

	ТИП Б

	Черт. 2

	ТИП В

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Примечание. Черт. 1 - 3 не определяют конструкции шарниров.

	-----------T-------------T----T---------------------T------T------

	Обозначение	¦	Применяемость	¦	Типы	¦	   Размер стороны    	¦	  d   	¦	  l

	шарниров  	¦	             	¦	    	¦	 присоединительного  	¦	      	¦

	           	¦	             	¦	    	¦	    квадрата, мм     	¦	      	¦

	           	¦	             	¦	    	+---------T-----------+------+------

	           	¦	             	¦	    	¦	наружного	¦	внутреннего	¦	мм, не более

	           	¦	             	¦	    	¦	   S     	¦	     S     	¦

	           	¦	             	¦	    	¦	    1    	¦	      2    	¦

	-----------+-------------+----+---------+-----------+------T------

	6910-0353  	¦	             	¦	 А  	¦	   6,3   	¦	    6,3    	¦	  16  	¦	  40

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6910-0354  	¦	             	¦	 Б  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0355  	¦	             	¦	 В  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+---------+-----------+------+------

	6910-0356  	¦	             	¦	 А  	¦	  10,0   	¦	   10,0    	¦	  20  	¦	  56

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0357  	¦	             	¦	 Б  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0358  	¦	             	¦	 В  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+---------+-----------+------+------

	6910-0359  	¦	             	¦	 А  	¦	  12,5   	¦	   12,5    	¦	  25  	¦	  80

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0361  	¦	             	¦	 Б  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0362  	¦	             	¦	 В  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+---------+-----------+------+------

	6910-0363  	¦	             	¦	 А  	¦	  20,0   	¦	   20,0    	¦	  36  	¦	 112

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0364  	¦	             	¦	 Б  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	-----------+-------------+----+	         	¦	           	¦	      	¦

	6910-0365  	¦	             	¦	 В  	¦	         	¦	           	¦	      	¦

	Пример условного обозначения шарнира типа А с размером присоединительного

	наружного квадрата 	 = 12,5 мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с
	покрытием Х9:

	Шарнир 6910-0359 1 Х9 ГОСТ 25603-83

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Технические условия - по ГОСТ 25605-83.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.