ПОПРАВКА К ГОСТ 30340-95 "ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
	ВОЛНИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	---------------------T----------------------T---------------------

	     В каком месте   	¦	      Напечатано      	¦	   Должно быть

	                     	¦	                      	¦

	---------------------+----------------------+---------------------

	Предисловие, пункт 3 	¦	22 февраля 1995 г.    	¦	22 февраля 1996 г.

	                     	¦	                      	¦

	Пункт 4.1.2.         	¦	а число листов (дета- 	¦	а число листов (дета-

	Последний абзац      	¦	лей) с такими дефекта-	¦	лей) с такими дефек-

	                     	¦	ми не должно быть бо- 	¦	тами в выборке не

	                     	¦	лее одной трети ее    	¦	должно быть более од-

	                     	¦	объема                	¦	ной трети ее объема

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.