Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 апреля 1980 г. N 1891

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
	СКОБЫ ТРЕХМЕСТНЫЕ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Pipe-line fastening parts. Three-seat cramps. Design and dimensions
	ГОСТ 24135-80

	Группа Г38

	ОКП 12 8001

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля
	1980 г. N 1891 срок введения установлен с 01.01.1981.

	Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.1985 N 3332 срок
	действия продлен до 01.01.1991.

	Взамен ГОСТ 16689-71.

	Переиздание. Апрель 1988 г.

	1. Настоящий стандарт распространяется на трехместные скобы диаметром D от 4
	до 50 мм.

	2. Конструкция и размеры трехместных скоб должны соответствовать указанным
	на чертеже и в таблице.

	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Все размеры, кроме размеров B и s, обеспечиваются
	инструментом.

	2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхностей E не должно
	быть более 1 мм.

	                                                                Размеры, мм

	--T-------T-----------------T--T---T---T--T---T------------T-T--T--T-----------T------

	D	¦	   A   	¦	    B x s для    	¦	H 	¦	 L 	¦	 d 	¦	d 	¦	 h 	¦	     l      	¦	r	¦	r 	¦	r 	¦	   Масса   	¦	Приме-

	  	¦	+/- 0,5	¦	   исполнений    	¦	  	¦	   	¦	H14	¦	 1	¦	   	¦	            	¦	 	¦	 1	¦	 2	¦	 1000 шт., 	¦	няе-

	  	¦	       	¦	                 	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	            	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  кг, для  	¦	мость

	  	¦	       	¦	                 	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	            	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 исполнений	¦	для

	  	¦	       	¦	                 	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	            	¦	 	¦	  	¦	  	¦	           	¦	испол-

	  	¦	       	¦	                 	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	            	¦	 	¦	  	¦	  	¦	           	¦	нений

	  	¦	       	+--------T--------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	+----T-------+	 	¦	  	¦	  	+-----T-----+--T---

	  	¦	       	¦	   1    	¦	   2    	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	Но- 	¦	 Пред. 	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  1  	¦	  2  	¦	1 	¦	 2

	  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	мин.	¦	 откл. 	¦	 	¦	  	¦	  	¦	     	¦	     	¦	  	¦

	--+-------+--------+--------+--+---+---+--+---+----+-------+-+--+--+-----+-----+--+---

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4	¦	   30  	¦	16 x 1,0	¦	16 x 1,6	¦	 3	¦	 46	¦	5,8	¦	 9	¦	1,0	¦	 12 	¦	+/- 0,6	¦	3	¦	2 	¦	10	¦	  5,7	¦	  9,1	¦	  	¦

	5	¦	   32  	¦	        	¦	        	¦	 4	¦	 48	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 15 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  6,1	¦	  9,8	¦	  	¦

	  	¦	       	¦	        	+--------+--+---+	   	¦	  	¦	   	¦	    	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	     	¦	     	¦	  	¦

	6	¦	   38  	¦	        	¦	 16 x 2 	¦	 5	¦	 54	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 18 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  6,8	¦	 13,6	¦	  	¦

	8	¦	   42  	¦	        	¦	        	¦	 6	¦	 58	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 24 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  7,7	¦	 15,4	¦	  	¦

	10	¦	   48  	¦	        	¦	        	¦	 8	¦	 64	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 30 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  8,9	¦	 17,8	¦	  	¦

	12	¦	   55  	¦	        	¦	        	¦	10	¦	 71	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 37 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 10,1	¦	 20,2	¦	  	¦

	--+-------+--------+--------+--+---+---+--+---+	    	¦	       	+-+--+--+	     	¦	     	¦	  	¦

	14	¦	   67  	¦	18 x 1,6	¦	 18 x 3 	¦	12	¦	 85	¦	7,0	¦	10	¦	1,4	¦	 43 	¦	       	¦	5	¦	3 	¦	10	¦	 21,9	¦	 40,9	¦	  	¦

	16	¦	   73  	¦	        	¦	        	¦	14	¦	 91	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 49 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 24,1	¦	 45,1	¦	  	¦

	18	¦	   78  	¦	        	¦	        	¦	16	¦	 96	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 54 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 25,6	¦	 47,9	¦	  	¦

	20	¦	   85  	¦	        	¦	        	¦	18	¦	102	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 61 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 27,9	¦	 52,2	¦	  	¦

	--+-------+--------+--------+--+---+---+--+	   	¦	    	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	     	¦	     	¦	  	¦

	22	¦	  100  	¦	22 x 1,6	¦	 22 x 3 	¦	20	¦	122	¦	9,0	¦	14	¦	   	¦	 70 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 38,8	¦	 72,6	¦	  	¦

	25	¦	  108  	¦	        	¦	        	¦	22	¦	130	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 78 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 42,9	¦	 80,2	¦	  	¦

	28	¦	  118  	¦	        	¦	        	¦	24	¦	140	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 88 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 46,5	¦	 86,9	¦	  	¦

	32	¦	  130  	¦	        	¦	        	¦	28	¦	152	¦	   	¦	  	¦	   	¦	100 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 51,5	¦	 96,3	¦	  	¦

	36	¦	  140  	¦	        	¦	        	¦	32	¦	162	¦	   	¦	  	¦	   	¦	110 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 55,7	¦	104,2	¦	  	¦

	--+-------+--------+--------+--+---+	   	¦	  	+---+----+-------+-+--+--+	     	¦	     	¦	  	¦

	40	¦	  160  	¦	30 x 2,0	¦	 30 x 3 	¦	30	¦	190	¦	   	¦	  	¦	2,0	¦	125 	¦	+/- 1,0	¦	6	¦	4 	¦	16	¦	111,0	¦	166,5	¦	  	¦

	45	¦	  175  	¦	        	¦	        	¦	40	¦	205	¦	   	¦	  	¦	   	¦	140 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	120,9	¦	181,9	¦	  	¦

	50	¦	  190  	¦	        	¦	        	¦	45	¦	220	¦	   	¦	  	¦	   	¦	155 	¦	       	¦	 	¦	  	¦	  	¦	132,5	¦	198,7	¦	  	¦

	Пример условного обозначения трехместной скобы исполнения 1 D = 20 мм из
	стали марки 08кп с покрытием Хим.фос.прм:

	Скоба 1-20-08кп-Хим.фос.прм ГОСТ 24135-80

	То же, исполнения 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим.Пас.:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Скоба 2-20-12Х18Н10Т-Хим.Пас. ГОСТ 24135-80

	3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.