Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 апреля 1980 г. N 1891

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
	СКОБЫ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Pipe-line fastening parts. Four-seat cramps. Design and dimensions
	ГОСТ 24136-80

	Группа Г38

	ОКП 12 8001

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля
	1980 г. N 1891 срок введения установлен с 01.01.1981.

	Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.1985 N 3332 срок
	действия продлен до 01.01.1991.

	Взамен ГОСТ 16690-71.

	Переиздание. Апрель 1988 г.

	1. Настоящий стандарт распространяется на четырехместные скобы диаметром D
	от 4 до 50 мм.

	2. Конструкция и размеры четырехместных скоб должны соответствовать
	указанным на чертеже и в таблице.

	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Все размеры, кроме размеров B и s, обеспечиваются
	инструментом.

	2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхностей E не должно
	быть более 1 мм.

	                                                                Размеры, мм

	--T-------T---------------T--T---T---T--T---T----------T-T--T--T-----------T------

	D 	¦	   A   	¦	   B x s для   	¦	 H	¦	 L 	¦	 d 	¦	d 	¦	 h 	¦	    l     	¦	r	¦	r 	¦	r 	¦	   Масса   	¦	Приме-

	  	¦	+/- 0,5	¦	  исполнений   	¦	  	¦	   	¦	H14	¦	 1	¦	   	¦	          	¦	 	¦	 1	¦	 2	¦	 1000 шт., 	¦	няе-

	  	¦	       	¦	               	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	          	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  кг, для  	¦	мость

	  	¦	       	¦	               	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	          	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 исполнений	¦	для

	  	¦	       	¦	               	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	          	¦	 	¦	  	¦	  	¦	           	¦	испол-

	  	¦	       	¦	               	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	          	¦	 	¦	  	¦	  	¦	           	¦	нений

	  	¦	       	+--------T------+	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	+----T-----+	 	¦	  	¦	  	+-----T-----+--T---

	  	¦	       	¦	   1    	¦	  2   	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	Но- 	¦	Пред.	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  1  	¦	  2  	¦	1 	¦	 2

	  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	¦	мин.	¦	откл.	¦	 	¦	  	¦	  	¦	     	¦	     	¦	  	¦

	--+-------+--------+------+--+---+---+--+---+----+-----+-+--+--+-----+-----+--+---

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4	¦	   34  	¦	16 x 1,0	¦	16 x 2	¦	 3	¦	 50	¦	5,8	¦	 9	¦	1,0	¦	 16 	¦	 0,6 	¦	3	¦	2 	¦	10	¦	  6,2	¦	 12,4	¦	  	¦

	5	¦	   37  	¦	        	¦	      	¦	 4	¦	 53	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 20 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  6,7	¦	 13,4	¦	  	¦

	6	¦	   44  	¦	        	¦	      	¦	 5	¦	 60	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 24 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  7,5	¦	 15,0	¦	  	¦

	8	¦	   50  	¦	        	¦	      	¦	 6	¦	 66	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 32 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  8,5	¦	 17,0	¦	  	¦

	10	¦	   58  	¦	        	¦	      	¦	 8	¦	 74	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 40 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 10,1	¦	 20,2	¦	  	¦

	12	¦	   66  	¦	        	¦	      	¦	10	¦	 82	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 48 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 11,5	¦	 23,0	¦	  	¦

	--+-------+--------+------+--+---+---+--+---+----+	     	+-+--+	  	+-----+-----+	  	¦

	14	¦	   80  	¦	18 x 1,6	¦	18 x 3	¦	12	¦	 98	¦	7,0	¦	10	¦	1,4	¦	 56 	¦	     	¦	5	¦	3 	¦	  	¦	 24,9	¦	 46,6	¦	  	¦

	16	¦	   88  	¦	        	¦	      	¦	14	¦	106	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 64 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 27,4	¦	 51,2	¦	  	¦

	18	¦	   96  	¦	        	¦	      	¦	16	¦	114	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 72 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 29,9	¦	 55,9	¦	  	¦

	20	¦	  110  	¦	        	¦	      	¦	18	¦	128	¦	   	¦	  	¦	   	¦	 85 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 33,8	¦	 63,2	¦	  	¦

	--+-------+--------+------+--+---+---+--+	   	+----+	     	¦	 	¦	  	¦	  	+-----+-----+	  	¦

	22	¦	  125  	¦	22 x 1,6	¦	22 x 3	¦	20	¦	147	¦	9,0	¦	14	¦	   	¦	 90 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 46,7	¦	 87,3	¦	  	¦

	25	¦	  140  	¦	        	¦	      	¦	22	¦	162	¦	   	¦	  	¦	   	¦	105 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 51,8	¦	 96,9	¦	  	¦

	  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	  	¦	   	¦	   	¦	  	¦	   	+----+-----+	 	¦	  	¦	  	¦	     	¦	     	¦	  	¦

	28	¦	  150  	¦	        	¦	      	¦	24	¦	172	¦	   	¦	  	¦	   	¦	115 	¦	 1,0 	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 55,3	¦	103,4	¦	  	¦

	32	¦	  165  	¦	        	¦	      	¦	28	¦	187	¦	   	¦	  	¦	   	¦	130 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 61,1	¦	114,2	¦	  	¦

	36	¦	  180  	¦	        	¦	      	¦	32	¦	202	¦	   	¦	  	¦	   	¦	145 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	 66,8	¦	124,9	¦	  	¦

	--+-------+--------+------+--+---+	   	¦	  	+---+----+	     	+-+--+--+-----+-----+	  	¦

	40	¦	  200  	¦	30 x 2,0	¦	30 x 3	¦	35	¦	230	¦	   	¦	  	¦	2,0	¦	165 	¦	     	¦	6	¦	4 	¦	16	¦	129,8	¦	194,7	¦	  	¦

	45	¦	  220  	¦	        	¦	      	¦	40	¦	250	¦	   	¦	  	¦	   	¦	185 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	142,1	¦	213,1	¦	  	¦

	50	¦	  240  	¦	        	¦	      	¦	45	¦	270	¦	   	¦	  	¦	   	¦	205 	¦	     	¦	 	¦	  	¦	  	¦	156,0	¦	234,0	¦	  	¦

	Пример условного обозначения четырехместной скобы исполнения 1 D = 20 мм из
	стали марки 20 с покрытием Ц9.хр:

	Скоба 1-20-20-Ц9.хр ГОСТ 24136-80

	То же, исполнение 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим.Пас.:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Скоба 2-20-12Х18Н10Т-Хим.Пас. ГОСТ 24136-80

	3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.