Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 мая 1980 г. N 2306

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ХОМУТЫ НАКИДНЫЕ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Thrown-on ferrules. Design and basic dimensions
	ГОСТ 24193-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Группа Г18

	ОКП 48 3474

	Дата введения

	1 июля 1981 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных
	работ СССР.

	Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

	3. Взамен ГОСТ 15924-74.

	4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------------------------T--------------------

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	---------------------------------------------+--------------------

	ГОСТ 380-71                                  	¦	         3

	ГОСТ 24201-80                                	¦	         4

	6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г.
	(ИУС 4-88).

	Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от
	28.01.1988 N 155.

	1. Настоящий стандарт распространяется на накидные хомуты, применяемые для
	крепления стеклянных трубопроводов.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	2. Конструкция и основные размеры накидных хомутов должны соответствовать
	указанным на чертеже и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Размер для справок.

	                                                               Размеры в мм

	------------T---------------------T------T-----T----T-----T----T-----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Условный   	¦	  Наружный диаметр   	¦	  D   	¦	  A  	¦	 L  	¦	  H  	¦	 d  	¦	Масса, кг,

	проход D   	¦	      трубы D        	¦	      	¦	     	¦	    	¦	     	¦	    	¦	 не более

	         у  	¦	             н       	¦	      	¦	     	¦	    	¦	     	¦	    	¦

	------------+---------------------+------+-----+----+-----+----+-----------

	    40      	¦	         45          	¦	  52  	¦	  85 	¦	110 	¦	  52 	¦	6,6 	¦	   0,07

	------------+---------------------+------+-----+----+-----+	    	+-----------

	    50      	¦	         67          	¦	  74  	¦	 110 	¦	135 	¦	  74 	¦	    	¦	   0,09

	------------+---------------------+------+-----+----+-----+	    	+-----------

	    80      	¦	         93          	¦	 100  	¦	 135 	¦	160 	¦	  98 	¦	    	¦	   0,12

	------------+---------------------+------+-----+----+-----+	    	+-----------

	    100     	¦	        122          	¦	 130  	¦	 165 	¦	190 	¦	 126 	¦	    	¦	   0,14

	------------+---------------------+------+-----+----+-----+----+-----------

	    150     	¦	        169          	¦	 176  	¦	 215 	¦	240 	¦	 175 	¦	9,0 	¦	   0,20

	------------+---------------------+------+-----+----+-----+----+-----------

	    200     	¦	        221          	¦	 228  	¦	 270 	¦	295 	¦	 226 	¦	12,5	¦	   0,25

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Пример условного обозначения накидного хомута для трубы наружным

	диаметром 	 = 45 мм из стали марки Ст3кп:

	Хомут 45 ГОСТ 24193-80

	То же, из стали марки Ст3сп:

	Хомут 45-С ГОСТ 24193-80

	3. Материал хомутов - сталь марки Ст3кп или Ст3сп по ГОСТ 380-71.

	4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Коды ОКП приведены в Приложении.

	(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	Приложение

	Справочное

	-------------------------------T----------------------------------

	  Условное обозначение хомута  	¦	   Код ОКП и контрольное число

	-------------------------------+----------------------------------

	             45                	¦	         48 3474 0001 04

	             45-С              	¦	         48 3474 0002 03

	             67                	¦	         48 3474 0003 02

	             67-С              	¦	         48 3474 0004 01

	             93                	¦	         48 3474 0005 00

	             93-С              	¦	         48 3474 0006 00

	            122                	¦	         48 3474 0007 09

	            122-С              	¦	         48 3474 0008 08

	            169                	¦	         48 3474 0009 07

	            169-С              	¦	         48 3474 0011 02

	            221                	¦	         48 3474 0012 01

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.