Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 16 февраля 1983 г. N 25

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И
	ДРЕНАЖНЫЕ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Quality ratings system. Building. Ceramic sewage and drain pipes.
	Nomenclature of characteristics
	ГОСТ 4.225-83

	Группа Ж01

	Срок введения

	1 июля 1983 года

	Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Исполнители: В.И. Канаева; Р.Б. Саркисов, канд. техн. наук (руководитель темы);
	В.Ф. Павлов, д-р техн. наук; В.А. Китова; Г.Д. Ашмарин, канд. техн. наук; В.А. Елин,
	канд. техн. наук; Г.Н. Бабикова.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Зам. Министра А.Я. Анпилов.

	Настоящий стандарт распространяется на керамические канализационные и
	дренажные трубы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для
	применения при:

	разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

	выборе оптимального варианта труб новых типов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества;

	разработке систем управления качеством;

	составлении отчетности и информации о качестве.

	Нормы, требования и методы контроля показателей качества труб в зависимости
	от вида решаемых задач должны устанавливаться стандартами и техническими
	условиями на трубы конкретных видов (типов), а также методиками по оценке уровня
	качества труб, утвержденными в установленном порядке.

	Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

	1. Номенклатура показателей качества

	1.1. Номенклатура показателей качества керамических канализационных и
	дренажных труб по критериям, единицы измерения и условные обозначения
	показателей качества приведены в таблице.

	------------------------------------------------------T-----------

	          Наименование критериев, показателей         	¦	 Условное

	             качества и единицы измерения             	¦	обозначение

	                                                      	¦	показателей

	                                                      	¦	 качества

	------------------------------------------------------+-----------

	            1. Критерий технического уровня           	¦

	                                                      	¦

	1.1. Показатели назначения                            	¦

	                                                      	¦

	1.1.1. Водопоглощение, %                              	¦	     -

	1.1.2. Кислотостойкость, %                            	¦	     -

	1.1.3. Механическая прочность, кН (кгс)               	¦	     R

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1.4. Морозостойкость, циклы                         	¦	     -

	1.1.5. Водопроницаемость (гидравлическое давление),   	¦

	МПа (кгс/см2)                                         	¦	     -

	1.1.6. Показатели (дефекты) внешнего вида, шт., мм, % 	¦	     -

	                                                      	¦

	1.2. Показатели конструктивности                      	¦

	                                                      	¦

	1.2.1. Размеры и отклонения размеров:                 	¦

	       диаметр, мм                                    	¦	     d

	       длина, мм                                      	¦	     l

	       толщина стенки ствола и раструба, мм           	¦	     t

	1.2.2. Отклонения от прямолинейности, мм              	¦	     -

	1.2.3. Овальность, мм                                 	¦	     -

	1.2.4. Отклонения от перпендикулярности плоскости     	¦

	торцов труб к их осям, мм                             	¦	     -

	                                                      	¦

	1.3. Показатели технологичности                       	¦

	                                                      	¦

	1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/км  	¦	     -

	1.3.2. Удельная материалоемкость, руб./км             	¦	     -

	1.3.3. Удельная энергоемкость изготовления, кВт x ч/км	¦

	(кг усл. топл./км)                                    	¦	     -

	1.3.4. Степень механизации и автоматизации            	¦

	изготовления, %                                       	¦	     -

	                                                      	¦

	1.4. Показатели транспортабельности                   	¦

	                                                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.4.1. Масса упаковки, т                              	¦	     -

	1.4.2. Габаритные размеры упаковки, м                 	¦	     -

	1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования     	¦	     -

	                                                      	¦

	     2. Критерий стабильности показателей качества    	¦

	                                                      	¦

	2.1. Объем забракованной продукции, %                 	¦	     -

	2.2. Число рекламаций, шт.                            	¦	     -

	2.3. Объем зарекламированной продукции, руб., %       	¦	     -

	                                                      	¦

	  3. Критерий экономической эффективности производства	¦

	                                                      	¦

	3.1. Оптовая цена, руб./км                            	¦	     -

	3.2. Себестоимость, руб./км                           	¦	     -

	3.3. Рентабельность, %                                	¦	     -

	3.4. Удельные капитальные вложения в производство,    	¦

	руб./км                                               	¦	     -

	3.5. Суммарный народнохозяйственный эффект на         	¦

	планируемый объект продукции, руб.                    	¦	     -

	                                                      	¦

	   4. Критерий конкурентоспособности на внешнем рынке 	¦

	                                                      	¦

	4.1. Показатель патентной защиты                      	¦	     -

	4.2. Показатель патентной чистоты                     	¦	     -

	4.3. Наличие экспорта                                 	¦	     -

	4.4. Возможность экспорта                             	¦	     -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.2. Для отдельных видов (типов) труб, при необходимости установления
	повышенных требований к их качеству, могут применяться дополнительно другие
	показатели качества.

	2. Применяемость критериев и показателей качества

	2.1. Применяемость критериев качества керамических канализационных и
	дренажных труб в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать
	указанной в ГОСТ 4.200-78.

	2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом,
	распространяются на керамические канализационные трубы и керамические
	дренажные трубы независимо от их диаметров и длины.

	2.3. Показатели качества керамических канализационных и дренажных труб по
	обязательности применения подразделяются на:

	общие, обязательные для всех труб независимо от их функционального
	назначения, т.е. как на канализационные, так и на дренажные;

	дополнительные, обязательные для труб в зависимости от их функционального
	назначения, т.е. на канализационные или дренажные.

	2.4. К показателям качества критерия технического уровня, обязательным для всех
	труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.3, 1.1.6, 1.2.1 - 1.2.4,
	1.4.1 - 1.4.3.

	2.5. К дополнительным показателям качества критерия технического уровня,
	обязательным для керамических канализационных труб, относятся показатели,
	обозначенные в таблице номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, а для керамических дренажных
	труб - номером 1.1.4.

	2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в таблице
	номерами 1.3.1 - 1.3.4, применяются при выборе оптимальных вариантов керамических
	канализационных и дренажных труб новых типов и размеров, аттестации труб,
	прогнозировании и планировании их качества, разработке систем управления
	качеством, составлении отчетности и информации о качестве.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.