Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 ноября 1990 г. N 2977

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24192-80 "ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ.
	КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".

	Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются
	обязательными";

	чертеж. Заменить размеры: 32 на H; 25 на h; таблицу изложить в новой редакции:

	                                                               Размеры в мм

	-----------T-----------T-----------------T---T--T------------T-------------

	Для труб  	¦	 Условный  	¦	Наружный диаметр 	¦	 H 	¦	 h	¦	   Длина    	¦	 Масса, кг,

	           	¦	 проход D  	¦	     трубы D     	¦	   	¦	  	¦	развертки L 	¦	  не более

	           	¦	         у 	¦	            н    	¦	   	¦	  	¦	            	¦

	-----------+-----------+-----------------+---+--+------------+-------------

	С буртами 	¦	     15    	¦	        -        	¦	27 	¦	20	¦	     65     	¦	   0,010

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     25    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    100     	¦	   0,015

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	¦	     32    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    123     	¦	   0,020

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     40    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    155     	¦	   0,025

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     50    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    185     	¦	   0,030

	-----------+-----------+-----------------+---+--+------------+-------------

	С гладкими	¦	     40    	¦	        45       	¦	32 	¦	25	¦	    140     	¦	   0,027

	концами    	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     50    	¦	        67       	¦	   	¦	  	¦	    210     	¦	   0,045

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     80    	¦	        93       	¦	   	¦	  	¦	    290     	¦	   0,064

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	    100    	¦	       122       	¦	   	¦	  	¦	    380     	¦	   0,085

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	    150    	¦	       169       	¦	   	¦	  	¦	    525     	¦	   0,101

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	    200    	¦	       221       	¦	   	¦	  	¦	    685     	¦	   0,200

	Пример условного обозначения. Исключить слова: "наружным диаметром";
	дополнить словами: "с гладкими концами" и примером условного обозначения:

	То же, с буртами = 15 мм: Прокладка 15 ГОСТ 24192-80".

	Стандарт дополнить пунктом - 5: "5. Коды ОКП приведены в Приложении".

	Приложение. Таблицу дополнить обозначением прокладок и кодами ОКП:

	---------------------------------T--------------------------------

	Условное обозначение прокладки  	¦	  Код ОКП и контрольное число

	---------------------------------+--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               15                	¦	        25 3167 1206 04

	               25                	¦	        25 3167 1207 03

	               32                	¦	        25 3167 1208 02

	               40                	¦	        25 3167 1209 01

	               50                	¦	        25 3167 1211 07

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.