Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 ноября 1990 г. N 2977

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24193-80 "ХОМУТЫ НАКИДНЫЕ.
	КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".

	Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются
	обязательными";

	таблицу дополнить размерами:

	------------T--------------------T-----T-----T----T-----T-----T------------

	Условный   	¦	  Наружный диаметр  	¦	  D  	¦	  A  	¦	 L  	¦	  H  	¦	  d  	¦	 Масса, кг,

	диаметр D  	¦	      трубы D       	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦	  не более

	          у 	¦	             н      	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	------------+--------------------+-----+-----+----+-----+-----+------------

	    200     	¦	        221         	¦	 228 	¦	 270 	¦	295 	¦	 226 	¦	12,5 	¦	   0,25

	Стандарт дополнить пунктом - 5: "5. Коды ОКП приведены в Приложении".

	Приложение. Таблицу дополнить обозначением хомута: 221 и кодом ОКП 48 3474

	0012 01 для хомута 	 = 221 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.