ПОПРАВКА К ГОСТ 17057-89 "ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ
	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	--------------T-------------------------T-------------------------

	В каком месте	¦	      Напечатано         	¦	       Должно быть

	--------------+-------------------------+-------------------------

	Пункт 1.5.2. 	¦	При поставке россыпью    	¦	При поставке россыпью

	Первый абзац  	¦	плитки одинаковых разме- 	¦	плитки одинаковых разме-

	              	¦	ров, фактуры поверхности 	¦	ров, фактуры поверхности

	              	¦	и одного цвета упаковы-  	¦	и одного цвета упаковы-

	              	¦	вают в бумажные 4- или   	¦	вают в бумажные 4- или

	              	¦	5-слойные мешки по       	¦	5-слойные мешки по

	              	¦	ГОСТ 2226                	¦	ГОСТ 2226 или в контейне-

	              	¦	                         	¦	ры по ТУ 21-23-300-89

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.