ПОПРАВКА К ГОСТ 26804-86 "ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАРЬЕРНОГО ТИПА. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	Группа Ж34

	--------------------------T-------------------T-------------------

	      В каком месте       	¦	    Напечатано     	¦	    Должно быть

	--------------------------+-------------------+-------------------

	Пункт 1.7. Таблица 3.     	¦	                   	¦

	Графа R. Для марки        	¦	                   	¦

	СБ-5                      	¦	     16000         	¦	      60000

	СБ-6                      	¦	     16000         	¦	      60000

	Пункт 1.4. Чертеж 9.      	¦	     R 16000       	¦	    R 60000

	Пункт 2.4                 	¦	     кривизна      	¦	     кривизна

	                          	¦	     16000         	¦	      60000

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.