83 РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ

	И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	МКС 83.140

	Группа Ж16

	ПОПРАВКА К ГОСТ 19111-2001. ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ
	ПРОФИЛЬНЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
	ОТДЕЛКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

	-------------------------------------------T----------T-----------

	              В каком месте                	¦	Напечатано	¦	Должно быть

	-------------------------------------------+----------+-----------

	  Пункт 6.4. Таблица 2. Графа "Метод       	¦	          	¦

	испытания". Для показателей:               	¦	          	¦

	"Цвет и фактура лицевой поверхности"      	¦	   7.9    	¦	    7.8

	"Равномерность окраски и                  	¦	   7.10   	¦	    7.9

	цветоустойчивость"                         	¦	          	¦

	"Качество лицевой поверхности, кромок и   	¦	   7.11   	¦	    7.10

	торцов"                                    	¦	          	¦

	"Прочность при растяжении"                	¦	   7.15   	¦	    7.14

	"Стойкость к удару"                       	¦	   7.16   	¦	    7.15

	"Гибкость"                                	¦	   7.17   	¦	    7.16

	"Прочность сцепления декоративного        	¦	   7.18   	¦	    7.17

	отделочного покрытия с изделием"           	¦	          	¦

	(Продолжение поправки к ГОСТ 19111-2001)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------T---------------------------------------------------------

	В каком месте  	¦	                Должно быть

	----------------+------------T--------------T---------------T-------------

	для показателей	¦	Наименование	¦	Вид испытания 	¦	Пункт стандарта	¦	Периодичность

	"Абсолютная     	¦	 показателя 	+-------T------+-------T-------+	  контроля

	деформация при  	¦	            	¦	Приемо-	¦	Перио-	¦	Требо- 	¦	Метод  	¦

	вдавливании",   	¦	            	¦	сдаточ-	¦	дичес-	¦	вание  	¦	испыта-	¦

	"Изменение      	¦	            	¦	ный    	¦	кий   	¦	       	¦	ния    	¦

	линейных        	+------------+-------+------+-------+-------+-------------

	размеров",      	¦	Абсолютная  	¦	   -   	¦	  +   	¦	 4.1.6 	¦	  7.11 	¦	При постанов-

	"Истираемость"  	¦	деформация  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ке продукции

	                	¦	при         	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	на производ-

	                	¦	вдавливании 	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ство и

	                	+------------+-------+------+-------+-------+	изменении

	                	¦	Изменение   	¦	   -   	¦	  +   	¦	 4.1.6 	¦	  7.12 	¦	рецептуры, но

	                	¦	линейных    	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	не реже

	                	¦	размеров    	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	одного раза в

	                	¦------------+-------+------+-------+-------+	год

	                	¦	Истираемость	¦	   -   	¦	  +   	¦	 4.1.6 	¦	  7.13 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.