Группа Ж15

	ПОПРАВКА К ГОСТ 20916-87 "ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ
	ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	---------------------T------------------T-------------------------

	    В каком месте    	¦	    Напечатано    	¦	       Должно быть

	---------------------+------------------+-------------------------

	Вводная часть.      	¦	к группе          	¦	к группе трудногорючих.

	Последний абзац      	¦	трудногорючих     	¦	Плиты марки 50 относятся

	                     	¦	                  	¦	к группе горючих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.