Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 23 сентября 1982 г. N 219

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ
	АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Quality ratings system. Building. Aluminium structures. Nomenclature of
	characteristics
	ГОСТ 4.221-82

	Группа Ж01

	ОКП 52 7000

	Срок введения

	1 января 1984 года

	Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР;

	Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных
	металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР;

	Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

	Исполнители: И.С. Ланько, канд. архит. (руководитель темы); В.Ф. Афендиков,
	канд. экон. наук; Л.В. Варгатюк; В.Ф. Беляев, канд. техн. наук; Д.П. Артемов, канд. техн.
	наук; С.И. Бочкова; В.М. Петров; И.В. Александров, Н.И. Федоров.

	Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зам. председателя С.Г. Змеул.

	Настоящий стандарт распространяется на строительные конструкции и изделия из
	алюминиевых сплавов и устанавливает номенклатуру показателей их качества для
	применения при:

	разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической
	документации;

	выборе оптимального варианта новых строительных конструкций и изделий;

	аттестации строительных конструкций и изделий, прогнозировании и
	планировании повышения их качества;

	разработке систем управления качеством;

	представлении отчетности и информации о качестве.

	Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны
	устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на
	строительные конструкции и изделия конкретных видов, а также методиками по оценке
	уровня качества, утвержденными в установленном порядке.

	Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

	1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы и условное
	обозначение показателей качества приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	--------------------------------------------T---------------------

	          Наименование критериев,           	¦	Условное обозначение

	      показателей качества и единицы        	¦	показателей качества

	--------------------------------------------+---------------------

	     1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                            	¦

	  1.1. Показатели назначения                	¦

	  1.1.1. Расчетные и нормативные нагрузки,  	¦	       p   н

	Н (кгс); Н/м (кгс/м); Н/м2 (кгс/м2)         	¦	      q , q

	  1.1.2. Расчетная температура воздуха      	¦	       t

	(среды), °C                                 	¦

	  1.1.3. Расчетная влажность воздуха        	¦	        фи

	(среды), %                                  	¦

	  1.1.4. Расчетная сейсмичность, балл       	¦	        Е

	  1.1.5. Предел огнестойкости, ч            	¦	        -

	  1.2. Показатели конструктивности          	¦

	  1.2.1. Номинальные линейные размеры и     	¦	    l, b, h, d,

	отклонения от них, мм                       	¦	  дельта, Дельта

	  1.2.2. Отклонения формы и взаимного       	¦

	положения                                   	¦

	  поверхностей элементов, мм;               	¦	  дельта, Дельта

	  отклонение от прямолинейности;            	¦

	  отклонение от плоскостности;              	¦

	  отклонение от перпендикулярности смежных  	¦

	поверхностей элементов;                     	¦

	  отклонение от равенства диагоналей        	¦

	  1.2.3. Отклонения размеров сечения швов   	¦	  дельта, Дельта

	сварных соединений, мм                      	¦

	  1.2.4. Отклонения диаметров отверстий под 	¦	  дельта, Дельта

	болты, винты и заклепки и размеров между    	¦

	отверстиями или группами отверстий, мм      	¦

	  1.2.5. Параметры шероховатости            	¦	     R , R

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	поверхностей, мкм                           	¦	      a   z

	  1.2.6. Вид и номинальная толщина защитного	¦	  дельта, Дельта

	или  защитно-декоративного покрытия и       	¦

	отклонение от него, мкм                     	¦

	  1.2.7. Волнистость кромок гнутых листов   	¦	        b

	и штампованных изделий, мм на 1 м длины     	¦	         к

	  1.2.8. Допуски несовмещения элементов     	¦	        а

	каркаса конструкции в местах или соединения 	¦

	(зазоры), мм                                	¦

	  1.3. Показатели надежности (долговечности)	¦

	  1.3.1. Коррозионная стойкость (степень    	¦	      дельта

	воздействия среды), мм/год или балл         	¦	            к

	  1.3.2. Срок службы защитного или защитно- 	¦	        Т

	декоративного покрытия, год                 	¦	         п

	  1.4. Показатели технологичности           	¦

	  1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления,	¦	        t

	чел-ч/м2; чел-ч/т                           	¦	         и

	  1.4.2. Удельная металлоемкость в          	¦	        М

	килограммах на основной расчетный показатель	¦

	  1.4.3. Удельный расход наплавленного      	¦	        М

	металла, кг/т                               	¦	         н

	  1.4.4. Коэффициент использования          	¦	        K

	алюминиевых сплавов при изготовлении        	¦	         н

	конструкций и изделий                       	¦

	  1.5. Показатели транспортабельности       	¦

	  1.5.1. Габаритные размеры, мм             	¦	    L, B, H, D

	  1.5.2. Масса в килограммах на единицу     	¦	        М

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	продукции (м2, т, шт.)                      	¦	         к

	  1.5.3. Коэффициент использования          	¦	        K

	грузоподъемности транспортных средств       	¦	         и.т

	  1.6. Эргономические показатели            	¦

	  1.6.1. Удобство обслуживания и            	¦	        Y

	эксплуатации, балл                          	¦	         o

	  1.6.2. Усилие при эксплуатации створных   	¦	        p

	элементов конструкции, кг                   	¦

	  1.7. Эстетические показатели              	¦

	  1.7.1. Вид и цвет отделки лицевых         	¦	        R'

	поверхностей, балл                          	¦	         z

	                                            	¦

	  2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ               	¦

	            КАЧЕСТВА                        	¦

	                                            	¦

	  2.1. Показатель соблюдения стандартов и   	¦	        П

	технических условий, %                      	¦	         с.т

	  2.2. Объем рекламаций в % к общему объему 	¦	        А

	реализованной продукции                     	¦	         р

	                                            	¦

	  3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ            	¦

	                                            	¦

	  3.1. Себестоимость в рублях на единицу    	¦	        с

	продукции (м2, т, шт.)                      	¦

	  3.2. Рентабельность, %                    	¦	        Р

	  3.3. Годовой экономический эффект,        	¦	        Э

	получаемый в народном хозяйстве, руб.       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                            	¦

	   4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА              	¦

	          ВНЕШНЕМ РЫНКЕ                     	¦

	                                            	¦

	  4.1. Показатель патентной чистоты         	¦	        П

	                                            	¦	         ч

	  4.2. Показатель патентной защиты          	¦	        П

	                                            	¦	         з

	2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	2.1. Применяемость критериев качества строительных конструкций и изделий из
	алюминиевых сплавов в зависимости от вида решаемых задач следует принимать по
	ГОСТ 4.200-78.

	2.2. Применяемость показателей качества по критерию технического уровня в
	зависимости от функционального назначения конструкций и изделий приведена в табл.
	2.

	Таблица 2

	--------T---------------------------------------------------------T---------------------------

	Номер   	¦	            Ограждающие конструкции и изделия            	¦	Несущие конструкции
	зданий

	показа- 	¦	                                                         	¦	  и инженерных сооружений

	теля    	+-----T---T------T----T----T-----T-----T----T-----T-------+------T------T------T-----
	-

	качества	¦	Окна,	¦	Во-	¦	Конст-	¦	Пе- 	¦	Под-	¦	Архи-	¦	Кро- 	¦	Зе- 	¦	Обли-	¦	Солнце-	¦	Балки,	¦	Мемб-
	¦	Резер-	¦	Башни,

	        	¦	две- 	¦	ро-	¦	рукции	¦	ре- 	¦	вес-	¦	тек- 	¦	вель-	¦	нит-	¦	цовки	¦	защит- 	¦	риге- 	¦	ранно-	¦	вуары,	¦	мачты,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	ри,  	¦	та 	¦	стено-	¦	го- 	¦	ные 	¦	тур- 	¦	ные  	¦	ные 	¦	     	¦	ные    	¦	ли,   	¦	ванто-	¦	газ-  	¦	опоры

	        	¦	там- 	¦	   	¦	вые   	¦	род-	¦	по- 	¦	ные  	¦	пане-	¦	фо- 	¦	     	¦	устрой-	¦	прого-	¦	вые   	¦	голь- 	¦	ЛЭП,

	        	¦	буры,	¦	   	¦	      	¦	ки  	¦	тол-	¦	изде-	¦	ли   	¦	на- 	¦	     	¦	ства   	¦	ны,   	¦	покры-	¦	деры  	¦	краны,

	        	¦	вит- 	¦	   	¦	      	¦	    	¦	ки  	¦	лия  	¦	     	¦	ри  	¦	     	¦	       	¦	фермы,	¦	тия,  	¦	      	¦	зер-

	        	¦	ражи 	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	зда- 	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	связи,	¦	обо-  	¦	      	¦	каль-

	        	¦	и    	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	ний  	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	колон-	¦	лочки,	¦	      	¦	ные

	        	¦	вит- 	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	ны,   	¦	купола	¦	      	¦	сис-

	        	¦	рины 	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	струк-	¦	      	¦	      	¦	темы

	        	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	туры  	¦	      	¦	      	¦

	--------+-----+---+------+----+----+-----+-----+----+-----+-------+------+------+------+-----
	-

	1.1.2   	¦	  +  	¦	+/-	¦	  +   	¦	  - 	¦	  - 	¦	  -  	¦	  +  	¦	  + 	¦	  -  	¦	  +/-  	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +

	1.1.4   	¦	  -  	¦	 - 	¦	  -   	¦	  - 	¦	  - 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  - 	¦	  -  	¦	   -   	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +

	1.1.3   	¦	  +  	¦	+/-	¦	  +   	¦	 +/-	¦	 +/-	¦	 +/- 	¦	  +  	¦	  + 	¦	 +/- 	¦	  +/-  	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +

	1.1.5   	¦	  -  	¦	 - 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  - 	¦	 +/- 	¦	  +  	¦	  - 	¦	  -  	¦	   -   	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +  	¦	   +

	1.2.2   	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	откло- 	¦	  +  	¦	 + 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  + 	¦	  +  	¦	  +  	¦	  + 	¦	  -  	¦	   +   	¦	   +  	¦	   -  	¦	   -  	¦	  +/-

	нение от	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	прямоли-	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	нейности	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	откло- 	¦	  +  	¦	 + 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  + 	¦	  +  	¦	  +  	¦	  + 	¦	 +/- 	¦	   +   	¦	   +  	¦	   -  	¦	   -  	¦	  +/-

	нение от	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	плос-   	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	костнос-	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	ти      	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	  откло-	¦	  +  	¦	 + 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  - 	¦	  +  	¦	  +  	¦	  + 	¦	  -  	¦	   +   	¦	  +/- 	¦	   -  	¦	  +/- 	¦	  +/-

	нение от	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	перпен- 	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	дикуляр-	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	ности   	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	смежных 	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	поверх- 	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	ностей  	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	  откло-	¦	  +  	¦	 + 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  + 	¦	  +  	¦	  +  	¦	  + 	¦	  +  	¦	  +/-  	¦	  +/- 	¦	   -  	¦	   -  	¦	  +/-

	нение от	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	равенст-	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	ва диа- 	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	гоналей 	¦	     	¦	   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	     	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	1.2.5   	¦	  +  	¦	 + 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  - 	¦	  +  	¦	  +  	¦	  + 	¦	  -  	¦	  +/-  	¦	  +/- 	¦	  +/- 	¦	   -  	¦	  +/-

	1.2.7   	¦	  -  	¦	+/-	¦	 +/-  	¦	 +/-	¦	 +/-	¦	 +/- 	¦	 +/- 	¦	  - 	¦	  +  	¦	  +/-  	¦	   -  	¦	   +  	¦	   +  	¦	  +/-

	1.2.8   	¦	  +  	¦	 + 	¦	  +   	¦	  + 	¦	  + 	¦	  +  	¦	  +  	¦	  + 	¦	  +  	¦	   +   	¦	  +/- 	¦	   -  	¦	   -  	¦	   -

	1.6.2   	¦	  +  	¦	 - 	¦	  +   	¦	 +/-	¦	  - 	¦	  -  	¦	  -  	¦	  - 	¦	  -  	¦	   +   	¦	   -  	¦	   -  	¦	   -  	¦	   -

	Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак
	"+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

	Показатели качества, указанные в пп. 1.1.1; 1.1.5; 1.2.1 - 1.2.8; 1.3.1; 1.3.2; 1.5.1;
	1.6.2 и 1.7.1 табл. 1, следует применять при разработке стандартов и технических
	условий, а показатели качества, указанные в пп. 1.4.2 - 1.4.4, - при разработке
	технических условий.

	2.3. Применяемость показателей качества для строительных конструкций и
	изделий, не указанных в табл. 1 и 2 (вновь разработанных и освоенных), принимают по
	аналогии с приведенными изделиями того же функционального назначения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.