Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 30 июля 1982 г. N 197

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Reinforced concrete window boards for production buildings. Design and
	dimensions
	ГОСТ 8484-82

	Группа Ж33

	ОКП 58 9420

	Взамен ГОСТ 8484-71,

	кроме типов и основных

	размеров плит

	Дата введения

	1 июля 1983 года

	Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
	(ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.

	Исполнители: Ц.Б. Абрамович (руководитель темы); Г.М. Смилянский, канд. техн.
	наук; В.А. Хвостов.

	Внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным
	институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Директор Ю.Н. Хромец.

	1. Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты
	(далее - плиты), предназначаемые для применения в оконных проемах стен
	производственных зданий, и устанавливает конструкцию и размеры плит.

	2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6785-68 и настоящего
	стандарта.

	3. Конструкция и размеры плит должны приниматься в соответствии с рабочей
	документацией, приведенной в обязательном Приложении 1.

	4. Изготовление арматурных стенок следует производить контактной точечной
	сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68, ГОСТ 10922-75 и СН 393-78.

	Дуговая сварка крестообразных соединений не допускается.

	5. Толщина защитного слоя бетона для арматурных сеток обеспечивается
	фиксаторами из бетона, пластмассы или других неметаллических материалов.

	6. Примеры расположения подоконных плит в оконных проемах стен из
	железобетонных панелей, блоков, кирпича и трехслойных металлических панелей с
	утеплителем из пенополиуретана приведены в справочном Приложении 2.

	Приложение 1

	Обязательное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Справочное

	СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ В ПЛАНЕ

	а) Стены из железобетонных панелей, блоков и кирпича при ширине оконного
	проема:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Черт. 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	1. Заполнение проемов условно не показано.

	2. Сечение 1 - 1 см. на черт. 9.

	Черт. 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ленточное остекление

	Черт. 5

	1. Заполнение проемов условно не показано.

	2. Сечение 1 - 1 см. на черт. 9.

	б) Стены из трехслойных металлических панелей с утеплителем из
	пенополиуретана с опиранием их на цокольные железобетонные панели при ширине
	оконного проема:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8
	Сечения 2 - 2 и 3 - 3 см. на черт. 10 и 11.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	1. Значения буквенных размеров см. в табл. 1.

	2. Размер в скобках на рис. 4 для ширины брусков коробки 124 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	К сечению 1 - 1

	Таблица 1

	                                                       Размеры, мм

	----T--------------T-----T-----T-----T------T---------------------

	Рис.	¦	Вид остекления	¦	  a  	¦	  b  	¦	  c  	¦	  d   	¦	      Примечание

	----+--------------+-----+-----+-----+------+---------------------

	1   	¦	Одинарное     	¦	200  	¦	250  	¦	110  	¦	140   	¦	-

	    	¦	              	¦	250  	¦	300  	¦	110  	¦	190   	¦

	----+--------------+-----+-----+-----+------+---------------------

	2   	¦	Двойное       	¦	250  	¦	150  	¦	80   	¦	70 <*>	¦	-

	    	¦	              	¦	300  	¦	200  	¦	80   	¦	120   	¦

	    	¦	              	¦	380  	¦	300  	¦	100  	¦	200   	¦

	    	¦	              	¦	400  	¦	300  	¦	80   	¦	220   	¦

	    	¦	              	¦	500  	¦	400  	¦	80   	¦	320   	¦

	    	¦	              	¦	510  	¦	400  	¦	70   	¦	330   	¦

	    	¦	              	¦	640  	¦	500  	¦	40   	¦	460   	¦

	----+--------------+-----+-----+-----+------+---------------------

	3   	¦	Одинарное или 	¦	200  	¦	200  	¦	70   	¦	130   	¦	-

	    	¦	двойное       	¦	250  	¦	250  	¦	70   	¦	180   	¦

	    	¦	              	¦	300  	¦	300  	¦	70   	¦	230   	¦

	    	¦	              	¦	380  	¦	400  	¦	90   	¦	310   	¦

	    	¦	              	¦	400  	¦	400  	¦	70   	¦	330   	¦

	    	¦	              	¦	500  	¦	500  	¦	70   	¦	430   	¦

	    	¦	              	¦	510  	¦	500  	¦	60   	¦	440   	¦

	----+--------------+-----+-----+-----+------+---------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4   	¦	Одинарное или 	¦	250  	¦	200  	¦	95   	¦	105   	¦	Для окон с шириной

	    	¦	двойное       	¦	300  	¦	250  	¦	95   	¦	155   	¦	брусков коробки 94 мм

	    	¦	              	¦	380  	¦	300  	¦	65   	¦	235   	¦

	    	¦	              	¦	400  	¦	300  	¦	45   	¦	255   	¦

	    	¦	              	¦	500  	¦	500  	¦	145  	¦	355   	¦

	    	¦	              	¦	510  	¦	500  	¦	135  	¦	365   	¦

	    	¦	              	+-----+-----+-----+------+---------------------

	    	¦	              	¦	250  	¦	150  	¦	75   	¦	75 <*>	¦	Для окон с шириной

	    	¦	              	¦	300  	¦	200  	¦	75   	¦	125   	¦	брусков коробки

	    	¦	              	¦	380  	¦	300  	¦	95   	¦	205   	¦	124 мм

	    	¦	              	¦	400  	¦	300  	¦	75   	¦	225   	¦

	    	¦	              	¦	500  	¦	400  	¦	65   	¦	335   	¦

	    	¦	              	¦	510  	¦	400  	¦	65   	¦	335   	¦

	    	¦	              	¦	640  	¦	500  	¦	35   	¦	465   	¦

	-----------------------------------

	<*> В местах стыков подоконных плит предусматриваются кронштейны по
	чертежам узлов окон.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 11

	К сечению 2 - 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	                                                                мм

	-----------------T-----------T-----------T-----------T------------

	Толщина панелей 	¦	     a     	¦	     b     	¦	     c     	¦	      d

	-----------------+-----------+-----------+-----------+------------

	46,6             	¦	128,6      	¦	200        	¦	60         	¦	140

	                 	¦	           	+-----------+-----------+

	                 	¦	           	¦	250        	¦	110        	¦

	-----------------+-----------+-----------+-----------+------------

	61,6             	¦	143,6      	¦	250        	¦	80         	¦	170

	81,6             	¦	163,6      	¦	250        	¦	70         	¦	180

	91,6             	¦	173,6      	¦	250        	¦	60         	¦	190

	50               	¦	132        	¦	250        	¦	90         	¦	160

	80               	¦	162        	¦	250        	¦	70         	¦	180

	100              	¦	182        	¦	300        	¦	95         	¦	205

	К сечению 3 - 3

	Таблица 3

	                                                                мм

	-----------------T---------------T----------------T---------------

	Толщина панелей 	¦	       b       	¦	        c       	¦	       d

	-----------------+---------------+----------------+---------------

	46,6             	¦	200            	¦	60              	¦	140

	                 	+---------------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                 	¦	250            	¦	110             	¦

	-----------------+---------------+----------------+---------------

	61,6             	¦	200            	¦	80              	¦	120

	91,6             	¦	200            	¦	60              	¦	140

	81,6             	¦	200            	¦	70              	¦	130

	50               	¦	200            	¦	90              	¦	110

	80               	¦	200            	¦	70              	¦	130

	100              	¦	200            	¦	95              	¦	105

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.