Принято и введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 6 октября 2003 г. N 280-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51223-98 "СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ
	БАНКОВСКИЕ. ШЛЮЗЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ.
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 ноября 2003 года

	Раздел 2 дополнить ссылкой:

	"ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) Безопасность бытовых и аналогичных
	электрических приборов. Общие требования и методы испытаний";

	заменить ссылку: ГОСТ 16523-89 на ГОСТ 16523-97.

	Пункт 5.1.2 дополнить словами: "а категории размещения устанавливаются в
	нормативном документе на конкретное изделие в зависимости от места размещения
	шлюза".

	Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции:

	"5.2.2. Общие требования на устойчивость к взлому - по ГОСТ Р 51113. Классы
	устойчивости шлюза к взлому - по таблице 1 ГОСТ Р 51113".

	Пункт 5.3.2. Заменить слово: "устройствами" на "механизмами".

	Пункт 5.4 изложить в новой редакции; дополнить пунктами - 5.4.1, 5.4.2:

	"5.4. Требования по эргономике

	5.4.1. Усилие, прикладываемое к двери, поворотной или подвижной камере
	шлюза, должно быть не более 40 Н.

	5.4.2. Наружная поверхность шлюза должна быть без повреждений и вмятин.
	Поверхности, соприкасающиеся с руками, не должны иметь заусенцев и острых
	кромок".

	Раздел 8 дополнить пунктами - 8.3а, 8.3б (после п. 8.3):

	"8.3а. Испытания на устойчивость к взлому - по ГОСТ Р 51113.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.3б. Испытания шлюза с электроприводом на соответствие требованиям
	безопасности проводят по ГОСТ 27570.0".

	Раздел 10 изложить в новой редакции:

	"10. Гарантии изготовителя

	10.1. Изготовитель гарантирует соответствие шлюза требованиям настоящего
	стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования,
	монтажа и эксплуатации.

	10.2. Гарантийный срок эксплуатации шлюза устанавливается в нормативной
	документации на конкретное изделие, но не менее двух лет с момента изготовления.

	10.3. Средний срок службы шлюза устанавливается в нормативной документации
	на конкретное изделие, но не менее пяти лет".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.