ПОПРАВКА К ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	----------------T-----------------------T-------------------------¬

	¦	 В каком месте 	¦	      Напечатано       	¦	      Должно быть        	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 5.1.6    	¦	в оконных блоках жилых 	¦	в оконных блоках поме-   	¦

	¦	               	¦	помещений              	¦	щений жилых зданий       	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 5.1.7,   	¦	должно быть установлено	¦	должна быть установлена  	¦

	¦	второй абзац   	¦	                       	¦	                         	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 5.1.8,   	¦	ГОСТ 30689             	¦	ГОСТ 30698               	¦

	¦	второй абзац   	¦	                       	¦	                         	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 5.3.1,   	¦	Приведенное сопротивле-	¦	Приведенное сопротивление	¦

	¦	таблица 4, гра-	¦	ние теплопередаче,     	¦	теплопередаче, м2 х °С/Вт	¦

	¦	фа "Наименова- 	¦	м2 х °С/Вт             	¦	                         	¦

	¦	ние показателя"	¦	Воздухопроницаемость   	¦	Класс приведенного сопро-	¦

	¦	               	¦	при Дельта Р = 10 Па,  	¦	тивления теплопередаче   	¦

	¦	               	¦	м3/(ч х м2)            	¦	                         	¦

	¦	               	¦	Класс воздухо- и водо- 	¦	Воздухопроницаемость при 	¦

	¦	               	¦	проницаемости          	¦	Дельта Р = 100 Па, м3/   	¦

	¦	               	¦	Общий коэффициент      	¦	(ч х м2)                 	¦

	¦	               	¦	светопропускания       	¦	Класс воздухо- и водо-   	¦

	¦	               	¦	                       	¦	проницаемости            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	Звукоизоляция, дБА     	¦	Звукоизоляция, дБА       	¦

	¦	               	¦	Класс звукоизоляции    	¦	Класс звукоизоляции      	¦

	¦	               	¦	                       	¦	Класс сопртивления ветро-	¦

	¦	               	¦	                       	¦	вой нагрузке             	¦

	¦	               	¦	                       	¦	Класс общего коэффициента	¦

	¦	               	¦	                       	¦	светопропускания         	¦

	¦	               	+-----------------------+-------------------------+

	¦	графа "Значе-  	¦	500/600                	¦	250/400                  	¦

	¦	ние"           	¦	                       	¦	                         	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 5.4.4,   	¦	150 Н х м              	¦	25 Н х м                 	¦

	¦	второй абзац   	¦	                       	¦	                         	¦

	¦	               	¦	                       	¦	                         	¦

	¦	               	+-----------------------+-------------------------+

	¦	пункт 5.4.4    	¦	                       	¦	Усилие, прикладываемое к 	¦

	¦	               	¦	                       	¦	створкам (полотнам) изде-	¦

	¦	               	¦	                       	¦	лий для их открывания, не	¦

	¦	               	¦	                       	¦	должно превышать 50 (75) 	¦

	¦	               	¦	                       	¦	Н                        	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 5.6.1    	¦	с указанием марки      	¦	с указанием предприятия- 	¦

	¦	               	¦	изделия                	¦	изготовителя (товарного  	¦

	¦	               	¦	                       	¦	знака), марки изделий    	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Пункт 7.4.9    	¦	Показатели долговечнос-	¦	Показатели долговечности 	¦

	¦	               	¦	ти, стойкость к кли-   	¦	(включая стойкость к кли-	¦

	¦	               	¦	матическим воздейст-   	¦	матическим воздействиям и	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	виям                   	¦	воздействию агрессивных  	¦

	¦	               	¦	                       	¦	сред)                    	¦

	+---------------+-----------------------+-------------------------+

	¦	Приложение А,  	¦	(кровли)               	¦	(кровле)                 	¦

	¦	термин "Оконный	¦	                       	¦	                         	¦

	¦	проем"         	¦	                       	¦	                         	¦

	L---------------+-----------------------+--------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.