Группа Ж34

	ПОПРАВКА К ГОСТ 23747-88 "ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ
	СПЛАВОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-----------------------------T------------------T----------------------

	         В каком месте       	¦	    Напечатано    	¦	   Должно быть

	-----------------------------+------------------+----------------------

	Пункт 2.3.3                 	¦	 ВСткп2 по        	¦	С235 по ГОСТ 27772-88

	                             	¦	ГОСТ 380-71 или   	¦	(с 01.01.89) или

	                             	¦	                  	¦	Ст3кп2-1, свариваемой

	                             	¦	                  	¦	по ГОСТ 535-88, а

	                             	¦	                  	¦	также

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.