Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

	ПОПРАВКА К ГОСТ 10629-88 "ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
	КОЛЕИ 1520 ММ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж83

	------------------T--------------------T--------------------------

	  В каком месте   	¦	     Напечатано     	¦	       Должно быть

	------------------+--------------------+--------------------------

	Пункт 1.4.3      	¦	         -          	¦	 Допускается нанесение

	                  	¦	                    	¦	товарного знака или

	                  	¦	                    	¦	краткого наименования

	                  	¦	                    	¦	предприятия-изготовителя

	                  	¦	                    	¦	и года изготовления на

	                  	¦	                    	¦	одной половине шпалы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.