ПОПРАВКА К ГОСТ 18105-86 "БЕТОНЫ. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ
	ПРОЧНОСТИ"

	Группа Ж19

	-------------T-------------------------T--------------------------

	В каком месте	¦	        Напечатано       	¦	       Должно быть

	-------------+-------------------------+--------------------------

	Пункт 6.2.   	¦	                         	¦

	формула (13) 	¦	      п.в                	¦	          п.в

	             	¦	     R                   	¦	         R

	             	¦	      к                  	¦	          к

	             	¦	К  = ---- х К    (13)    	¦	К  = -----------. (13)

	             	¦	 в    п.в    м.п         	¦	 в    п.в

	             	¦	     R                   	¦	     R    х К

	             	¦	      т                  	¦	      т      м.п

	             	¦	                         	¦

	Приложение 3.	¦	в соответствии с п. 4.4  	¦	в соответствии с п. 4.5

	пункт 3      	¦	настоящего               	¦	настоящего

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.