Утвержден

	Комитетом стандартов,

	мер и измерительных приборов

	при Совете Министров СССР

	16 февраля 1966 года

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	НОРМА ТОЧНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ
	Building materials. Standard of weighting accuracy
	ГОСТ 11830-66

	Группа Ж19

	Срок введения

	1 апреля 1966 года

	1. Настоящий стандарт устанавливает норму точности взвешивания на вагонных
	весах строительных материалов (извести, гипса строительного, мела молотого, цемента
	и муки известняковой) при перевозке их железнодорожным транспортом.

	2. Погрешность взвешивания не должна превышать +/- 1,0% массы грузов,
	указанных в п. 1.

	3. Взвешивание грузов, указанных в п. 1, должно производиться в груженых
	вагонах с остановкой без расцепки.

	Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона
	(брутто) и массы порожнего вагона, указанного на трафарете.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.