Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 мая 1980 г. N 2306

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ВОЗДУШНИКИ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Plug cocks. Design
	ГОСТ 24200-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)

	Группа Г18

	ОКП 48 3474

	Дата введения

	1 июля 1981 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных
	работ СССР.

	Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

	3. Введен впервые.

	4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------------------T---------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	--------------------------------------------+---------------------

	ГОСТ 22595-77                               	¦	         2

	ГОСТ 1412-85                                	¦	         5

	ГОСТ 24201-80                               	¦	         6

	6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г.
	(ИУС 4-88).

	Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от
	28.01.1988 N 156.

	1. Настоящий стандарт распространяется на воздушники, применяемые для спуска
	воздуха из стеклянных трубопроводов.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2978)

	2. Конструкция и основные размеры воздушников должны соответствовать
	указанным на черт. 1 и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Размеры для справок.

	1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - кран 10, исполнение 2 ГОСТ 22595-77
	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                               Размеры в мм

	------------T-----------------T------T-----T-----T-----T-----T-------------

	Условный   	¦	Наружный диаметр 	¦	  D   	¦	  D  	¦	  D  	¦	  h  	¦	  H  	¦	 Масса, кг,

	проход D   	¦	     трубы D     	¦	      	¦	   1 	¦	   2 	¦	     	¦	     	¦	  не более

	         у  	¦	            н    	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	------------+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------------

	    40      	¦	       45        	¦	  37  	¦	 54  	¦	 62  	¦	 65  	¦	 171 	¦	    0,76

	------------+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------------

	    50      	¦	       67        	¦	  57  	¦	 77  	¦	 88  	¦	 90  	¦	 196 	¦	    1,12

	Пример условного обозначения воздушника для трубы наружным диаметром 	 =
	45 мм:

	Воздушник 45 ГОСТ 24200-80

	3. Конструкция и основные размеры корпуса должны соответствовать указанным
	на черт. 2 и в табл. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                               Размеры в мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------T---------------------T----T---T----T---T------------

	  Условный проход D   	¦	  Наружный диаметр   	¦	 D  	¦	 D 	¦	 D  	¦	 h 	¦	 Масса, кг,

	                   у  	¦	       трубы D       	¦	    	¦	  1	¦	  2 	¦	   	¦	  не более

	                      	¦	              н      	¦	    	¦	   	¦	    	¦	   	¦

	----------------------+---------------------+----+---+----+---+------------

	         40           	¦	         45          	¦	 37 	¦	54 	¦	 62 	¦	65 	¦	    0,44

	----------------------+---------------------+----+---+----+---+------------

	         50           	¦	         67          	¦	 57 	¦	77 	¦	 88 	¦	90 	¦	    0,80

	Пример условного обозначения корпуса для трубы наружным диаметром 	 = 45
	мм:

	Корпус 45 ГОСТ 24200-80

	4. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать
	указанным на черт. 3.

	Масса 0,002 кг, не более.
	Черт. 3

	Пример условного обозначения прокладки для трубы наружным диаметром 	 =
	45 мм:

	Прокладка 45 ГОСТ 24200-80

	5. Детали воздушника должны быть изготовлены:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	корпус - из чугуна марки СЧ 15 по ГОСТ 1412-85;

	прокладка - из резины по рабочим чертежам, утвержденным в установленном
	порядке.

	6. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

	7. Коды ОКП приведены в Приложении.

	(п. 7 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2978)

	Приложение

	Справочное

	------------------------T-----------------------------------------

	  Условное обозначение  	¦	       Код ОКП и контрольное число

	-----------T------------+

	воздушника 	¦	 прокладки  	¦

	-----------+------------+-----------------------------------------

	    45     	¦	     -      	¦	             48 3474 2201 01

	    50     	¦	     -      	¦	             48 3474 2202 00

	     -     	¦	     45     	¦	             25 3167 0806 01

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.