ПОПРАВКА К ГОСТ 19177-81 "ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ
	ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж15

	-------------T--------------------------T-------------------------

	В каком месте	¦	        Напечатано        	¦	      Должно быть

	-------------+--------------------------+-------------------------

	Под         	¦	ОКП 57 7550               	¦	ОКП 25 4113

	наименованием	¦	                          	¦

	стандарта    	¦	                          	¦

	Пункт 1.3.  	¦	15% величины диаметра     	¦	15% значения номинального

	Первый абзац 	¦	                          	¦	диаметра

	второй абзац 	¦	углов диаметром не более  	¦	углов радиусом не более

	             	¦	5 мм                      	¦	5 мм

	Пункт 2.2.  	¦	транспортерной ленты,     	¦	транспортерной ленты и

	Первый абзац 	¦	волнистость               	¦	лотка, волнистость

	второй абзац 	¦	бугорки или углубления,   	¦	бугорки или углубления

	             	¦	завулканизованные         	¦	высотой (глубиной) более

	             	¦	                          	¦	3 мм, завулканизованные

	Пункт 2.4.  	¦	                          	¦

	Таблица      	¦	                          	¦

	Графа "Наи- 	¦	Температура хрупкости, °С 	¦	Температурный предел

	менование    	¦	                          	¦	хрупкости, °С, не выше

	показателя"  	¦	0,15 (1,5)                	¦	0,10 (1,0)

	             	¦	0,20 (2,0)                	¦	0,15 (1,5)

	             	¦	0,15 (1,5)                	¦	0,10 (1,5)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	0,20 (2,0)                	¦	0,15 (1,5)

	Пункт 4.3.3 	¦	Плотность пористой        	¦	Плотность прокладки Р

	             	¦	резины Р                  	¦	                     к

	             	¦	        к                 	¦

	Пункт 4.4.2 	¦	Разрывная машина по       	¦	Разрывная машина с

	             	¦	ГОСТ 7762-74              	¦	технической характеристи-

	             	¦	                          	¦	кой по ГОСТ 7762-74

	Пункт 4.4.3 	¦	со скоростью 500 мм/мин   	¦	со скоростью 100 мм/мин

	Пункт 4.6.2 	¦	Парафин по ГОСТ 16960-71  	¦	Парафин по ГОСТ 23683-79

	Пункт 4.7   	¦	Температуру хрупкости     	¦	Температурный предел

	             	¦	определяют                	¦	хрупкости определяют

	Пункт 5.1   	¦	перевязаны шпагатом или   	¦	перевязаны шпагатом по

	             	¦	другим                    	¦	ГОСТ 16266-70 или другим

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.