Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 19 сентября 1988 г. N 317

	ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 23431-79 "ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ И
	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТЕРМИНЫ И
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ"

	Дата введения

	1 января 1989 года

	Вводная часть. Исключить слова: "Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ
	2020-79 и СТ СЭВ 4185-83".

	Таблицу дополнить терминами - 2а, 3а, 21а:

	----------------------------T----------------------------------------------

	           Термин           	¦	                 Определение

	----------------------------+----------------------------------------------

	2а. Ювенильная древесина     Образовавшаяся в первые годы роста древесина,

	E. Juvenile wood            расположенная около сердцевины ствола и

	F. Bois juv	nile            ветвей, обладающая физико-механическими

	                             свойствами, которые отличаются от свойств

	                             древесины, сформировавшейся позднее

	3а. Слой прироста            Прирост древесины стволов, ветвей и корней,

	E. Growth ply               образовавшийся за один вегетационный период

	F. Couche d'accroissement

	21а. Ширина слоя прироста    Расстояние в радиальном направлении между

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	E. Growth ply width         границами смежных слоев прироста древесины

	F. Largeur de la couche

	    d'accroissement

	термин 1. Определение изложить в новой редакции: "Совокупность вторичных
	тканей (проводящих, механических и запасающих), расположенных в стволах, ветвях и
	корнях древесных растений между корой и сердцевиной";

	термин 2. Определение перед словом "рыхлых" дополнить словом: "первичных";

	термины 3 - 7. Определения изложить в новой редакции:

	3 - "Прирост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один год";

	4 - "Разрез, проходящий перпендикулярно к направлению основных механических
	и проводящих элементов древесины";

	5 - "Разрез по плоскости, параллельной основным механическим и проводящим
	тканям древесины";

	6 - "Продольный разрез по плоскости, проходящей через сердцевину
	перпендикулярно касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины в
	точке касания";

	7 - "Продольный разрез по плоскости, касательной к слою прироста (или
	годичному слою) древесины";

	термин 9. Определение. Заменить слова: "Образец древесины" на "Единица
	продукции или ее часть";

	термины 10, 11. Определение изложить в новой редакции: 10 - "Образец малых
	размеров сечения и длины, не содержащий видимых пороков древесины и вырезаемый
	из заготовки";

	11 - "Образец, не отличающийся от единицы продукции или отличающийся от
	нее только длиной";

	термин 16. Определение перед словом "заданных" дополнить словом:
	"постоянных";

	термин 20. Определение. Заменить слово: "рыхлая" на "менее плотная";

	термин 22. Определение. Исключить слово: "двумя"; перед словом "годичных"
	дополнить словом: "смежных";

	термины 23, 24. Определения изложить в новой редакции: 23 - "Доля ширины
	годичного слоя, занимаемая поздней древесиной";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	24 - "Наружная светлоокрашенная физиологически активная зона древесины
	стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасающие вещества";

	термин 26. Определение дополнить словами: "Граница его обычно совпадает с
	годичным слоем";

	термин 27. Определение. Заменить слова: "СТ СЭВ" на "ГОСТ".

	Алфавитный указатель на русском языке дополнить терминами: "Ювенильная
	древесина - 2а (после термина "Часть образца древесины рабочая");

	Слой прироста - 3а (после термина "Слой древесины годичный");

	Ширина слоя прироста - 21а (после термина "Твердость древесины ударная").

	Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить терминами:

	    "Juvenile wood     2а  (после термина "Wood hygroscopicity").

	    Growth ply         3а  (после термина "Full wood shrinkage").

	    Growth ply width   21а (после термина "Growth ply")".

	Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить терминами:

	    "Bois juv	nile          2а  (после термина "Bois hatif").

	    Couche d'accroissement  3а  (после термина "Cote d'eprouvette").

	    Largeur de la couche    21а (после термина "Largeur de couche

	d'accroissement                  annuette")".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.