ПОПРАВКИ К ГОСТ 30459-2003

	1. Пункт 4.3. Исключить слово: "сравнительного".

	2. Пункт 8. Исключить слова: "... и ГОСТ 9.053".

	3. Пункт 9.1.3. Исключить из перечисленных сроков испытаний 1 сут.

	4. Пункт 9.3.1. Дополнить словами: "... при сохранении подвижности
	контрольного состава".

	5. Пункт 9.3.3. На рис. 1 в ординате исправить "10" на "18".

	6. Пункт 9.3.7. Изложить в редакции: "Показатель эффективности 
	рассчитывают по формулам (1) и (1*):

	- для добавок, увеличивающих время сохраняемости; (1)

	- для добавок, сокращающих время сохраняемости, (1*)

	где 	 и 	 - время сохраняемости и подвижности соответственно основного
	и контрольного составов смеси, мин".

	7. Пункт 9.4.1. Начало изложить в редакции: "Контрольный стандартный (КС) и
	основной составы бетонных смесей изготавливают ...", далее - по тексту.

	8. Раздел 10.1. 1-й абзац. Исключить слова: "величины относительной" и "в
	соответствии с ГОСТ 24211".

	9. Пункт 10.1.4. Исключить срок испытания 1 сут.

	10. Пункт 10.1.6. В формуле (2) в знаменателе исправить "	" на "	".

	11. Пункт 10.2.5. Исключить слово: "относительной".

	12. Пункт 10.3.1. Исключить слова: "... величину В/Ц отношения и ...".

	13. Пункт 10.5.1. 3-й абзац дополнить словами: "и ГОСТ 5802".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	14. Пункт 11.1.1. Изложить в редакции: "Контрольный стандартный (КС) и
	основной составы бетонных смесей должны ...", далее - по тексту.

	15. Пункт 11.1.4. Формулу (5) записать в следующем виде:

	.

	16. Приложение А. Исключить ГОСТ 9.053-75.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.