Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 4 декабря 2000 г. N 115

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 23558-94 "СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-
	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ И ГРУНТЫ, ОБРАБОТАННЫЕ
	НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ДЛЯ
	ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Введено в действие

	с 1 апреля 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17 мая 2000 г.

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3698.

	За принятие изменения проголосовали:

	------------------------T----------------------------------------

	Наименование государства	¦	  Наименование органа государственного

	                        	¦	       управления строительством

	------------------------+----------------------------------------

	Республика Армения      	¦	Министерство градостроительства

	                        	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь     	¦	Минстройархитектуры Республики

	                        	¦	Беларусь

	Республика Казахстан    	¦	Комитет по делам строительства

	                        	¦	Министерства энергетики, индустрии и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                        	¦	торговли Республики Казахстан

	Кыргызская Республика   	¦	Государственный Комитет при

	                        	¦	Правительстве Кыргызской Республики по

	                        	¦	архитектуре и строительству

	Республика Молдова      	¦	Министерство окружающей среды и

	                        	¦	благоустройств территорий Республики

	                        	¦	Молдова

	Российская Федерация    	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан  	¦	Комитет по делам архитектуры и

	                        	¦	строительства Республики Таджикистан

	Республика Узбекистан   	¦	Госкомархитектстрой Республики

	Пункт 4.1.3. Первый абзац. Исключить ссылку: [1];

	третий абзац. Заменить значение: "2800" на "1500";

	дополнить абзацем:

	"При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше."

	Пункт 6.2. Исключить слова: "первым методом", "таблице 2";  заменить ссылку:
	"ГОСТ 10060" на "ГОСТ 10060.1" (2 раза).

	Пункт 6.4. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269" на "ГОСТ 8269.0".

	Приложение Б. Заменить ссылки: "ГОСТ 8267-94" на "ГОСТ 8267-93", "ГОСТ
	13830-91" на "ГОСТ 13830-97*", "ГОСТ 22266-76" на "ГОСТ 22266-94", "ГОСТ 25100-
	82" на "ГОСТ 25100-95";

	ссылки на ГОСТ 8269-87, ГОСТ 10060-87, ГОСТ 26213-84 изложить в новой
	редакции:

	"ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов
	промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических
	испытаний.

	ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества";

	ссылку на ГОСТ 25603-94 и наименование исключить;

	приложение дополнить сноской:

	"<*> На территории РФ действует ГОСТ Р 51574-2000".

	Приложение В. Заменить ссылки: "ГОСТ 13830-91" на "ГОСТ 13830-97*", "ГОСТ
	10843-76" на "ГОСТ 10834-76";

	таблицу В1 дополнить сноской:

	"<*> На территории РФ действует ГОСТ Р 51574-2000".

	Приложение Г исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.