Группа Ж17

	ПОПРАВКА К ГОСТ 5578-94 "ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ШЛАКОВ
	ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ БЕТОНОВ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-----------------------T------------------T-----------------------

	     В каком месте     	¦	    Напечатано    	¦	      Должно быть

	-----------------------+------------------+-----------------------

	Раздел 1. Последний   	¦	в пунктах 4.1.2 - 	¦	в пунктах 4.2, 4.3.1 -

	абзац                  	¦	4.1.8, 4.2.1 -    	¦	4.3.5, 4.3.8

	                       	¦	4.2.5, 4.2.8      	¦

	Пункт 4.2.8. Таблица 7	¦	В процентах по    	¦	В процентах по массе

	                       	¦	массе, не более   	¦

	                       	¦	От 1,4 до 2,5     	¦	От 1,6 до 2,7

	Пункт 6.3             	¦	против силикатного	¦	против силикатного и

	                       	¦	железистого       	¦	железистого распадов,

	                       	¦	распадов          	¦	потери при прокаливании

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.