ПОПРАВКА К ГОСТ 23619-79 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
	ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	МУЛЛИТОКРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" [ПЕРЕИЗДАНИЕ (НОЯБРЬ 1991 Г.) С
	ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2; ПЕРЕИЗДАНИЕ (ОКТЯБРЬ 1997 Г.) С
	ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2]

	-------------------T-----------------------T----------------------

	   В каком месте   	¦	      Напечатано       	¦	     Должно быть

	-------------------+-----------------------+----------------------

	Пункт 3.2.3        	¦	не менее 0,1 Н/мм2     	¦	не менее 0,01 Н/мм2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.